[별지 1] 품질관리표

도화 O차 자체검수

사업명

업체명

용역수행대리인

작업기간

‘21.7.00 ∼ ’21.7.00

검수기간

‘21.7.00 ∼ ’21.8.00

작업량

OO도엽

누계 / 총 도엽

OO / OOO도엽

ㅇ 참여기술자

이름	기술등급	작업량	검수량	작업기간
홍길동	고급기술자	OO도엽	OO도엽	7.00 ∼ 8.00

ㅇ 검사기준

(1) 위치 정확성

	평면		등고		표고
	RMSE	최대값	RMSE	최대값	RMSE	최대값
∼이내	0.2m	0.4m	0.3m	0.6m	0.15m	0.3m

(2) 정보완전성

	적합	부적합
오류율	10% 미만	10% 이상
보완방법	오류 사항 보완	재도화

ㅇ 검사결과

(1) 위치 정확성 (OO도엽 적합 / OO도엽 부적합)

도엽명	평면		등고		표고		비고
	RMSE	최대값	RMSE	최대값	RMSE	최대값
	OOm	OOm	OOm	OOm	OOm	OOm	적합/ 부적합

- 전수검사를 원칙으로 하고, 도화검수 프로그램을 이용하여 한 도엽당 평면 20점, 표고 20점, 등고 20점에 대해 실시하고 심사표를 첨부

(2) 정보 완전성 (OO도엽 적합 / OO도엽 부적합)

ㅇ 도엽별 검사 결과

도엽명	전체객체수	오류객체수	오류율	비고
			오류객체수/전체객체수 X 100	적합/부적합

- 전수검사를 원칙으로 하며, 도엽마다 검수 결과에 대해 표 작성

ㅇ 오류 내용

도엽명	오류종류	오류내역	X	Y	비고
	누락, 초과, 묘사오류

- 정보 완전성 검사에서 나타난 오류에 대해 모두 기입

ㅇ 주요 오류 사항

도엽명	수정 전	수정 후	오류 사항
			OOO 누락

- 주요 오류에 대해 캡쳐하여 표 작성

정위치 O차 자체검수

사업명

업체명

용역수행대리인

작업기간

‘21.7.00 ∼ ’21.7.00

검수기간

‘21.7.00 ∼ ’21.8.00

작업량

OO도엽

누계 / 총 도엽

OO / OOO도엽

ㅇ 참여기술자

이름	기술등급	작업량	검수량	작업기간
홍길동	고급기술자	OO도엽	OO도엽	7.00 ∼ 8.00

ㅇ 검사기준(오류율)

	주제정확성	정보완전성	논리일관성
적합	10% 미만	10% 미만	10% 미만
부적합	10% 이상	10% 이상	10% 이상

ㅇ 검사결과

(1) 도엽별 검사 결과 (OO도엽 적합 / OO도엽 부적합)

도엽명	전체 객체수	오류 객체수				오류율	비고
		주제정확성	정보완전성	논리일관성	총합
						오류총합/전체 객체수 X 100	적합/부적합

- 전수검사를 원칙으로 하며, 도엽마다 검수 결과에 대해 표 작성

ㅇ 오류 내용

도엽명	오류종류	오류내역	X	Y	비고

- 정보 완전성 검사에서 나타난 오류에 대해 모두 기입

ㅇ 주요 오류 사항

도엽명	수정 전	수정 후	오류 사항
			OOO 누락

- 주요 오류에 대해 캡쳐하여 표 작성

구조화 O차 자체검수

사업명

업체명

용역수행대리인

작업기간

‘21.7.00 ∼ ’21.7.00

검수기간

‘21.7.00 ∼ ’21.8.00

작업량

OO도엽

누계 / 총 도엽

OO / OOO도엽

ㅇ 참여기술자

이름	기술등급	작업량	검수량	작업기간
홍길동	고급기술자	OO도엽	OO도엽	7.00 ∼ 8.00

ㅇ 검사기준(오류율)

	주제정확성	정보완전성	논리일관성
적합	10% 미만	10% 미만	10% 미만
부적합	10% 이상	10% 이상	10% 이상

ㅇ 검사결과

(1) 도엽별 검사 결과 (OO도엽 적합 / OO도엽 부적합)

도엽명	전체 객체수	오류 객체수				오류율	비고
		주제정확성	정보완전성	논리일관성	총합
						오류총합/전체 객체수 X 100	적합/부적합

- 전수검사를 원칙으로 하며, 도엽마다 검수 결과에 대해 표 작성

ㅇ 오류 내용

도엽명	오류종류	오류내역	X	Y	비고

- 정보 완전성 검사에서 나타난 오류에 대해 모두 기입

ㅇ 주요 오류 사항

도엽명	수정 전	수정 후	오류 사항
			OOO 누락

- 주요 오류에 대해 캡쳐하여 표 작성