[별표 5]

자체측정 승인 기준(제7조제1항 관련)

효율관리기자재

시험설비 및 전문인력 기준

전체

(어댑터․충전기, 텔레비전수상기, 셋톱박스, 모니터, 컴퓨터, 복합기, 프린터 제외)

「국가표준기본법」제23조에 따른 시험기관 인정기준을 준용함.

어댑터ㆍ충전기, 텔레비전수상기,

셋톱박스, 모니터, 컴퓨터,

복합기, 프린터

1. 시험설비

장 비 명	최대 측정범위	허용 오차	분해능력	보유 대수
스톱워치 또는 타이머	-	±1%	-	1대 이상
실내온도 측정기	50℃	±2%	-	1대 이상
실내습도측정기	95%RH	±6%RH	-	1대 이상
전력량계 또는 전력자동 측정기록계	1W 이하 1W～2000W	±20mW ±3%	- 10W 이하의 소비전력 측정값에 대하여 0.01W 이하 - 10W 초과 100W 이하의 소비전력 측정값에 대하여 0.1W 이하 - 100W 초과 1.5kW 이하의 소비전력 측정값에 대하여 1W 이하 - 1.5kW 초과 소비전력 측정값에 대하여 10W 이하	1대 이상
전압자동 측정기록계	600V	±1.5%	-	1대 이상
주파수 측정계	3kHz	±0.2%	-	1대 이상
입력전압 안정화기기	-	±1.5%	-	1대 이상
휘도계	350cd/m2이상 (텔레비전수상기) 200cd/m2이상 (모니터)	±2% ±2digit	-	1대 이상
조도계	300lux 이상	±2% ±2digit	-	1대 이상

주) 1. 보유기자재의 최대측정범위값이 규정에서 정한 최대측정범위를 초과해도 조정후의 측정범위에서 정한 허용오차범위를 만족할 경우는 기자재로 인정한다.

2. 휘도계는 텔레비전수상기 및 모니터에 적용한다.

3. 조도계는 모니터에 적용한다.

4. 실내습도측정기는 복합기, 프린터에 적용한다.

2. 전문인력 : 다음의 구분에 따른 최소 실무경력을 보유한 전기전자시험요원 1명 이상일 것

분야	고등학교 졸업	대학(4년미만) 졸업	대학(4년이상) 졸업
전기전자시험	3년	2년	1년

(비고) 수입업자의 경우에는 이　규정에서　정한　측정방법대로 측정을 실시할 수 있는　해외 공장과의 시험설비 및 전문인력의 활용에 관한 협약이 체결되어 있으면 해외 공장의 시험설비 및 전문인력을 활용하여 자체측정의 승인을 신청할 수 있다.  이 경우 법 제66조제1항 및 동법 시행규칙 제33조제2항제2호에 따라 해외 공장의 시험설비 및 전문인력의 확보 여부에 관한 사항을 확인하는 때에 소요되는 비용은 신청자가 부담한다.