[별표 1]

위성기준점 구조

가. 위성기준점 형상 및 규격

1) 스테인리스 구조

150

1750

1950

2150

잡석

레미콘 타설

3종접지봉

1820

드레인 파이프

A

A

수납상자

금속표

1750

A-A 단면도

1750

300

60

600

전력, 통신 선로 공급관

2) 트러스 구조