■ 소방공무원 복제 규칙 [별표 1] <개정 2023. 7. 27.>
소방복(제3조제2항제1호 관련)
1. 정복
구분				형상	제작 양식				색상 및 재질
상의					1. 깃은 벌림깃 형태로 한다. 2. 앞면 중앙에 한 줄로 4개의 은색 금속 단추를 단다. 3. 가슴과 배 부위의 각 좌우에 주머니를 만들고 은색 금속 단추를 단다. 4. 견장 고리를 만들어 단다.				ㆍ색상: 검회색 ㆍ하복: 폴리에스테르 40±5% 양모 53±5% 나일론 4±2% 폴리우레탄 3±2% ㆍ동복: 폴리에스테르 28±5% 양모 65±5% 나일론 4±3% 폴리우레탄 3±2%
2. 근무복
구분				형상	제작 양식				색상 및 재질
셔츠					1. 깃은 와이셔츠 형태로 하고, 앞면 중앙에 한 줄로 단추를 단다(여성의 경우 허리에 곡선을 추가한다). 2. 가슴 부위 좌우에 주머니를 만들고 은색 금속 단추를 달며 주머니 뚜껑에 펜을 넣을 수 있는 트임을 준다. 3. 하복의 소매 끝부분과 동복의 커프스에 소방표장을 수놓는다. 4. 견장 고리를 만들어 단다.				ㆍ색상: 연모래색 ㆍ하복: 폴리에스테르 56±5% 양모 20±5% 레이온16±5% 나일론 5±3% 폴리우레탄 3±2%
									ㆍ동복: 폴리에스테르 58±5% 양모 18±5% 레이온 17±5% 나일론 4±3% 폴리우레탄 3±2%
하의				(남)	1. 긴바지로 한다. 2. 옆 주머니는 사선으로 달고 허리부분은 안쪽에 고무 밴드를 넣어준다.				ㆍ색상: 검회색 ㆍ하복: 폴리에스테르 40±5% 양모 53±5% 나일론 4±2% 폴리우레탄 3±2% ㆍ동복: 폴리에스테르 28±5% 양모 65±5% 나일론 4±3% 폴리우레탄 3±2%
				(여)	1. 바지: 여성용 정장 바지형으로 하고 옆 주머니는 사선으로 단다. 2. 치마: 스트레이트(straight) 치마로 통 허릿단으로 하고 앞 다트를 좌우 2개씩 넣는다.
3. 기동복
구분			형상			제작 양식		색상 및 재질
상의						1. 깃은 와이셔츠 형태로 한다. 2. 앞판 중앙에 지퍼를 단다. 3. 깃, 옆선 및 소매 안쪽에 배색을 넣는다.		ㆍ색상: 진한 주황색 및 진한 군청색 ㆍ하복: 아라미드(aramid) 70±5%, 레이온 30±5%
								ㆍ동복: 아라미드 68±5%, 레이온 28±5%, 정전기방지섬유 4±3%
하의						1. 긴 바지로 한다. 2. 옆 주머니는 사선으로 하고 옆선에 덧붙임주머니를 단다.		ㆍ색상: 진한 군청색 ㆍ재질: 상의와 같음
조끼						1. 삼각목둘레 형태로 한다. 2. 앞면에 덧붙임주머니를 달고 앞면ㆍ뒷면에 반사테이프를 붙인다. 3. 뒷면 반사테이프 윗부분에 직무를 나타낼 수 있는 벨크로 테이프(velcro tape)를 붙인다.		ㆍ색상: 검은색 ㆍ폴리에스테르 100%
4. 활동복
구분			형상			제작 양식		색상 및 재질
상의						1. 깃은 스탠드칼라(stand collar)에 앞지퍼가 달린 형태로 한다. 2. 깃, 옆선 및 소매 안쪽에 배색을 넣는다.		ㆍ색상: 주황색 ㆍ하복: 폴리에스테르 52%, 폴리프로필렌 48%
								ㆍ동복: 폴리에스테르 52%, 폴리프로필렌 48%
하의						1. 통 허릿단으로 제작하며 양쪽에 고무 밴드를 넣어 준다. 2. 앞 주름을 좌우 1개씩 넣고 옆 주머니는 사선으로 단다.		ㆍ색상: 검회색 ㆍ하복: 나일론 89%, 폴리우레탄 11% ㆍ동복: 나일론 95%, 폴리우레탄 5%
5. 점퍼
구분		형상					제작 양식			색상 및 재질
봄가을 점퍼							1. 깃은 스탠드칼라 형태로 하고 중앙에 앞여밈용 지퍼를 단다. 2. 앞판 좌우 세로 절개 부위에 주머니를 만든다. 3. 견장 고리를 만들어 단다.			ㆍ색상: 검회색 ㆍ폴리에스테르 40±5% 양모 53±5% 나일론 4±2% 폴리우레탄 3±2%
겨울 점퍼							1. 깃은 스탠드칼라 형태로 하고 중앙에 앞여밈용 지퍼를 달고 바람막이를 단다. 2. 앞판 좌우 세로 절개 부위에 주머니를 만든다. 3. 견장 고리를 만들어 단다.			ㆍ색상: 검회색 ㆍ폴리에스테르28±5% 양모 65±5% 나일론 4±3% 폴리우레탄 3±2%
6. 임부근무복
구분		형상					제작 양식			색상 및 재질
임부 근무복							1. 소매일체형 원피스로 중앙을 중심으로 양쪽에 두 줄씩 주름을 잡아 여유분을 넣는다. 2. 허리 부분에 허리끈을 단다.			ㆍ색상: 검회색 ㆍ하복: 폴리에스테르 40±5% 양모 53±5% 나일론 4±2% 폴리우레탄 3±2% ㆍ동복: 폴리에스테르 28±5% 양모 65±5% 나일론 4±3% 폴리우레탄 3±2%
7. 방한파카
구분		형상					제작 양식			색상 및 재질
방한 파카							1. 사파리룩(safari look) 형태로 하고, 깃은 스탠드칼라 형태로 하며, 중앙에 앞여밈용 지퍼를 단다. 2. 앞면ㆍ뒷면의 옆선과 소매 안쪽에 배색을 넣는다. 3. 앞면ㆍ뒷면의 가슴 부위에 반사 테이프를 붙인다. 4. 내피는 탈착할 수 있는 형태로 한다.			ㆍ색상: 검회색 및 주황색 ㆍ외피 상층: 나일론66 100% ㆍ외피 중간층: 불소수지 필름 ㆍ외피 하층: 나일론66 100% ㆍ내피: 폴리에스테르 100% 불소수지 필름
8. 특수복
구분		형상					제작 양식			색상 및 재질
훈련복	상의						1. 깃은 목 밴드가 있는 일반 칼라 형태로 한다. 2. 윗주머니는 가로로 달고, 아래에는 덧붙임주머니를 단다.			ㆍ색상: 검회색 ㆍ하복: 면 17% 폴리에스테르 83% ㆍ동복: 면 26% 폴리에스테르 74%
	하의						1. 통 허릿단으로 제작하며 양쪽에 고무밴드를 넣어 준다. 2. 옆선에 덧붙임 주머니를 단다.			ㆍ상의와 동일
비행복							1. 깃은 와이셔츠 형태로 한다. 2. 앞판 중앙에 지퍼를 단다. 3. 가슴주머니 및 소매주머니를 단다.			ㆍ색상: 진한 군청색 ㆍ하복: 아라미드 70±5%, 레이온 30±5% ㆍ동복: 아라미드 68±5%, 레이온 28±5%, 정전기방지섬유 4±3%
							1. 긴 바지로 한다. 2. 옆 주머니는 사선으로 한다. 3. 옆 선에 덧붙임주머니를 달고 안쪽에 칼주머니를 단다.
우천활동복	상의						1. 후드 탈착형의 사파리 스타일로 한다. 2. 이음새 부분은 방수테이프를 붙여 처리한다.			ㆍ색상: 주황색 ㆍ폴리에스테르 100% 2겹
	하의						1. 허릿단 전체에 고무밴드를 넣고 허리끈을 넣는다. 2. 이음새 부분은 방수테이프를 붙여 처리한다.
9. 외투
외투							1. 깃은 플랫칼라 형태로 한다. 2. 앞 채움 단추로 하며, 허리 아래 부분에 대칭으로 외입술주머니를 단다. 3. 견장 고리를 만들어 단다.			ㆍ색상: 진한 군청색 ㆍ폴리에스테르46±5% 양모 48±5% 나일론 3±2% 폴리우레탄 3±2%