■ 소방공무원 복제 규칙 [[별표4] <개정 2021. 7. 13.>
계급장(제3조제2항제4호 관련)
구분	형상	제작 양식	색상 및 재질
소방 총감		1. 소방준감의 것 4개를 각각 1㎜의 간격으로 배열한다. 2. 크기: 가로 109㎜ 세로 26㎜	1. 금속재의 경우 가. 재질: 황동 나. 두께: 1.5㎜ (최대 높이: 5.1㎜) 다. 도금: 로듐 2. 자수의 경우 가. 바탕: 검회색(정복과 같은 색상) 군청색(기동복과 같은 색상) 나. 자수: 흰색 레이온사(絲) 다. 크기 1) 금속 계급장 크기의 90% 2) 바탕 크기: 가로 10.5㎝, 세로 4.5㎝ 또는 가로 8.5㎝, 세로 4.5㎝. 다만, 소방총감은 가로 11.5㎝, 세로 4.5㎝로 한다. 3. 고무의 경우 가. 바탕: 검은색 나. 계급장 색상: 소방준감 이상은 은백색, 소방정 이하는 흰색 다. 크기 1) 금속 계급장 크기의 80% 2) 바탕 크기: 가로 7.5㎝, 세로 2.7㎝. 다만, 소방총감은 가로 9.3㎝, 세로 2.7㎝로 한다. 4. 소방준감 이상의 계급장 중앙 태극모양 색상은 붉은색, 파란색으로 한다.
소방 정감		1. 소방준감의 것 3개를 각각 1㎜의 간격으로 배열한다. 2. 크기: 가로 82㎜ 세로 26㎜
소방감		1. 소방준감의 것 2개를 각각 1㎜의 간격으로 배열한다. 2. 크기: 가로 55㎜ 세로 26㎜
소방 준감		1. 지름 8㎜ 태극모양의 둘레에 소방위 계급장 5개를 5각으로 연결한다. 2. 크기: 가로 27㎜ 세로 26㎜
소방정		1. 소방위의 것 4개를 각각 1㎜의 간격으로 배열한다. 2. 크기: 가로 87㎜ 세로 24㎜	1. 금속재의 경우 가. 재질: 황동 나. 두께: 1.5㎜ (최대 높이: 5.5㎜) 다. 도금: 로듐 2. 자수의 경우: 소방준감 이상의 것과 같다. 3. 고무의 경우: 소방준감 이상의 것과 같다.
소방령		1. 소방위의 것 3개를 각각 1㎜의 간격으로 배열한다. 2. 크기: 가로 65㎜ 세로 24㎜
소방경		1. 소방위의 것 2개를 각각 1㎜의 간격으로 배열한다. 2. 크기: 가로 43㎜ 세로 24㎜
소방위		1. 지름 7㎜ 태극 모양의 둘레에 지름 7㎜ 육각수 모양 6개를 연결하여 정육각형이 되도록 한다. 2. 크기: 가로 21㎜ 세로 24㎜
소방장		1. 소방사시보의 것 4개를 각각 3㎜ 간격으로 배열하고, 좌우대칭이 되도록 한다. 2. 크기: 가로 84㎜ 세로 22㎜	1. 금속재의 경우 가. 재질: 황동 나. 두께: 1.5㎜ (최대 높이: 5㎜) 다. 도금: 로듐 2. 자수의 경우: 소방준감 이상의 것과 같다. 3. 고무의 경우: 소방준감 이상의 것과 같다.
소방교		1. 소방사시보의 것 3개를 각각 3㎜ 간격으로 배열하고, 좌우대칭이 되도록 한다. 2. 크기: 가로 66㎜ 세로 22㎜
소방사		1. 소방사시보의 것 2개를 각각 3㎜ 간격으로 배열하고, 좌우대칭이 되도록 한다. 2. 크기: 가로 48㎜ 세로 22㎜
소방사시보		1. 높이 22㎜, 폭 13㎜의 육각수 모양 밑에 방수(防水)되는 관창 및 호스 형태를 받친 것으로 하고, 좌우대칭이 되도록 한다. 2. 크기: 가로 32㎜ 세로 22㎜
예장 계급장		1. 앞면은 금색 금속사로 자수 장식하고 굴곡처리 되어 있는 형태로 한다. 2. 뒷면에는 고리 2줄을 붙인다. 3. 고리 2줄의 폭은 각각 1.5㎝로 한다. 4. 여성 예장계급장 크기: 가로 12.5㎜ 세로 5.5㎜	1. 정복 상의 원단과 같다. 2. 중앙에 금속 계급장을 붙인다.