■ 위험물안전관리법 시행규칙 [별표 20] <개정 2009.3.17>
기계에 의하여 하역하는 구조로 된 운반용기의 최대용적(제51조제1항 관련)
1. 고체위험물
운반용기			수납위험물의 종류
종류		최대 용적	제1류					제2류				제3류						제5류
			Ⅰ	Ⅱ		Ⅲ		Ⅱ		Ⅲ		Ⅰ		Ⅱ		Ⅲ		Ⅰ		Ⅱ
금속제		3,000ℓ	○	○		○		○		○		○		○		○				○
플렉시블(flexible) 합성수지제		3,000ℓ		○		○		○		○				○		○				○
플렉시블(flexible) 플라스틱필름제		3,000ℓ		○		○		○		○				○		○				○
플렉시블(flexible) 섬유제		3,000ℓ		○		○		○		○				○		○				○
플렉시블(flexible) 종이제(여러겹의 것)		3,000ℓ		○		○		○		○				○		○				○
경질플라스틱제		1,500ℓ	○	○		○		○		○				○		○				○
		3,000ℓ		○		○		○		○				○		○				○
플라스틱 내용기 부착		1,500ℓ	○	○		○		○		○				○		○				○
		3,000ℓ		○		○		○		○				○		○				○
파이버판제		3,000ℓ		○		○		○		○				○		○				○
목제(라이닝부착)		3,000ℓ		○		○		○		○				○		○				○
비고) 1. “○”표시는 수납위험물의 종류별 각 란에 정한 위험물에 대하여 해당 각 란에 정한 운반용기가 적응성이 있음을 표시한다. 2. 플렉시블제, 파이버판제 및 목제의 운반용기에 있어서는 수납 및 배출방법을 중력에 의한 것에 한한다.
2. 액체위험물
운반용기			수납위험물의 종류
종류	최대용적		제3류						제4류						제5류				제6류
			Ⅰ		Ⅱ		Ⅲ		Ⅰ		Ⅱ		Ⅲ		Ⅰ		Ⅱ		Ⅰ
금속제	3,000ℓ				○		○				○		○				○
경질플라스틱제	3,000ℓ				○		○				○		○				○
플라스틱 내용기부착	3,000ℓ				○		○				○		○				○
비고) “○”표시는 수납위험물의 종류별 각 란에 정한 위험물에 대하여 해당 각 란에 정한 운반용기가 적응성이 있음을 표시한다.