■ 위험물안전관리법 시행규칙 [별표 23] <개정 2024. 5. 20.> 화학소방자동차에 갖추어야 하는 소화능력 및 설비의 기준 (제75조제1항관련)
화학소방자동차의 구분	소화능력 및 설비의 기준
포수용액 방사차	포수용액의 방사능력이 매분 2,000ℓ 이상일 것
	소화약액탱크 및 소화약액혼합장치를 비치할 것
	10만ℓ 이상의 포수용액을 방사할 수 있는 양의 소화약제를 비치할 것
분말 방사차	분말의 방사능력이 매초 35㎏ 이상일 것
	분말탱크 및 가압용가스설비를 비치할 것
	1,400㎏ 이상의 분말을 비치할 것
할로젠화합물 방사차	할로젠화합물의 방사능력이 매초 40㎏ 이상일 것
	할로젠화합물탱크 및 가압용가스설비를 비치할 것
	1,000㎏ 이상의 할로젠화합물을 비치할 것
이산화탄소 방사차	이산화탄소의 방사능력이 매초 40㎏ 이상일 것
	이산화탄소저장용기를 비치할 것
	3,000㎏ 이상의 이산화탄소를 비치할 것
제독차	가성소다 및 규조토를 각각 50㎏ 이상 비치할 것