[별표 4]

인명구조사 2급 교육 및 실기시험의 시설기준

(제3조제1항제4호나목 및 제19조제2항 관련)

구분	시설	세부규격
구조 기술	하강ㆍ등반	- 높이 10m이상 × 하강 폭 3m이상의 건축물 - 지지물 위치 : 하강 벽면으로부터 수평거리 50cm 이상 후방에 설치
	수직구조	- 상단 고정지지물의 높이 : 2m이상 - 후방 확보물과의 수평거리 : 2m이상
	요구조자 들것고정	- 규격 : 가로 7m이상 × 세로 5m이상 - 주위에 장애물이 없을 것
	맨홀사고 인명구조	- 사다리 높이 : 2m이상 - 맨홀 직경 : 0.6m이상
	계곡고립 인명구조(수평)	- 높이 3m이상 - 안전지역과 위험지역 간 지지물 거리 : 15m이상
	수상인명구조	- 수심 1.2m이상 × 가로 6m이상 × 세로 20m이상 ※ 단, 실기시험장소의 기준은 세로 25m이상으로 함 - 레일 간 간격 : 1.8m 이상(최소 3개 레일 확보) - 레일 간 라이프라인 설치
	수중인명구조	- 수심 5m이상 × 가로 5m이상 × 세로 10m이상
비고	수상인명구조 및 수중인명구조의 시설은 다른 장소에서 협의 또는 대여하여 사용 할 수 있다.