■ 지진ㆍ화산재해대책법 시행규칙 [별지 제1호의3서식] <신설 2020. 6. 4.>

(앞쪽)

성능검사서 번호: 0000-000

지진가속도기록계 성능검사서

1. 신 청 자

회사명:

주  소:

2. 검 사 제 품

제작회사:

모 델 명:

기기번호:

채 널 수:

3. 검사기준: 「지진ㆍ화산재해대책법 시행규칙」 제2조의2제1항 및 별표 1

4. 검사결과: 별첨 "검사결과" 참조

5. 성적서 용도: 성능검사

6. 접수 일자:         년     월     일

7. 발급 일자:         년     월     일

검사자			승인자
	(서명)			(서명)
○○○팀 홍길동			○○○팀 이순신

「지진ㆍ화산재해대책법 시행규칙」 제2조의2제3항에 따라 지진가속도기록계 성능
검사서를 발급합니다.

성능검사기관	장 직인

210mm×297mm[백상지(150g/㎡)]

(뒤쪽)
성적서번호: 0000-000
성능검사기관:						검사번호: 제 ○○-○○-○○호
의뢰기관(업체)				검사기간		검사장소		종합판정
기준장비		모델
		일련번호(S/N)
검사대상 장비		제작사(국적)			제작년월	모델명	일련번호(S/N)
구분	항목		세부항목			측정결과	적합여부		비고
지진 가속도 기록계	동적범위		ㆍ 자체 잡음레벨 측정 : 120dB이상(100샘플/초)
	채널수		ㆍ 3채널이상 및 채널확장여부
	자동 신호감지 방법		ㆍ STA/LTA 또는 스레시홀드(threshold) ㆍ 자동 신호감지 수준 변경 가능 여부
	자료취득		ㆍ 100회/초 이상 파형연속기록 ㆍ 매초마다 최댓값 산출(MMA)
	자료기록 시간		ㆍ 자동 신호감지 시점 기준 30초전 60초 후 까지 저장
	최대시간 오차		ㆍ 0.005초 이내 ㆍ 외부 시각 보정 가능 ㆍ 기록된 100회/초 자료에 표시된 시각의 정확성 여부
	자료획득 및 전송방법		ㆍ 티시피/아이피(TCP/IP) 통신가능 ㆍ 다중전송이 가능
	기록형식 및 저장		ㆍ 100회/초, 20회/초 멀티샘플링(multi-sampling) ㆍ 매초 마다 20회/초 자료에서 MMA (최대, 최소, 평균)값 산출 및 저장
	저장형식		ㆍ 범용, 자료구조 형식 (SEED, mini-SEED, SAC, GCF, SEGY, GSMS, CD1.0, CD1.1) ㆍ 다른 방식일 경우 데이터 변환 프로그램 내장 여부
210mm×297mm[백상지(150g/㎡)]