◉ 소방방재청고시 제2007- 42호

『비상콘센트설비의 성능시험기술기준』개정 고시

SI단위 도입 및 부정기시험 운영상의 불합리한 사항을 개선하여 비상콘센트설비의 안전성능을 향상시키고자「비상콘센트설비의 성능시험기술기준」을 다음과 같이 개정 고시합니다.

2007년  8월    일

소방방재청장

『비상콘센트설비의 성능시험기술기준』개정 고시

「비상콘센트설비의 성능시험기술기준」중 다음과 같이 개정한다.

제1조의 내용중 “소방법(이하 “법”이라 한다) 제50조의4제2항 및 소방용기계․기구등의형식승인등에관한규칙 제28조제2항의“를 ”『소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률』(이하 “법”이라 한다) 제39조제2항 및 『소방용기계․기구의 형식승인 등에 관한 규칙』 제32조“로 한다.

제3조제11호의 내용중 “1.6㎜이상의 강판, 두께 1.2㎜이상의 스테인레스판 또는 두께 3㎜이상의”를 “1.6 ㎜이상의 강판, 두께 1.2 ㎜이상의 스테인레스판 또는 두께 3 ㎜이상의”로 한다.

제4조제2호의 내용중 “꽃음”을 “꽂음”으로 한다.

제4조제3호 가목의 내용중 “130%인”을 “130 %인”으로 한다.

제4조제3호 라목의 내용중 “300lx이상인‘’을 ”300 lx 이상인“로, ”3m“를 ”3 m“로 한다.

제5조의 내용중 “영하10±2℃ 및 50±2℃의 온도에서”를 “(－10 ± 2) ℃ 및 (50 ± 2) ℃의 온도에”로 한다.

제6조제1호의 내용중 “3상교류 200V 또는 380V인 것과”를 “3상교류 200 V 또는 380 V인 것과”로, “100V 또는 220V”를 “100 V 또는 220 V”로, “3KVA”를 “3 kVA”로, “1.5KVA”를 “1.5 kVA”로 한다.

제6조제2호의 내용중 “3상교류 200V 또는 3상교류 380V의 것에”를 “3상교류 200 V 또는 3상교류  380 V의 것에”로, “100V 또는 단상교류 220V의”를 “100 V 또는 단상교류 220 V의”로 한다.

제7조의 내용중 “500V의”를 “500 V의”로, “20㏁이상”을 “20 ㏁이상”으로 한다.

제8조의 내용중 “150V이하의 경우 60Hz”를 “150 V이하의 경우 60 Hz”로, “1000V교류전압을”를 “1,000 V교류전압을”로, “150V”를 “150 V”로 한다.

제9조제1호의 내용중 “성능인정번호”를 “제품승인번호”로 한다.

제3장의 “성능시험”을 “견품시험”으로 한다.

제16조제1호 단서의 내용중 “행정자치부장관이”를 “한국소방검정공사 사장 또는 성능시험지정기관장이”로 한다.

제16조제2호 단서를 삭제한다.

제16조제3호 나목의 내용중 “합격판정되기 이전에 신청된 5로트를 초과한 로트는”를 “합격하기 이전에 5로트를 초과하여 신청된 제품시험 로트는 희망수검일이 최종 부정기시험 로트의 합격판정 이전인 경우”로 한다.

부  칙

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.