◉ 소방방재청고시 제2007- 43호

『표시등의 성능시험기술기준』개정 고시

SI단위 도입 및 부정기시험 운영상의 불합리한 사항을 개선하여 표시등의 안전성능을 향상시키고자「표시등의 성능시험기술기준」을 다음과 같이 개정 고시합니다.

2007년  8월    일

소방방재청장

『표시등의 성능시험기술기준』개정 고시

「표시등의 성능시험기술기준」중 다음과 같이 개정한다.

제1조의 내용중 “소방법(이하 “법”이라 한다) 제50조의4제2항 및 소방용기계․기구등의형식승인등에관한규칙 제28조제2항의“를 ”『소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률』(이하 “법”이라 한다) 제39조제2항 및 『소방용기계․기구의 형식승인 등에 관한 규칙』 32조의“로 한다.

제2조제1호의 내용중 “소방기술기준에관한규칙 제8조・제88조 및 제125조의”를 “옥내소화전설비의 화재안전기준 제7조, 자동화재탐지설비의 화재안전기준 제9조 및 연결송수관설비의 화재안전기준 제6조의”로 한다.

제4조의 내용중 “영하20±2℃ 및 50±2℃”를 “(-20 ± 2) ℃ 및 (50 ± 2) ℃”로 한다.

제6조제1호의 내용중 “40㎃이하”를 “40 ㎃이하”로 한다.

제7조의 내용중 “130%인”을 “130 %인”으로 한다.

제8조제1항의 내용중 “300㏓”를 “300 ㏓”로, “±20%”를 “± 20 %”로, “3m”를 “3 m”로 한다.

제8조제2항의 내용중 “15도”를 “15°”로, “0㏓”를 “0 ㏓”로, “10m”를 “10 m”로 한다.

제9조의 내용중 “65±2℃”을 “(65 ± 2) ℃”로, “0±2℃이고 0.3%”를 “(0 ± 2) ℃이고 0.3 %”로, “20㏁”를 “20 ㏁”로 한다.

제10조의 내용중 “1mm”를 “1 mm”로 한다.

제11조의 내용중 “500V”를 “500 V”로, “20㏁”를 “20 ㏁”로 한다.

제12조의 내용중 “60Hz”를 “60 Hz”로, “500V”를 “500 V”로 한다.

제13조제1호의 내용중 “성능인정번호”를 “제품승인번호”로 한다.

제3장의 “성능인정”을 “견품시험”으로 한다.

제20조제1호 단서의 내용중 “행정자치부장관이”를 “한국소방검정공사 사장 또는 성능시험 지정 기관장이”로 한다.

제20조제2호의 단서를 삭제한다.

제20조제3호 나목의 내용중 “합격판정되기 이전에 신청된 5로트를 초과한 로트는”을 “합격하기 이전에 5로트를 초과하여 신청된 제품시험 로트는 희망수검일이 최종 부정기시험 로트의 합격판정 이전인 경우”로 한다.

부  칙

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.