◉ 소방방재청고시 제2007- 40호

『소화기가압용가스용기의 성능시험기술기준』개정 고시

부정기시험 등 운영상의 불합리한 사항을 개선하여 소화기 가압용 가스용기의 안전성능을 향상시키고자「소화기가압용가스용기의 성능시험기술기준」을 다음과 같이 개정 고시합니다.

2007년  8월    일

소방방재청장

『소화기가압용가스용기의 성능시험기술기준』개정 고시

「소방용가압용가스용기의 성능시험기술기준」중 다음과 같이 개정한다.

제1조의 내용중 “소방법(이하 “법”이라 한다) 제50조의4 제2항 및 소방용기계․기구등의형식승인등에관한규칙 제28조제2항의 규정에 의한“을 ”『소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률』(이하 “법”이라 한다) 제39조제2항 및 『소방용기계․기구의 형식승인 등에 관한 규칙』제32조의 규정에 의한“으로 한다

제3조제4호 나목의 내용중 .“300밀리리터”를 “300 ㎜”로 한다.

제4조제1호의 내용중 “99.5퍼센트”를 “99.5 %”로 한다.

제4조제2호의 내용중 “99.9퍼센트”를 “99.9 %”로 한다.

제5조제1호의 내용중 “1그램에 대하여 1.5세제곱미터”를 “1 g에 대하여 1.5 ㎥”로 한다.

제5조제2호의 내용중 “섭씨 35도”를 “35 ℃”로 한다.

제6조의 내용중 “섭씨 40  도”를 “40 ℃”로 한다.

제7조제1항의 내용중 “10퍼센트”를 “10 %”로 한다.

제7조제1항 제1호의 내용중 "50킬로그램/제곱센티미터"를 “5 ㎫(50 ㎏/㎠)”로 한다.

제7조제2항 제2호의 내용중 “180킬로그램/제곱센티미터”를 “18 ㎫(180 ㎏/㎠)”로 한다.

제8조제2호의 내용중 “180킬로그램/제곱센티미터”를 “18 ㎫(180 ㎏/㎠)”로 한다.

제9조제1호의 내용중 “450킬로그램/제곱센티미터 이상 900킬로그램/제곱센티미터”를 “45 ㎫(450 ㎏/㎠) 이상 90 ㎫(900 ㎏/㎠)”로 한다.

제12조제1호의 “성능인정번호”를 “제품승인번호”로 한다.

제13조의 내용중 “행정자치부장관”를 “한국소방검정공사 사장 또는 성능시험지정기관장이”로 한다.

부  칙

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.