◉ 소방방재청고시 제2005-57호

『자동확산소화용구의 형식승인 및 검정기술기준』개정 고시

검정과정에서 나타난 일부 불합리한 사항을 개선하고 선진 외국규격을 도입하여 검정기술기준의 국제화에 부합될 수 있도록 「자동확산소화용구의 형식승인 및 검정기술기준」을 다음과 같이 개정 고시합니다.

2005년   8월   10일

소방방재청장

『자동확산소화용구의 형식승인 및 검정기술기준』개정 고시

「자동확산소화용구의 형식승인 및 검정기술기준」중 다음과 같이 개정한다.

제1조의 내용중 “소방법 제50조제3항 및 동법시행령 제36조의”를 ꡒ소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제36조제5항 및 동법시행령 제37조의ꡓ로, ꡒ자동확산소화용구의형식승인및검정기술기준에ꡓ를 ꡒ자동확산소화용구의 형식승인 및 검정기술기준에ꡓ로 한다.

제3조 제8호․제9호를 다음과 같이 신설한다.

8. 자동확산소화용구의 주 기능에 영향을 미치는 부속장치를 설치하지 아니하여야 한다.

9. 소화기 총중량은 설계값의  % 이내이어야 한다. 다만, 이음매 없는 강제용기를 사용하는 경우에는 설계값의 % 이내이어야 한다.

제4조 제2항 제1호 가목의 내용중 “섭씨 5도”를 “5 ℃”로, 동항 제2호 가목의 내용중 “공칭작동온도 ±5%이어야 한다”를 “공칭작동온도  % 이내이어야 한다”로 한다.

제5조 제2항의 내용중 “영하 20℃로”를 “-20 ℃로”로 한다.

제22조 제10호를 다음과 같이 신설한다.

10. 소화약제의 형식번호

제23조의 내용중 “행정자치부장관이”를 “소방방재청장이”로 한다.

부  칙

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.