◉소방방재청고시제2004-46호

피난사다리의형식승인및검정기술기준개정고시

소방용기계․기구의형식승인등에관한규칙의 개정됨에 따라 피난사다리의형식승인및검정기술기준을 다음과 같이 개정 고시합니다.

2005년 1월 4 일

소 방 방 재 청 장

피난사다리의형식승인및검정기술기준중개정고시

피난사다리의형식승인및검정기술기준중 다음과 같이 개정한다.

제1조를 다음과 같이 한다.

제1조(목 적) 이 기준은 소방시설설치유지및안전관리에관한법률 제36조제5항 및 동법시행령 제37조의 규정에 의한 피난사다리의형식승인및제품검사의기술기준에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

제3조제3호중 “30센티미터 이상 50센티미터 이하”를  “30㎝ 이상 50㎝ 이하로 하고, 동조제4호 ”14밀리미터 이상 35밀리미터 이하“를 ”14㎜  이상 35㎜ 이하“로 하며, 동조제5호 ”25센티미터 이상 35센티미터 이하“를 ”25㎝ 이상 35㎝ 이하“로 한다.

제4조제2호가목중 “5센티미터”를 “5㎝”로 하고, 나목중 “15센티미터 이상 25센티미터 이하”를 “15㎝ 이상 25㎝ 이하”로, “10센티미터”를 “10㎝”로 한다.

제5조제1호중 “60센티미터”를 “60㎝”로 한다.

제6조제1호중 “10센티미터”를 각각 “10㎝”로 한다.

제7조의 표중 "KS D 6001"을 “KS D 6024"로 한다.

제8조제1호중 “2미터”를 각각 “2m”로,  "50킬로그램"을 “500 N(50㎏)”로, "75킬로그램"을 “750 N(75㎏)”로, "100킬로그램"을 “1000 N(100㎏)”로, “7센티미터는 7㎝”로 하며, 동조제3호 "22킬로그램"을 “220 N(22㎏)”로 하고, 동조제4호 “2미터 위치에 각각 65킬로그램”을 “2m 위치에 각각 650 N(65㎏)”로 하고, 동조제6호 "150킬로그램"을 “1500 N(150㎏)”로 하고, 동조제7호 "15킬로그램"을 “150N (15㎏)”로 하며, 동조제8호 "2.3킬로그램․미터의 토르크"를 “23N․m(2.3㎏․m)의 토오크”로 한다.

제9조중 "35킬로그램"을 “350 N(35㎏)”로, "20킬로그램"을 “200 N(20㎏)”로 한다

제10조의 제목중 “(충격시험)”을 “(작동시험)”으로 하고, 동조중 “충격시험”을 “시험”으로 한다.

제12조중 "행정자치부장관"을 “소방방재청장"으로 한다

부     칙

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날로부터 시행한다.