◉ 소방방재청고시 제2007- 36호

『방수구의 성능시험기술기준』개정 고시

SI단위 도입 및 부정기시험 운영상의 불합리한 사항을 개선하여 방수구의 안전성능을 향상시키고자「방수구의 성능시험기술기준」을 다음과 같이 개정 고시합니다.

2007년  8월    일

소방방재청장

『방수구의 성능시험기술기준』개정 고시

「방수구의 성능시험기술기준」중 다음과 같이 개정한다.

제1조의 내용중 “소방법(이하 “법”이라 한다)제50조의4 제2항 및 소방용기계・기구등의형식승인등에관한규칙 제28조제2항의 규정에 의한 방수구의성능시험기술기준에 대하여“를 ”『소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률』(이하 “법”이라 한다) 제39조제2항 및 『소방용기계․기구의 형식승인 등에 관한 규칙』 제32조의 규정에 의한 방수구의 성능시험기술기준에 대하여“로 한다.

제9조의 내용중 “20킬로그램/제곱센티미터의”를 “2.0 ㎫(20 ㎏/㎠)의”로 한다.

제10조제1호의 내용중 “KS D 6002(청동주물)의 6종”을 “KS D 6024(구리 및 구리합금 주물)의 청동주물”로 한다.

제11조제1호의 내용중 “성능인정번호”를 “제품승인번호”로 한다.

부  칙

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.