소방방재청 고시 제2014-14호

상업용주방자동소화장치의 성능인증 및 제품검사의 기술기준을 다음과 같이 제정합니다.

2014년  8월 14일

소방방재청장

1. 제정이유

호텔, 음식점 등 다중이용업소 주방에 빈번한 화재가 발생하고 현행 법규에서 설치하도록 규정된 자동확산소화장치는 주방환경(설치위치․구조, 화재적응성 등)에 관한 문제로 무용성이 제기되어 주방환경에 적응성이 있는 상업용주방자동소화장치 기술기준을 제정하여 현행 제도의 운영상에서 나타난 미비점을 개선․보완

2. 주요내용

가. 용어의 정의 (제2조)

나. 소화장치 제작시 필요한 사양범위 및 제한사항을 규정하기 위한 설계매뉴얼의 도입 (제3조)

다. 소화장치의 일반적 구조, 재질 및 일반적 성능의 도입 (제4조)

라. 제어부, 감지부 및 주요부품에 대한 기능과 성능을 확인하기 위한 시험의 도입  (제5조, 제6조, 제8조)

마. 소화약제의 종류와 성능을 식용류 등에 적응성이 있는 강화액과 BC분말약제로 한정하여 도입 (제9조)

바. 소화약제를 소화대상물에 방출하는 노즐의 성능을 확인할 수 있는 기능 및 구조에 대한 규정 도입 (제10조)

사. 소화약제를 배관으로 방출하는 자․수동 작동장치에 대한 구조 및 기능에 대한 규정 도입 (제7조, 제11조)

아. 조리설비의 가열원(가스, 전원 등)을 차단하는 차단장치의 도입 (제12조)

자. 배관, 배관 연결부속품 및 호스가 소화약제 최대압력에 견디는 강도 및 내식성 등 확인하기 위한 시험방법의 도입 (제13조)

차. 소화장치에 부분품 및 안전장치로 사용되는 지시압력계, 소화약제의 저장용기, 가압용 가스용기, 안전밸브, 지지장치, 가스도입관 및 합성수지에 등에 대한 성능시험방법의 도입(제14조 내지 제20조)

카. 소화장치의 소화성능 유효성을 확인할 수 있는 방출성능에 대한 시험방법의 도입 (제21조)

타. 소화장치의 내구성 등을 확인할 수 있는 환경시험의 도입

(제22조 내지 27조)

파. 상용업 주방 환경조건 등을 고려한 다양한 소화시험 및 표시 도입

(제28조 내지 제33조)

하. 이 고시에 대한 내용의 적법성과 현실성을 검토하여 재검토기한을 3년으로 설정 (제35조)

3. 주요 토의과제

없   음

4. 참고사항

가. 관계법령 : 생    략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 해당기관 없음

라. 기    타 :