화재조기진압용 스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103B)

일부 개정고시

1. 개정이유 및 주요내용

가압송수장치 중 가압수조를 설치한 경우에는 옥상수조를 면제할 수 있도록 함.

소방방재청 고시 제 2009-40호

화재조기진압용 스프링클러설비의 화재안전기준을 다음과 같이 개정한다.

2009년 10월 22일

소방방재청장

화재조기진압용 스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103B)

제5조제2항제7호를 다음과 같이 신설한다.

7. 제6조제4항의 규정에 따라 가압수조를 가압송수장치로 설치한 화재조기진압용 스프링클러설비

부   칙(2009. 10. 22)

(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

화재조기진압용스프링클러설비 신·구조문대비표

현 행	개 정 안
제5조(수원) ①(생략) ② (생략) 1 ～ 6(생략) <신설>	제5조(수원) ①(현행과 같음) ② (현행과 같음) 1 ～ 6(현행과 같음) 7. 제6조 제4항의 규정에 따라 가압수조를 가압송수장치로 설치한 화재조기진압용 스프링클러설비 부 칙 (시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.