옥외소화전설비의 화재안전기준(NFSC 109)일부 개정고시

1. 개정이유 및 주요내용

가압송수장치 중 가압수조를 설치한 경우에는 옥상수조의 설치 면제 가능하도록 함.

소방방재청 고시 제 2009-42호

옥외소화전설비의 화재안전기준을 다음과 같이 개정한다.

2009년 10월 22일

소방방재청장

옥외소화전설비의 화재안전기준(NFSC 109)

제4조제2항제7호를 다음과 같이 신설한다.

7. 제5조제4항의 규정에 따라 가압수조를 가압송수장치로 설치한 옥외소화전설비

부   칙(2009. 10. 22)

(시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

옥외소화전설비 신·구조문대비표

현 행	개 정 안
제4조(수원) ①(생략) ②(생략) 1 ～ 6(생략) <신설>	제4조(수원) ①(현행과 같음) ②(현행과 같음) 1 ～ 6(현행과 같음) 7. 제5조 제4항의 규정에 따라 가압수조를 가압송수장치로 설치한 옥외소화전설비 부 칙 (시행일) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.