◉ 소방방재청고시 제2009-49호

다중이용업소에 설치하는 축광방식 및 광원점등방식의 피난유도선 설치 기준 신설(소방방재청 고시 제2009-44호, 2009. 10. 22)과 병행하여 기존 임의인정대상 “피난유도선” 품목을 고시로 전환하며, 이에 따른 관련 시험에 필요한 견품의 수량 등을 정하고자 「소방용기계․기구의 견품수량 및 수출용합격표시 등에 관한 규정」일부를 다음과 같이 개정․고시합니다.

2009년  12월  24일

소방방재청장

「소방용기계․기구의 견품수량 및 수출용합격표시 등에 관한 규정」일부 개정

「소방용기계․기구의 견품수량 및 수출용합격표시 등에 관한 규정」일부를 다음과 같이 개정한다.

별표2의 제2조제2항과 관련하여 견품시험 신청시 수량을 일부를 다음과

같이 신설한다.

[별표2]

견품시험 신청시 제출견품 수량

(제2조제2항 관련)

소방용기계⋅기구의 종별		견품의 종류	견품의 수량
축광유도표지 및 축광위치표지 ～ 가압수조식 가압송수장치		(현행과 같음)	(현행과 같음)
피난유도선	축광식	완성품	10개
	광원점등식	제어부	6개
		표시부	최대사용길이 2조
			표준단위길이 20개
		축전지	6개
		난연성능시험편	각 1조
		제어부 및 표시부 접속 부품 등	6조

부  칙

이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

신․구조문대비표

현  행

개 정 안

소방용기계⋅기구의 견품수량 및 수출용합격표시 등에 관한 규정

제1조 내지 제4조 (생  략)

[별표1] (생  략)

[별표2]

견품시험 신청시 제출견품 수량

(제2조제2항 관련)

소방용기계⋅기구의 종별	견품의 종류	견품의 수량
축광유도표지 및 축광위치표지 ～ 가압수조식 가압송수장치	(생 략)	(생 략)
<신 설>	<신 설>	<신 설>

[별표3] (생  략)

소방용기계⋅기구의 견품수량 및 수출용합격표시 등에 관한 규정

제1조 내지 제4조 (현행과 같음)

부 칙

이 규정은 고시한 날로부터 시행한다.

[별표1] (현행과 같음)

[별표2]

견품시험 신청시 제출견품 수량

(제2조제2항 관련)

소방용기계⋅기구의 종별		견품의 종류	견품의 수량
축광유도표지 및 축광위치표지 ～ 가압수조식 가압송수장치		(현행과 같음)	(현행과 같음)
피난유도선	축광식	완성품	10개
	광원점등식	제어부	6개
		표시부	최대사용길이 2조
			표준단위길이 20개
		축전지	6개
		난연성능시험편	각 1조
		제어부 및 표시부 접속 부품 등	6조

[별표3] (현행과 같음)