소방방재청고시제2009-47호

성능시험의 대상이 되는 품목에 관한 고시를 다음과 같이 개정한다.

2009년 12월 24일    소 방 방 재 청 장

성능시험의 대상이 되는 품목에 관한 고시

소방방재청고시제2008 - 2호(2008. 4. 11)

소방방재청고시제2008-29호(2009. 7. 27)

소방방재청고시제2009-31호(2009. 8. 24)

소방방재청고시제2009-47호(2009. 12. 24)

제1조(목적) 이 고시는 소방용기계․기구의 형식승인등에 관한 규칙 제31조 및 별표 14의 제30호에 따라 성능시험의 대상이 되는 소방용기계․기구의 품목을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(성능시험의 대상이 되는 소방용기계․기구의 품목) 소방용기계․기구의 형식승인등에 관한 규칙 제31조 및 별표 14의 제30호에 따른 품목은 다음 각 호와 같다.

1. 분기배관

2. 포소화약제의 혼합장치

3. 가스계소화설비의 설계프로그램

4. 시각경보장치

5. 자동차압․과압조절형댐퍼

6. 자동폐쇄장치

7. 가압수조를 이용한 가압송수장치(‘09. 7. 27 신설)

8. 피난유도선(‘09. 12. 24 신설)

제3조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제 248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2012년 12월23일까지로 한다.

부    칙

(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다.

부    칙(2009. 7. 27)

(시행일) 이 고시는 고시한 날부터 시행한다. 다만, 제2조제7호의 가압수조를 이용한 가압송수장치는 성능시험기술기준이 고시된 날부터 시행한다.

부     칙(2009. 8. 24)

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부     칙(2009. 12. 24)

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.