◉ 소방방재청고시 제2010 - 3호

한국산업규격(KS) 인용(폐지)에 따른 용어를 재 정비하고 기술기준에 일부 정립되지 않은 조항 및 치수를 대상으로 국제규격과 기준을 도입, 소방검정제도의 글로벌화를 실현하여 국내 소방용기계⋅기구의 신기술 제품 개발과 검정품목의 품질향상을 도모하고자, 관련「공기호흡기의 형식승인 및 검정기술기준」 일부를 다음과 같이 개정․고시합니다.

2010 년  1 월  6 일

소방방재청장

「공기호흡기의 형식승인 및 검정기술기준」 일부 개정

「공기호흡기의 형식승인 및 검정기술기준」 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제4호중 “공기밸브”를 “공급밸브”로 하고, 동조제6호중 “전면형 이라”를 “전면형면체 라”로 하며, “면체”를 “구조의 면체”로 한다.

제2조제7호중 “반면형 이라”를 “반면형면체 라”로 하고, “면체”를 “구조  의 면체”로 한다.

제2조제10호 및 제11호를 각각 다음과 같이 신설한다.

10. “최고충전압력”이라 함은 용기에 공기를 충전하여 사용할 수 있는  최대 허용압력을 말한다.

11. “바이패스 구조”라 함은 평상시 공기를 면체에 공급하는 관로(밸  브 등을 포함한다), 공기공급량 또는 압력 등에 이상이 있을 때에 안정된 공기를 면체에 공급할 수 있도록 주관로에서 분기하여 다시 주관로에 연결되어 우회할 수 있는 공기공급 구조를 말한다.

제3조를 다음과 같이 한다.

제3조(공기호흡기의 규격) ①공기호흡기의 최고충전압력은 15 ㎫ 이상으로서 공기용기에 충전되는 공기의 양은 40 L/min로 호흡하는 경우 사용시간이 30분 이상이어야 한다. 이 경우 사용시간은 15분 단위로 증가시켜 구분한다.

②공기호흡기의 총 질량은 사용시간을 기준하여 30분용은 7 kg, 45분  용은 9 kg, 60분용 이상은 11 kg 이하이어야 한다. 이 경우, 공기용기에 충전되는 공기와 보조마스크의 질량은 제외한다.

제4조제2항제5호중 “면체의 시야 및 면체공간은”을 “면체의 시야는”로  하고, 단서를 삭제하며, 표를 다음과 같이 한다.

항 목 종 류		전 면 형	반 면 형
시 야 ( 〬 )	좌․우	80 이상
	상 방	50 이상
	하 방	40 이상	40 이상

제4조제2항제7호를 다음과 같이 신설한다.

7. 시험장치(25 cycles/min, 2.0 L/stroke) 인두모형에 면체를 씌운 후 5  Vol % 의 이산화탄소를 함유한 공기를 공급하여 5분간 작동시키는  동안의 흡입공기(코덮개 사적공간에 잔류하는 공기)중 이산화탄소 평균 함유량은 1.0 Vol % 이하이어야 한다. 다만, 반면형면체는 그러하지 아니하다.

제4조제6항을 다음과 같이 한다.

⑥공급밸브(보조마스크의 것은 제외한다)의 고장시 감압된 공기가 면  체에 원활하게 공급될 수 있도록 바이패스 구조를 갖거나 공기공급  보조장치가 있어야 한다. 이 경우, 바이패스 구조 또는 공기공급 보조장치는 다음 각호에 적합하여야 한다.

1. 수동조작이 가능한 구조일 것

2. 5 ㎫ 이상의 압력이 충전된 용기를 연결하는 경우 공급 공기량은   60 L/min 이상일 것

제4조제7항제1호 및 제2호를 각각 다음과 같이 하고, 동조제5호 내지 제9호를 각각 다음과 같이 신설한다.

1. 최고충전압력값, 경보장치 시동압력값 및 지침은 어두운 장소 등에 서도 용이하게 식별할 수 있도록 표시하여야 한다.

2. 압력지시계 눈금의 단위는 1.0 ㎫ 이하이고 지시값의 오차범위는 ± 1.6 % 이하이어야 한다.

5. 압력지시계는 용기의 최고충전압력보다 5 ㎫ 이상의 높은 압력까지  확인할 수 있도록 눈금이 표시되어야 한다.

6. 압력을 받는 압력지시계 부품 등은 덮개를 씌워 보호하되, 덮개로  완전하게 밀폐되지 아니하는 구조로 하여야 한다.

7. 가압되지 아니한 상태의 압력지시계를 1 m 깊이의 물속에 24시간  넣어두는 경우 압력지시계 내부에 물이 차거나 습기가 관찰되지 아  니하여야 한다.

8. 용기의 잔여압력이 20 ㎫ (최고충전압력이 20 ㎫ 이하인 경우에는  최고충전압력)인 상태에서 압력지시계와 압력지시계 연결호스가 분리 되는 경우 방출되는 공기의 양은 25 L/min 이내이어야 한다.

9. 압력지시계의 창은 파열시 파편이 튀거나 분산되지 아니하는 재료  등을 사용하여야 한다.

제4조제8항제1호를 다음과 같이하고, 동조동항제2호를 삭제한다.

1. 경보장치는 용기의 공기가 방출되어 압력이 (5.5 ± 0.5) ㎫ 이거나  잔여 공기량이 200 L 이상이 되는 압력에서 음향경보할 수 있는 구조이어야 한다.

제4조제8항제4호를 다음과 같이 신설한다.

4. 경보장치는 용기의 개폐밸브 개방만으로 작동되는 구조이어야 한  다. 다만, 개폐밸브 개방 이외에 다른 수동조작이 이루어져야 만이 경보장치가 작동되는 구조인 경우에는 경보장치가 작동될 수 있도록 하는 수동조작이 이루어질 때까지 공기호흡기를 사용할 수 없도록 하는 구조이어야 한다.

제4조제10항중 “KS표시품 또는 고압가스안전관리법령에서 정하는 규정에 의한 검사품이어야 한다”를 “다음 각호에 적합하여여 한다”로 하고, 동조동항에 제1호 및 제2호를 각각 다음과 같이 신설한다.

1. KS 표시품 또는 고압가스안전관리법령에서 정하는 규정에 의한 검사품이어야 한다.

2. 용기에 부착되는 개폐밸브 충전구의 형식은 KS B 6214:2008(고압  가스용기용 밸브) 규격의 표 1로 구분한 기호 “A”에 적합한 것이어야 한다.

제4조제12항제2호중 “이어야 한다”를 “이어야 하며, 조절 후에는 역방 향으로 쉽게 미끄러져 풀리지 아니하는 구조이어야 한다”로 한다.

제5조제3호를 다음과 같이하고, 동조제3호가목 내지 다목을 각각 삭제 한다.

3. 면체에 사용되는 고무 등의 재료는 일반적인 취급에 있어 균열, 변 형 등이 없어야 한다.

제5조제4호가목의 표를 다음과 같이 한다.

시험액의 종류	시험액에 사용하는 약품의 규격
10 % 염화나트륨용액	KS M ISO 6353-2[화학 분석용 시약-제2부:규격-제1집]
3 % 황산	KS M ISO 6353-2[화학 분석용 시약-제2부:규격-제1집]
10 % 질산	KS M ISO 6353-2[화학 분석용 시약-제2부:규격-제1집]
10 % 수산화나트륨용액	KS M ISO 6353-2[화학 분석용 시약-제2부:규격-제1집]

제5조제7호를 다음과 같이 신설한다.

7. 공기호흡기에 사용되는 멜빵, 머리끈 등의 섬유는 다음 각목에 적  합하여야 한다. 다만, 유리섬유, 석면 등 일반적으로 유해성이 입증된 섬유를 사용하여서는 아니 된다.

가. [eqn: {260}`_{-0 } ^{+6}] ℃의 열풍순환식 항온기에 5분간 넣어 둔 경우에 용융․적하 및 변형되지 아니하여야 하며 수축률이 ± 10 % 이내이어야 한다.

나. 버어너의 불꽃길이를 38 ㎜로 하여 불꽃이 시험편 하단 중앙에 닿게  한 다음 12초 동안 가열하는 경우 잔염시간은 2초 이내, 탄화길이는 10 ㎝ 이내이어야 하며 용융 또는 적하가 발생하지 아니하여야 한다.

제6조제2호중 “30 ㎫(㎏/㎠)”를 “3.0 ㎫”로 한다.

제7조 내지 제9조중 “ℓ/min”를 각각 “L/min”로 하고, 제7조제2호중 “49 ㎩(5 ㎜H2O)”를  “0 Pa(0 ㎜H2O)”로 한다.

제9조의 표를 다음과 같이 한다.

유량(L/min) 형 식	30	150
음 압 형	70 ㎩ (7.1 ㎜H2O) 이하	500 ㎩ (51 ㎜H2O) 이하
양 압 형	700 ㎩ (71.4 ㎜H2O) 이하	1 k㎩ (102 ㎜H2O) 이하

제9조의2 내지 제9조의4를 각각 다음과 같이 신설한다.

제9조의2(침수시험) 면체는 0.25 m 내지 0.8 m 깊이의 물속에 각각 5  분간 침수시키는 경우, 기능에 이상이 생기지 아니하고 제7조 및 제9조의 기준에 적합하여야 한다.

제9조의3(복사열 저항성) 전면형면체를 별도 1의 시험장치에 장착하고 안면부와 열원의 간격을 175 mm로 하여 (7.8 ～ 8.0) ㎾/㎡의 복사열을 20분간 가하는 경우 급기호스․중압호스․공급밸브로 부터 면체로 공급되는 공기가 차단되지 아니하여야 하며, 제7조 및 제9조의 기준에 적합하여야 한다.

제9조의4(불꽃저항성 시험) ①전면형 면체를 금속제 머리모형에 장착하고 별도 2와 같이 버너로부터 250 mm 떨어진 상태로 설치하여 불꽃에 5초간 노출시키는 경우 안면부가 타지 아니하여야 한다. 이 경우 시험장치는 별도 2 및 다음 각호에 적합하여야 한다.

1. 별도 2 시험장치의 6개 버너노즐에서 나오는 프로판 가스의 총 유  량은 (21 ± 0.5)  L/min일 것

2. 버너 끝으로 부터 250 mm 높이의 불꽃온도는 (950 ± 50) ℃ 일 것

②제1항의 시험에서 면체에 부착되는 밸브나 음성전달판 등의 부품이  불꽃에 노출되지 아니한 경우에는 불꽃에 노출되지 않았던 부품을 불꽃에 노출되도록 하여 제1항의 시험을 다시 실시한다.

제10조제1호 및 제2호를 각각 다음과 같이하고, 동조제3호를 다음과 같이 신설한다.

1. 음향경보장치는 무향실 조건을 갖추어 경보장치로부터 1 m 떨어진  위치에서 음압을 측정하는 경우, 90 ㏈ 이상이어야 한다. 이 경우 음향경보의 측정은 용기압력이 1 ㎫이 되는 시점까지로 한다.

2. 음향경보장치가 제1호에 적합한 경보를 하는 동안에 소모되는 공기 량은 평균 5 L/min 이내이어야 한다.

3. 경보음의 주파수 대역은 2,000 Hz 내지 4,000 Hz 범위이어야 한다.

제13조의 표를 다음과 같이 한다.

시험액의 종류	시험액에 사용하는 약품의 규격
5 % 염화나트륨용액	KS M ISO 6353-2[화학 분석용 시약-제2부:규격-제1집]
1 % 황산	KS M ISO 6353-2[화학 분석용 시약-제2부:규격-제1집]
1 % 질산	KS M ISO 6353-2[화학 분석용 시약-제2부:규격-제1집]
1 % 수산화나트륨용액	KS M ISO 6353-2[화학 분석용 시약-제2부:규격-제1집]

제16조중 “-20 ± 2 ℃”를 “(- 20 ± 2) ℃ 및 (120 ± 2) ℃”로 하고, “중량”을 “질량”으로 한다.

제17조중 “25 kg”을 “250 N”으로 하고, “1 kg”을 “10 N”으로 하며, “10  kg”을 “100 N”으로 한다.

제18조중 “350 kg”을 “3.5 kN”으로 한다.

제19조중 “20 kg”을 “200 N”으로 하고, 제5호를 다음과 같이 한다.

5. 별도 3의 시험장치에 급기호스를 끼우고 120 L/min의 공기를 통과 시키면서 50 N의 하중을 가하는 경우 공기흐름의 감소량은 10 % 이하이고 육안으로 급기호스의 변형이 관찰되지 아니하여야 한다.

제23조를 다음과 같이 신설한다.

제23조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2013년 1월 5일까지로 한다.

[별도 1] 내지 [별도 3]을 각각 다음과 같이 신설한다.

[별도 1] 복사열시험장치 (제9조의3 관련)

(단위 : ㎜)

1. 금속성 표준안면부   4. 호흡기 콘넥터

2. 전면형 면체         5. 열복사원

3. 장비컨넥터          6. 반사장치

[별도 2] 불꽃저항성 시험장치 (제9조의4 관련)

(단위 : ㎜)

[별도 3] 급기호스의 강도시험장치 (제19조제5호 관련)

(단위 : ㎜)

부  칙

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 후 6개월이 경과한 날로부터 시행한다.

제2조(형식승인 및 형식변경승인에 관한 일반적 경과조치) 이 기준 시행  당시 종전의 규정에 의하여 형식승인 또는 형식승인의 변경승인을 얻 은 것으로서 이 기준에 적합하지 아니한 것은 이 기준 시행일부터 형 식승인의 신청 또는 형식승인의 변경신청을 할 수 있으며, 시행일로부  터 6개월의 기간이 경과한 때에는 종전의 규정에 의한 형식승인과 형  식승인의 변경승인은 취소된 것으로 본다.

제3조(제품검사에 관한 일반적 경과조치) 이 기준 시행 당시 종전의 규  정에 의하여 형식승인 또는 형식승인의 변경승인을 얻은 것에 대하여  는 이 기준 시행일부터 6개월 이내에 종전의 규정에 의하여 제품검사  를 신청할 수 있다. 다만, 이 기간 내에 제품검사를 신청한 것으로서  불합격되거나 수검희망일을 연기한 것에 대하여는 동기간에 불구하고  불합격 통지를 받은 날로부터 1월 이내 또는 수검희망일을 연기한 날  까지 제품검사를 받을 수 있다.

신․구조문대비표

현  행

개  정  안

공기호흡기의 형식승인 및 검정기술기준

(KOFEIS 0902)

공기호흡기의 형식승인 및 검정기술기준

(KOFEIS 0902)

제1조(목 적) (생  략)

제1조(목 적) (현행과 같음)

제2조(용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

제2조(용어의 정의) -------------------

--------------------

1. 내지 3.  (생  략)

1. 내지 3.  (현행과 같음)

4. “공기밸브”라 함은 디맨드밸브와 압력디맨드밸브의 총칭을 말한다.

4. “공급밸브” ---------------------

------------------------

5. (생  략)

5. (현행과 같음)

6. “전면형”이라 함은 안면렌즈를 갖춘 것으로서 안면전체를 덮는 면체를 말한다.

6. “전면형면체” 라 -----------------

---------------- 구조의 면체를 ---

7. “반면형”이라 함은 안면에서 코 및 입주위만을 덮는 면체를 말한다.

7. “반면형면체” 라 ----------------

------------- 구조의 면체를 -----

8. 내지 9. (생  략)

8 내지 9 (현행과 같음)

<신  설>

10. “최고충전압력”이라 함은 용기에 공기를 충전하여 사용할 수 있는 최대 허용압력을 말한다.

<신  설>

11. “바이패스 구조”라 함은 평상시 공기를 면체에 공급하는 관로(밸브 등을 포함한다), 공기공급량 또는 압력 등에 이상이 있을 때에 안정된 공기를 면체에 공급할 수 있도록 주관로에서 분기하여 다시 주관로에 연결되어 우회할 수 있는 공기공급 구조를 말한다.

제3조(공기호흡기의 규격) ①공기호흡기의 최고충전압력은 15 ㎫(150 ㎏/㎠)이상으로  충전하여 40 ℓ/min씩 호흡시 용기별로 30분, 40분, 50분 이상 사용할 수 있는 용량이어야 한다.

②공기호흡기의 총 중량은(공기량제외)은 30분용은 7 kg이하, 40분 및 50분용은 8 kg이하이어야 한다. 다만, 보조마스크의 중량은 총중량에서 제외한다.

제3조(공기호흡기의 규격) ①-----------

-------------- 15 ㎫ 이상으로서 공기용기에 충전되는 공기의 양은 40 L/min로 호흡하는 경우 사용시간이 30분 이상 이어야 한다. 이 경우 사용시간은 15분 단위로 증가시켜 구분한다.

②-------------- 총 질량은 사용시간을 기준하여 30분용은 7 kg, 45분용은 9 kg, 60분용 이상은 11 kg 이하이어야 한다. 이 경우, 공기용기에 충전되는 공기와 보조마스크의 질량은 제외한다.

제4조(구조) ① (생  략)

제4조(구조) ① (현행과 같음)

②면체의 구조는 다음 각호에 적합하여야 한다.

②--------------------------------

----

1. 내지 4. (생  략)

1. 내지 4. (현행과 같음)

5. 면체의 시야 및 면체공간은 다음표의 값에 적합하여야 한다. 다만, 전면형의 경우 코덮게를 가진 것의 면체공간은 180 ㎖이하로 한다.

항 목 종 류		전 면 형	반 면 형
시 야 (도)	좌․우	80 이상
	상 방	50 이상
	하 방	40 이상	40 이상
면 체 공 간 (㎖)		280 이하	180 이하

5. 면체의 시야는 -------------------

-------------- <단서 삭제>

항 목 종 류		전 면 형	반 면 형
시 야 ( 〬 )	좌․우	80 이상
	상 방	50 이상
	하 방	40 이상	40 이상
<삭 제>		<삭 제>	<삭 제>

6. (생  략)

6. (현행과 같음)

<신  설>

7. 시험장치(25 cycles/min, 2.0 L/stroke) 인두모형에 면체를 씌운 후 5 Vol % 의 이산화탄소를 함유한 공기를 공급하여 5분간 작동시키는 동안의 흡입공기(코덮개 사적공간에 잔류하는 공기) 중 이산화탄소 평균 함유량은 1.0 Vol % 이하이어야 한다. 다만, 반면형면체는 그러하지 아니하다.

③ 내지 ⑤ (생  략)

③ 내지 ⑤ (현행과 같음)

⑥공급밸브의 고장시에도 면체내에 감압된 공기를 방출될 수 있는 별도의 장치를 하여야 한다.

⑥공급밸브(보조마스크의 것은 제외한다)의 고장시 감압된 공기가 면체에 원활하게 공급될 수 있도록 바이패스 구조를 갖거나 공기공급 보조장치가 있어야 한다. 이 경우, 바이패스 구조 또는 공기공급 보조장치는 다음 각호에 적합하여야 한다.

1. 수동조작이 가능한 구조일 것

2. 5 ㎫ 이상의 압력이 충전된 용기를 연결하는 경우 공급 공기량은 60 L/min 이상일 것

⑦압력지시계의 구조는 다음 각호에 적합하여야 한다.

1. 최고충전압력치, 경보장치 시동압력치 및 지침은 어두운 장소 등에서도 용이하게 식별할 수 있도록 표시하여야 한다.

⑦--------------------------------

--------------

1. 최고충전압력값, 경보장치 시동압력값 --------------------------------

-------------------------------

2. 눈금의 단위는 1.0 ㎫(10 ㎏/㎠) 이하이어야 한다.

2. 압력지시계 눈금의 단위는 1.0 ㎫ 이하이고 지시값의 오차범위는 ± 1.6 % 이하이어야 한다.

3. 내지 4. (생  략)

3. 내지 4. (현행과 같음)

<신  설>

5. 압력지시계는 용기의 최고충전압력보다 5 ㎫ 이상의 높은 압력까지 확인할 수 있도록 눈금이 표시되어야 한다.

<신  설>

6. 압력을 받는 압력지시계 부품 등은 덮개를 씌워 보호하되, 덮개로 완전하게 밀폐되지 아니하는 구조로 하여야 한다.

<신  설>

7. 가압되지 아니한 상태의 압력지시계를 1 m 깊이의 물속에 24시간 넣어두는 경우 압력지시계 내부에 물이 차거나 습기가 관찰되지 아니하여야 한다.

<신  설>

8. 용기의 잔여압력이 20 ㎫ (최고충전압력이 20 ㎫ 이하인 경우에는 최고충전압력)인 상태에서 압력지시계와 압력지시계 연결호스가 분리되는 경우 방출되는 공기의 양은 25 L/min 이내이어야 한다.

<신  설>

9. 압력지시계의 창은 파열시 파편이 튀거나 분산되지 아니하는 재료 등을 사용하여야 한다.

⑧경보장치의 구조는 다음 각호에 적합하여야 한다.

⑧--------------------------------

-----------

1. 사용중에 고압공기압력이 감소되어 경보장치의 시동설정압력치 이하가 되어을 때 착용자에게 경보되는 구조이어야 한다.

2. 시동설정압력은 최고충전압력 및 용기용적이 15 ㎫(150 ㎏/㎠), 8 ℓ이상㎏일 경우는 3 ㎫ ～ 3.3 ㎫(30 ㎏/㎠～33/㎠), 20 ㎫(200 ㎏/㎠), 6 ℓ이상일 경우는 4 ㎫ ～ 4.4 ㎫(40 ㎏/㎠～44 ㎏/㎠), 30 ㎫(300 ㎏/㎠), 4.6 ℓ이상일 경우는 5.3 ㎫ ～ 5.8 ㎫(53 ㎏/㎠～58 ㎏/㎠)의 범위내이어야 한다.

1. 경보장치는 용기의 공기가 방출되어 압력이 (5.5 ± 0.5) ㎫ 이거나 잔여 공기량이 200 L 이상이 되는 압력에서 음향경보할 수 있는 구조이어야 한다.

<삭  제>

3. (생  략)

3. (현행과 같음)

<신  설>

4. 경보장치는 용기의 개폐밸브 개방 만으로 작동되는 구조이어야 한다. 다만, 개폐밸브 개방 이외에 다른 수동조작이 이루어져야 만이 경보장치가 작동되는 구조인 경우에는 경보장치가 작동될 수 있도록 하는 수동조작이 이루어질 때까지 공기호흡기를 사용할 수 없도록 하는 구조이어야 한다.

⑨ (생  략)

⑨ (현행과 같음)

⑩용기와 용기에 부착된 개폐밸브 및 안전밸브는 KS표시품 또는 고압가스안전관리법령에서 정하는 규정에 의한 검사품이어야 한다.

<신  설>

<신  설>

⑩--------------------------------

-------- 다음 각호에 적합하여야 한다.

1. KS 표시품 또는 고압가스안전관리법령에서 정하는 규정에 의한 검사품이어야 한다.

2. 용기에 부착되는 개폐밸브 충전구의 형식은 KS B 6214:2008(고압가스용기용 밸브) 규격의 표 1로 구분한 기호 “A”에 적합한 것이어야 한다.

⑪ (생  략)

⑪ (현행과 같음)

⑫등지게의 구조는 다음 각호에 적합하여야 한다.

⑫--------------------------------

----------

1. (생  략)

1. (현행과 같음)

2. 멜빵은 공기호흡기를 등에 지고 활동하기 쉽게 착용자의 체격에 따라서 조절할 수 있는 구조이어야 한다.

2. -------------------------------

-------------------------------

--------이어야 하며, 조절 후에는 역방향으로 쉽게 미끄러져 풀리지 아니하는 구조이어야 한다.

3. 내지 7. (생  략)

3. 내지 7. (현행과 같음)

⑬ (생  략)

⑬ (현행과 같음)

제5조(재료) 공기호흡기의 각 부분에 사용되는 재료는 다음 각호에 적합하여야 한다.

제5조(재료) -------------------------

-------------------------------

1. 내지 2. (생  략)

1. 내지 2. (현행과 같음)

3. 면체에 사용되는 고무재료는 다음 각목에 적합하여야 한다.

3. ---------------- 고무 등의 재료는 일반적인 취급에 있어 균열, 변형 등이 없어야 한다.

가. 인장강도는 15 ㎫(150 ㎏/㎠)이상이어야 하고, 70±2 ℃의 공기중에 96시간 놓아둔 후의 저하율이 20 %이하이어야 한다.

<삭  제>

나. 신장율은 400 %이상이어야 하고, 70±2 ℃의 공기중에 96시간 놓아둔 후의 저하율이 20 %이하이어야 한다.

<삭  제>

다. 경도는 70〫  이하이어야 하고 -20±2 ℃의 온도중에 24시간 놓아둔 후의 경도변화가 10〫  이하이어야 한다.

<삭  제>

라. 내지 마. (생  략)

라. 내지 마. (현행과 같음)

4. 면체에 사용되는 플라스틱재료는 다음 각목에 적합하여야 한다.

가. 약품침지시험은 다음표의 시험액중에 7일간 담근 후에 무게 변화율이 염화나트륨용액 및 황산은 ± 0.5 % 이내, 질산 및 수산화나트륨 용액은 ± 5.0 %이하이어야 한다.

<식> (생  략)

시험액의 종류	시험액에 사용하는 약품의 규격
10 % 염화나트륨용액	KS M 8115[염화나트륨(시약)]1급 이상
3 % 황산	KS M 8103[황산(시약)]1급 이상
10 % 질산	KS M 8104[질산(시약)]1급 이상
10 % 수산화나트륨용액	KS M 8116[수산화나트륨(시약)]1급 이상

4. -------------------------------

-------------------------------

가. -----------------------------

------------------------------

------------------------------

------------------------------

-----------------------

<식> (현행과 같음)

시험액의 종류	시험액에 사용하는 약품의 규격
10 % 염화나트륨용액	KS M ISO 6353-2[화학 분석용 시약-제2부:규격-제1집]
3 % 황산	KS M ISO 6353-2[화학 분석용 시약-제2부:규격-제1집]
10 % 질산	KS M ISO 6353-2[화학 분석용 시약-제2부:규격-제1집]
10 % 수산화나트륨용액	KS M ISO 6353-2[화학 분석용 시약-제2부:규격-제1집]

나. 내지 라. (생  략)

나. 내지 라. (현행과 같음)

5. 내지 6. (생  략)

5. 내지 6. (현행과 같음)

<신  설>

7. 공기호흡기에 사용되는 멜빵, 머리끈 등의 섬유는 다음 각목에 적합하여야 한다. 다만, 유리섬유, 석면 등 일반적으로 유해성이 입증된 섬유를 사용하여서는 아니 된다.

가. [eqn: {260}`_{-0 } ^{+6}] ℃의 열풍순환식 항온기에 5분간 넣어 둔 경우에 용융․적하 및 변형되지 아니하여야 하며 수축률이 ± 10  % 이내이어야 한다.

나. 버너의 불꽃길이를 38 ㎜로 하여 불꽃이 시험편 하단 중앙에 닿게 한 다음 12초 동안 가열하는 경우 잔염시간은 2초 이내, 탄화길이는 10 ㎝ 이내이어야 하며 용융 또는 적하가 발생하지 아니하여야 한다.

제6조(기밀성) 공기호흡기는 다음 각호에 의한 공기압을 5분간 가하는 경우 각 부분에 누기가 생기지 아니하여야 한다.

제6조(기밀성) -----------------------

---------------------------------

--------------------------

1. (생  략)

1. (현행과 같음)

2. 중압부분(감압밸브, 공급밸브 및 중압연결부)은 3.0 ㎫(30 ㎏/㎠)의 압력

2. -------------------------------

-------------- 3.0 ㎫------

3. (생  략)

3. (현행과 같음)

제7조(공급밸브의 작동성) 공급밸브의 작동압은 그 종류에 따라 다음 각호에 적합하여야 한다.

제7조(공급밸브의 작동성) -------------

---------------------------------

---------

1. 디맨드밸브 작동압은 30 ℓ/min에서 흡기에 대하여 -245 ㎩(-25 ㎜H2O)이상 0 ㎩(0 ㎜H2O)이하이고 150 ℓ/min의 흡기에 대하여 -686 ㎩(-70 ㎜H2O) 이상 0㎩(0 ㎜H2O)이하이어야 한다.

1. --------------- 30 L/min--------

--------------------------------

-------------------- 150 L/min---

--------------------------------

-------------------------

2. 압력디맨드밸브의 작동압은 흡기를 점차적으로 증가시키는 경우 0 ℓ/min의 흡기에 대하여 98 ㎩(10 ㎜H2O)이상 588 ㎩(60 ㎜H2O)이하이고, 0 ℓ/min에서 200 ℓ/min의 흡기에 대하여는 49 ㎩(5 ㎜H2O)이상이어야 하며, 그 압력(0 ℓ/min에서 측정한 개별면체 내부의 압력)에 대한 1분 동안의 변화폭은 49 ㎩(5 ㎜H2O)이내이어야 한다.

2. -------------------------------

----------------------- 0 L/min--

--------------------------------

----------------------, 0 L/min--

-- 200 L/min----------------- 0 Pa (0 ㎜H2O)---------------------- 0 L/min ---------------------------

---------------------------------

-----------------------

제8조(배기밸브의 작동기밀성) 배기밸브는 1ℓ/min의 흡기에 대하여 즉시 내부감압을 표시하고, 980 ㎩(100 ㎜H2O)로 감압한 다음 이것이 882 ㎩(90 ㎜H2O)로 돌아올 때까지의 시간이 15초 이상이어야 한다.

제8조(배기밸브의 작동기밀성) --------- 1

L/min----------------------------

---------------------------------

---------------------------------

-----------------------

제9조(면체의 호기저항) 면체의 호기저항은 30 ℓ/min 및 150 ℓ/min의 유량에 대하여 다음 표의 값에 적합하여야 한다.

유량(ℓ/min) 형 식	30	150
음 압 형	68.6 ㎩ (7 ㎜H2O) 이하	490 ㎩ (50 ㎜H2O) 이하
양 압 형	343 ㎩ (35 ㎜H2O) 이하	490 ㎩ (50 ㎜H2O) 이하

제9조(면체의 호기저항) ---------------

30 L/min 및 150 L/min--------------

---------------------------

유량(L/min) 형 식	30	150
음 압 형	70 ㎩ (7.1 ㎜H2O) 이하	500 ㎩ (51 ㎜H2O) 이하
양 압 형	700 ㎩ (71.4 ㎜H2O) 이하	1 k㎩ (102 ㎜H2O) 이하

<신  설>

제9조의2(침수시험) 면체는 0.25 m 내지 0.8 m 깊이의 물속에 각각 5분간 침수시키는 경우, 기능에 이상이 생기지 아니하고 제7조 및 제9조의 기준에 적합하여야 한다.

<신  설>

제9조의3(복사열 저항성) 전면형면체를 별도  1의 시험장치에 장착하고 안면부와 열원의 간격을 175 mm로 하여 (7.8 ～ 8.0) ㎾/㎡의 복사열을 20분간 가하는 경우 급기호스․중압호스․공급밸브로 부터 면체로 공급되는 공기가 차단되지 아니하여야 하며, 제7조 및 제9조의 기준에 적합하여야 한다.

<신  설>

제9조의4(불꽃저항성 시험) ①전면형 면체를 금속제 머리모형에 장착하고 별도 2와 같이 버너로부터 250 mm 떨어진 상태로 설치하여 불꽃에 5초간 노출시키는 경우 안면부가 타지 아니하여야 한다. 이 경우 시험장치는 별도 2 및 다음 각호에 적합하여야 한다.

1. 별도 2 시험장치의 6개 버너노즐에서 나오는 프로판 가스의 총 유량은 (21 ± 0.5)  L/min일 것

2. 버너 끝으로 부터 250 mm 높이의 불꽃온도는 (950 ± 50) ℃ 일 것

②제1항의 시험에서 면체에 부착되는 밸브나 음성전달판 등의 부품이 불꽃에 노출되지 아니한 경우에는 불꽃에 노출되지 않았던 부품을 불꽃에 노출되도록 하여 제1항의 시험을 다시 실시한다.

제10조(경보장치의 성능) 경보장치의 성능은 다음 각호에 적합하여야 한다.

제10조(경보장치의 성능) --------------

---------------------

1. 경보장치로서 음향장치를 이용하는 경우 음압이 무향실내에서 경보장치로부터 1 m떨어진 위치에서 90 dB이상으로 4분 이상 경보하여야 한다.

1. 음향경보장치는 무향실 조건을 갖추어 경보장치로부터 1 m 떨어진 위치에서 음압을 측정하는 경우, 90 ㏈ 이상이어야 한다. 이 경우 음향경보의 측정은 용기압력이 1 ㎫이 되는 시점까지로 한다.

2. 경보시간은 시동설정치 압력부터 시작되어야 하며 경보가 끝나도 1분 이상 사용할 수 있어야 한다.

2. 음향경보장치가 제1호에 적합한 경보를 하는 동안에 소모되는 공기량은 평균 5  L/min 이내이어야 한다.

<신  설>

3. 경보음의 주파수 대역은 2,000 Hz 내지 4,000 Hz 범위이어야 한다.

제11조 내지 제12조 (생  략)

제11조 내지 제12조 (현행과 같음)

제13조(면체의 내약품성) 면체는 다음표의 시험액(액온 22±2 ℃)중에 1시간 침지 후 꺼내어 22±2 ℃, 상대습도 95 % 이상의 공기중에 24시간 놓아두어도 부식, 균열 등이 생기지 아니하여야 한다.

시험액의 종류	시험액에 사용하는 약품의 규격
5 % 염화나트륨용액	KS M 8115[염화나트륨(시약)]1급 이상
1 % 황산	KS M 8103[황산(시약)]1급 이상
1 % 질산	KS M 8104[질산(시약)]1급 이상
1 % 수산화나트륨용액	KS M 8116[수산화나트륨(시약)]1급 이상

제13조(면체의 내약품성) --------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

--------------------------

시험액의 종류	시험액에 사용하는 약품의 규격
5 % 염화나트륨용액	KS M ISO 6353-2[화학 분석용 시약-제2부:규격-제1집]
1 % 황산	KS M ISO 6353-2[화학 분석용 시약-제2부:규격-제1집]
1 % 질산	KS M ISO 6353-2[화학 분석용 시약-제2부:규격-제1집]
1 % 수산화나트륨용액	KS M ISO 6353-2[화학 분석용 시약-제2부:규격-제1집]

제14조 내지 제15조 (생  략)

제14조 내지 제15조 (현행과 같음)

제16조(안면렌즈의 강도) 안면렌즈는 안면부에 부착한 상태로 -20±2 ℃의 온도중에 각각 30분간씩 5회 교대로 놓아둔 후 중앙부에 직경 22 mm, 중량 45 g의 강구를 1.3 m의 높이에서  자유낙하시키는 충격을 가할 때 손상 등에 의한 기밀누기가 생기지 아니하여야 한다.

제16조(안면렌즈의 강도) --------------

-------- (- 20 ± 2) ℃ 및 (120 ± 2) ℃의 -------------------------------
---------------- 질량 ------------
---------------------------------
---------------------------------
-------------------

제17조(머리끈의 장신구 및 부착부 강도) 머리끈의 장신구 강도는 면체와의 결합부 1개소마다 25 kg이상이어야 하고, 1 kg하중시의 신장율은 50 %이하이어야 하며, 머리끈 부착부의 강도는 10 kg이상이어야 한다.

제17조(머리끈의 장신구 및 부착부 강도) --

---------------------------------

------- 250 N------------, 10 N---

---------------------------------

--------------- 100 N------------

----

제18조(멜빵 및 벨트의 강도) 멜빵 및 벨트는 늘어뜨린 방향으로 350 kg인장하중을 가하는 경우 파단 또는 현저한 변형이 생기지 아니하여야 한다.

제18조(멜빵 및 벨트의 강도) -----------

----------------- 3.5 kN----------

---------------------------------

--------------------

제19조(급기호스의 강도) 급기호스 및 그 부착부의 강도는 다음 각호에 적합하여야 한다.

제19조(급기호스의 강도) --------------

---------------------------------

-----

1. 면체와 급기호스 부착부의 강도는 20 kg이상이어야 한다.

1. --------------------------- 200 N  -------------

2. 내지 4. (생  략)

2. 내지 4. (현행과 같음)

5. 길이 10 cm의 2장의 견고한 판자 사이에 끼워 상온하에서 70 kg하중을 가했을 경우 통기에 지장이 없어야 한다.

5. 별도 3의 시험장치에 급기호스를 끼우고 120 L/min의 공기를 통과시키면서 50 N의 하중을 가하는 경우 공기흐름의 감소량은 10 % 이하이고 육안으로 급기호스의 변형이 관찰되지 아니하여야 한다.

제20조 내지 제22조 (생  략)

<신  설>

제20조 내지 제22조 (현행과 같음)

제23조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2013년 1월 5일까지로 한다.

부  칙

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 후 6개월이 경과한 날로부터 시행한다.

제2조(형식승인 및 형식변경승인에 관한 일반적 경과조치) 이 기준 시행 당시 종전의 규정에 의하여 형식승인 또는 형식승인의 변경승인을 얻은 것으로서 이 기준에 적합하지 아니한 것은 이 기준 시행일부터 형식승인의 신청 또는 형식승인의 변경신청을 할 수 있으며, 시행일로부터 6개월의 기간이 경과한 때에는 종전의 규정에 의한 형식승인과 형식승인의 변경승인은 취소된 것으로 본다.

제3조(제품검사에 관한 일반적 경과조치) 이 기준 시행 당시 종전의 규정에 의하여 형식승인 또는 형식승인의 변경승인을 얻은 것에 대하여는 이 기준 시행일부터 6개월 이내에 종전의 규정에 의하여 제품검사를 신청할 수 있다. 다만, 이 기간 내에 제품검사를 신청한 것으로서 불합격되거나 수검희망일을 연기한 것에 대하여는 동기간에 불구하고 불합격 통지를 받은 날로부터 1월 이내 또는 수검희망일을 연기한 날까지 제품검사를 받을 수 있다.

<신  설>

[별도 1] 복사열시험장치 (제9조의3 관련)

(단위 : ㎜)

1. 금속성 표준안면부   4. 호흡기 콘넥터

2. 전면형 면체         5. 열복사원

3. 장비컨넥터          6. 반사장치

<신  설>

[별도 2] 불꽃저항성 시험장치 (제9조의4 관련)

(단위 : ㎜)

<신  설>

[별도 3] 급기호스의 강도시험장치 (제19조제5호 관련)

(단위 : ㎜)