국민안전처 고시   제2016-29호

이동탱크저장소의 위험성 경고표지에 관한 기준

제1조(목적) 이 기준은 「위험물안전관리법 시행규칙」 별표 10 Ⅴ제1호에 따라 이동탱크저장소에 부착하는 위험성 경고표지에 관한 사항을 규정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(위험물의 분류) ① 이동탱크저장소에 위험성 경고표지를 부착하기 위한 위험물의 분류(Class)․구분(Division)은 별표 1과 같다.

② 위험물의 품목 및 그 위험성의 분류․구분은 별표 2와 같다.

③ 별표 2에 등재되지 아니한 위험물의 품목 및 분류․구분은 UN의 RTDG(Recommendations on the Transport of Dangerous Goods, 위험물 운송에 관한 권고)의 Manual of Tests and Criteria(시험 및 판정기준)와 UN의 GHS(Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals, 화학물질 분류 및 표지에 관한 세계조화 시스템)를 적용하여 판정한다.

제3조(위험성 경고표지) 이동탱크저장소 외부에 위험물 표지, UN번호 및 그림문자를 표시하여야 하며, 그 규격 등 세부기준은 별표 3과 같다.

제4조(재검토기한) 국민안전처장관은「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2016년 7월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 고시 시행당시 종전의 「위험물안전관리법 시행규칙」 별표 10 Ⅴ제1호 및 제2호에 따라 설치한 이동탱크저장소의 표지 및 게시판은 2016년 12월 31일까지 이 고시에 정한 기준에 적합한 위험성 경고표지로 교체하여야 한다.

[별표 1]

위험물의 분류(제2조제1항 관련)

분 류	구 분	정 의
1. 폭발성 물질 및 제품	1.1	순간적인 전량폭발이 주 위험성인 폭발성 물질 및 제품
	1.2	발사나 추진 현상이 주 위험성인 폭발성 물질 및 제품
	1.3	심한 복사열 또는 화재가 주 위험성인 폭발성 물질 및 제품
	1.4	중대한 위험성이 없는 폭발성 물질 및 제품
	1.5	순간적인 전량폭발이 주 위험성이지만, 폭발 가능성은 거의 없는 물질
	1.6	순간적인 전량폭발 위험성을 제외한 그 이외의 위험성이 주 위험성이지만, 폭발 가능성은 거의 없는 제품
2. 가스	2.1	인화성 가스
	2.2	비인화성 가스, 비독성 가스
	2.3	독성 가스
3. 인화성 액체
4. 인화성 고체, 자연발화성 물질 및 물과 접촉 시 인화성 가스를 생성하는 물질	4.1	인화성 고체, 자기반응성 물질 및 둔감화 된 고체 화약
	4.2	자연발화성 물질
	4.3	물과 접촉 시 인화성 가스를 생성하는 물질
5. 산화성 물질과 유기과산화물	5.1	산화성 물질
	5.2	유기과산화물
6. 독성 및 전염성 물질	6.1	독성 물질
	6.2	전염성 물질
7. 방사성 물질
8. 부식성 물질
9. 분류 1 내지 분류 8에 속하지 않으나, 운송 위험성이 있는 것으로 UN의 TDG(ECOSOC Sub-Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods, 유엔 경제 사회 이사회에 설치된 위험물 운송 전문가 위원회, 이하 “TDG”라 한다)가 지정한 물질이나 제품

[별표 2]

위험물의 품목 및 위험성의 분류․구분(제2조제2항 관련)

※ 별도 파일 참조

[별표 3]

표지 ․그림문자 및 UN번호의 세부기준(제3조 관련)

1. 표지

가. 부착위치 : 이동탱크저장소의 전면 상단 및 후면 상단

나. 규격 및 형상 : 60㎝ 이상 × 30㎝ 이상의 횡형 사각형

다. 색상 및 문자 : 흑색 바탕에 황색의 반사 도료로 “위험물”이라 표기할 것

라. 위험물이면서 유해화학물질에 해당하는 품목의 경우에는「화학물질관리법」에 따른 유해화학물질 표지를 위험물 표지와 상하 또는 좌우로 인접하여 부착할 것

2. UN번호

가. 그림문자의 외부에 표기하는 경우

1) 부착위치 : 이동탱크저장소의 후면 및 양 측면(그림문자와 인접한 위치)

2) 규격 및 형상 : 30㎝ 이상 × 12㎝ 이상의 횡형 사각형

3) 색상 및 문자 : 흑색 테두리 선(굵기 1㎝)과 오렌지색으로 이루어진 바탕에 UN번호(글자의 높이 6.5㎝ 이상)를 흑색으로 표기할 것

나. 그림문자의 내부에 표기하는 경우

1) 부착위치 : 이동탱크저장소의 후면 및 양 측면

2) 규격 및 형상 : 심벌 및 분류․구분의 번호를 가리지 않는 크기의 횡형 사각형

3) 색상 및 문자 : 흰색 바탕에 흑색으로 UN번호(글자의 높이 6.5㎝ 이상)를 표기할 것

3. 그림문자

가. 부착위치 : 이동탱크저장소의 후면 및 양 측면

나. 규격 및 형상 : 25㎝ 이상 × 25㎝ 이상의 마름모 꼴

다. 색상 및 문자 : 위험물의 품목별로 해당하는 심벌을 표기하고 그림문자의 하단에 분류․구분의 번호(글자의 높이 2.5㎝ 이상)를 표기할 것

라. 위험물의 분류․구분별 그림문자의 세부기준 : 다음의 분류․구분에 따라 주위험성 및 부위험성에 해당되는 그림문자를 모두 표시할 것

1) 분류 1 : 폭발성 물질

구분 1.1 구분 1.2 구분 1.3		구분 1.4 구분 1.5 구분 1.6
가. 명칭	폭발성 물질 (구분1.1 내지 구분 1.6)
나. 최소 크기	25cm X 25cm
다. 구조	상부 절반에는 심볼 또는 구분의 번호, 하부의 모서리 부분에 분류번호 1 기입
라. 심볼의 명칭	폭탄의 폭발(1.1/1.2/1.3)과 구분 번호(1.4/1.5/1.6)
마. 심볼의 색깔	검정
바. 분류번호의 색깔	검정
사. 배경	오렌지 (Pantone Color No, 151U)
아. 기타	명칭(“폭발성 물질”)을 하부의 절반에 표시할 수 있음

2) 분류 2 : 가스(해당 없음)

3) 분류 3 : 인화성 액체의 표지

가. 명칭	인화성 액체
나. 최소 크기	25cm X 25cm
다. 구조	상부 절반에는 심볼 하부의 모서리 부분에 분류번호 3 기입
라. 심볼의 명칭	화염
마. 심볼의 색깔	검정 혹은 흰색
바. 분류번호의 색깔	검정 혹은 흰색
사. 배경	빨강 (Pantone Colour No. 186U)
아. 기타	1. 명칭(“인화성 액체”)을 하부의 절반에 표시할 수 있음 2. 심볼과 분류 번호의 색깔은 동일하게 사용

4) 분류 4 : 인화성 고체 등

구분 4.1 인화성 고체			구분 4.2 자연발화성 물질
구분 4.3 금수성 물질
항목	구분 4.1	구분 4.2		구분 4.3
가. 명칭	인화성 고체	자연발화성		금수성
나. 최소 크기	25cm X 25cm
다. 구조	상부 절반에는 심볼 하부의 모서리 부분에 분류번호 4 기입
라. 심볼의 명칭	화염
마. 심볼의 색깔	검정	검정		검정 혹은 흰색
바. 분류번호의 색깔	검정	검정		검정 혹은 흰색
사. 배경	흰색 바탕에 7개의 빨강 수직 막대 (No. 186U)	상부 절반 흰색 하부 절반 빨강 (No. 186U)		파랑 (No. 285U)
아. 기타	1. 각각의 명칭을 하부의 절반에 표시할 수 있음 2. 구분 4.3의 경우 심볼과 분류 번호의 색깔은 동일하게 사용

5) 분류 5 : 산화성 물질과 유기과산화물

구분 5.1 산화(제)성 물질		구분 5.2 유기과산화물
항목	구분 5.1		구분 5.2
가. 명칭	산화제		유기과산화물
나. 최소 크기	25cm X 25cm
다. 구조	상부 절반에는 심볼 하부의 모서리 부분에 각각의 구분번호 5.1, 5.2 기입
라. 심볼의 명칭	원 위의 화염		화염
마. 심볼의 색깔	검정		검정 혹은 흰색
바. 분류 번호의 색깔	검정		검정
사. 배경	노랑 (No. 109U)		상부 절반 빨강 (No. 186U) 하부 절반 노랑 (No. 109U)
아. 기타	1. 각각의 명칭을 하부의 절반에 표시할 수 있음 2. 구분 5.2의 경우 구분 번호는 검정 색깔임

6) 분류 6 : 독성 물질과 전염성 물질

구분6.1		구분 6.2
항목	구분 6.1		구분 6.2
가. 명칭	독성		감염성 물질
나. 최소 크기	25cm X 25cm
다. 구조	상부 절반에는 심볼 하부의 모서리 부분에 분류 번호 6 기입
라. 심볼의 명칭	해골과 교차대퇴골		원으로 묶은 3개의 반달
마. 심볼의 색깔	검정		검정
바. 분류번호의 색깔	검정		검정
사. 배경	흰색		흰색
아. 기타	각각의 명칭을 하부 절반에 표시할 수 있음

7) 분류 7 : 방사성물질(해당 없음)

8) 분류 8 : 부식성 물질

가. 명칭	부식성
나. 최소 크기	25cm X 25cm
다. 구조	상부 절반에는 심볼 하부의 모서리 부분에 분류 번호 8 기입
라. 심볼의 명칭	2개의 용기에서 손과 금속에 떨어지는 액체
마. 심볼의 색깔	검정
바. 분류번호의 색깔	흰색
사. 배경	상부 절반 흰색, 하부 절반 검정
아. 기타	명칭을 하부 절반에 표시할 수 있음

9) 분류 9 : 기타 위험물(해당 없음)