자동확산소화기 형식승인 및 제품검사의 기술기준 일부개정안

1. 개정이유

소방시설 명칭 변경(대통령령 개정)에 따라 고시명을 변경하고, 고시의 재검토 기한이 도래함에 따라 적법성과 현실성을 검토한 후 재검토 기한을 연장하려는 것임.

2. 주요내용

가. 소방시설 명칭 변경(대통령령 개정)에 따른 고시명 변경

나. 고시명 변경에 따른 조문별 명칭 변경(안 제1조, 제2조, 제3조, 제5조, 제8조, 제9조, 제11조, 제15조부터 제22조)

다. 이 고시에 대한 내용의 적법성과 현실성을 검토하여 재검토기한을 특정 일자에서 일정시점 기준으로 전환 후 3년 연장 (안 제24조)

3. 주요토의과제

없    음

4. 참고사항

가. 관계법령 : 없음

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 해당기관 없음

라. 기    타 : 신·구조문대비표, 별첨

국민안전처 고시 제2016-000호

자동확산소화기 형식승인 및 제품검사의 기술기준 일부개정안

자동확산소화기 형식승인 및 제품검사의 기술기준 일부를 다음과 같이 개정한다.

제명 “자동확산소화장치 형식승인 및 제품검사의 기술기준”을 “자동확산소화기 형식승인 및 제품검사의 기술기준”으로 한다.

제1조 중 「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」을 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」로 한다.

제1조, 제2조, 제3조, 제5조, 제8조, 제9조, 제11조, 제15조부터 제22조 중 “자동확산소화장치”를 “자동확산소화기”로 한다.

제24조를 다음과 같이 한다.

제24조(재검토기한) 국민안전처장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2016년 7월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙(0000.00.00)

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

신․구조문대비표

현 행	개 정 안
자동확산소화장치 형식승인 및 제품검사의 기술기준	자동확산소화기의 형식승인 및 제품검사의 기술기준
제1조(목적) 이 기준은「소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」제36조제5항에 서 국민안전처장관에게 위임한「자동확산소화장치의 형식승인 및 제품검사의 기술기준」에 관한 사항을 규정함을 목적으로 한다.	제1조(목적) -----「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」------------ --------------------------- --------------자동확산소화기 ------------------------ ----------------------------------------------------
제2조(용어의 정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다. 1. (생 략) 2. “자동확산소화장치”란 화재시 화염이나 열에 의하여 자동적으로 소화약제를 방출하여 소화하는 장치를 말한다. 3.〜5. (생 략) 6. "일반화재용자동확산소화장치"란 소화기구의 화재안전기준에서 정하고 있는 보일러실, 건조실, 세탁소, 대량화기취급소등에 설치되는 자동확산소화용구를 말한다. 7. "주방화재용자동확산소화장치"란 소화기구의 화재안전기준에서 정하고 있는 음식점, 다중이용업소, 호텔, 기숙사, 의료시설, 업무시설, 공장등의 주방에 설치되는 자동확산소화장치를 말한다. 8. "전기설비용자동확산소화장치"란 소화기구의 화재안전기준에서 정하고 있는 변전실, 송전실, 변압기실, 배전반실, 제어반, 분전반등에 설치되는 자동확산소화장치를 말한다.	제2조(용어의 정의) ---------- -------------------------- ------ 1. (현행과 같음) 2. “자동확산소화기”란 ------- -------------------------- -------------------------- ------------- 3.〜5. (현행과 같음) 6. “일반화재용자동확산소화기”란 ---------------------- -------------------------- -------------------------- ------------- 자동확산소화기를 ----. 7. “주방화재용자동확산소화기”란 ---------------------- -------------------------- -------------------------- -------------------------- ------ 자동확산소화기를 ---- --- 8. “전기설비용자동확산소화기”란 ---------------------- -------------------------- -------------------------- --------------------- 자동 확산소화기를 말한다
제3조(구조) 자동확산소화장치의 구조는 다음 각 호에 적합하여야 한다. 1.∼5. (생 략) 6. 소화약제와 방출원이 되는 압축가스(질소 등)를 봉입하는 방식(이하 "축압식"라 한다)의 자동확산소화장치는 지시압력계를 부착하여야 한다. 7. (생 략) 8. 자동확산소화장치의 주 기능에 영향을 미치는 부속장치를 설치하지 아니하여야 한다. 9. 자동확산소화장치의 총중량은 설계값의 (-2 ∼ 5) % 이어야 한다. 다만, 이음매 없는 강제용기를 사용하는 경우에는 (-5 ∼ 15) % 이어야 한다.	제3조(구조) 자동확산소화기의 -- ------------------------- ----- 1.∼5. (현행과 같음) 6. ----------------------- ------------------------- ---------------------자동확산소화기는 ----------- --------------- 7. (현행과 같음) 8. 자동확산소화기의 -------- ----------------------- ---------------------- 9. 자동확산소화기의 ------- ------------------------ ------------------------ ------------------------- ------------------
제4조 (생 략)	제4조 (현행과 같음)
제5조(소화약제 저장용기 등) ① (생 략) ②소화약제를 충전한 용기의 파열을 이용하는 자동확산소화장치(이하 "파열식자동확산소화장치"라 한다.)의 용기는 다음 각 호에 적합하여야 한다. 1.∼3. (생 략)	제5조(소화약제 저장용기 등) ① (현행과 같음) ②----------------------- --------------- 자동확산소화기(이하 "파열식자동확산소화기"라 한다.)--------------- ------------------ 1.∼3. (현행과 같음)
제6조∼제7조 (생 략)	제6조∼제7조 (현행과 같음)
제8조(가압용가스용기) 자동확산소화장치에 사용하는 가압용가스용기의 기준은 소화기기준 제25조를 준용한다.	제8조(가압용가스용기) 자동확산소화기에 ------------------ ------------------------- ------------
제9조(가스도입관) 자동확산소화장치에 사용하는 가스도입관은 소화기기준 제27조의 규정에 적합하여야 한다.	제9조(가스도입관) 자동확산소화기에 -------------------- ------------------------- --------------
제10조 (생 략)	제10조 (현행과 같음)
제11조(지지장치) 지지장치는 자동확산소화장치를 쉽게 설치할 수 있는 구조로서 충분한 강도를 가져야 한다.	제11조(지지장치) 지지장치는 자동확산소화기를 ------------- ------------------------- ------------
제12조∼제14조 (생 략)	제12조∼제14조 (현행과 같음)
제15조(소화약제) 자동확산소화장치에 충전하는 소화약제는 소화기기준 제8조의 규정에 적합하여야 한다. 다만, 파열식자동확산소화장치인 경우는 투척용소화용구의 형식승인 및 제품검사의 기술기준 제4조의 규정에 적합하여야 한다.	제15조(소화약제) 자동확산소화기에 -------------------- ------------------------ ----------------------자동확산소화기인 ------------ ------------------------- ------------------------ -------------
제16조(내부용적등) 이산화탄소, 할론1211, 할론1301 소화약제를 충전하는 자동확산소화장치의 본체용기의 내부용적은 소화기기준 제34조제1호의 규정에 적합하여야 한다.	제16조(내부용적등) ---------- ------------------------- ---------- 자동확산소화기의 ------------------------- ------------------------ ----------
제17조(기밀시험) 축압식자동확산소화장치는 다음 시험을 연속으로 하는 경우 내용물이 새지 아니하여야 한다. 1.∼3. (생 략)	제17조(기밀시험) 축압식자동확산소화기는 --------------- ------------------------ --------------- 1.∼3. (현행과 같음)
제18조(방사성능) 분사식 자동확산소화장치의 방사성능은 다음 각 호에 적합하여야 한다. 1.∼4. (생 략)	제18조(방사성능) 분사식 자동확산소화기의 ---------------- --------------- 1.∼4. (현행과 같음)
제19조(소화성능) ① 자동확산소화장치의 소화성능은 다음 각 호의 용도별 소화시험에 적합하여야 한다. 1.∼3. (생 략) ② (생 략) ③자동확산소화장치의 공칭방호면적은 제2항의 소화시험에 의하여 해당방호면적을 정하며, 최소 1 ㎡ 이상으로 한변의 길이가 1 m 이상 이어야 한다.	제19조(소화성능) ① 자동확산소화기의 -------------------- ------------------------- -------- 1.∼3. (현행과 같음) ② (현행과 같음) ③자동확산소화기의 ---------- ------------------------- ------------------------- -------------------------- -----------------------
제20조(내압시험) 자동확산소화장치의 내압시험은 소화기기준 제12조제1호의 규정에서 정한 표의 시험압력으로 시험하였을 경우 다음에 적합하여야 한다. 1.∼3. (생 략)	제20조(내압시험) 자동확산소화기의 ---------------------- ------------------------- ------------------------- ---------------------- 1.∼3. (현행과 같음)
제21조(내식시험) 자동확산소화장치의 주요부분의 내식시험은 소화기기준 제7조의 규정에 의하여 시험한다.	제21조(내식시험) 자동확산소화기의 ---------------------- ------------------------- ----------
제22조(표시) 자동확산소화장치에는 다음 사항을 보기 쉬운 부위에 잘 지워지지 아니하도록 표시하여야 한다. 다만, 제11호는 포장 또는 취급설명서에 표시할 수 있다. 1.∼13. (생 략)	제22조(표시) 자동확산소화기에는 ------------------------ ------------------------- ------------------------- ------------------------- ----------- 1.∼13. (현행과 같음)
제23조 (생 략)	제23조 (현행과 같음)
제24조(재검토기한)「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」(대통령훈령 제248호)에 따라 이 고시 발령 후의 법령이나 현실여건의 변화 등을 검토하여 이 고시의 폐지, 개정 등의 조치를 하여야 하는 기한은 2015년 12월 30일까지로 한다.	제24조(재검토기한) 국민안전처장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2016년 7월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.