국민안전처 고시 제2017-26호

무선통신보조설비의 화재안전기준(NFSC 505)(국민안전처 고시 제2017-26호, 2017.6.7.) 일부를 다음과 같이 개정합니다.

2017년 6월 7일

국민안전처장관

무선통신보조설비의 화재안전기준(NFSC 505) 개정(안)

1. 개정(제정)이유

「전파법」 개정에 따라 국민들이 이해하기 어려운 한자어인 누설동축케이블 설치기준의 용어를 개정하여 국민들이 쉽게 이해 할 수 있도록 법률용어 한글화를 촉진하고자 함

2. 주요내용

가. 누설동축케이블 설치기준의 ‘공중선’을 ‘안테나’로 개정.(안 제5조)

3. 참고사항

가. 관계법령 : 생    략

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 해당 없음

라. 기    타 : 신․구조문대비표, 별첨

국민안전처 고시  제2017-26호

무선통신보조설비의 화재안전기준(NFSC 505) 일부개정안

무선통신보조설비의 화재안전기준(NFSC 505) 일부를 다음과 같이 개정한다.

제5조제1항제2호 중 “공중선”을 “안테나”로, “공중선에 따른 것으로 할”을 “안테나로 구성할”로 하고, 같은 항 제5호 및 제6호 중 “공중선은”을 각각 “안테나는”으로 하며, 같은 조 제2항 중 “공중선ㆍ분배기”를 “안테나ㆍ분배기”로 한다.

부      칙

이 고시는 발령한 날로부터 시행한다.

신ㆍ구조문대비표

현 행	개 정 안
제5조(누설동축케이블 등) ① 무선통신보조설비의 누설동축케이블 등은 다음 각 호의 기준에 따라 설치하여야 한다.	제5조(누설동축케이블 등) ① ---------------------------------------------------------------------.
1. (생 략)	1. (현행과 같음)
2. 누설동축케이블과 이에 접속하는 공중선 또는 동축케이블과 이에 접속하는 공중선에 따른 것으로 할 것	2. ------------------------- 안테나 ---------------------------- 안테나로 구성할 ---------
3.ㆍ4. (생 략)	3.ㆍ4. (현행과 같음)
5. 누설동축케이블 및 공중선은 금속판 등에 따라 전파의 복사 또는 특성이 현저하게 저하되지 아니하는 위치에 설치할 것	5. --------------- 안테나는 --------------------------------------------------------------------------
6. 누설동축케이블 및 공중선은 고압의 전로로부터 1.5m 이상 떨어진 위치에 설치할 것. 다만, 해당 전로에 정전기 차폐장치를 유효하게 설치한 경우에는 그러하지 아니하다.	6. --------------- 안테나는 --------------------------------------------. -------------------------------------------------------------------.
7. (생 략)	7. (현행과 같음)
② 누설동축케이블 또는 동축케이블의 임피던스는 50Ω으로 하고, 이에 접속하는 공중선ㆍ분배기 기타의 장치는 해당 임피던스에 적합한 것으로 하여야 한다.	② ------------------------------------------------------------- 안테나ㆍ분배기 -----------------------------------------------.