[별표 3]

깃봉의 제작방법(제10조 관련)

1. ㄱ-바를 짧은 축의 반지름으로 하고, ㄱ-ㄴ을 긴 축의 반지름으로 하는 반타원형이 꽃봉우리임 (ㄱ-바는 깃면너비의 1/20, ㄱ-바 : ㄱ-ㄴ = 7 : 8 임)

2. ㄴ-ㄷ·ㄴ-ㄹ은 각 ㄱ-ㄴ의 1/8

3. 꽃받침의 두께(바-가의 길이)는 ㄱ-바의 1/10

4. 가, 나, 다, 라, 마는 정오각형의 위치에 있음(각 점간 각도는 72°)

5. ㄱ을 중심으로 ㄱ-가를 반지름으로 하는 반(半)구형을 그려 꽃받침을 이룸

6. ㅅ은 ㄱ-ㅇ , ㄱ-ㅁ의 각각의 중간점에서 수평, 수직된 선의 교차점임

7. ㅇ-ㅈ은 ㄱ-바의 1/3

8. ㅈ-ㅈ’ : ㅊ-ㅊ’ = 5 : 3임

늘인 부분

(필요한 만큼)