[별표 3의2]

인명구조사 1급 교육 및 실기시험의 장비기준

(제3조제1항제4호가목 및 제19조제1항 관련)

■ 교육생/응시인원 30명 기준

구분	장비용도	필요장비	보유수량
구조 기술	개인 지참 장비	방화복, 구조용 장갑, 공기호흡기(보조호흡기 포함), 예비용기, 헬멧, 안전벨트(상하체식), 레펠용 장갑 팔목 및 무릎보호대, 화학보호복(Level A) 수영복, 수영모, 수경, 오리발, 습식잠수복(3mm이상) 잠수장비 세트(드라이슈트/내피,후드,건식장갑), 공기통
	로프구조용	카라비너(O형, 변형 D형) 데이지 체인, 8자하강기 구조용하강기, 스톱하강기, 렉크하강기, ID(RIG)하강기 하강로프(200m 기준) 쥬마(등강기) 베이직, 크롤, 발쥬마, 그리그리 맨홀구조기구 삼각대 가스 검지기(측정장비) 공기호흡기(보조호흡기 포함), 예비용기 요구조자용 안전벨트 로프발사총 홀도르레(픽스, 레스튜, 푸르직) 쌍도르레(병렬식), 탠덤도르래 복합도르레 캠형 (트럭션, 미니트럭션) 확보판, 스위벨 바스켓 들것 요구조자 마네킹(25kg이상) 테이프슬링(100m 기준) 및 코드슬링(50m 기준)	각 100개 이상 30개 이상 각 10개 이상 3롤 이상 좌20, 우20 각 10개 이상 2세트 이상 2세트 이상 2대 이상 5세트 이상 3개 이상 1대 이상 각 10개 이상 각 10개 이상 각 10개 이상 각 10개 이상 3개 이상 4개 이상 각 1롤 이상
	수 상 인명구조용	레스큐 튜브, 레스큐 부이(캔) 오리발, 습식잠수복(3mm이상) 수난용 마네킹(25㎏이상)	5개 이상 3개 이상 2개 이상
	수 중 인명구조용	잠수장비 세트, 공기통 공기충전기	3세트 이상 1대 이상
	화학구조용	고압누출방지 호스, 누출방지 슬리브, 누출방지백 누출방지창, 누출방지배수백	장비별 각 1세트 이상
	도시탐색구조용	구조물안정화, 중량물이동 장비 세트 에어백 세트	장비별 각 1세트 이상