중앙119구조본부 구조장비 보유기준에 관한 규정

제정 2015. 12. 16. 중앙119구조본부 훈령 제33호

개정 2017. 03. 30. 중앙119구조본부 훈령 제37호

제1조(목적) 이 기준은 중앙119구조본부 119특수구조대와 119화학구조센터를 포함한 모든 출동대원들이 재난현장에서 인명구조 및 신속대응 임무를 수행하기 위해 갖추어야 할 장비의 보유기준을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.
1. “기동장비”란 구조대원 및 구조장비 등을 현장으로 신속하게 이동하기 위하여 사용하는 장비로 “항공기, 소방차량, 중장비 및 트레일러”를 말한다.

2. “구조장비”란 구조활동시 원활한 구조업무를 수행하기 위하여 사용하는 장비를 말한다.
3. “통신장비”란 유ㆍ무선 등 전파를 활용 상호통신을 위하여 사용하는 장비를 말한다.
4. “항공구급장비”란 항공기를 이용한 응급환자 이송 및 응급처치 활동을 수행하기 위하여 사용하는 장비를 말한다.

5. “개인휴대안전장비”란 원활한 구조업무를 수행하기 위하여 필요한 최소한의 개인안전장비를 말한다.

제3조(적용범위) 이 기준은 중앙119구조본부 및 그 소속기관에 적용한다.

제4조(기동장비 보유기준) 중앙119구조본부 기동장비 보유기준은 별표 1과 같다.

제5조(구조장비 보유기준) 중앙119구조본부 구조장비 보유기준은 별표 2와 같다.

제6조(통신장비 보유기준) 중앙119구조본부 통신장비 보유기준은 별표 3과 같다.

제7조(항공구급장비 보유기준) 중앙119구조본부 항공구급장비 보유기준은 별표 4와 같다.

제8조(개인휴대안전장비 보유기준) 재난현장에 투입되는 중앙119구조본부 대원이 휴대하여야 할 최소한의 개인휴대 안전장비 기준은 별표 5와 같다.

제9조(재검토 기한) 중앙119구조본부장은「중앙119구조본부 훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 훈령에 대하여 2017년 6월 30일을 기준으로 매 3년이 되는 시점 이내에 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부   칙

제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

별표 1
기동장비 기준
비고 : ●필수 / ○선택
용도별	장비명	내 용	내용 연수	보유기준				장비 적응성
				특수 구조대별	화학 구조 센터별	인명 구조견 센터	본부 행정 (재난)지원	특수 구조대	화학 구조 센터	인명 구조견센터	본부 행정 (재난)지원
총계	31종			29	10	3	8	11	7	3	4
소계	2종			3	0	0	0	2		0	0
항공기	중형헬기	인명구조․화재진화 및 응급환자 이송		2				●
	대형헬기	인명구조․화재진화 및 응급환자 이송		1				●
소계	23종			16	9	2	8	8	7	2	4
구조차량	현장지휘차량	구조현장 지휘 등 출동용 차량	8	1	1		1	●	●		●
	수송버스	인원 및 장비수송용 특장차량	8	2				●
	구조 공작차	소방자동차 기본표준 적용	8	1				●
	소방펌프차	화재 재난 현장용	8	1				○
	탐색장비운반차	육상․수중 탐색장비 수송 및 운용차량	8	1				●
	트레일러 운송차(트렉터)	수난∙도탐∙화생방 운송 트렉터	8	2				○
	다목적크레인차	장비운반 및 재난현장 대응차량	8	1				○
	화물차	4륜 자동차 포함, 화물차	8	1	1		1	●	○		○
	항공급유차 (유조차)	구조현장 출동, 항공기 연료 주유용	10	1				●
	구급차	현장 구조구급 출동용 차량	5	1				○
	화생방 분석차	화생방 정밀 분석차량	10	1				●
	고성능 화학차	화학물질 화재 등 원거리 방수용	10	1	1			○	●
	화생방 장비운반차	누출, 제독장비 등 운반용	8		1				●
	다목적 굴삭기	붕괴 등 화학재난 현장 대응차량	12		1				●
	무인파괴 방수차	붕괴, 폭발 등 위험지역에서 현장 대응	12		1				●
	다목적 제독차	화생방(제독) 전문 대응차량	10		1				●
	예방점검차	4륜 자동차 포함, 예방점검 및 순찰차량	8		1				●
	인명구조견 운송버스	훈련견 및 훈련인원 수송차량(견버스)	8			1				●
	인명구조견 탐색구조차	구조견 산악(재난) 출동용 차량	8	1		1		●		●
	작전훈련차	재난 출동 시 작전지휘 및 통신지원용	8				2				●
	통합지휘버스	구조현장 지휘 출동용 차량(현장CP)	8				1				●
	위성중계차	구조현장 방송 및 중계용 차량	12				1				○
	행정차	인원 수송용(업무협의)	8	1	1		2	○	○		●
소계	6종			10	1	1		1		1
중장비및트레일러	일반굴삭기	붕괴 등 재난현장용(타이어, 궤도형)	12	1				○
	지게차	장비 운반용	12	1				○
	견인차	소방헬기 견인차량(토우카)	12	2				●
	운송트레일러	수난장비, 도탐장비, 화생방장비 등 운송용	10	3	1			○	○
	인명구조견 운송트레일러	적재하중0.6t 이상(인명구조견 6두)	10			1				●
	구조보트 운반트레일러	다목적 구조보트, 고무보트, 제트스키, 공기부양정 운반용	10	3				○

별표 2
구조장비 기준
비고 : ●필수 / ○선택
용도별	장비명	내 용	내용 연수	보유기준				장비보유 적응성
				대원별	특수 구조대별	화학 구조 센터별	인명 구조견센터	특수 구조대	화학 구조 센터	인명 구조견센터
				(센터포함)
총 계	269				1716	420	24	219	77	6
소 계	25				63	31		15	9
일반구조용	구조용사다리	종류 : 거는식, 복식, 우마형, 줄사다리, 안테나 등	10		2	2		●	●
	차량 문개방기	종류 : 차량용문개방기 구성 : 차량용 문개방기 6종이상, 에어백, 쐐기, 주유구 열쇠, 보관가방 등	3		1			●
	팬식공기안전매트	종류 : 2단 팬식 공기막/공압식/수동식 등 구성 : 에어매트, 팬, 전선릴, 이동용 수레등	7		1			○
	안전매트리스	구성 : 180(W)×100(L)×50(H) 이상	소모품		5			●
	로프보호기구	종류 : 알루미늄합금강, 스테인레스, 플라스틱, 고강도 알루미늄 합금강,폴리우레탄, 타포린, 직물 등 구성 : 로프보호용	7		5	3		●	○
	승강기비상키	구성 : 국내설치 E/V 개방성능 보유	5		1	1		○	○
	드릴	종류 : 전기식,엔진식,배터리식 구성 : 본체,예비날,충전기,배터리(교환주기 2년) 등	5		1	1		●	○
	절연봉	종류 : 5m 이상 등 구성 : 지중배전용 접지, 변전용 접지 등	7		1	1		○	○
	유리창압착기	종류 : 손잡이형 등 구성 : 1세트(2개)	3		2			○
	라이트라인	구성 : 릴박스, 발광케이블, 인버터(충전식) 등	5		3	2		●	●
	휴대용탐조등	종류 : 배터리식 구성 : 본체,충전기,배터리포함(교환주기 2년)	3		15	7		●	●
	이동식 조명기구	종류 : 전기식/배터리식 각 1종씩 구성 : 발전기,조명등,전선릴,거치대,충전기, 배터리포함(교환주기 2년) 등	5		3	1		●	●
	이동식 송․배풍기	종류 : 전기식, 동력식, 유압식 구성 : 송풍기, 송배풍용 자바라호스	6		1	1		●	●
	공기충전기	종류 : 고정식 구성 : 200 또는 300bar 겸용	6		1	1		●	●
	로프발사총	종류 : 화약식,공기식,수동식 구성 : 총,화약,실린더,탄두, 줄, 보관가방 등	10		1			●
	마취총	종류 : 마취총/석궁 등 구성 : 본체,화약,공기통주사기, 바늘막이, 실리콘, 주사기 바늘 캡, 윤활유, 꼬리날개, 주사기 등	10		1			○
	벌집제거장비	구성 : 보호복, 보호장갑, 수거용 봉지 등 벌집제거 대원은 보호복 및 보호장구 착용(2~3명)	소모품		1			○
	동물포획장비	종류 : 포획망,그물망,포획집게,포획낭,그물총, 유해해충 제거장비 등(선택 장비)	5		1			○
	동물이송장	포획한 동물을 이송할 수 있는 이송함	3		1			○
	블로우건	입으로 불어서 동물 마취용 주사체를 발사하는 장비	5		1			○
	통화식 무전기	종류 : 키를 잡지 않고 다방향 대원간 무전가능, 기존 무전기와 호환 가능 구성 : 본체,이어폰,충전기 등	5		5	5		●	●
	사체낭	종류 : 일반용 구성 : 방수처리 및 내부가 보이지 않는 재질, 인적사항 기록가능, 운반용 손잡이 등	소모품		5	5		●	●
	구조용 들것	구성 : 특수합금제 또는 특수플라스틱, 일체형 또는 분리형, 항공구조 연결끈 포함	5		2	1		●	●
	레일구조 이송장치	종류 : 레일 궤도이동용(철도용) 구성 : 제동 및 하강장치 등	10		1			○
	소방펌프	종류 : 이동식 펌프, 전기식 구성 : 펌프,흡수관,중간연결금속구 등 방수성,자동에어빼기일반 오물배수겸용	10		1			○
	자동식등반기	종류 : 엔진식, 배터리식	10		1			●
소계	60				792	85	11	49	1	3
산악구조용	정적로프	종류 : 11㎜ 이상 구성 : 로프, 로프백	소모품		5	2		●	○
	동적로프	종류 : 10.2㎜ 이상 구성 : 로프, 로프백	소모품		5	2		●	○
	로프장력측정기	종류 : 측정강도 20Kn, 파괴강도 40Kn 이상 구성 : 장력측정기, 보호케이스	10		1	1		●	○
	로프배낭	종류 : 대․중․소 내용:UIAA/CE/EU/NFPA단수인증	5		10	2		●	○
	산악용배낭	종류 : 소형 1개, 중형 1개, 대형 1개	3		10		7	●		●
	요구조자용 안전벨트	종류 : 안전벨트형, 삼각형 등	3		5	2		●	○
	카라비너	종류 : O형/D형 잠금, 개방형, 스위벨형, 스틸, 알루미늄 등	소모품		100	30		●	○	○
	커넥터세트	구성 : 120㎜,60㎜,23㎜(대, 중, 소)	7		3			●
	랜야드	종류 : 로프식/웨빙식 등 구성 : 랜야드로프, 자동길이조절장비, 카라비너	소모품		5			●
	도르레 세트	구성 : 푸르직용 2중 2개, 푸르직용 2개, 횡열식 2중 2개, 캠형도르래 1개, 스위벨형 등 4개, 카라비너 11개 등	7		10			●
	케이블도르레 세트	종류 : 쿠테나이/케이블용 등 구성 : 케이블도르래 1개, 백업용커넥터, 쿠테나이도르래 1개 등	7		3			●
	푸르직 다목적 확보장비	구성 : 스위벨형 이중 도르래 2개, 핀1개, 커버1개, 8mm × 20m 로프, 박음질푸르직매듭 2개, 로프백 등	5		5			●
	로프설치 및 회수장비	구성 : 투척용 중량물 2개, 보호대 2개, 견인실, 견인실가방 1개, 고무총발사기 1개 등	7		1			●
	등강기	종류 ; 손잡이부착 등강기, 좌, 우 등 구성 : 좌,우 1조, 발스텝 등	5		30			●
	발등강기	구성: 좌,우 1조	5		10			●
	이동식 추락방지장비	구성 : 자동추락방지장비 1개, 충격흡수웨빙(스트링 포함) 1개, 카라비너 1개 등	5		10			●
	로프크램프	종류 : 캠형/톱니형 등	7		5			●
	하강기	종류 : 8자형/자동제동형/브레이크바형 등	소모품		20			●
	다중확보기	종류 : 3구 이상	7		10			●
	회전고리장치 (스위벨)	내용 : 로프 꼬임 방지기능	7		10			●
	박음질 웨빙	구성 : 60㎝ㆍ120㎝	소모품		20			●
	박음질 코드로프	구성 : 8mm 40cm/55cm 1조	소모품		20			●
	퀵드로우	종류 : 10/12/17cm 등	3		20			●
	앵커스트랩	종류 : 길이조절 가능스트랩 등	소모품		20			●
	확보캠류	구성 : 규격별 10종 이상	10		3			●
	확보너트류	구성 : 규격별 10종 이상(볼트,너트)	5		3			●
	쵸크	구성 : 쵸크볼, 백	소모품		5			○
	암벽앵커볼트	구성 : 행어/너트/팽창볼트 등 종류 : 10/12mm 등	소모품		20			●
	너트회수기	구성 : 분실방지기능(카라비너, 줄 등)포함	10		5			●
	핸드드릴 세트	구성 : 핸드드릴1개, 드릴 10mm,12mm 각 1개, 해머 1개 등	10		3			●
	피톤류	종류 : 피톤, 하켄 등	소모품		20			●
	스크류링크	종류 : 타원형/삼각형 스틸 등	소모품		20			●
	빙벽화	종류 : 이중화 구성 : 빙벽화케이스	5		20			●
	빙벽용 크램폰	구성 : 안티스노우, 크램폰보관백	5		20			●
	아이스 바일	구성 : 1조, 피크/애즈 보호대, 조절용 손목걸이	5		10			●
	아이스 스크류	구성 : 스크류보호마개, 휴대케이스, 아발로코프 보조장비, 스크류샤프트, 케리툴 등	5		20			●
	눈삽	종류 : 산악용	10		10			●
	피켈	구성 : 피크/애즈 보호대, 조절용 손목걸이	10		20			●
	눈탐침봉	종류 : 총 길이 3m 이상	10		10			●
	스노우 슈즈	종류 : 36인치 이상 구성 : 1조	5		10			○
	스노우 바	종류 : T자형, L자형	10		5			○
	비콘	구성 : 눈사태트랜시버, 휴대용가방	5		2			○
	눈사태매몰호흡기	구성 : 호흡기, 휴대용가방	5		10			○
	리코 수신기	구성 : 디텍터(수신기) 1대, 리플렉터(신호반사기) 20개	5		1			○
	산악용구조화	종류 : 등산화 구성 : 암벽화, 릿지화, 중등산화 등	소모품		30			●
	스패치	종류 : 방수 또는 투습 가능	소모품		25			●
	아이젠	구성 : 보행용 1조	소모품		20			●
	비박용 생존키트(텐트)	구성 : 동계용	소모품		10			●
	비박용 생존키트(매트리스)	종류 : 고탄력발포성형/공기주입식 등	소모품		10			●		○
	비박용 생존키드 (버너)	종류 : 가스식, 휘발류식, 일체식 등 구성 : 연료통, 바람막이, 토치, 가스케이스 등	5		5			○
	비박용생존키트 (코펠)	종류 : 스텐형, 경질형, 티타늄형 등 구성 : 하계	5		5			○
	비박용생존키트 (비상식량세트)	종류 : 비상식량 구성 : 고칼로리스틱바,육포,건식밥,발열식품등	소모품		30	30		○	○
	정글도	구성 : 30㎝ 이상	5		5		2	●		●
	망원경	종류 : 아나로그식/디지털식	8		2	1	2	●	●	●
	로프절단기	종류 : 전기식, 수동식 구성 : 절단기, 수축튜브 등	10		2			●
	산악용 들것	종류 : 상·하분리형 및 조립형 등 구성 : 어개걸이 12개	5		3			●
	산악헬멧	인증 : UIAA/CE/EU/NFPA단수인증 내용 : 안면보호창포함(탈․부착가능)	소모품		30			●
	수동식 안전 완강기	내용 : 요구조자를 안전하게 하강시키는 장비	5		5			○
	가속자동정지 확보기	인증 : UIAA/CE/EU/NFPA단수인증 내용 : 일정속도 이상 가속 시 자동정지기능	5		20			●
	침낭 세트	구성 : 동계용, 하계용 각 1개, 침낭커버 1개	소모품		30	15		○	○
	산악스키	구성 : 스키, 바인팅, 부츠, 스틱 등	5		5			○
소계	54				489			47
수난구조용	스쿠버공기통	종류 : 알루미늄/스틸(80cuft), 사용압력 300bar 이상	15		40			●
	부력조절기	종류 : 조끼형, 빽마운트형, 도너츠형 구성 : 과압력 발생시 자동․수동압력 제거 기능 보유, 스쿠버 공기통과 결합 가능	5		20			●
	잠수호흡기세트	구성 : 1단계 고압조정기, 주/보조 호흡기, 각종게이 (수심계, 압력계, 나침반), 동계겸용 종류 : 1단계(피스톤형, 타이어프램형), 2단계(균형식), 게이지(아날로그식, 디지털식 등)	5		20			●
	다이브컴퓨터	종류 : 손목 및 시계형 등	5		20			●
	스쿠버핀	종류 : 밴드형, 수중구조형 등	소모품		15			●
	스킨핀	종류 : 신발형, 수상구조용	소모품		15			●
	수경	종류 : 크리스탈, 실린콘류 구성 : 렌즈는 안전강화유리류	소모품		15			●
	스노클	구성 : 퍼지밸브 장착	소모품		15			●
	중량벨트	구성 : 세트 당 중량은 16㎏ 이내, 다양한무게 (1㎏, 2㎏, 5㎏) 웨이트보유	소모품		15			●
	수중조명등	종류 : LED램프, HID램프 (600루멘이상, 방수수심 50m이상)	3		15			●
	수중신호기	종류 : 호스연결형, 수동형 구성 : 수상·수중겸용 성능 보유	5		15			●
	건식잠수복	종류 : 부틸, 네오플랜 등(내수압 40m 이상) 구성 : 내피, 양말, 두건, 드라이장갑, 호스, 발목벨트 등	소모품		30			●
	습식잠수복	종류 : 원단두께 3㎜이상 원피스 구성 : 두건, 잠수화, 잠수장갑 포함	소모품		30			●
	수중칼	구성 : 로프나 그물 등을 절단할 수 있는 기능 보유, 녹방지 성능 보유	소모품		15			●
	잠수장비가방	종류 : 하드케이스, 가방형(롤러형)	소모품		15			●
	더블탱크	종류 : 알루미늄/스틸 사용압력 300bar이상*2	15		30			●
	더블부력조절기	종류 : 백마운트형, 도너츠형	5		15			●
	더블호흡기	구성 : 1단고압조정기*2, 2단계호흡기*2,게이지	5		15			●
	재호흡 잠수장비	종류 : 폐쇄형, 반폐쇄형, 수심 50M이상 잠수 구성 : 재호흡기, 라이트, 알곤시스템, 나이프, 배일아웃시스템, 하드케이스 등	7		4			●
	수중리프트백	종류 : 밀폐형, 개방형 구성 : 인양능력 250㎏, 500kg, 1000kg, 15000kg이상(4개 1조)	6		2			●
	마커부이	종류 : 공기주입형, 자체부력형 구성 : 부이, 릴, 소지가능한 소형	소모품		15			●
	긴급잠수장비	종류 : 전면탱크 부착형 구성 : 호흡기, 게이지, BC, 전면탱크 (20Cu.ft 이하), 후면탱크(40Cu.ft 이상, 선택기능)	5		3			●
	수중통신장비	구성 : 풀페이스마스크 4, 수중송수신기 4, 지상국컨트롤 박스(4회로), 마스크 보관용 하드케이스 등	10		2			●
	구명자켓	구성 : 2중 안전잠금장치, 원터치버클, 다리 , 연결끈, 부력 80㎏ 이상	소모품		10			●
	구명부환	종류 : 내유성 폴리에틸렌류 구성 : 부력 80㎏ (로프부착)	10		5			●
	수난구조용 캔	종류 : 특수플라스틱 재질 (인장강도360㎏, 포켓마스크 내장) 구성 : 구조자용어깨끈(벨크로스트랩), 구조용 견인끈(길이 180㎝) 등	10		5			●
	수난 구조용튜브	구성 : 튜브(부력80kg이상), 구조자용 어깨끈, 견인용 끈 등	5		5			●
	수난구조용 서프보드	종류 : 수상구조용, 부력식	10		1			●
	분리형 장대세트	종류 : 3m, 7m 구성 : 갈고리형	10		1			●
	수난구조로켓	종류 : 공기 압축식 구성 : USOG TYPE 5등급 이상	6		1			●
	수상·빙판용 구조썰매	종류 : 수상 및 빙판구조용 (부력하중 250㎏ 이상), 고강도폴린에틸렌류	10		1			○
	고무보트	구성 : 선외기 출력 40HP이하, 트레일러 포함	5		2			●
	고속구조보트	구성 : 출력 100HP이하, 동력수상레져면허로 조정 가능, 트레일러 포함	5		1			●
	제트스키	구성 : 출력 150HP 이상, 승선인원 2~3명, 트레일러 포함	7		1			●
	수난용 들것	구성 : 육상겸용, 부력물 탈․부착식, 항공구조 연결끈 등	10		2			●
	표면공기공급 잠수기구세트	구성 : 헬멧 2개, 수중육상겸용 송·수신기 포함	7		2			●
	수심측정기	종류 : 방수 50m, 측정범위 0.6~50m 이상	8		2			●
	유속측정기	종류: 하천, 수로, 수중 실험장치 등의 유속 및 유량측정	8		1			●
	수난구조로프	종류 : 11㎜ 이하 구성 : 로프(200m), 로프백	소모품		2			●
	급류구조세트	구성 : 구조신발, 구조스쿠버핀, 구조자켓, 구조헤드랜턴, 구조수중칼, 구조비상등, 구조로프백, 구조잠수복, 구조호각 등	소모품		10			○
	급류구조용보트	종류 : 수변, 수색용	8		1			●
	급류구조용 비상수중호흡기	내용 : 용량 30Cuft 이하, 비상용보조호흡기 포함	5		10			●
	다목적구조보트	내용 : 출력 200HP*2 이상, 트레일러 포함	7		1			●
	공기부양선	내용 : 공기부양선, 무선통신 및 소음방지용 헤드셋, 트레일러 등	10		1			○
	제압챔버	종류 : 고정식 또는 이동식(감압용)	10		1			○
	수중스피커	내용 : 수중용	8		1			○
	수난훈련용 마네킨	내용 : 요구조자 대용, 인체와 유사한 구조	9		2			●
	부스터펌프	내용 : 실린더 공기충전용	11		1			●
	산소/헬륨 측정기	내용 : 산소, 헬륨 농도 측정	10		1			●
	빙상구조장비세트	구성 : 빙상구조복, 보트, 보드, 썰매, 들것	6		1			○
	수중위치추적시스템	내용 : 다이버 위치 추적 및 통신용( 지상용1, 수중용4)	10		4			●
	수중 스쿠터	내용 : 내압수심 200M이상, 속도 3knot이상	10		1			○
	수난구조헬멧	내용 : 2중충격흡수폼 재질 : 고밀도폴리에텔렌	소모품		30			●
	이동식 공기충전기	형식 : 이동식 별도 엔진 내용 : 300bar 이상 가능한 충전기	10		1			●
소계	42				197	188		30	31
화 생 방 ․ 대 테 러 구 조 용	화학보호복 (레벨A)	종류 : 공기호흡기내장형 구성 : 보호복, 무선송수신 장치 등	5		20	20		●	●
	화학보호복 (레벨B)	종류 : 내화학용 구성 : 보호복 등	5		5	5		●	●
	화학보호복 (레벨C)	종류 : 내화학용 구성 : 보호복 등	소모품		30	30		●	●
	화학용 전면형 마스크	종류 : 전면형 필터교체식 구성 : 전면형 마스크, 필터(방독, 독성, 유기용 등)포함	5		20	20		●	●
	내화학장갑	종류 : 부틸, 바이톤 등 구성 : 내화학장갑 등	소모품		10	10		●	●
	내화학장화	종류 : 내화학성 구성 : 내화학장화 등	소모품		10	10		●	●
	방사선보호복	종류 : 저준위 방사선으로 부터 보호가능 구성 : 보호복 등	5		4	4		○	○
	화학보호복 검사장비	종류 : 압력누출시험용 구성 : 제조사별 테스트 킷 등	10		1	1		●	●
	보호복 소독기	종류 : 소독 및 건조기능 구성 : 보호복 소독기 등	10		1	1		●	●
	파이프 누출방지 슬리브 세트	종류 : 나사조임 방식 또는 공기주입형 구성 : 누출방지 슬리브(조임공구 포함) 또는 플랜지 누출 방지 및 배수백, 풋펌프(안전밸브, 압력계 포함) 등	10		1	1		●	●
	누출방지(배수)백	종류 : 공기주입형 또는 배수기능 구성 : 방지백, 배수백, 배수호스, 풋펌프(안전밸브, 압력계 포함), 장력밸트 등	15		2	2		●	●
	고압누출방지호스세트	종류 : 공기주입형 구성 : 누출방지 호스, 풋펌프(안전밸브, 압력계 포함)	15		1	1		●	●
	쐐기형 누출제어키트	종류 : 쐐기형 또는 공기주입형 구성 : 구멍 및 균열 누출방지, 파이프 누출방지 등	15→10		1	1		●	●
	염소용 누출제어키트	종류 : 일반형 구성 : 고압용기용, 저장탱크용, 고압용기 및 실린더 훈련세트 등	15		1	1		○	○
	누출방지테이프	종류 : 내화학용 구성 : 누출방지 테이프 등	소모품		2	2		●	●
	실링백	종류 : 내화학용(파이프, 하수도형) 구성 : 공기주입장치 포함, 바이패스 겸용가능	10		1	1		●	●
	리프팅백	종류 : 내화학용 구성 ; 공기주입장치, 리프팅백 세트 등	10		1	1		●	●
	누출물 수거용기	종류 : 내화학용 구성 : 공기주입형 및 FRP 용기 등	15		2	2		●	●
	누출물 진공수거기	종류 : 내화학용 종류 : 진공수거기(고체,액체 흡입 및 배출 가능)	15		1	1		●	●
	누출물 수거용장구	구성 : 삽, 빗자루, 쓰레받이, 수거용 집게 등	10		1	1		●	●
	오염물질 수거통	종류 : 내화학용 구성 : 대 ․ 중 ․ 소 구분	10		2	2		●	●
	방사능 물질 수거함	종류 : 이동형 밀폐함 구성 : 수거함(재질 : 외장-스테인렌스, 내장-납 5T)	10→15		1	1		○	○
	휴대용 제독기	종류 : 살포형 구성 : 제독기(어깨형, 등짐형 등)	10		2	2		●	●
	연막소독기	종류 : 입자상 1㎛ 이하 구성 : 소독기 등	10		1	1		●	●
	중화제 살포기	종류 : 엔진식 구성 : 살포기 등	10		1	1		●	●
	인체제독텐트	종류 : 공기주입형, 골조형 구성 : 제독텐트, 펌프, 온수보일러, 물탱크, 폐수펌프, 폐수저장탱크, 연결호스, 컨베이어, 오염물 수거용기 등 포함	10		1	1		○	●
	차량제독소	종류 : 오염차량 제독용 구성 : 제독소 등	10		1	1			○
	간이인체제독텐트	종류 : 공기주입형 / 골조형 구성 : 제독텐트, 공기주입장치, 폐수펌프, 오염수 수거통 등 / 제독텐트, 수조, 폐수펌프, 오염수 수거통 등	10		1	1		●	●
	요구조자 보호의	구성 : 가운, 덧신(성인, 어린이 구분)	소모품		30	30		●	●
	요구조자 이송장치	종류 : 대량 환자 이송	소모품		1	1		○	○
	요구조자 이송낭	종류 : 내부 음압장치 구성 : 운반낭 등	10		2	2		●	●
	오염사체 이송낭	종류 : 화생방용 사용가능 구성 : 사체낭 등	소모품		10	10		●	●
	샘플링후송키트	종류 : 샘플 수거장비(고체, 액체 포함) 구성 : 핀셋, 스푼, 수거백, 주사기, 밀봉테이프, 등	소모품		2	2		●	●
	에어샘플러	종류 : 가스별 샘플러 백 포함	10		1	1		●	●
	폭발물방호복	구성 : 방호복, 척추 및 낭심보호대, 방폭헬멧, 방폭슈즈 등	10		2	2		○	○
	방폭 담요	종류 : 고강력섬유 KevlarAramid 등, 폭발억제링 포함	10		1	1		○	○
	방폭 가방	구성 : 외장은 코듀라, 내장은 방화알루미늄	10		1	1		○	○
	신경작용제 증상억제용 치료제	종류 : 신경작용제 노출시 증상억제용 구성 : 제독제 킷 등	소모품		10	10		●	●
	방탄조끼	내용 : NIJ 방탄레벨Ⅲ	10		5			○
	방탄헬멧	내용 : NIJ 방탄레벨Ⅲ	5		5			○
	방사능 집게	내용 : 방사능 물질 수거용(폭발물수거용 겸용)	10		1	1		○	○
	내화학용 수중펌프	내용 : 내화학성이 있는 수중펌프	5		1	2		●	●
소계	18				32	46		16	15
측정용	가스측정기	종류 : 탐지킷형 / 센서형 구성 : 펌프, 탐지킷 / 측정기 본체 등	10		3	5		●	●
	PH농도 측정기	종류 : 종이형 / 센서형 등 구성 : 측정용 종이 / 측정기 등	10		1	1		●	●
	화학작용제 탐지기	종류 : 센서형 구성 : 탐지기 본체, 배터리, 충전기, 샘플시약	10		1	1		●	●
	유해물질 분석기	종류 : 센서형 내용 : 고체, 액체 분석 구성 : 분석기 본체, 배터리, 충전기, 샘플시약	10		1	1		●	●
	생물학작용제 진단장비	종류 : 다중탐지키트 형 구성 : 검사용 진단킷	1.5		2	5		●	●
	생물학작용제 분석기	종류 : 센서형 구성 : 검사장비, 시료 등	10		1	1		●	●
	개인선량계	종류 : 센서형 내용 : 방사선 피폭 관련 구성 : 측정장비 등	10		10	20		●	●
	방사선측정기	종류 : 센서형 구성 : 측정기(공간선량, 표면오염)	5		2	3		●	●
	방사성핵종 분석기	종류 : 센서형 구성 : 분석기 등	10		1	1		●	●
	방사성오염 감시기	종류 : 센서형 구성 : 감시기 등	10		1	1		○	○
	X-ray투시기	구성 : 폭발물 탐지장비	10		1			○
	잔류전류 검지기	종류 : 센서형 구성 : 검지기 등	5		1	1		●	●
	전류전압측정계	종류 : 전자식, 기계식 포함 구성 : 측정기 등	7		1	1		●	●
	가스누출 영상탐지기	종류 : 센서형 구성 : 측정기 등	5		1	1		●	●
	거리측정기	종류 : 레이져 방식 등 센서형 구성 : 측정기 등	9		2	2		●	●
	풍향·풍속계	종류 : 센서형, 아날로그형 구성 : 풍향, 풍속계 등	10		1	1		●	●
	가스크로마토 그래피	내용 : 물질 정량, 정성 분석	10		1			●
	정밀가스분석기	종류 : 탐지킷형 / 센서형 구성 : 펌프, 탐지킷 / 측정기 본체 등	5		1	1		●	●
소계	18				29	5		18	3
절단용	철선절단기	내용: 수동으로 철제 및 구조물 등을 절단하는 장비	10		1	1		●	●
	동력절단기	종류 : 엔진식/유압식 등 구성 : 본체, 예비날, 수리키트 등	5		2	1		●	●
	체인톱	종류 : 엔진식/유압식/배터리식/전기식 등 구성 : 본체,예비날,수리키트,충전기,연료통, 배터리(교환주기 2년) 등	3		2	1		●	●
	전기식절단기	종류 : 양날식/단날식 등 구성 : 본체,예비날(철재,목재 등)	10		1			●
	핸드그라인더	종류 : 전기식, 배터리식 구성 : 본체,예비날(철재,유리 등),배터리(교환주기 2년) 등	10		1	1		●	○
	코아드릴 세트	종류 : 유압식 및 전기식 구성 : 본체,예비날(습식,건식 등)	10		2			●
	왕복식톱	종류 : 전기식/충전식/공압식 등 구성 : 본체,예비날(철재,목재,충전기, 배터리(교환주기2년) 등	10		1	1		●	○
	초고온절단기	종류 : 아세틸렌식/가솔린식/플라즈마식 등 구성 : 산소통, 공기통, 호스, 절단팁 등	10		2			●
	수중절단기	종류 : 초고온 용융절단기(등짐형) 등 구성 : 산소통,호스, 점화원(배터리식) 등	10		1			●
	목재각도절단기 세트	종류 : 절단기, 작업대 내용 : 다기능각도, 목재절단용, 최대60도이상 각 절단 가능	10		2			●
	유압콘크리트 엔진펌프	종류 : 유압식 구성 : 유압호스릴(예비호스릴)포함	10		2			●
	유압콘크리트 체인톱	종류 : 유압식 구성 : 체인톱날 포함	10		2			●
	유압콘크리트 원형절단기	종류 : 유압식 구성 : 원형절단날 포함	10		2			●
	유압콘크리트드릴	종류 : 유압식 내용 : 콘크리트 천공유압식 드릴 유압펌프,호스릴(예비호스릴),충전기, 배터리(교환주기 2년) 등	10		2			●
	동력식콘크리트 체인톱	종류 : 동력식 구성 : 동력식콘크리트 체인톱날 포함	10		2			●
	동력식콘크리트 원형절단기	종류 : 동력식 구성 : 동력식콘크리트 절단용날 포함	5		1			●
	철근탐지기	종류 : 탐색용 내용 : 콘크리트 내부 철근탐색용	5		2			●
	이동식공기압축기	종류 : 전기식 내용 : 공기압축식,안전장치필수	5		1			●
소계	18				29	16		17	11
중량물작업용	대형유압엔진펌프	종류 : 엔진식 / 700bar 구성 : 유압펌프,호스릴(예비호스릴),충전기, 배터리(교환주기 2년) 등	10		2	1		●	○
	휴대용유압펌프	종류 : 엔진식/전기식/배터리식/수동식 등 구성 : 유압펌프,호스릴(예비호스릴),충전기, 배터리(교환주기 2년) 등	10		2	1		●	●
	유압절단기	구성 : 예비팁 등	10		2	1		●	●
	유압전개기	구성 : 예비팁, 체인 등	10		2	1		●	●
	유압콤비툴	종류 : 엔진식/배터리식/수동식 등 구성 : 예비팁,충전기,배터리(교환주기 2년) 등	10		2	1		●	●
	유압쐐기전개기	내용 : 작동압력 250bar 이상, 전개력 20ton 이상, 전개폭 50㎜이상	10		2	1		●	●
	유압램	종류 : 1단/2단/3단 등 구성 : 예비팁 등	10		2	1		●	●
	유압케이블 절단기	종류 : 수동식 등 구성 : 본체 등	10		1	1		●	○
	유압도어오프너	종류 : 수동식 등 구성 : 본체 등	10		1	1		●	●
	배터리유압 장비세트	구성 : 1세트 - 전개기, 절단기, 철근절단기. 유압호스, 배터리 3개 내용 : 배터리소모품 (교환주기 2년)	10		1	1		●	●
	휴대용윈치	종류 : 엔진식/수동식 등 구성 : 본체, 와이어, 핸들봉 등	10		1	1		●	●
	다목적구조삼각대	종류 : 삼각대식/사각대식 등 구성 : 본체, 윈치, 도르레세트, 보관케이스 등	10		2	1		●	●
	운전석 에어백 작동 방지장치	종류 : 수동식 등 구성 : 본체 등	10		1	1		●
	에어백	종류 : 저압식/고압식 구성 : 이동장치, 컨트롤박스, 호스, 감압기, 에어백 등	7		2	1		●	●
	지지대	종류 : 공압식/유압식 구성 : 본체,펌프,호스 등	12		2			●
	리프트잭	종류 : 수동식 등 구성 : 지지대, 부속품 등	10		2			●
	체인블럭	종류 : 수동식 등 구성 : 본체,부속품 등	12		1	1		●	○
	ATV(다목적 운반기)	내용 : 재난현장 구조 및 장비 이송용, 적재능력 500kg 이상, 견인력 1톤 이상, 4륜	10		1	1		○
소계	17				28	1	4	15	1	1
탐색구조용	열화상카메라	종류 : 헬멧장착형/휴대식 구성 : 본체,충전기,배터리(교환주기 2년), 케이스 등	7		2	1		●	●
	매몰자 영상탐지기	종류 : 신축식(육상형/수중형 등) 구성 : 조정기,카메라,탐색봉,충전기,배터리(교환주기 2년) ,케이스 등	10		2			●
	매몰자 음향탐지기	종류 : 유선형/무선형 등 구성 : 본체,센서,헤드셋,충전기,배터리(교환주기 2년),케이스 등	10		2			●
	매몰자 전파탐지기	종류 : 조주파 및 고주파 구성 : 본체, 단말기, 충전기, 배터리 (교환주기 2년), 케이스	10		2			●
	붕괴물 경보기	구성 : 조정기,망원경,삼각대,케이블,배터리(교환주기 2년),케이스 등	10		2			●
	수중 음파탐지기	구성 : 본체,배터리(교환주기 2년),케이스 등	10		1			●
	수중 영상탐지기	구성 : 본체,배터리(교환주기 2년),케이스 등	10		2			●
	GPS수신기	종류 : 휴대형 등 구성 : 본체,전국지형도,배터리(교환주기 2년) 등	10		3		4	●		●
	구조로봇	종류 : 궤도형 등 구성 : 본체,배터리(교환주기 2년) 등	10		1			●
	인명구조견		소모품		3			●		○
	공중수색장비	종류 : 드론형 구성 : 본체,리모콘,배터리(교환주기 2년),케이스	6		1			○
	여진(진동) 경보기	구성 : 조정기,망원경,삼각대,케이블,배터리(교환주기 2년),케이스 등	10		1			●
	영상송수신장비 세트	내용 : 영상 발신 및 수신 , 구조상황 및 구조견 활동상황 전송시스템	6		1			○
	수중 로봇(ROV)	내용 : 실시간수중영상제공및저장기능,수중탐색및로봇팔기능보유	10		1			●
	야간투시경	종류 : 적외선, 열영상	10		2			●
	수중카메라 (카메라)	내용 : 디지털카메라(비디오촬영가능), 하우징 등	5		1			●
	무선인명 구조용굴착기	내용 : 재난현장 무선굴착기	8		1			●
소계	5				12	5		5	2
파괴용	도끼	종류 : 민자식/송곳식/다목적식 등 구성 : 본체,도끼수납용 벨트 등	5		5	2		●	●
	문개방기구	종류 : 배척기식/타격식 등 구성 : 본체, 파괴기수납용 벨트 등	5		2	1		●	●
	해머드릴	종류 : 유압식/전기식/충전식 등 구성 : 본체,용도별 드릴날 등	10		2	1		●	○
	착암기	종류 : 공압식/유압식/전기식 등 구성 : 본체,크기별 비트 등	10		2	1		●	○
	공압망치	종류 : 공압식 내용 : 공압망치 세트	10		1			●
소계	6				31	41		4	2
보호용	공기공급장비	구성 : 면체, 공기통, 호스릴, 이동형 수레 등	10		2	2		○	○
	재호흡기(육상용)	구성 : 예비용 필터(약제), AirEite 본체, 전면마스크, LCD디지털컨트롤러(잔량표시기능), 훈련용 키트 등	10		2	2		●	●
	방진/방독마스크	종류 : 전면형/마스크형 구성 : 방진/방독(일회용 또는 필터형 / 교체가능)	소모품		20	30		●	●
	대원위치추적장치	구성 : 메인수신기1, 송신기5	5		1	1		○	○
	내전복세트	구성 : 상․하의, 고무장갑, 내전헬멧 내전장화 등	10		2	2		●	○
	방열복세트	구성 : 상의, 하의, 헬멧, 장갑, 장화 등	10		4	4		●	○
소계	4				5	2		3	2
구급용	기초인명소생용 가방	종류 : 30리터 이상의 가방 또는 배낭 등 구성 : 포켓마스크, 붕대, 거즈, 반창고, 기초응급처치 일체 등	3		1	1		●	●
	부목류	종류 : 철사, 연성, 패드, 공기부목, 경추보호대. 구성 : 부목 및 케이스(보관팩)	소모품		3			●
	휴대용제세동기	내용 : 휴대가 간편하여야 한다	5		1			●
	독성가스 제거기	구성 : 본체, 산소통, 일산화탄소 측정기 등	5			1			●
소계	2				9		9			2
인명 구조견양성용	구조견하네스	내용 : 헬기 훈련및 산악훈련 시 구조견 운반용 하네스	소모품		6		6			●
	견응급처치 세트(가방)	내용 : 견 양성 및 훈련시 응급 처치용	소모품		3		3			●

별표 3
통신장비 기준
비고 : ●필수 / ○선택
용도별	장비명	내 용	내용 연수	보유기준					장비보유 적응성
				대원별	특수 구조대별	화학 구조 센터별	인명 구조견센터	본부 행정 (재난)지원	특수 구조대	화학 구조 센터	인명 구조견센터	본부 행정 (재난)지원
				(센터 포함)
소 계	10				87	47	9	37	8	8	6	9
영상통신장비	고정형 무전기	현장구조 활동용(UHF또는TRS)	7		1	1		1	●	●		●
	차량형 무전기	현장구조 활동용(UHF또는TRS)	7		32	18	2	8	●	●	●	●
	휴대용 무전기	현장구조 활동용(UHF또는TRS)	7		32	14	4	15	●	●	●	●
	이동형 중계기	현장구조 활동용(커버리지 확장용)	8		1	1		1	○	○	○	●
	LTE무선장치	현장구조 지휘작전용	4		16	9		1	●	●	●	●
	위성전화기	현장구조 활동용	8		1	1		2	●	●		●
	휴대용 전화기	현장구조 지휘작전용	4		0	0		0	○	○	○	○
	카메라	현장구조 활동 촬영	9		1	1	1	3	●	●	●	●
	캠코더	현장구조 동영상 촬영	9		1	1	1	3	●	●	●	●
	노트북	구조현장 정보분석, 기록관리	6		2	1	1	3	●	●	●	●

별표 4
항공구급장비 기준
비고 : ●필수 / ○선택(항공기 1대 기준)
용도별	기능별	장비명	내 용	내용연수	보유기준		장비보유 적응성
					특수구조대 (항공팀)	특수구조대별	특수구조대 (항공팀)
총 계		97			189	678	64
항공구급	소계	49	-	-	90	180	49
	기본구급장비	입인두기도기	기도확보유지용 기구	소모품	2세트 이상	4	●
		코인두기도기		소모품	2세트 이상	4	●
		후두경세트 (겸자, 기도삽관튜브 등 포함)		후두경 : 5년 (구성품 : 소모품)	1세트	2	●
		성문외기도유지기		소모품	2세트	4	●
		백밸브마스크 (성인용,소아용,영아용)	호흡유지용 기구	2년	2세트 이상	4	●
		비강캐뉼라 (성인용,소아용,영아용)		소모품	2세트 이상	4	●
		안면 마스크 (성인용, 소아용)		소모품	2세트 이상	4	●
		비재호흡마스크 (성인용, 소아용)		소모품	2세트 이상	4	●
		자동식산소소생기 (고정용․휴대용)		5년	1세트	2	●
		네블라이저		3년	1대	2	●
		충전식흡인기		3년 (석션팁:소모품)	1대	2	●
		고급형제세동기(고정식) (12lead ECG, SpO2,ETCo2, 인쇄)	순환유지용 기구	5년	1대	2	●
		이동식제세동기
		제세동기 패치		소모품	2세트 이상	4	●
		CPR보드		5년	1대	2	●
		기계식가슴압박장비		5년	1대	2	●
		지혈대		소모품	2세트	4	●
		정맥주사세트		소모품	10세트 이상	20	●
		IV Catheter (안전바늘, 16게이지 포함)		소모품	크기별	6	●
					3개 이상
		Syringe(30ml 포함)		소모품	크기별 3개이상	6	●
		3way Stopcock		소모품	5개이상	10	●
		수액연장선		소모품	2개	4	●
		수액펌핑기	승무원 보호용	5년	1개	2	●
		경추보호대(성인용, 소아용)	외상처치용 기구	소모품	2세트 이상	4	●
		긴척추고정판(머리고정대 포함)		5년	1세트	2	●
		구출고정장치		3년	1세트	2	●
		부목(공기 또는 진공 또는 패드)		1년	1세트 이상	2	●
		패드부목		1년	1세트 이상	2	●
		철사부목		소모품	2세트 이상	4	●
		알루미늄부목		소모품	1세트 이상	2	●
		골반고정밴드		3년	1개	2	●
		지혈거즈		소모품	1세트 이상	2	●
		화상거즈		소모품	2세트 이상	2	●
		항공용들것	환자이송용 기구	5년	1대	2	●
		분리형들것		3년	1대	2	●
		가변형들것		2년	1대	2	●
		환자시트		소모품	5장 이상	10	●
		보온용모포		소모품	2장 이상	4	●
		혈압계	환자검사용 장비	1년	1대 이상	2	●
		체온계		1년(수은, 소모품)	1대 이상	2	●
		검안라이트		소모품	대원별 1개	12	●
		청진기		2년	1대 이상	2	●
		혈당측정기		소모품	1대 이상	1	●
		휴대용산소포화도측정기		2년	1대 이상	2	●
		멸균시트(1회용)	구조구급대원 및 환자 감염관리 장비	소모품	2장 이상	4	●
		폐기물보관통		소모품	1개	2	●
		주사바늘폐기용기		소모품	1개	2	●
		곡반		소모품	2개 이상	4	●
		구급소독기(고정 또는 이동용)		5년	1대	2	●
		분만세트	산모 분만용 기구	5년	2세트 이상	4	●
	소계	13	-	-	42	84	13
	구급의약품	니트로글리세린(경구용)	환자처치용 기본의약품	소모품	1병	2	●
		흡입용 기관지 확장제		소모품	1병	2	●
		포도당(수액공급용,10%,50%)		소모품	각2팩이상	4	●
		생리식염수 (수액공급용500ml, 1000ml)		소모품	각2팩이상	4	●
		비마약성진통제(진통용)		소모품	2앰플 이상	4	●
		항히스타민제(항알러지용)		소모품	2앰플 이상	4	●
		에피네프린(부신호르몬제)		소모품	20앰플이상	40	●
		아미오다론(부정맥치료제)		소모품	6앰플 이상	12	●
		기관지확장제(네블라이저용)		소모품	2앰플 이상	4	●
		포비돈(살균용)	감염방지 및 세척용 소독품	소모품	1병 이상	2	●
		클로로헥시딘(살균용)		소모품	1병 이상	2	●
		에탄올(살균용)		소모품	1병 이상	2	●
		생리식염수(상처세척용)		소모품	3000ml이상	2	●
	소계	2		-	2	4	2
		녹음기	증거확보용 기록장비	3년	1대	2	●
		사진기		3년	1대	2	●
	소계	10		-	10	20	10
	전문의료장비	비디오후두경	기도확보유지용 장비	5년	1대	2	○
		휴대용인공호흡기 (Potable Ventilator)		5년	1대	2	○
		골강내주사세트(Intraosseous Set)	순환유지용 장비	2년 / 1회용 (소모품)	1세트이상	2	○
		가슴압박품질측정기		5년	1개	2	○
		견인부목(성인용, 소아용)	외상처치용 장비	5년	각 1개	2	○
		들것(계단이송용 또는 의자식)	환자이송용 장비	3년	1세트	2	○
		혈관검출기	환자검사용 장비	5년	1대	2	○
		휴대용초음파진단기		5년	1대	2	○
		메트로늄		3년	1대	2	○
		일산화탄소 및 메트헤모글로빈 측정 장비(CO/Met-Hb)		5년	1대	2	○
	소계	8	-	-	8	16	8
	전문구급교육실습장비	마네킨(전문실습)	구급대원교육실습장비 (항공대용)	5년	1세트	2	○
		마네킨(정맥주사)		5년	1세트	2	○
		마네킨(기도확보 3종)		5년	1세트	2	○
		마네킨(상처표시)		5년	1세트	2	○
		마네킨(골강주사)		5년	1세트	2	○
		마네킨(분만)		5년	1세트	2	○
		마네킨(기도삽관평가용)		5년	1세트	2	○
		마네킨(혈압맥박평가용)		5년	1세트	2	○
	소계	15	-	-	37	374	15
	개인구급장비	안전모	대원보호용 장비	3년	대원별 1개	12	○
		보안경(고글)		소모품	대원별 1개	12	○
		안전장갑(가죽)		소모품	대원별 1개	12	○
		허리보호대		소모품	대원별 1개	12	○
		아이젠		소모품	대원별 1개	12	○
		손전등 또는 헤드랜턴		소모품	대원별 1개	12	○
		개인구급장비가방(휴대용)		소모품	대원별 1개	12	○
		감염보호복세트 (안경,장갑,모자,덧신포함)	대원 감염방지용 장비	소모품	대원별 5세트이상	60	○
		멸균장갑		소모품	대원별 10개이상	120	○
		방진마스크		소모품	대원별 10개이상	60	○
		화학보호복 C급	대원 유해화학보호	소모품	대원별 1개이상	12	○
		화생방마스크		5년	대원별 1개이상	12	○
		제독제		소모품	1병 이상	2	○
		내화학 장화		소모품	대원별 1개이상	12	○
		내화학 장갑		소모품	대원별 1개이상	12	○

※ 119항공구조구급대의 장비기준 : 국민안전처고시 제2015-133호 구급장비 기준 제4조 항공구조구급대의 장비기준 별표 2 준용

※※ 대원별 물품 산정기준 : 항공기 당 2명 × 3교대

1. 구급의약품> 의약품은 의사, 간호사 또는  1급 응급구조사가 배치된 항공기에 한한다.

2. 약사법 등 관련 법령의 규정을 적용 받는 응급처치기구는 당해 규정의 허가 또는 검사를 필하여야 한다.

3. 휴대용인공호흡기는 지속양압환기장치와 유아용산소소생기능을 겸할 수 있어야 한다.

4. 휴대용초음파기는 다수사상자 훈련 및 실제 재난현장에서 의사사용 또는 직접의료지도를 통한 영상지도에 한정하여 사용하도록 한다.

5. 전자파 발생 우려가 있는 장비는 제작사 항공인증을 득한 제품을 권장한다.(단 AED는 인증제품 사용)

6. 항공구조구급대의 항공기 대수에 따른 장비 보유수량은 다음과 같다.

항공기수 : 항공기 1대 (보유기준에 의한 수량)

항공기 2대 이상(보유기준의 2배에 해당하는 수량 이상)

다만, 대원별 보유기준이 정해진 장비는 항공기 대수에 관계없이 보유기준에 의한 수량으로 한다.

7. 응급환자의 이송을 우선 목적으로 하는 헬기는 장비를 고정 장착 또는 상시 탑재하고, 그 외 헬기는 필요할 경우에 장비를 탑재하여 사용한다.

별표 5
개인휴대안전장구 기준
비고 : ●필수 / ○선택
용도별	장비명		내 용	내용연수	보유기준				장비보유 적응성
					대원별	특수 구조대별	화학 구조 센터별	인명 구조 센터	특수 구조대	화학 구조 센터	인명 구조견센터
					(센터 포함)
소계	23				34	34	34	34	23	22	23
	카라비너 (개인용)		종류 : O형/D형 잠금, 개방형, 스위벨형, 스틸, 알루미늄 등	소모품	5	5	5	5	●	●	●
	개인로프		종류 : 정적로프 등 구성 : 9mm이하×(20m 이상) 로프보관백 등	소모품	1	1	1	1	●	●	●
	안전벨트		종류 : 일체형	소모품	1	1	1	1	●	●	●
	방화장갑		인증 : KFI인증	소모품	1	1	1	1	●	●	●
	구조장갑		내용 : 구조현장활동용	소모품	2	2	2	2	●	●	●
	개인랜턴		종류 : 배터리식 구성 : 본체,충전기,배터리포함(교환주기 2년) 등	3	1	1	1	1	●	●	●
	공기 호흡기 세트	공기호흡기용기	인증 : KFI인증	10	2	2	2	2	●	●	●
		면체	인증 : KFI인증	3	1	1	1	1
		등지게	인증 : KFI인증	10	1	1	1	1
		보조마스크	인증 : KFI인증 / 공기호흡기 부수기재	3	1	1	1	1
	방한방풍자켓		종류 : 동계, 하계, 춘추산악 구조복 구성 : 방수, 투습 상하의 각1벌, 보온자켓 1벌, 보온 동계복 상하의 각 1벌, 우모복 1벌, 하계, 춘추 상하의 각 1벌 등	소모품	1	1	1	1	●	●	●
	방화복		내용 : 방수, 방열, 방풍, 투습 성능 및 야광표식 등 포함	3	2	2	2	2	●	●	●
	구조헬멧		종류 : 일반용/산악용/수난용 등 구성 : 헬멧본체, 방풍안경, 헤드랜턴, 안면보호창, 청각보호기 (탈부착 가능) 등	5	1	1	1	1	●	●	●
	다목적칼		구성 : 케이블 및 로프절단 외 10종 이상 기능	소모품	1	1	1	1	●	●	●
	구조용고글		종류 : 선글라스/고글형	소모품	1	1	1	1	●	●	●
	방화두건		인증 : KFI인증	소모품	2	2	2	2	●	●	●
	관절보호대		구성 : 무릎,팔꿈치 보호대 등	소모품	1	1	1	1	●	●	●
	개인장비 보관가방		구성 : 배낭(중) 1개 종류 : 배낭(중)-40L이상	소모품	1	1	1	1	●	●	●
	만능도끼		종류 : 민자식, 송곳식, 다목적식 등	5	1	1	1	1	●	●	●
	장비휴대용 조끼		종류 : 조끼형 등	3	1	1	1	1	●	●	●
	인명구조 경보기		구성 : 본체, ID 윈도우 작동키 등	3	1	1	1	1	●	●	●
	특수구조화		종류: 일반구조/ 도시탐색용구조 등	소모품	1	1	1	1	●	●	●
	화재진압화		종류 :화재용	소모품	1	1	1	1	●	●	●
	화재진압헬멧		구성: 헬멧본체	5	1	1	1	1	●	●	●
	자기확보줄		종류 : 체인형 등	소모품	1	1	1	1	●	●	●
	하강기		종류 : 8자형/튜브형/자동제동형 등	소모품	1	1	1	1	●	●	●