소방청 훈령 제53호

「소방교육훈련기관 시설ㆍ인력 및 장비 등의 설치운영 기준」을 다음과 같이 제정합니다.

2018년 8월 3일

소방청장

1. 제정이유

소방공무원 교육훈련규정 제5조제2항의 개정(2017.7.26.)에 따라 교육훈련기관이 갖추어야 하는 교육훈련시설의 종류, 면적, 장비 보유 등의 설치기준과 기타 교육운영에 필요한 사항을 정하려는 것임.

2. 주요내용

가. 교육훈련시설 설치(안 제4조부터 제6조까지)

교육훈련시설을 옥내훈련시설, 옥외훈련시설, 교육지원시설로 구분하고, 시설 종류별 면적기준 등 설치에 필요한 사항을 정함

나. 교육훈련시설 운영요건(안 제7조부터 제10조까지)

교육훈련시설에 갖추어야 하는 장비, 시설 기준 및 인력배치 등 운영에 필요한 사항을 정함

3. 참고사항

가. 관계법령 : 소방공무원법, 소방공무원 교육훈련규정

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 별도협의 필요 없음

라. 기    타 : 해당 없음

소방청 훈령  제 53  호

소방교육훈련기관 시설ㆍ인력 및 장비 등의 설치운영 기준

제1장  총  칙

제1조(목적) 이 기준은 소방공무원 교육훈련규정 제5조제2항에 따라 소방교육훈련기관이 갖추어야 하는 시설 및 장비 등을 설치ㆍ운영하기 위해 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “소방교육훈련기관(이하 교육기관)”이라 함은 소방청장 또는 특별시장ㆍ광역시장 또는 도지사(이하 시도지사)가 설치ㆍ운영하는 교육훈련기관을 말하며 아래와 같이 구분한다.

가. 중앙교육기관

나. 지방교육기관

2. “옥내훈련시설”이라 함은 전문구급, 수난구조, 화재조사, 소방시설, 가상훈련 등 실내에서 운영하는 실험ㆍ실습ㆍ훈련시설을 말한다.

3. “옥외훈련시설”이란 소방종합훈련, 산악구조, 장비조작, 실물화재, 대응전술 등을 위해 사용하는 건축물ㆍ구조물과 실외에서 운영하는 실습ㆍ훈련시설을 말한다.

4. “교육지원시설”이란 업무ㆍ강의ㆍ관리ㆍ주거ㆍ저장ㆍ편의시설 등으로 교육운영에 필요한 시설을 말한다.

5. “훈련부속장비”이란 교육훈련장비의 유지관리를 위한 장비를 말한다.

6. “교육훈련장비”란 교육훈련을 위해 필요한 소방차량과 개인장비 등 교육기자재, 교구를 말한다.

7. “교수요원 등(이하 교원)”이란 「소방공무원 교육훈련규정」 제18조의 교수요원과 조교 및 강사를 말한다.

제3조(적용범위) 소방청장 또는 시도지사가 설치ㆍ운영하는 교육기관의 시설ㆍ장비의 보강과 당해 시설에 대한 유지관리 및 교육기관의 운영에 필요한 인력을 정하는데 적용한다.

제2장  교육훈련시설의 설치

제4조(교육훈련시설의 구분) 교육훈련시설은 옥내교육훈련시설, 옥외교육훈련시설, 교육지원시설로 구분한다.

제5조(교육훈련시설의 종류 및 설치기준) ① 옥내교육훈련시설의 종류 및 설치기준은 별표1과 같다.

② 옥외훈련시설의 종류 및 설치기준은 별표2와 같다. 단, 별표2의 실물화재훈련장의 시설 및 장비 등의 기준은 별표3에서 정하는 바에 따른다.

③ 교육지원시설의 종류 및 설치기준은 별표4와 같다.

제6조(특성화 훈련시설 등) ①교육기관은 교육의 전문화를 위해 제5조에서 정하는 시설 외 특성화 교육훈련시설을 설치할 수 있다. 이때에는 소방교육훈련발전위원회의 승인을 받아야 한다.

② 제1항에 따라 교육훈련시설을 설치할 경우 훈련장비 등은 해당기관에서 정하는 기준에 따라 운영 관리 할 수 있다.

제3장  교육훈련시설의 운영기준

제7조(교육훈련시설의 설비 및 장비 기준) 교육기관은 교육여건 조성을 위해 각호의 설비와 장비를 갖추어야 한다.

1. 훈련부속장비는 별표5에서 정하는 바에 따른다.

2. 옥내ㆍ옥외교육훈련시설에는 별표6, 별표7에 따른 교육훈련 설비 및 장비를 갖추어야 한다.

제8조(교육기관의 운영인력기준) 교육기관에 필요한 운영인력은 별표8의 기준에 따른다.

제9조(교원의 배치기준) ① 교육훈련을 운영 할 때는 교육의 효과성과 안전성 확보를 위해 교육훈련의 유형에 맞는 교수요원 등을 배치해야 한다.

② 화재 및 구조훈련을 실시 할 때는 교육생 5명당 1명의 교원을 배치한다.

③ 구급 실습을 실시 할 때는 교육생 10명당 1명의  교원을 배치한다.

④ 기타 위험을 수반하는 실험ㆍ실습을 실시할 때에는 교육생 10명당 1명의 교원을 배치한다.

⑤ 제2호의 규정을 적용하여 현장훈련을 실시할 때는 안전사고 방지를 위해 교수요원 중 선임자를 안전관리책임자로 선임한다.

⑥ 제2호~4호의 규정에도 불구하고 현장훈련 및 실험ㆍ실습의 특성을 고려하여 교원을 별도로 편성 운영할 수 있다.

제10조(시설 및 장비의 유지관리) ① 교육훈련기관의 장은 교육훈련시설 및 장비보유 실태를 조사하여 매년 말일까지 소방교육훈련기관 시설 및 장비 보강계획을 수립 시행해야 한다.

② 소방교육훈련기관의 장은 시설 및 장비 보강계획을 다음년도 1월 말까지 소방청장에게 제출해야 한다.

③ 교육훈련시설은 관리책임자를 두어 효율적으로 유지관리 하여야 하며, 장비에 대해서는 소방장비관리규칙에서 정하는 기준에 따라 운영한다.

부      칙

이 지침은 공포한 날부터 시행한다.

[별표 1]

옥내 교육훈련시설 설치기준

구 분	종 류	설치기준	비고
전문구급훈련장	강의실 겸 옥내 실습실 (구분 설치 가능)	1㎡×지정인원+16.5㎡	지정인원이라 함은 응급구조사 2급 1회 교육정원을 말한다.
	전문구급훈련장	120㎡ + 3.3㎡ × 초과인원	시뮬레이터 실습
수난구조훈련장	실내수영장	가로 25m이상 × 세로 10m이상 × 수심 1.5m이상	25m길이의 레인을 5개 이상 갖추되 레인 간 간격은 1.8m이상으로 한다. 바닥에서의 천정높이는 15m이하로 한다.
	잠수풀 (수영장 내 설치 가능)	가로 5m이상 × 세로 10m이상 × 수심 5m이상
	교육대기실	100㎡ 이상	사전교육, 준비운동, 장비적재가 가능한 구조
	충전실	실소요면적	세부 설치방법은 고압가스안전관리법에서 정하는바에 따른다.
	부대시설	실소요면적	샤워장, 탈의실, 화장실 등
화재조사훈련장	화재(폭발)조사실습실	120㎡ + 3.3㎡ × 초과인원
	위험물실습실	120㎡ + 3.3㎡ × 초과인원
소방시설실습장	소방시설실습실(기계)	120㎡ + 3.3㎡ × 초과인원	수계소화설비, 제연설비, 가스계소화설비 실습시설
	소방시설실습실(전기)	80㎡ + 3.3㎡ × 초과인원	소방전기 실습시설
가상현실훈련장 (지휘역량 강화센터)	가상현실훈련실	실소요면적	팀단위 훈련이 가능 구조
	디브리핑실
	교관운영실
	상황관리실
비고 1. 설치기준 : 각 기준의 최소면적은 교육생 40인을 기준으로 한다. 면적은 고정 설비 면적을 제외한 전용면적을 말하며, 교육기관의 특성화교육 등을 위한 시설은 별도의 산출기준을 적용할 수 있다. 2. 시설보유 : 다른 기관과 업무협약 등을 통해 위 기준을 만족하는 시설의 지속적 사용이 가능할 경우 교육훈련시설을 갖춘 것으로 본다. 다만 해당 교육훈련시설별 보유장비는 갖추어야 한다.

[별표 2]

옥외 교육훈련시설 설치기준

구 분	종류	면적기준	비고
소방종합 훈련탑	화재진압 장비조작훈련장	가로 30m × 세로 20m 이상
	호흡보호장비훈련장	가로 7m이상 × 세로 5m 이상	보관 및 충전시설 겸용 가능
	인명검색훈련장	실내진입 후 이동거리 20m이상
	팀단위전술훈련장	지하 1층, 지상4층(최상층 포함) 높이 13m이상, 연면적 300㎡이상	기타 훈련시설을 포함하여 설치할 수 있다.
산악구조 훈련장	수평구조 훈련장	높이 3m이상, 안전지역과 위험지역간지지물거리 15m이상 가로 7m이상 × 세로 5m이상	하방 안전네트 설치
	수직구조 훈련장	높이 10m이상 × 폭 6m이상	지지물의 위치는 하강 벽면으로부터 수평거리 0.5m 이상으로 한다.
소방차량 및 장비 조작훈련장	소방차량 조작훈련장	대지 1,000㎡이상의 대지 또는 4m 폭원의 도로로 이격하고 고층건물화재진압훈련장과의 이격 거리는 6m이상 확보
	장비조작실습실	400㎡ + 초과인원×10㎡
실물화재 훈련장	실물화재훈련실 (선택)	구체적 설치기준은 별표3을 따른다.	화재진압, 소화훈련 및 화재성상체험 가능한 훈련실
대응전술 훈련장	화학구조훈련장	대지 1,000㎡이상	유해화학물질 누출/누설 훈련시설(활동구역 설정훈련 포함) 유조차량 사고훈련 화학방호복 착용실습
	도시탐색훈련장 (선택)	대지 2,000㎡이상	도시탐색기초기술훈련 도시탐색장비운용훈련 건물붕괴구조탐색훈련 한정공간구조탐색훈련
	맨홀사고 인명구조	사다리높이 2m이상, 맨홀직경 0.6m이상	교육생 10명당 1개
	차량구조 훈련장	대지 200㎡이상 (승용차 2대 이상/대형차 1대 이상)	{대형차량 기준 1대당 20㎡+ 35㎡(가로7m이상 × 세로5m이상)}
비고 1. 2이상의 옥외 교육훈련시설의 겸용이 가능할 경우 해당 시설을 설치하지 않을 수 있다. 2. 옥외 교육훈련 시설 중 용수를 사용하는 시설에는 10미터 이내에 소화전 등 교육용 수리시설을 설치해야 한다.

[별표 3]

실물화재훈련장 설치기준

구분	내용
구 조	ㆍ철근콘크리트조 등의 방ㆍ내화구조를 확보할 수 있는 구조물일 것 ㆍ구조물의 표면이 260℃를 초과할 것으로 예상되거나 화염이 직접 닿는 부분에는 내화피복재(내화패널)를 적용해야 함 ㆍ화재실 내부에는 배수를 위한 구배가 있어야 하며 배수구 크기는 최소 21mm/m ㆍ화재실 내부에는 일체의 가연성 내장재를 사용해서는 안 되며 훈련목적의 가연성 재료의 반입도 금지함 ㆍ 1개 이상의 가스연료(LPGㆍLNG 등)화재발생 시뮬레이터가 설치된 화재실 보유
중앙제어 모니터시스템	ㆍ화재실(화재발생장치)는 중앙에서 제어할 수 있어야 하며 모니터링이 가능한 방식이어야 함 ㆍ훈련장별 중앙제어모니터 시스템 1개소 이상
배연 (자연ㆍ기계)	ㆍ화재실의 연기와 열을 제거하여 화재실을 냉각할 수 있도록 화재실 별 1개 이상의 환기(배연)시스템이 설치되어야 함 ㆍ기계배연(환기팬)은 시간당 80회 이상의 환기가 가능한 용량으로 설치하고 120초 내에 환기되어야 함 ㆍ기계배연(환기팬)은 비상정지스위치, 온도센서, 가스감지기와 연동되어야 함 ㆍ화재실에는 자연배기가 가능한 2개소 이상의 개구부가 설치되어야 함
연기발생 설비(장치)	ㆍ실물화재훈련장에는 연기발생장치(개별ㆍ중앙집중식 중 택1)를 적용하여야 하며 이 때 연기는 인체에 무해한 연기여야 함
가연성가스 감지기	ㆍ시스템과 연동되어 LEL(LFL)25%가 되면 가스밸브가 잠기고 환기팬이 작동되는 방식 ㆍ가연성가스 감지 센서의 상부가 바닥에서 275mm높이에 위치 ㆍ화재실 별 2개 이상의 가연성 가스감지기가 설치되어야 함
비상정지스위치	ㆍ비상정지스위치는 중앙제어시스템 1개소 이상, 화재실 내부 1개소 이상, 화재실 외부 1개소 이상 총 3개소 이상 설치되어야 함 ㆍ비상정지스위치 작동 시 즉시 화재시뮬레이터는 작동정지하고 배연시스템과 연동되어야 함
비상등	ㆍ바닥에서 300mm이상의 높이에 설치하고 바닥면적 15㎡당 1개 설치
일산화탄소센서	ㆍ일산화탄소 센서는 바닥에서 300mm높이에 설치하고 화재실 별 1개 이상 설치
온도센서	ㆍ바닥에서 500mm 높이 1,000mm, 천정 바로 아래/천정 내화패널 뒷면의 화재실 별 4개소 설치
기타	ㆍ훈련생의 열피로 방지를 위해 훈련장별 긴급샤워시설 및 급수대 각 1개소 이상 ㆍ모든 화재실은 최소 2개 이상의 탈출구가 있어야 함 ㆍ전관 비상방송시스템이 갖추어져 있어야 함 ㆍ전기ㆍ조명설비는 방폭ㆍ내화케이블 사용 ㆍ옥내소화전 설비 등 훈련에 필요한 소화설비 및 방수를 위한 소화수조 설치 ㆍ신체 및 장비 클린실
기타(권장)	ㆍ필요시 화재실 열화상 카메라 등 설치(이동형 가능)
비고 1. 화재실은 실물화재발생장치를 사용하여 화염이 발생하는 실을 말한다. 2. 화재실 내 설치 장비는 방폭기능을 갖추어야 한다. 3. A,B급 화재 실습을 위한 실물화재훈련장은 별도의 설치기준을 적용 할 수 있다.

[별표 4]

교육지원시설 설치기준

구 분	내 용	면적기준	비고
업무시설	기관장실	청사시설기준표 준용	집무실ㆍ비서실
	부서장실	17㎡ × 인원 이하
	사무실	7㎡ × 인원(전임교원 제외)
	회의실	50㎡ + 0.7㎡ × (정원-20인)
	교수연구실	7㎡ × 전임교원	20인 이상 시 2인 1실
강의시설	소강의실(40인)	108㎡	소강의실, 중강의실의 합은 별표8에 따른 학습 수 이상 설치
	중강의실(60인)	162㎡
	대강의실	2.7㎡ × 수용인원 × 0.8
	교수대기실	7㎡ × 강의실수
관리시설	경비실	근무자수× 3㎡
	당직실	당직자수× 10㎡
	차 고	대형차 20㎡ × 관용차량 수 중형차 15㎡ × 관용차량 수 소형차13.2㎡ × 관용차량 수	출입면적 별도산정
	훈련용 차고	실소요면적	훈련차량 기준은 별표6에 따름
주거시설	기관장 주택	정부청사관리규정 준용
	직원관사	25.0㎡/1인
	생활실 (교육생 기숙사)	14.5㎡/1인	화장실, 세면실 면적 별도
저장시설	창 고	순사무실면적 × 7%	교보재 창고 등은 기관별 기준을 적용
	문서고	순사무실면적 × 7%
편의시설	식 당	생활실 수용인원 × 1.5㎡ × 1/3 이상	주방포함
	휴게실	9.9㎡+(생활실 수용인원-24인)×0.22㎡
	체력단련시설	75㎡+(생활실 수용인원-100인)×0.16㎡
	세탁건조실	13.2㎡ ×(생활실 수용인원÷30)
	의무실	22㎡+(정원-100인)×0.048㎡의무실
기타시설	탈의실	교원용 : 9.9㎡ + 정원 × 0.22㎡ 교육생용 : 9.9㎡ + 생활관 수용인원 × 0.22㎡	구분설치
	운동장	연면적 7000㎡ 이상	기초체력단련장
	방송실	소요면적
	도서관	100㎡ 이상	500종(중앙 1,000) 이상의 자료 구비, 연간 50종(중앙 100) 이상의 자료 추가확보

[별표 5]

훈련부속시설 및 장비 보유기준

구 분	보유기준
방화복 전용세탁기(대형)	생활관 수용인원 60인당 1대
훈련복 세탁기	생활관 수용인원 20인당 1대
방화복･방수화 건조실	생활실 수용인원 1/3 이상 수량(최소 40세트)을 동시에 건조 할 수 있을 것
고압공기분사기	5인 이상 동시 사용 가능 용량
고성능진공청소기	생활관 수용인원 20인당 1대
개인훈련장비 보관함	생활관 수용인원 1/2 이상 (공기호흡기, 방화복 등을 보관할 수 있을 것)
체험교육용 물품보관함	40개 이상 (탈의실은 별표4의 기준에 따라 설치한다.)
장비보관실	각 시설별 실 소요면적

[별표 6]

옥ㆍ내외 교육훈련시설의 설비 및 장비 기준

구분	시설명	장비기준(교육훈련기자재)	훈련차량 (최소보유기준)	비고
옥내훈련시설	전문구급 훈련장	응급의료에 관한 법률에서 정하는 2급 응급구조사 양성기관의 구급장비	교육생 20명당 구급차 1대	차량 장비 적재 기준 준수
		그 외의 기준은 별표7의 기준에 따른다
	수난구조 훈련장	인명구조사 자격시험 운영에 필요한 장비 및 119구조구급에 관한 법률 시행규칙 제3조에 따른 훈련에 필요한 장비 × 교육생 수
		천정호이스트(크레인) 1식
		수중 생환훈련용 헬기 1식
		다이빙대 1식
		파도 및 수류 발생장치 1식
		방청 처리한 모형 자동차 1대
		공기충전장비(동시에 용기 8개 이상 충전이 가능한 수량)
	화재조사 훈련장	교육생 10명당 소방기본법 시행규칙 별표6의 소방본부의 보유 장비 1세트(화재조사차량은 제외한다)
	소방시설 실습장	수계소화설비, 제연설비, 가스계소화설비, 자동화재탐지실습설비 실습 등이 가능한 구조
	가상현실 훈련장	무전기(시설의 최대수용인원), 녹화ㆍ녹음 장비(각 실마다)
옥외훈련시설	소방종합 훈련탑	소방장비관리규칙 별표2 소방장비의 보유기준(소방서)의 화재진압장비ㆍ구조장비ㆍ측정장비ㆍ보호장비	교육생 20명당 펌프차 1대
	산악구조 훈련장	인명구조사 교육 및 시험에 관한 규정에서 정하는 교육장비 기준	구조차 1대
	소방차량 및 장비조작훈련장	차량 정비기구(소방장비관리규칙 별표2에서 규정하는 정비기구를 포함한다)	고가사다리차 1대 굴절사다리차 1대
	실물화재 훈련장	보호장비(호흡장비, 보호의류 및 헬멧) 50세트 이상	화학차 1대
		수관건조시설
	대응전술 훈련장	구조장비 보유기준의 장비(일반구조대,특수구조대) 및 동기준 별표2 * 교육생 수	교육생 20명당 물탱크차 1대
	기타	교육운영차량(11인승 이상), 장비운반차량(1ton 또는 2.5t)	각 1대씩
비고 1. 교육기관이 보유 중인 구급차의 1/2이상은 구급장비 기준에서 정하는 전문의료장비를 갖추어야 한다. 2. 교육생 수는 해당 과정의 1회 운영인원을 말하며, 별도의 수량의 기준이 명시되어 있지 않은 장비는 교육기관이 교육의 성격, 장비의 특성을 고려하여 결정한다. 3. 훈련차량의 내용연수는 소방장비 표준규격 및 내용연수에 관한 규정에서 정하는 내용연수를 준수해야 한다. 4. 지방교육기관은 특수차량(고가사다리차, 굴절사다리차, 화학차, 구조차) 임차사용이 가능 할 경우 특수차량을 보유하지 아니 할 수 있다.

[별표 7]

교육용 전문구급장비 보유기준

용 도 별	기 능 별	장 비 명	보유기준
전문구급교육실습장비	전문술기교육 실습장비	시뮬레이터(성인)	40명당 1개
		시뮬레이터(소아)	40명당 1개(선택)
		시뮬레이터(신생아)	40명당 1개(선택)
		시뮬레이터(분만)	40명당 1개
		시뮬레이터(정맥)	20명당 1개
		마네킨(골강주사)	5명당 1개
		마네킨(기도삽관평가용)	5명당 1개
		마네킨(혈압맥박평가용)	5명당 1개
		마네킨(12리드심전도)	10명당 1개(선택)
	구급대원 교육실습장비	마네킨(전문실습)	20명당 1개
		마네킨(정맥주사)	10명당 1개
		마네킨(기도확보 3종)	10명당 1개
		마네킨(상처표시)	20명당 1개
		마네킨(분만)	40명당 1개
	응급처치 교육실습장비	마네킨(CPR 성인기본)	4인당 1개
		마네킨(CPR 소아단순)	10인당 1개
		마네킨(유아,성인기도폐쇄)	5인당 1개
		마네킨(CPR 성인단순)	2인당 1개
		교육용제세동기	4인당 1개
		가슴압박품질측정기	4인당 1개
		기도폐쇄실습조끼	5인당 1개
비고 1. 선택장비는 지방교육기관에만 적용한다. 2. 휴대용인공호흡기는 지속양압환기 및 유아용산소소생기능을 겸할 수 있어야 한다.

[별표 8]

소방교육훈련기관의 운영인력 기준

가. 소방교육훈련기관의 업무별 인력운영 기준

업무 대분류	업무 소분류	주당 학급 수				주요업무	비고
		5 이상	4이상 ~5미만	3이상 ~4미만	3 미만
교육 지원	행정	7	5	4	3	인사, 조직, 복무, 인사, 교직원 복지
	예산 시설	12	8		7	예산, 계약, 회계, 지출, 급여 시설관리(열, 가스, 전기 등), 청사관리, 유지보수
인재 개발	교육 기획	6	5		4	교육기획, 교육생 선정, 평가관리, 사이버교육, 교육훈련발전위원회 업무
	교육 운영	8	6	5	4	교육인솔, 강사 인력풀 관리, 강사초빙
	생활 지도	7	3			생활관 운영, 후생, 생활지도, 생활평가	생활관 운영 시
교육 훈련	교수	나목의 산출 기준에 따른다.				이론ㆍ법령, 실험ㆍ실습 교육	구체적 담당업무은 기관장이 정한다.
	교관					현장교육, 화재, 구조, 구급 관련 실습교육
	대국민 교육	2명(기관 관할지역 인구 500만 이하) * 인구 500만 초과 시 마다 1명 추가				유관기관, 기업체, 대국민교육
의무실		1 (지방교육기관 생활지도관 겸임)				의무실 운영, 건강관리
비고 1. 신임교육과정 운영 시 별도로 여성지도관을 운영 할 수 있다. 2. 시설관리에 대한 세부적인 운영기준은 고압가스안전관리법, 에너지이용합리화법, 전기사업법 등의 관련 규정에 따른다. 3. 건축물의 연면적이 10,000m2를 초과 할 경우 연면적 5,000m2 초과 시 마다 1명의 시설관리 인력을 추가 운영 할 수 있다. 3. 기타업무(연구개발, 채용, 청사경비 등)의 인력은 기관별로 별도 산정 한다.

나. 교원(교수교관)의 산출 : 학급 수 × 7명

<학급수의 산정방식 : ∑(분야별 교육목표인원 / 40 × 교육기간) / 교육운영가능기간>

분야 구분	화재	구조	구급	기타(실습강의)
분야별 정원산정	진압대원 정원 + 지역대 정원×0.5	구조대원 정원 (직할ㆍ특수구조대 포함)	구급대원 정원 + 지역대 정원×0.5	화재, 구조, 구급 분야를 제외한 인원
교육 목표인원	정원의 30%(단 중앙은 10%로 한다)
교육기간	3주	5주	1주 (응급구조사 별도산입)	1주
교육운영 가능기간	48주(교육운영가능 기간 240일)

비고 1. 교원 산정 시 소수점 이하는 올림 처리한다.

2. 2급 응급구조사 교육기간 산정방법 : 해당기관 연인가정원 / 40 × 9주