의용소방대원 복제 세칙

[시행 2017.7.26] [소방청훈령 제2호, 2017.7.26, 타법개정]

의용소방대원 복제 세칙

법제처	- / -	국가법령정보센터

소방청(화재대응조사과) 044-205-7487

제1조(목적) 이 규정은「의용소방대 설치 및 운영에 관한 법률 시행규칙」제14조제1항 및 별표6에서 소방청장에게 위임한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위)「의용소방대 설치 및 운영에 관한 법률」(이하 "법"이라 한다) 제6조제1항의 규정에 의한 의용소방대원(이하 "대원"이라 한다)에 한정하여 적용한다.

제3조(착용 및 관리) ① 법 제7조의 규정에 의하여 임무수행 시 복제를 착용하고 다른 사람에게 임의로 복제를 대여하여서는 아니 된다. 또한 의용소방대원은 복제와 용모를 단정히 하고 항상 품위를 유지하여야 한다.

② 복제를 착용하는 경우 부착토록 허용한 부착물외의 부착물은 부착할 수 없다. 다만, 행사 등의 특별한 경우에 한시적으로 부착하는 경우에는 그러하지 아니한다.

③ 의용소방대원이 대외행사에 참석할 때 또는 소방관서장이 지정하는 경우에는 업무수행 중 사복을 착용할 수 있다.

제4조(재질 및 규격) 「의용소방대 설치 및 운영에 관한 법률 시행규칙」제14조제1항 별표6의 복장의 세부 재질, 부착위치 및 규격은 다음 각 호와 같다.

1. 의용소방대 복제형상 및 제식은 별표1과 같다.

2. 부착물 및 부속물의 부착위치는 별표2와 같다.

3. 정복, 기동복, 방한복, 조끼의 규격은 별표3과 같다.

4. 정모, 기동모의 규격은 별표4와 같다.

5. 셔츠, 넥타이 등 부속물의 규격은 별표5와 같다.

6. 단화, 기동화의 규격은 별표6과 같다.

제5조(구매 및 반품) ① 소방관서장은 제4조의 규정에 적합한 복제를 구매하여야 한다.

② 소방관서장은 납품된 복제를 검사한 결과 제4조의 규정에 적합하지 아니한 경우에는 그 사유를 달아 즉시 반품하여야 한다.

제6조(지급 및 관리) ① 소방관서장은 소방활동에 필요한 복제를 우선적으로 지급하여야 한다.

② 의용소방대원이 임수수행으로 인하여 지급품을 잃어버리거나 지급품이 훼손되어 못 쓰게 되었을 때에는 그 대용품을 지급할 수 있다.

③ 제2항의 경우 그 분실이나 훼손이 해당 의용소방대원의 고의 또는 중대한 과실로 인한 것인 경우에는 그 지급품의 가액을 변상하게 하여야 한다. 이 경우 변상가액을 결정할 때에는 그 지급품의 유효기간 등을 참고하여 변상액을 줄여 줄 수 있다.

④ 소방관서장은 의용소방대원 개인별 복제 지급사항을 기록·관리하여야 한다.

⑤ 소방관서장은 의용소방대원의 복제지급, 착용, 관리 등에 대하여 연1회 이상 점검할 수 있다. 이 경우 법 제12조의 규정에 의한 지도 ·감독과 병행하여 점검 할 수 있다.

⑥ 소방관서장은 다음 연도의 복제별 예측 수요량을 매년 파악하여 시·도지사에게 보고하여야 한다.

부칙  <제2호, 2017.7.26>

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

〔별표 1〕

복제형상 및 제식

1. 제복

구분		형상	제식	색상 및 재질
정복	상의		○ 깃은 벌림깃 형태로 한다. ○ 앞면 중앙에 한 줄로 4개의 금색 금속제 단추를 단다. ○ 견장 고리를 만들어 단다. ○ 소매단추는 금색금속제 단추를 단다. - 남성 소매단추 3개 - 여성 소매단추 2개	○ 색상: 검청색 ○ 하복 양모 60%, 폴리에스테르 40% 혼합원단 ○ 동복 양모 80%, 폴리에스테르 20% 혼합원단
	하의		○ 기본 신사복 형식으로 제작한다. ○ 앞주름을 좌우 1개씩 넣고, 옆주머니는 사선으로 단다.
			○ 통허릿단으로 제작한다. ○ 앞다트를 좌우 2개씩 넣고 바지에만 옆주머니를 단다.

구분		형상	제식	색상 및 재질
기동복	상의		○ 깃은 와이셔츠식(안쪽 배색처리)으로 하며, 여밈은 앞몸판 중앙에 지퍼로 한다. ○ 동복은 긴소매, 하복은 반소매로 하고, 동복의 소매끝은 카우스식으 로 하며, 소매 끝에 각각 2개의 단추를 단다. ○ 흉부 좌우에 겉붙임주 머니를 달고 주머니윗 부분에 지퍼를 달아준다. ○ 몸판 양옆선 아래쪽에 트임을 준다.	○ 색상 1. 상의 - 색상 : 옅은 청회색 - 색도 (KS A 0062-2003) : 5.3PB(색상) 5.6(명도)/3.1(채도) 2. 하의 - 색상 : 짙은 청회색 - 색도 (KS A 0062-2003) : 7.0PB(색상) 2.8(명도)/1.5(채도) ○ 재질 폴리에스테르 65% 비스코스레이온 35%, 혼합원단
	하의		○ 하의는 긴바지 형태로 한다. ○ 바지앞면의 좌우측면에 사선으로 옆주머니를 낸다. ○ 바지허리앞면의 좌·우에 주름을 1개씩 잡아 준다. ○ 뒷면 좌우 둔부에 각각 지퍼형 입술주머니를 낸다.

구분		형상	제식	색상 및 재질
방한복			○ 깃은 스탠드카라형으로 한다. ○ 여밈은 앞 몸판중앙에 지퍼형으로 하며, 지퍼 끝까지 바람막이를 달 아주고 벨크로테이프로 여밀 수 있게 한다. ○ 착용자의 우측 흉부에 세로로 주머니를 내어 지퍼처리 한다. ○ 아래 주머니는 사선으로 내고 지퍼 처리한다. ○ 앞몸판과 뒤 등판 및 소매끝부분에 반사지로 배색한다. ○ 후드는 탈부착 형으로 카라 뒤 목선에 지퍼로 연결한다. ○ 내피는 긴소매의 탈부 착 형태로 한다. ○ 뒤등판에 은색반사체로 “의용소방대 VOLUNTEER FIRE”를 프린트한다.	○ 색상 -겉감 : 진곤색 (색도 KS A 0062-2003) : 7.2PB(색상) 2.2(명도)/1.6(채도) -배색 : 형광녹색 (색도 KS A 0062-2003) : 2.3GY(색상) 7.5(명도)/7.3(채도) ○ 재질 - P 100
조끼	소방활동		○ 깃은 스탠드카라형으 로 한다. ○ 여밈은 앞몸판중앙에 지퍼형으로 한다. ○ 아래주머니는 좌우양 쪽에 사선으로 지퍼처리 한다. ○ 앞뒤 몸판좌우에 반사지로 배색한다. ○ 좌우옆몸판에 지퍼를 달고 메쉬안감처리를 한다. ○ 뒤등판에 은색반사체 로 “의용소방대 VOLUNTEER FIRE” 를 프린트한다. ○ 안감은 통풍성 있게망사로 한다.	○ 색상 -겉감 : 진곤색 (색도 KS A 0062-2003) : 7.2PB(색상) 2.2(명도)/1.6(채도) -배색 : 형광녹색 (색도 KS A 0062-2003) : 2.3GY(색상) 7.5(명도)/7.3(채도) ○ 재질 - P 100

구분		형상	제식	색상 및 재질
조끼	봉사활동		○ 깃은 스탠드카라형으로 한다. ○ 여밈은 앞몸판중앙에 지퍼형으로 한다. ○ 아래주머니는 좌우양쪽에 배색과 몸판직선으로 처리하고 가슴주머니는 왼쪽에 직선으로 처리한다. ○ 앞뒤 몸판좌우에 배색으로 처리한다. ○ 오른쪽가슴은 왼쪽가슴 상단의 “119의용소방대”표시와 같은 위치에 지역표시 벨크로를 달아 처리한다. ○ 뒤 등판과 앞판에는 진청색 날염으로 처리한다. ○ 안감은 통풍성 있게 망사로 한다.	○ 색상 -겉감 : 형광오렌지 -배색 : 검정색 ○ 재질 - P 100

2. 모자

구분		형상	제식	색상 및 재질
정모	남자	1. 의용소방대장 이상 2. 지대장․부대장	○ 천정비닐호스는 천정 표면이 곡선화 되도록 하고, 이음선은 비닐호스를 사용한다. ○ 모자테의 바깥에는 주름테를 두르고 안쪽에는 비닐 땀받이를 붙인다. ○ 주름테 양쪽에 금색단 추를 달고 금선턱끈을 넣는다. ○ 동테상단부위에 원형유지를 위하여 철심을 보강하고 레쟈로 봉합 한다.	○ 카바 : 하정복지 겉감용 ○ 차양 : 흑색멜톤지

구분		형상	제식	색상 및 재질
정모	남자		○ 모자중심선을 기준으로 뒷변은 겉감과 유사한 색상의 망사직으로 한다. ○지대장이상 차양의 직위별 월계수 장식 은 금색자수로 한다. 1. 의용소방대장이상 월계수잎16매 2. 지역대장·부대장 월계수잎14매	(좌우 각 8매) (좌우 각 7매)
	여자		○ 모자안 망사심은 원형 을 유지하도록 고루 봉 제한다. ○ 땀받이는 머리둘레 솔 기가 갖추어지게 돌려 박는다. ○ 주름테 양쪽에 귀단추 를 달고 금선턱끈을 넣 는다. ○ 지역대장이상 차양의 월 계수 장식은 금속판으 로 한다. (월계수잎은 남성정모 와 동일)	○하정복지 겉감용
기동모			○ 모자 전면 안쪽에 보강 재를 접착하여 앞면을 세운다. ○ 천정에 통기용 구멍 4 개를 내고 아이렛 처리 한다. ○ 차양은 주머니식으로 하며 차양 끝에서 일정 한 간격을 두고 2선을 누빈다. ○ 챙길이는 8cm로 한다. ○ 여성의용소방대원 기 동모는 남성의 것과 같이한다.	○ 재질 : 하기동복 하의재질 ○ 색상 : 하기동복 의색상

3. 부착물

구분		형상	제식	색상 및 재질
직위표장	전국 의용 소방대 연합 회장		터빈모양 4개와 새매날개 4개로 하고 전체크기를 가로 95mm,세로25mm로 한다.	○ 금속재의 경우 - 황동판에 니켈 금색도금을 하 고 새매날개 바 탕은 흑색 에폭 시 처리 ○ 자수의 경우 - 전체크기 : 남성 (가로 10.5cm, 세로 4.5cm), 여성(가로 8.5cm, 세로 4cm)로 하되,여성의 경우 가로 크기 조정 가능 - 색상 : 바탕은 기동복 하의색 상, 직위표장은 황색비스코스 레이온사(120 데니아) - 가공 : 배면에 P/C 심지(고밀도)를 접착
	시도 의용 소방대 연합 회장		터빈모양 4개와 새매날개 3개로 하고 전체크기를 가로 91mm,세로25mm로 한다.
	시군 의용 소방대 연합회장		터빈모양 4개와 새매날개 2개로 하고 전체크기를 가로 86mm,세로25mm로 한다.
	의용소방대장		터빈모양 4개와 새매날개 1개로 하고 전체크기를 가로 82mm,세로25mm로 한다.
	지역대장부대장		터빈모양 3개와 새매날개 1개로 하고 전체크기를 가로 63mm,세로25mm로 한다.
	부장		터빈모양 2개와 새매날개 1개로 하고 전체크기를 가로 44mm,세로25mm로 한다.
	반장		◦ 전체크기 -가로 25mm, 세로 25mm ◦ 터빈크기 -외경 19mm의 정육각형 ◦ 태극문양크기 -지름7mm ◦ 측면에 2mm를 띄운 후 폭 4mm 새매날개 1개를 부착한다.

구분		형상	제식	색상 및 재질
모자표장	정장		○ 정모용 -전체크기 : 가로 78mm, 세로 50mm -태양크기 : 원외경 32mm -불꽃크기 : 가로 8mm, 세로 12mm -호스수평길이 : 37mm -단. 여성정모용의 크기 는 기동모용과 같다.	○황동판에 24k 금도금하고 태양 부분은 적색 에폭시 처리
	약장		○ 기동모용 -전체크기 : 가로 53mm, 세로 35mm -태양크기 : 원외경 22mm -불꽃크기 : 가로 6mm, 세로 9mm -호스수평길이 : 25mm	○새매와 관창부 분은 황색실,태 양부분은 적색 실의 비스코스 레이온사로하 되, 횃불은금사 로 자수처리
지휘장	대장		○ 전체크기 : 가로 53mm, 세로 53mm ○ 원모양크기 : 직경 30mm ○ 불꽃모양크기 : 가로 12mm, 세로 18mm ○ 무궁화꽃모양 : 가로 24mm, 세로 8mm ○ 길이 24mm의 지휘봉 2개 교차	○ 황동판에 24k 금도금

구분	형상	제식	색상 및 재질
소매표장		○전체크기 : 가로 97mm, 세로 89mm ○리본크기 : 수평길이 87mm, 폭 10mm ○ 리본안에 “의소대 VOLUNTEER FIRE” 표기 ○불꽃크기 : 가로 22mm, 세로 32mm ○불꽃받침대 : 가로 41mm, 세로 29mm ○ 가로 34mm, 세로 27mm 의 해태두상을 불꽃을 중심으로 좌우대칭	○ 바탕 : 진청색 (곤색)의 옥스 퍼드트윌지 ○ 비스코스레이 온사(120데니 아) 로 자수 -백색실 : 영문글자 -적색실 : 리본모양 -황색실 : 해태 두 상, 횃불, 횃불받 침대, 테두리선 -흑색실 : 리본테 두리 및 해태, 횃불의 형상표시용
배지		○ 태양외경 9mm의 모자 표장 축소판으로 한다.	○ 황동판에 24k 금도금하고, 태양부분은 적색 에폭시 처리
직위표	대 장 (예시)	○전체크기 : 가로 30mm, 세로 15mm ○글씨 : 고딕체 ○종류 : 대장, 부대장, 지대장, 부장, 반장, 지역대장	○ 바탕 : 적색 옥스퍼드트윌지 ○ 글씨 : 백색의 비 스코스레이온사 (120데니아)로 자수처리 ○ 테두리 : 진청색 (곤색)으로 마감

구분		형상	제식	색상 및 재질
가슴표장	21년이상 근무		◦ 전체크기 : 가로 81mm, 세로 43mm ◦ 불꽃모양 5개(불꽃과 새매날개 가로 81mm, 세로 28mm) ◦ 불꽃크기 : 가로 9mm, 세로 14mm	○ 금속재의 경우 - 황동판에 24k 금도금 (글씨바탕은적색 에폭시처리) ○ 자수의 경우 - 와펜전체크기 : 가로95cm,세로 50cm - 바탕재질: 기동 복상의색상, 조 끼,방한복 색상 -가공 : 배면에 P/C 심지(고밀도)를 접착 -황색실 : 횃불,새 매날개 -적색실 : 글씨바탕 -백색실 : 영문글씨
	15년이상 20년미만 근무		◦ 전체크기 : 가로 84mm, 세로 31mm ◦ 불꽃모양 4개(불꽃과 새매날개 가로 84mm, 세로 17mm) ◦ 불꽃크기 : 가로 10mm, 세로 15mm
	10년이상 15년미만 근 무		◦ 전체크기 : 가로 74mm, 세로 31mm ◦ 불꽃모양 3개(불꽃과 새매날개 가로 74mm, 세로 17mm) ◦ 불꽃크기 : 가로 10mm, 세로 15mm
	5 년이상 10년미만 근무		◦ 전체크기 : 가로 70mm, 세로 31mm ◦ 불꽃모양 2개(불꽃과 새매날개 가로 64mm, 세로 17mm) ◦ 불꽃크기 : 가로 10mm, 세로 15mm
	입대후 5 년미만 근무		◦ 전체크기 : 가로 70mm, 세로 31mm ․글씨부분 : 가로 70mm, 세로14mm (글씨는 “VOLUNTEER FIRE”로 표기) ◦ 불꽃모양 1개(불꽃과 새매날개 가로 57mm, 세로 17mm) ◦ 불꽃크기 : 가로 10mm, 세로 15mm

4. 부속물

구분	형상	제식	색상 및 재질
셔츠	(여름용) (겨울용)	○ 남ㆍ여용 모두 프린세스라인을 넣어 몸에 꼭 맞도록 한다. ○ 깃 안쪽, 소맷단 안쪽에 배색을 넣는다.	○ 색상 : 흰색 ○ 양모 50%, 폴리에스터 50% 혼합원단
넥타이		○ 지퍼식 넥타이로 한다. ○ 겉감과 심의 재단은 정 바이어스로 한다.	○ 색상 : 검청색 ○ 폴리에스테르원 단 선염처리
넥타이핀		○ 이중 집게형으로 한다. ○ 모자표장(정장)의 태양 부분 원외경 32mm를 12mm로 축소한 모양 으로 한다. ○ 핀길이 55mm 핀너비 6mm(3등분) 두께 1.2mm	○황동판에 24K금 도금 ○ 태양부분은 적 색 에폭시처리 (태양원외각부 분은 금색)
금장단추		○ 크기를 중형(지름21 ㎜), 소형(지름15㎜)으 로 구분 한다. ○ 중앙에 모자표장 도안 을 삽입한다. ○ 단추 사용처 -중형 : 정복상의앞 -소형 : 정복견장, 소매	○ 금속재질 ○ 바탕은 검정색, 테두리와 모자 표장은 금색

구분		형상	제식	색상 및 재질
요대 및 버클			○ 요대는 폭 30mm, 길이 110mm정도로 한다. ○ 버클은 중앙에 모자표 장 도안을 삽입한다.	○ 요대는 검정가 죽으로 한다. ○ 버클은 검정색 에폭시바탕에 금색테두리, 금 색 모자표장으 로 한다.
이름표		(예시) (정복용) (기동복용)	○ 전체크기 : 가로 80mm,세로 25mm(소속․직위부분 : 세로 8mm, 이름부분 : 세로 17mm) ○ 글씨체 -정복용 : 고딕체 -기동복용 : 명조체 ○ 정복용의 뒷면은 옷핀 형태로 고정	○ 정복용 아크릴 ○ 기동복용은 폴 리에스테르의 재질로 재직하여 와펜 자수처리 ○ 정복용 색상은 검청색 바탕에 백색 글씨 ○기동복용색상은 소속․직위부분은 적색바탕에 백색 글씨, 이름부분은 살구색바탕에 흑색 글씨
등판표시	소방활동조끼	의 용 소 방 대 VOLUNTEER FIRE	○ 소방활동용 조끼의 경우 -글씨전체의 크기 : 가로 200mm,세로 118mm ․한글 : 세로 58mm ․영문 : 세로 45mm ․한글과 영문글씨의 간격 : 15mm	○ 은색 반사체 프린트

구분			형상	제식	색상 및 재질
등판표시	방한복	의 용 소 방 대 VOLUNTEER FIRE		○ 방한복의 경우 -글씨전체의 크기 : 가로 285mm,세로 160mm ․한글 : 세로 80mm ․영문 : 세로 60mm ․한글과 영문글씨의 간격 : 20mm	○ 은색 반사체 프린트
	봉사활동 조끼	등판 표시	1 1 9 의 용 소 방 대	○ 글씨전체의 크기 : 가로 200mm,세로 115mm ◦숫자 : 세로 55mm ◦한글 : 세로 45mm ◦숫자와 한글글씨의 간격 : 15mm	○ 진청색 프린트
		앞판 표시	119 의 용 소 방 대	○ 글씨전체의 크기 : ◦가로 100mm ◦세로 50mm	○ 진청색 프린트
		앞판 표시	서 울 (예시)	○ 글씨전체의 크기 : ◦가로 90mm ◦세로 40mm	○ 벨크로 처리 (탈부착 가능)
깃표장				○ 계급장 좌우 및 하부를 6개의 태극모양과 리본으로 감싸고, 상부의 받침대 위에 마주 앉은 2마리의 해태를 배치한 형태로 한다. ○ 가로 25㎜, 세로 30㎜	○ 황동판에 금도금

5. 신발

구분		형상	제식	색상 및 재질
단화	남성		○ 장식이 없는 단화로 한다. ○ 앞코는 일반 신사화 및 숙녀화와 같은 모양으로 한다.	○검은색 가죽
	여성
기동화	남여 공용		○ 발목까지 오는 길이로 하며 끈이 있는 형태로 한다. ○ 밑창의 쿠션을 보강하기 위해 에어백을 넣어 준다.	○검은색 가죽

※ 이 규정 시행 전에 의용소방대장에게 지급하는 정모 및 직위표장을 지역대장 등에게 지급하고 있는 시·도에서는 이 규정의 시행에도 불구하고 의용소방대장에게 지급하는 정모 및 직위표장을 지역대장 등에게 지급할 수 있다.

〔별표 2〕

부착물 및 부속물의 부착위치

구분	부착물의 종류	부착위치	비 고
정복	직위표장(금속재)	어깨견장	나사
	가슴표장(금속재)	앞가슴 좌측 주머니	나사
	지휘장(금속재)	앞가슴 좌측 주머니 가슴표장 하단(해당자)	나사
	배지(금속재)	앞가슴 좌측 위깃 하단	나사
	깃표장(금속제)	좌·우 아래깃 중앙 상단	나사
	이름표(아크릴)	앞가슴 우측 주머니 위 (가슴표장과 동일높이)	핀 또는 나사
기동복	직위표장(자수)	견장(길이 11cm, 폭 5cm의 견장지에 자수) 단. 여성용은 길이 8.5cm, 폭 4cm의 견장지에 자수)	와펜
	가슴표장(자수)	앞가슴 좌측 상단절개선 5mm위 중앙	와펜
	이름표(자수)	앞가슴 우측 상단절개선 5mm위 중앙	와펜
	소매표장(자수)	좌측팔 어깨끝에서 6cm아래	와펜
방한복	가슴표장(자수)	앞가슴 좌측 반사테이프 하단 1cm 중앙	와펜
	직위표(자수)	앞가슴 우측 반사테이프 하단 1cm 중앙	와펜
	소매표장(자수)	좌측팔 어깨끝에서 6cm아래	와펜
	등판표시 (은색반사체)	뒷몸판 반사테이프 하단 4cm아래	프린트
소방 활동 조끼	가슴표장(자수)	앞가슴 좌측 상단 절개선 5mm위 중앙	와펜
	직위표(자수)	앞가슴 우측 상단 절개선 5mm위 중앙	와펜
	등판표시(은색반사체)	뒷몸판 중앙절개선 하단 4cm아래	프린트
봉사 활동 조끼	등판표시	뒷몸판 중앙절개선 하단	프린트
	앞판표시	앞가슴 좌측 상단	프린트
	지역표시	앞가슴 우측 상단	벨크로

※ 비고 : 부착위치의 방향(좌․우측 등)은 착용자 기준이며, “비고란”의 “별도”의 의미는 지급받는 품목을 개별적으로 직접 부착하는 것을 말함

〔별표 3〕

제복 규격서

Ⅰ. 정복 규격서

1. 적용범위

이 규격은 의용소방대원 정복에 대하여 규정한다.

2. 종    류

2.1 의용소방대원 하정복(남,여)

2.2 의용소방대원 동정복(남,여)

3. 필요조건

3.1 사용재료

사용재료는 다음과 같다.

구 분	품 명	용 도	규 격	비 고
주재료	원 단	겉감용	원단성능표에 의함	검청색 19-3921 TCX
보조재료	안 감	안감용	제전 폴리 튜일	겉감에 맞는 색상
	P/C평직	상의 안주머니	시중고급품적용
	모 심 지	앞판 보강용	〃
	휴 징	몸체용	〃
	어깨패드	어깨 소매 받침용	〃
	융	모심 받침용	〃
	재 봉 사	봉제용	60s/3	겉감과 조화되는 색
	단 추	앞채움용	금속단추 21mm
	단 추	겉주머니 채움용 소매용	금속단추 15mm
	단 추	견장및 속주머니채움용	플라스틱 15mm	겉감과 조화되는 색
	부 직 포	접착용	시중 고급품
	혼용률라벨	세탁표기라벨

3.2 제품치수

개인맞춤으로 한다.

3.3 주요봉제

3.3.1 원단 결은 바로 사용하여야 한다.

3.3.2 밀도, 색상, 가공 등의 차이가 있는 원단을 혼입하지 않아야 한다.

3.3.3 원단은 파열, 절상, 오염이 없어야 한다.

3.3.4 재단은 경․위사 방향을 잘 맞추어야 한다.

3.3.5 봉제사는 원단색상과 동일한 색상을 사용하여야 한다.

3.3.6 땀수는 균일하게 박아야 하며 땀의 뜀이 없고 봉제선 굽음, 봉제선의   이음,  봉제선의 벗어남이 눈에 띄지 않아야 한다.

3.3.7 봉제의 끝맺음은 되돌려 박기를 하며 위치가 적정하고 끝맺음이 완전   해야 하며 각부의 봉합은 윗실, 밑실의 당겨짐, 늘어짐이 없어야 한다.

3.3.8 단추를 손으로 부착할 때는 지정된 봉사 두 겹을 사용하고 한 구멍에 3회 이상 관통하여 튼튼하게 달아준다.

3.4 상의 봉제

3.4.1 봉제땀수는 2.5㎝간에 10땀 이상으로 한다.

3.4.2 깃 모양은 노치드 카라에 테일러드 상의 형태이며 깃은 좌우 형태가      균등하고, 깃 선의 치수균형이 맞아야 한다.

3.4.3 앞채움 단추는 4단추로 작업한다.(소매단추는 15mm 금속단추 남성은 3개씩, 여성은 2개씩으로 한다)

3.4.4 카라, 앞여밈, 밑단까지 전체 6mm스티치를 놓는다.

3.4.5 위아래주머니 플랩은 겉붙임으로 하고, 윗주머니부분은 마주보게 주름을 잡아 겉박이 하고, 아래주머니는 플랩안쪽에 인포켓을 제작해주며. 주머니크기는 도면을 참조하되 개인 체격에 따라 조절한다.

3.4.6 소매밑단 시접넓이는 2.5㎝정도로 접어서 작업한다.

3.4.7 소매 및 밑단 안감은 1㎝정도 여유 있게 작업한다.

3.4.8 앞판과 소매 안에는 전체 폴리에스터 100% 안감을 넣고 단, 남성하정복 등판은 상단에만 안감을 넣는다.

3.4.9 남성용 라펠넓이는 8.5cm, 라펠 포인트는 4cm, 깃 포인트는 3.5cm정도로 작업한다.

3.4.10 여성용 라펠넓이는 7.5cm, 라펠 포인트는 4cm, 깃 포인트는 3.5cm정도로 작업한다.

3.4.11 남성용 안섶은 아래쪽 10cm정도 폭의 겉감으로 한다.

3.4.12 여성용 안섶은 아래쪽 8cm정도 폭의 겉감으로 한다.

3.4.13 남성용 뒤판 아래 중앙 트임은 25㎝정도로 한다.

3.4.14 남성용 상의 양 안쪽에는 가슴선 위치에 입술포켓을 제작해주고 안감     끈고리로 채우게 하며 왼쪽에 보조속주머니를 제작해준다.

3.4.15 견장 고리는 제감 원단을 사용하여 도면상의 견장에 맞게 만들어야     한다.

3.4.16 견장은 도면상의 모형 및 치수로 제작하여 부착하여야 한다.

3.4.17 기타 명시되지 않은 내용은 도면에 따른다.

3.5 완제품 품질상 제조건

3.5.1 제품은 위 각 조건에 부합할 수 있는 제품으로 착용상 지장이 없어야 한다.

3.5.2 사용된 복지는 규격조건에 적합하고 색이 균일한 것이어야 한다.

3.5.3 기타 정복 상의로서 품질조건이 구비되고 품위 불량으로 인정되는 부분이 발생되어서는 안 된다.

4. 검사

4.1 중간검사

4.1.1 소정원단의 사용여부를 확인한다.

4.1.2 필요할 때에는 제조과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

4.2 납품검사

4.2.1 전수검사를 원칙으로 한다.

4.3 관능검사

4.3.1 주재료 및 보조재료 사용에 대한 이상여부를 검사한다.

4.3.2 기술적인 면에 대한 규격서와 일치여부를 검사한다.

4.3.3 개인별 치수와 일치여부를 검사한다.

5. 포장 및 표시

5.1 포장

5.1.1 제품은 1착씩 부직카바에 넣어 포장한다.

5.2 표시

5.2.1 상의 안쪽의 적당한 위치에 드라이 크리닝 세탁표시라벨을 부착하여야   한다.

6. 기타사항

6.1 계약관은 계약 전에 규격서로 정복 상의의 형체 및 색상 등을 제시하여야  한다.

6.2 계약자는 생산 착수 전에 시제품을 제조하여 수요처의 제품결정여부를 교정 받은 후 작업을 개시하여야 한다

하정복 원단성능표

시 험 항 목			규 격	시 험 방 법	비고
혼용율(%)	폴리에스터		40± 5	KS K 0210
	양 모		60± 5
조 직			평 직	육안(분해경)
중량(g/㎡)			120 이상	KS K 0514
밀도 (올/5㎝)	경 사		122 이상	KS K 0511
	위 사		108 이상
인장강도(N)	경 사		275 이상	KS K 0520 (그래브법)
	위 사		248 이상
세 탁 치수변화율(%)	경 사		± 2	KS K 0601
	위 사		± 2
견뢰도 (급)	일 광		4 이상	KS K 0218 또는 KS K 0700
	세탁	변 퇴	4 이상	KS K 0430(A-1)
		오 염	4 이상
	물	변 퇴	4 이상	KS K 0645	16hr 침지
		오 염	4 이상
	마찰	건	4 이상	KS K 0650
		습	3 이상
번 수	경 사		Siro F 2/80,± 4.5	KS K 0414
	위 사
PH			5 ~ 9	KS K 0255
필 링(급)			4 이상	KS K 0501(B&S법)
비섬유질			1.5 이하	KS K 0251

※ 상기 합격기준치는 국가공인 검사기관의 시험성적서를 기준으로 한다.

※ 원단의 폭은 150cm이상으로 한다.

※ 색상 및 기타 원단의 외관상의 품질은 규격서에 따른다.

동정복 원단성능표

시 험 항 목			규 격	시 험 방 법	비고
혼용율(%)	폴리에스터		20± 5	KS K 0210
	양 모		80± 5
조 직			능 직	육안(분해경)
중량(g/㎡)			172 이상	KS K 0514
밀도 (올/5㎝)	경 사		158 이상	KS K 0511
	위 사		141 이상
인장강도(N)	경 사		349 이상	KS K 0520 (그래브법)
	위 사		331 이상
세 탁 치수변화율(%)	경 사		± 2	KS K 0601
	위 사		± 2
견뢰도 (급)	일 광		4 이상	KS K 0218 또는 KS K 0700
	세탁	변 퇴	4 이상	KS K 0430(A-1)
		오 염	4 이상
	물	변 퇴	4 이상	KS K 0645	16hr 침지
		오 염	4 이상
	마찰	건	4 이상	KS K 0650
		습	3 이상
번 수	경 사		2/72± 4.5	KS K 0414
	위 사
PH			5 ~ 9	KS K 0255
필 링(급)			4 이상	KS K 0501(B&S법)
비섬유질			1.5 이하	KS K 0251

※ 상기 합격기준치는 국가공인 검사기관의 시험성적서를 기준으로 한다.

※ 원단의 폭은 150cm이상으로 한다.

※ 색상 및 기타 원단의 외관상의 품질은 규격서에 따른다.

남성  의용소방대원 정복 상의

남성  의용소방대원 정복 상의

여성 의용소방대원 정복 상의

남성 의용소방대원 정복 하의

여성 의용소방대원 정복 하의

여성 의용소방대원 정복 하의

Ⅱ. 기동복 규격서

1. 적용범위

이 규격은 의용소방대원 기동복에 대하여 규정한다.

2. 종    류

2.1 의용소방대원 하기동복(상.하)

2.2 의용소방대원 동기동복(상.하)

3. 필요조건

3.1 사용재료는 다음과 같다.

구 분	품 명	용 도	규 격	단위	비 고
주재료	원 단	상의겉감용 하의겉감용	동복: 동기동복원단 성능표 하복: 하기동복원단성능표	YD	상의:옅은청회색 하의:짙은청회색
보조재료	안 감	무릎용	폴리100% 테피터	〃
	P/C평직	주머니속	P/C 안감지	〃
	재봉사	봉제용	P/C 또는 S/P 60s/3 ± 10%	M	겉감과 조화되는 색
	부직포	안섶안,깃,카우스,견장,주머니뚜껑,앞코,앞단,입술,경사주머니위치,단안	접착용 시중고급품	YD
	단 추	견장,카우스,	유라이트(직경12㎜)	개	겉감과 조화되는 색
	지 퍼	상의용 (앞채움용, 주머니용)	상의색 나일론 5호(단면)	개	견본참조
	지 퍼	하의용	poly 3호(양면)	개	견본참조
	밴 놀	허리단심지용	접착35㎜	YD
	걸이쇠	하의채움용	시중고급품	개
	라 벨	호수표시용		개

3.2 제품치수는 다음표와 같아야 한다.

3.2.1 상의 치수표(남성용)                                     (단위 : cm)

호수 항목	90 (S)	95 (M)	100 (L)	105 (XL)	110 (XXL)	115 (3XL)	120 (4XL)	비 고
가슴둘레	104	108	112	116	120	124	128	기준:겨드랑에서 겨드랑까지
허리둘레	99	103	107	111	115	119	123	허리중앙에서 잰다
어깨넓이	44.5	46	47.5	49	50.5	52	53.5
밑단넓이	105	109	113	117	121	125	129
소매기장	58	59	60	61	62	63	64	소매끝에서 카우스끝
뒷 기 장	72	73	74	75	76	77	78	뒷목중심에서 기장끝
카우스길이	24	24	25	25.5	25.5	26	26	카우스끝에서 끝
소매기장(반팔)	24	25	25	26	26	27	28
소매밑단넓이 (반팔)	37	37	38	38	39	39	40

* 상의 허용공차 : 50cm이상 ±1.0cm, 50cm미만 ±0.5cm, 10cm이하 ±0.2cm

3.2.2 하의 치수표(남성용)                                      (단위 : ㎝)

호수 항목	71.1 (28“)	73.7 (29“)	76.2 (30“)	78.7 (31“)	81.3 (32“)	83.8 (33“)	86.4 (34“)	비 고
허리둘레	71.1	73.7	76.2	78.7	81.3	83.8	86.4
엉덩이둘레	101.6	104.1	106.7	109.2	111.8	114.3	116.8	허리단이음선밑에서 20.3 아래기준
허벅지둘레	66.0	67.3	68.6	69.9	71.1	72.4	73.7	하의십자선에서 2.5아래
앞밑윗길이	23.8	24.4	25.0	25.7	26.3	26.9	27.6	허리단 제외
뒷밑윗길이	42.5	43.1	43.7	44.4	45.0	45.6	46.3	허리단 제외
하의기장	102.9	104.1	104.1	105.4	105.4	106.7	106.7	허리단 제외
하 의 통	21.0	21.0	22.1	22.1	22.9	22.9	23.6

호수 항목	88.9 (35“)	91.4 (36“)	94.0 (37“)	96.5 (38“)	99.1 (39“)	101.6 (40“)	104.1 (41“)	비 고
허리둘레	88.9	91.4	94.0	96.5	99.1	101.6	104.1
엉덩이둘레	119.4	121.9	124.5	127.0	129.5	132.1	134.6	허리단이음선밑에서 20.3 아래기준
허벅지둘레	74.9	76.2	77.5	78.7	80.0	81.3	82.6	하의십자선에서2.5아래
앞밑윗길이	28.2	28.9	29.5	30.1	30.8	31.4	32.0	허리단제외
뒷밑윗길이	46.9	47.6	48.2	48.8	49.5	50.1	50.7	허리단제외
하의기장	108.0	108.0	109.2	109.2	110.5	110.5	111.8	허리단제외
하 의 통	23.6	24.1	24.1	24.6	24.6	25.4	25.4

* 하의 허용공차 : 50.8㎝이상 ±0.9㎝, 50.8㎝미만 ±0.5㎝, 10.2㎝이하 ±0.3㎝

3.2.3 상의 피수표(여성용)                                          (단위:cm)

호수 항목	90 (S)	95 (M)	100 (L)	105 (XL)	110 (2XL)	비고
가슴둘레	91	95	99	103	107	겨드랑이에서 겨드랑이 끝까지
허리둘레	81	85	89	93	97	허리중앙
어깨넓이	37.5	38.5	39.5	40.5	41.5
밑단넓이	94	98	102	106	110
소매기장(긴팔)	53.8	54.8	55.8	56.8	57.8	소매 위에서부터 카우스 끝까지
소매기장 (반팔)	21.5	22	22.5	23	23.5	직선길이
뒷기장	60.5	61.5	62.5	63.5	64.5	뒷목 중심에서 기장 끝
카우스길이	22	22	23	24	24	카우스 끝에서 끝까지
소매밑단 넓이(반팔)	32	32	33	34	34
암홀	38.2	39.4	40.6	41.8	43	직선길이

* 상의 허용공차 : 50cm이상 ±1.0cm, 50cm미만 ±0.5cm, 10cm이하 ±0.2cm

3.2.4 하의 치수표(여성용)                                    (단위:cm)

호수 항목	60.9 (24)	63.5 (25)	66 (26)	68.5 (27)	71.1 (28)	73.6 (29)	비고
허리둘레	60.9	63.5	66	68.5	71.1	73.6
엉덩이둘레	88.7	91.3	93.9	96.5	99	101.5	허리 이음선에서 17
앞밑윗길이	22.6	23.1	23.6	24.1	24.6	25.1	허리 이음선에서+자선까지
뒷밑윗길이	36.6	37.1	37.6	38.1	38.6	39.1	허리 이음선에서+자선까지
하의기장	98	98	99	99	100	100	허리 이음선에서 바지단 끝까지
허벅	58.3	59.6	60.9	62.2	63.4	64.6	+자선에서 2.5아래
하의통	21	21	21.5	21.5	22	22	바지 아랫부분

호수 항목	76.2 (30)	78.7 (31)	81.2 (32)	83.8 (33)	86.3 (34)	88.9 (35)	비고
허리둘레	76.2	78.7	81.2	83.8	86.3	88.9
엉덩이둘레	104	106.5	109	111.5	114	116.5	허리 이음선에서 17.5 아래기준
앞밑윗길이	25.6	26.1	26.6	27.1	27.6	28	허리 이음선에서 +자선까지
뒷밑윗길이	39.6	40.1	40.6	41.1	41.6	42.1	허리 이음선에서 +자선까지
하의기장	101	101	102	102	102	103	허리 이음선에서 바지단 끝까지
허벅	65.8	67	68.2	69.4	70.6	71.8	+자선에서 2.5아래
하의통	22.5	22.5	23	23	23	23.5	바지 아랫부분

* 하의 허용공차 : 50.8㎝이상 ±0.9㎝, 50.8㎝미만 ±0.5㎝, 10.2㎝이하 ±0.3㎝

3.3 주요봉제

3.3.1 봉제땀수는 1cm간에 4땀이상으로 한다.

3.3.2 단추는 손으로 달시는 지정된 봉제사 두겹으로 단추의 구멍에 3회이상 관통하고, 밑으로 빼서 4회감고, 뒤로 빼서 2회이상 징검하여 끝매디를 완전히 한다.

3.3.3 징검부위(상의주머니,하의주머니,코단밑)는 매듭기로 튼튼히 징검한다.

3.3.4 단추구멍은 소정의 단추크기에 알맞게 뚫어야 한다.

3.3.5 본봉시접은 1cm로 하고 겉박이는 0.6cm로 한다.

3.3.6 모든이음 및 꺽음부분의 솔기정리는 싸말아 겉박이 또는 눌러박이로서 솔기노출이 없도록 봉제하여야 한다.

3.4 상의봉제

3.4.1 동기동복은 긴소매로 작업하고, 하기동복은 반소매로 작업한다.

3.4.2 깃은 스탠겸용 나비깃으로 하며 속에 심지 한겹을 넣는다.

3.4.3 깃 밴드 안쪽에는 하의원단으로 배색 처리하여야 한다.

3.4.4 앞깃넓이는 7cm, 뒷깃넓이는 4.7cm로 하고 밑밴드에서 뒷밴드넓이는  3cm, 앞밴드넓이는 1.5cm로 한다.

3.4.5 앞채움 지퍼는 0.5cm 정도의 넓이로 이만 보이도록 부착하고 길이는 호수별로 차이(앞목선에서 밑단끝 8cm 위까지)를 두며 하의 원단으로 지퍼 양옆에 3mm 굵기로 파이핑 처리 한다.

3.4.6 안섭넓이는 자기감으로 접어 상부 9cm,하부 7cm가 되도록 하며, 안쪽은 띄워두고 심지 한겹을 넣어야 한다.

3.4.7 견장넓이는 4cm(끝부분은 3.5cm)로 하며 심지 한겹을 사용하고 견장길이는 소매선에서 카라깃 끝까지(카라 밑으로 들어가지않게)로 하며 견장단추(13mm금속)로 채우게 한다.

3.4.8 카우스속에는 심지를 한겹으로 맞접어 붙이고, 소매단추는 2개(13mm)를 달며 위달음은 외줄 봉제하여야 한다.

3.4.9 소매트기는 카우스 윗단에서부터 12cm에서 트고, 겉에는 접음폭 2.5cm, 안에는 접은폭 1cm의 겉감을 대어 2mm 겉박음을 하며 소매트기 총길이는 17.5cm로 한다.

3.4.10 등요크선은 뒷목선에서 10cm 아래에 위치하고, 0.6cm폭 스티치로 겉박음 한다.

3.4.11 등요크선 아래 주름은 어깨 봉제선으로부터 안쪽으로 6cm 부분에 1cm의 속주름을 넣는다.

3.4.12 앞요크선은 옆목선에서 19cm 아래에 위치하며, 앞주머니 뚜껑안쪽에 나일론5호(단면) 지퍼를 부착한다.(슬라이드- 금속.실버색)

3.4.13 전체 6mm 스티치를 기본으로, 앞지퍼 파이핑 끝과 소매 커프스 이음선에는 1mm 스티치로 한다.

3.4.14 하복의 옆솔기는 메쉬원단으로 4cm씩 절개하여 7cm분량으로 부착토록하며 밑단에서 10cm정도로 트임을 준다.

3.4.15 하복의 소매는 3.5cm 크기로 카브라 처리하고 6mm 폭으로 겉박음 한다.

3.4.16 단추구멍은 단추크기(13mm)에 알맞도록 카우스에 각 1기, 견장에 각 1기씩을 단추구멍 뚤이기(나나인찌)로 만들어야 한다.

3.4.17 밑단은 2cm 폭으로 접어 박는다.

3.4.18 상의 주머니 크기는 도면을 기준으로 하되 치수별로 편차를 두어 작   업한다.

3.4.19 기타 명시되지 않은 내용은 도면 및 견본에 따른다.

3.5 하의 봉제

3.5.1  남성은 3.8cm 넓이의 허리단을 제감으로 하고, 남성 허리안감을 5cm넓이로 대고 띠고리는 겉감으로 5.5cm X 2.5cm의크기로 7개를 부착한다.

3.5.2 앞주름은 좌우 각1개를 넣어 편하게 하고 주름간격은 4cm로하며 뒤에는 좌우 각 2개씩 다트를 넣는다.

3.5.3 옆주머니 트기는 허리이음선에서 1cm내려온 지점부터 17cm  길이로 한다.

3.5.4 뒷주머니는 허리이음선에서 6cm내려온 지점으로 하며 길이는 14cm  내외로 마감하고, 1.3cm크기의 입술 안쪽으로 지퍼(나일론3호.단면)를 단다.

(슬라이드-금속,실버색)

3.5.5 지퍼단의 넓이는 3.8cm로 하고 부직포심을 한겹 대어 지퍼를 단다.

3.5.6 삿바대는 2㎝ X 10cm정도를 지퍼단 끝부분에서 밑솔기에 이음 박음질한다.

3.5.7  안감을 허리이음선에서 무릎까지만 작업한다.

3.5.8  허리안쪽에 미끄럼 방지용 고무밴드를 부착한다.

3.5.9 모든 바지솔기는 오버록을 하되 양솔기를 합친폭이 2cm정도가 되게하고 시접을 오픈하게 한다.

3.5.10 바지 뒷솔기는 앞코단 밑에서 허리단까지 터지지 않도록 2중 봉제하   여야 한다.

3.5.11 기타 명시되지 않은 내용은 도면 및 견본에 따른다.

3.6 완제품 품질상 제조건

3.6.1 상의 및 하의 길이방향은 반드시 경사방향으로 재단 봉제하여야 한다.

3.6.2 제품은 위 각 조건에 부합할 수 있는 제품으로서 품위단정하여 착용상 지장이 없어야 한다.

3.6.3 사용된 복지는 규격조건에 부합되게 색이 균일한 것이어야 한다.

3.6.4 재단이 균등하여 이음부분이 꼬이거나 말려서는 안된다.

3.6.5 모든 봉제는 치밀 단정하고 봉사는 단절, 풀어짐, 안실빠짐등 잘못 봉제된 부분이 없어야 한다.

3.6.6 모든 봉제는 미싱조정을 정확히 맞추어 작업하고 갖맺음은 튼튼하게 작업하여야 한다.

3.6.7 기타 기동복으로서 품질조건이 구비되고 품위 불량으로 인정되는 부분이 발생되어서는 안된다.

4. 검사

4.1 중간검사

4.1.1 소정원단의 사용여부를 확인한다.

4.1.2 필요할때에는 제조과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

4.2 납품검사

4.2.1 납품검사는 샘플링검사를 원칙으로 한다.

4.2.2 검사방법은 납품된 제품중 임의로 1-5%를 랜덤하게 샘플링하여 제반 검사를 실시한다.

4.3 관능검사

4.3.1 주재료 및 보조재료 사용에 대한 이상 여부

4.3.2 기술적인 면에 대한 규격서와 일치 여부

4.3.3 제품호수에 대한 호수별 규격과 일치 여부

5. 포장방법

5.1 포장요령은 제품에 구김이 가지 않도록 상자에 넣어 포장한다.

5.2 상의, 하의 각 매당 두께 0.03mm이상의 폴리비닐주머니에 넣어 밀봉한다.

6. 표시방법

6.1 상의 우측주머니 내측에 아세테이트 라벨명찰을 솔기를 접어 봉제한다.

6.2 상의는 깃안 중앙이음에, 하의는 허리이음선에 치수를 봉제 부착한다.

6.3 골판지 상자 전면에 내용물의 호수 및 수량을 표시한다.

7. 기타사항

7.1 규격중 치수표에 명시된 허용공차는 제품가공상 불가피하고 또는 품질면에 도움이 될 수 있는 의미의 공차를 말한다.

7.2 계약관은 계약전에 소정견본으로 기동복의 형체 및 색상등을 제시하여야   한다.

7.3 계약자는 생산 착수전에 시제품을 제조하여 수요처의 제품결정 여부를 교

정받은 후 작업을 개시하여야 한다.

의용소방대원 기동복 원단 성능표

※ P/R 65/35혼방원단 경우

시 험 항 목			규 격	시 험 방 법	비 고
혼용율(%)	폴리에스테르		65 ± 5	KS K 0210	spandex (polyurethan) 별도
	비스코스레이온		35 ± 5
조 직			평직	육 안
중량(g/㎡)			175↑	KS K 0514
밀도(본/5㎝)	경 사		130↑	KS K 0511
	위 사		100↑
인장강도(N)	경 사		450↑	KS K 0520 (그래브법)
	위 사		350↑
치수변화율 (%)	경 사		±3	KS K 0465 (1,Ⅱ,B)
	위 사		±3
신축성 (%)	잔류변형율		7↓	KS K 0352
염색견뢰도 (급)이상	일 광		4	KS K 0700
	세탁	변 퇴	4	KS K 0430 (A - 1)
		오 염	4
	땀	변 퇴	4	KS K 0715
		오 염	4
	마찰	건	4	KS K 0650
		습	3～4
P.H			5～9	KS K 0255
비섬유질(%)			2↓	KS K 0251
발수도(급)			4	KS K 0590

※ 비고 : 실의 겉보기 번수는 1/34 × 1/34(NM번수기준)임.

의용소방대원 기동복(동복) 상의

나이론 5호 몸판원단과 동일

의용소방대원 기동복 (하복) 상의

나이론 3호몸팜원단과 동일

나이론 5호 몸판원단과 동일

남성 의용소방대원 기동복(하복,동복) 하의

주름1개씩

여성 의용소방대원 기동복(하복,동복) 하의

주름1개씩

Ⅲ. 방한복 규격서

1. 적용범위

이 규격은 의용소방대원 방한복에 대하여 규정한다.

2. 종    류

의용소방대원 방한복

3. 필요조건

3.1 사용재료는 다음과 같다.

구 분	품 명	용 도	규 격	비 고
주재료	원 단	겉감몸판용 겉감배색용	원단성능표에 의함	진곤색 형광녹색
보조재료	페딩(솜)	앞판,등판받침용 소매용	4온스/㎡ 3온스/㎡	견본참조
	안 감	앞판,등판,소매용	폴리 100% 테피터	견본참조
	니들펀치	카우스깃,바람막이,주머니뚜껑	1.5온스/㎡	견본참조
	지 퍼	앞채움용	나일론 5호	견본참조
	지 퍼	깃뒷면 모자용	나일론 3호	견본참조
	P/C 심지	안섭,비조,견장,안주머니입술,뚜껑,앞깃	시중고급품	견본참조
	재 봉 사	봉제용	S/P 또는 P/C 60s/3	겉감과 조화되는 색
	고무밴드	손목 졸임용	폭 5cm	견본참조
	반사원단	가슴,등판, 소매용	휘도400cpl이상	관측각/입사각 -0.2°/-4°일때(회색)
	호수라벨	호수표시용	견본참조
	마 크	방한복등의 표지장	〃
	벨 크 로	앞마이카우스,견장,주머니용	〃
	프 린 트	의소대 VOLUNTEER FIRE	〃

3.2 제품치수는 다음표와 같아야 한다.

<외 피>                                                   (단위 : cm)

구 분	S	M	L	XL	XXL	XXXL
어깨넓이	47	49	51	53	55	57
소매길이	57.5	59	60.5	62	63.5	65
가슴둘레	115	120	125	130	135	140
상 의 장	76	78	80	82	84	86
소매부리	29.5	30	30.5	31	31.5	32
밑단둘레	113	118	123	128	133	138

*허용공차 : 50cm이상 ±1.0cm,  50cm미만 ±0.5cm, 10cm이하 ±0.2cm

<내 피>                                                   (단위 : cm)

구 분	S	M	L	XL	XXL	XXXL
어깨넓이	46	48	50	52	54	56
소매길이	53	54.5	56	57.5	59	60.5
가슴둘레	109	114	119	124	129	134
상 의 장	61	63	65	67	69	71
소매둘레	28.5	29	29.5	30	30.5	31
밑단둘레	107	112	117	122	127	132

*허용공차 : 50cm이상 ±1.0cm, 50cm미만 ±0.5cm,  10cm이하 ±0.2cm

3.3 주요봉제

3.3.1 봉제땀수는 1cm간에 4땀이상으로 한다.

3.3.2 모든 봉제 시접은 1cm이상으로 작업한다.

3.3.3 오버롴 조시는 촘촘히 작업하여야 한다.

3.3.4 각 부위 봉합은 윗실,밑실의 당겨짐,줄어짐이 없어야 한다.

3.3.5 땀의 띔, 땀의 터짐이 없어야 하고 봉제선 굽음, 봉제선 이음, 봉제선벗어남이 눈에 띄지 않아야 한다.

3.3.6 봉제 끝맺음은 3회이상 튼튼히 봉제하여야 한다.

3.3.7 주름 및 늘림봉제의 배분을 적정하게 하여야 한다.

3.3.8 벨크로테이프 위치를 정상으로 하며 착용에 충분히 견딜수 있게 견고히 달아야 한다.

3.3.9 지퍼는 슬라이더가 유연하게 상,하로 움직이고 지퍼테이프는 원단색상과 동일하여야 하며 봉제시 봉제선이 휘지 않고 봉제주름이 없어야 한다.

3.3.10 뒷몸판 반사테이프 하단 4cm밑에 28.5cm×8cm 크기의 은색 반사체 “의소대□표시를 고딕체로 프린트하고, 의소대표시글자 2cm밑에 28.5cm×6cm 크기의 은색 반사체□VOLUNTEER FIRE□표시를 고딕체로 프린트하여야 하며, 착용자의 앞가슴 좌측 반사테이프 하단 1㎝ 중앙에 가슴표장 와펜을 오버록 고정하고, 우측 반사테이프 하단 1㎝ 중앙에 직위표와펜을 오버록고정하고, 좌측 어깨 이음선 중앙 6㎝ 하단에 소매표장 와펜을 오버록 고정한다.

3.3.11 기타 명시되지 않은 사항은 도면 및 견본에 따른다.

3.4. 세부봉제

구 분	기 준
깃	1.길이,폭 및 형태가 좌․우 균등하고 깃과 깃선의 치수균형이 맞아야 한다. 2.넓이는 8cm로 하고 깃끝까지 지퍼를 부착하여 보온효과를 내도록한다. 3.깃 뒷면의 배색넓이는 6.5cm로 한다.
소 매	1.소매부리는 도면과 같이 반사체 원단으로된 비죠를 덧붙이고 아래에 벨크로 테이프를 부착하여 조일 수 있게 한다.
앞 판	1.앞판에는 6.5cm 넓이의 바람막이(카라끝에서 1cm 내려온 곳부터)를 만들어 부착하고 2cm x 6cm 크기의 벨크로 5개를 상․하로 간격을 두어 단다.
주머니달 기	1.몸통주머니는 좌․우 양쪽 후레쉬 밑에 17cm 크기로 부착하며 3mm나일론 지퍼를 달아준다.(위치는 도면참조) 2.가슴 주머니는 우측가슴 반사체 테이프 3cm 아래 길이 15cm의 지퍼를 부착한다. 3.가슴주머니 지퍼 아래 13mm의 은색 아일렛을 부착한다. 4.안주머니는 착용시 왼쪽 안섭에 세로로 하며 외 입술 모양으로 15cm x 1.5cm 크기로 제작한다.(입술 안쪽으로 3mm나일론 지퍼를 달아준다) 5.소매 주머니는 좌측 어깨이음선 15cm아래에 외입술 포켓으로 11cm x 1.5cm 크기로 제작하고, 입술안으로 배색과 동일한 색상의 지퍼 (나일론 3호)를 부착한다.(포켓중심은 소매 중심선에서 약간 앞쪽으로)
겉박음	1.어깨, 포켓, 바람막이에는 6mm 넓이로 스티치 한다.
외 피	1.몸판․소매 전체에 안감(Polyester 100%) 으로만 처리한다.
내 피	1.몸판 바깥쪽은 파카 몸판원단과 동일한 원단으로 하고, 안쪽에는 동일 한 색상의 폴라플리스를 사용한다.(3온스패딩) 2.소매 안팎에 안감으로 보온용 페딩솜 3온스를 넣고 겨드랑이선과 소매끝에 내피 고정단추(10mm)를 단다. 3.앞채움용 지퍼로 나일론3호 곤색으로 부착한다. (카라끝에서 밑단 1cm 위까지) 4.뒤 등판 윗쪽에 내피 고정용 고리를 7cm x 2cm크기로 부착한다.
모 자 달 기	1.깃 뒷쪽에 제원단과 폴라플리스 두겹으로 만들고 탈부착 가능하도록 지퍼처리 한다.
반사체 달기	1.앞가슴, 소매 및 등판에 폭 2.5cm,휘도400cpl이상의 혼합반사체를 붙인다.
기 타	1.기타 명시 되지 않은 사항은 도면을 참조한다.

3.5 완제품 품질상 제요건

3.5.1 방한복 원단은 길이방향을 반드시 경사방향으로 재단 봉제하여야 한다.

3.5.2 제품은 위 각 조건에 부합할 수 있는 제품으로서 품위단정하여 착용상 지장이 없어야 한다.

3.5.3 사용된 복지는 규격조건에 부합되며 색상이 균일한 것이어야 한다.

3.5.4 재단이 균등하여 이음부분이 꼬이거나 말려서는 안된다.

3.5.5 모든 봉제는 치밀 단정하고 봉사는 단절, 풀어짐, 안실빠짐등 잘못 봉제된 부분이 없어야 한다.

3.5.6 송곳표시는 사용하지 않는다.

3.5.7 봉합위치 재단표시는 잘지워지는것을 사용하고 재단표시에 의한 더러움이 없어야 한다.

3.5.8 기타 방한복으로서 품질조건이 구비되고 품질불량으로 인정된 부분이 보여서는 안된다.

4. 검사

4.1 중간검사

4.1.1 소정원단의 사용여부를 확인한다.

4.1.2 필요할때에는 제조과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

4.2 납품검사

4.2.1 납품품검사는 샘플링검사를 원칙으로 한다.

4.2.2 검사방법은 납품된 제품중 임으로 1-5%를 랜덤하게 샘플링하여 제반 검사를 실시한다.

4.3 관능검사

4.3.1 주재료 및 보조재료 사용에 대한 이상 여부

4.3.2 기술적인 면에 대한 규격서와 일치여부

4.3.3 제품치수에 대한 호수별 규격과 일치여부

5. 포장방법

5.1 포장요령은 제품에 구김이 가지 않도록 상자에 넣어 포장한다.

5.2 제품 1매씩을 두께 0.03mm이상의 폴리비닐주머니에 넣어 밀봉한다.

6. 표시방법

6.1 방한복 옆부분에 아세테이트 라벨명찰을 솔기를 접어 봉제한다.

6.2 폴리비닐주머니의 일면에는 품명 및 호수를 표시한다.

6.3 골판지상자 전면에 내용물의 호수 및 수량을 표시한다.

7. 기타사항

7.1 규격중 치수표에 명시된 허용공차는 제품가공상 불가피하거나 또는 품질면에 도움이 될 수 있는 의미의 공차를 말한다.

7.2 계약관은 계약전에 소정견본으로 방한복의 형체 및 색상 등을 제시하여야 한다.

7.3 계약자는 생산착수전에 시제품을 제조하여 수요처의 제품결정 여부를 교정받은 후 작업을 개시하여야 한다.

의용소방대원 방한복 원단 성능표

※ P 100원단 경우

시험항목		단 위	규 격	시험방법	비 고
사 용 재 료	상층	%	폴리에스테르 멀티필라멘트사	KS K 0520	* 참고번수(상층) 상의 경 : 75/72DTY 위: 75/72DTY
	중간층		폴리우레탄필름
	하층		폴리에스테르 인터락
조 직			RIP-STOP	육안판정법
밀도	경사	올/5㎝	250이상	KS K 0511
	위사		170이상
중 량		ｇ/㎡	275이하	KS K 0514
인장 강도	경사	N	700이상	KS K 0520
	위사		320이상
치수 변화율	경사	%	±2	KS K 0601
	위사		±2
내 수 도		kg	10이상	KS K 0592	고수압법
투 습 도		ｇ/㎡/24hr	12,000이상	KS K 0594	초산칼륨법
접착강도		ｇ/5㎝	1,000이상	KS K 0531
블 로 킹		급	3이상	KS K 0760
발 수 도		급	4이상	KS K 0590
P.H		-	5.5～8.5	KS K 0255
일광견뢰도		급	4이상	KS K 0700
땀 견뢰도	변	급	4이상	KS K 0715
	오		4이상
세 탁 견뢰도	변	급	4이상	KS K 0430 (A-1)
	오		4이상
마 찰 견뢰도	변	급	4이상	KS K 0650
	습		3이상
내수도	십자 봉제선 방수테이프 제시상태	kg	8이상	KS K 0592	세탁조건 : KS K 0465 (Ⅰ,Ⅱ,B)
	십자 봉제선 방수테이프 세탁5회 후		8이상

단, 봉제선 십자 방수 테이프 내수도 측정은 다음과 같다.

- 시료 시편 조건 : 가로 9인치 × 세로 9인치 이상 원단을 가로세로 중심으로

십자로 봉제한 후 내수도를 측정한다.

의용소방대원 방한복

의용소방대원 방한복

Ⅳ. 소방활동 조끼 규격서

1. 적용범위

이 규격은 의용소방대원 소방활동 조끼에 대해 적용한다.

2. 종    류

의용소방대원 소방활동 조끼

3. 필요조건

3.1 사용재료는 다음과 같다.

구 분	품 명	용 도	규 격	단 위	비 고
주재료	원 단	겉감몸판용 겉감배색용	원단성능표에 의함	YD	진곤색 형광녹색
보조재료	T/C평직	주머니속	P/C안감지	YD	겉감과조화되는 색
	망 사	안감용	폴리에스테르	YD
	야 광 테이프	안전용	휘도400cpl이상	YD	관측각/입사각 -0.2°/-4°일때(회색)
	지 퍼	앞판및주머니용	나일론 3호	개
	지 퍼	주머니용	나일론 3호	개
	재봉사	봉제용	P/C 또는 S/P 60s/3	M
	스냅	조임용	견본참고	개
	끈	파이핑 속근	〃	개
	프린트	의용소방대 VOLUNTEER FIRE	〃
	라 벨	호수표시용	〃

3.2 제품치수는 다음표와 같아야 한다.                            (단위 : cm)

구분	가슴둘레	어깨넓이	기 장
XXXL	125	49	70
XXL	120	47	68
XL	115	45	66
L	110	43	64
M	105	41	62
S	100	39	60

*허용공차 : 50cm이상 ±1.0cm,  50cm미만 ±0.5cm

3.3 주요봉제

3.3.1 봉제땀수는 1cm간에 4땀이상으로 한다.

3.3.2 박이 시작과 끝맺음에는 3회이상 징검한다.

3.3.3 뒷몸판 중앙절개선 하단 4cm밑에 20cm×5.8cm 크기의 은색 반사체 “의소대□표시를 고딕체로 프린트하고, 의소대표시글자 1.5cm밑에 20cm×4.5cm 크기의 은색 반사체□VOLUNTEER FIRE□표시를 고딕체로 프린트하여야 하며, 착용자의 앞가슴 좌측 요크스티치5mm위로 가슴표장 와펜을 오버록 고정하고, 우측 요크스티치 5mm위로 직위표와펜을 오버록 고정한다.

3.4 세부 봉제사항

3.4.1 겉감은 맞접어 박은 다음 접어 겉박아야 한다.

3.4.2 목선모양은 스텐드형으로 깃의 넓이는 4cm크기로 하고 깃 안쪽 전체에 배색 처리하고 깃 바깥쪽  상부에 1.3cm 폭으로 배색을 덧대어준다.

3.4.3 앞채움 지퍼는 0.5cm 폭으로 이만 보이도록 부착하고, 길이는 호수별로 차이(카라끝에서부터 앞밑단끝1cm위까지)를 두며 배색원단으로 지퍼 양옆에 3mm 폭으로 파이핑한다.

3.4.4 앞섭넓이는 몸판원단으로 접어 상부9cm,하부7cm가 되도록 한다.

3.4.5 등요크선은 제원단으로 뒷목선에서 13cm 내려온곳에 위치하고, 양 소매진동 스티치로부터 7cm위치에는 절개선을 두고 반사체 원단으로 배색 처리한다..

3.4.6 앞요크선은 옆목선에서 19cm 아래에 위치하며, 0.6cm 스티치로 겉박음한다.

3.4.7 앞요크선 아래에 6cm폭의 아치형 날개를 달고 꼭지점 부분에 플라스틱 돗트 버튼(13mm)를 부착한다.

3.4.8 밑주머니는 좌․우 양쪽에 사선으로 15cm 길이로 부착하고, 지퍼는 0.5cm 폭으로 보이도록 부착하며, 배색원단으로 양옆에 3mm 폭으로 파이핑 처리한다..

3.4.9 앞면과 뒷면에 휘도400cpl이상의 혼합반사체를 역삼각형 모양으로 도면과 같이 부착하여 소방의 기능을 도모한다.

3.4.10 안감은 통풍성있게 망사로 사용하며 소매둘레 안쪽에는 몸판원단으로 3cm 폭의 미까에시를 넣어 봉제한다.

3.4.11 뒤 등판 양쪽 절개선에 7㎝×3.5㎝ 크기의 비죠를 달며 플라스틱 돗트버튼(13mm)을 달되 아래짝은 2,5cm간격으로 2개를 부착하여 허리 사이즈를 조절할 수 있도록 한다.

3.4.12 옆선 하단으로부터 25cm 길이로 트고 지퍼(나일론 3호)달고 안쪽에 6cm 폭으로 망사 처리한다.

3.4.13 밑단은 2.5cm 폭으로 접어 박는다.

3.4.14 라벨판은 뒤 등판 안쪽(뒷 깃아래)에 몸판 원단으로 중앙이 8.5cm길이의 반원형이 되도록 도면과 같이 작업한다.

3.4.15 기타 명시되지 않은 사항은 도면 및 견본에 따른다.

3.5 완제품 품질상 제요건

3.5.1 조끼 원단은 길이방향을 반드시 경사방향으로 재단 봉제하여야 한다.

3.5.2 제품은 위 각 조건에 부합할 수 있는 제품으로서 품위단정하여 착용상 지장이 없어야 한다.

3.5.3 사용된 복지는 규격조건에 부합되며 색상이 균일한 것이어야 한다.

3.5.4 재단이 균등하여 이음부분이 꼬이거나 말려서는 안된다.

3.5.5 모든 봉제는 치밀 단정하고 봉사는 단절, 풀어짐, 안실빠짐등 잘못 봉제된 부분이 없어야 한다.

3.5.6 모든 봉제는 미싱 조정을 정확히 맞추어 작업하고 끝맺음은 튼튼하게 작업하여야 한다.

3.5.7 기타 조끼로서 품질조건이 구비되고 품질불량으로 인정된 부분이 보여서는 안된다.

4. 검사

4.1 중간검사

4.1.1 소정원단의 사용여부를 확인한다.

4.1.2 필요할때에는 제조과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

4.2 납품검사

4.2.1 납품검사는 샘플링검사를 원칙으로 한다.

4.2.2 검사방법은 납품된 제품중 임으로 1-5%를 랜덤하게 샘플링하여 제반 검사를 실시한다.

4.3 관능검사

4.3.1 주재료 및 보조재료 사용에 대한 이상 여부

4.3.2 기술적인 면에 대한 규격서와 일치 여부

4.3.3 제품치수에 대한 호수별 규격과 일치여부

5. 포장방법

5.1 포장요령은 제품에 구김이 가지 않도록 상자에 넣어 포장한다.

5.2 제품 1매씩을 두께 0.03mm이상의 폴리비닐주머니에 넣어 밀봉한다.

6. 표시방법

6.1 조끼 옆부분에 아세테이트 라벨명찰을 솔기를 접어 봉제한다.

6.2 폴립비닐주머니의 일면에는 품명 및 호수를 표시한다.

6.3 골판지상자 전면에 내용물의 호수 및 수량을 표시한다.

7. 기타사항

7.1 규격중 치수표에 명시된 허용공차는 제품가공상 불가피하고 또는 품질면에 도움이 될 수 있는 의미의 공차를 말한다.

7.2 계약관은 계약전에 소정견본으로 조끼의 형체 및 색상 등을 제시하여야 한다.

또한 계약관은 조끼 전면 및 후면 상단부에 디자인 변화를 주지 아니하는 범위 내에서 체온 통풍을 위한 재료규격이상의 겉 망사를 사용․제작하게 할 수 있다.

7.3 계약자는 생산착수전에 시제품을 제조하여 수요처의 제품결정 여부를 교정받은 후 작업을 개시하여야 한다.

의용소방대원 조끼(소방활동) 원단 성능표

※ P 100 원단 경우

시험항목		단 위	규 격	시험방법	비 고
사 용 재 료	상층	%	폴리에스테르 멀티필라멘트사	KS K 0520	* 참고번수(상층) 경 : 75/72DTY 위: 75/72DTY
	하층		폴리우레탄 필름
조 직			Rip-Stop	육안판정법
밀도	경사	올/5㎝	250이상	KS K 0511
	위사		170이상
중 량		ｇ/㎡	130이하	KS K 0514
인장 강도	경사	N	390이상	KS K 0520
	위사		290이상
치수 변화율	경사	%	±2	KS K 0601
	위사		±2
내 수 도		kg	10이상	KS K 0592	고수압법
투 습 도		ｇ/㎡/24hr	25,000이상	KS K 0594	초산칼륨법
접착강도		ｇ/5㎝	1,000이상	KS K 0533
블 로 킹		급	3이상	KS K 0760
발 수 도		급	4이상	KS K 0590
P.H		-	5.5～8.5	KS K 0255
일광견뢰도		급	4이상	KS K 0700
땀 견뢰도	변	급	4이상	KS K 0715
	오		4이상
세 탁 견뢰도	변	급	4이상	KS K 0430 (A-1)
	오		4이상
마 찰 견뢰도	변	급	4이상	KS K 0650
	습		3이상
내수도	십자 봉제선 방수테이프 제시상태	kg	8이상	KS K 0592	세탁조건 : KS K 0465 (Ⅰ,Ⅱ,B)
	십자 봉제선 방수테이프 세탁5회 후		8이상

단, 봉제선 십자 방수 테이프 내수도 측정은 다음과 같다.

- 시료 시편 조건 : 가로 9인치 × 세로 9인치 이상 원단을 가로세로 중심으로

십자로 봉제한 후 내수도를 측정한다.

의용소방대원 조끼(소방활동)

Ⅴ. 봉사활동 조끼 규격서

1. 적용범위

이 규격은 의용소방대원 봉사활동 조끼에 대해 적용한다.

2. 종    류

의용소방대원 봉사활동 조끼

3. 필요조건

3.1 사용재료는 다음과 같다.

구 분	품 명	용 도	규 격	단 위	비 고
주재료	원 단	겉감몸판용 겉감배색용	원단성능표에 의함	YD	형광오렌지 검정색
보조재료	T/C평직	주머니속	P/C안감지	YD	겉감과 조화되는 색
	망 사	안감용	폴리에스테르	〃
	지 퍼	앞판용	나일론 3호	개
	지 퍼	주머니용	나일론 3호	〃
	재봉사	봉제용	S/P 60s/3	M
	벨크로	지역표시용	견본참조	개
	스트링	조임용	〃	〃
	스토퍼	조임용	〃	〃
	아일렛	조임용	〃	〃
	프린트	119의용소방대	〃	〃
	라 벨	호수표시용	〃	〃

3.2 제품치수는 다음표와 같아야 한다

(단위 : cm)

구분	가슴둘레	어깨넓이	기 장
115호	125	49	70
110호	120	47	68
105호	115	45	66
100호	110	43	64
95호	105	41	62
90호	100	39	60

*허용공차 : 50cm이상 ±1.0cm

50cm미만 ±0.5cm

3.3 주요봉제

3.3.1 봉제땀수는 1cm간에 3땀이상으로 한다.

3.3.2 박이 시작과 끝맺음에는 2회이상 징검한다.

3.3.3 뒷 몸판 중앙 하단 8.5cm밑에 11.5cm×19.5cm 크기의 “119의용소방대□표시를 진청색 고딕체로 프린트하고, 앞쪽 좌측어깨선 하단 15cm밑에 5cm×10cm 크기의 “119의용소방대”표시를 동일색으로 프린트처리하며, 우측어깨선 하단 15cm밑에 9cm×4cm크기로 지역명칭을 표시(예시 “종로")하도록 벨크로처리하여 탈 부착할 수 있도록 한다. (규격 조정 가능)

3.4 세부 봉제사항

3.4.1 겉감은 맞접어 박은 다음 접어 겉박아야 한다.

3.4.2 목선모양은 스텐드형으로 깃의 넓이는 5.5cm크기로 하고 어깨와 옆선은 배색으로 처리하여 봉제를 한다.

3.4.3 앞채움 지퍼는 0.5cm 폭으로 이만 보이도록 역방향으로 부착한다.

3.4.4 가슴주머니는 목선절개선에서 6cm 밑으로 역방향으로 13cm길이로 트고(나일론 3호)봉제한다.

3.4.5 앞판주머니지퍼는 17cm길이로 트고 지퍼(나일론 3호)를 역방향으로 달고 봉제한다.

3.4.6 안감은 통풍성있게 망사로 사용하여 봉제한다.

3.4.7 뒷목 중심선에서 2cm하단에 사이즈라벨을 부착하여야 한다.

3.4.8 밑단은 2.5cm 폭으로 접어 박는다.

3.4.9 뒷 목 중심선에서 2cm하단에 사이즈라벨을 부착하여야 한다.

3.4.10 밑단에는 스트링과 스토퍼처리하여 봉제처리 한다.

3.4.11 기타 명시되지 않은 사항은 도면 및 견본에 따른다.

3.5 완제품 품질상 제요건

3.5.1 조끼 원단은 길이방향을 반드시 경사방향으로 재단 봉제하여야 한다.

3.5.2 제품은 위 각 조건에 부합할 수 있는 제품으로서 품위단정하여 착용상 지장이 없어야 한다.

3.5.3 사용된 복지는 규격조건에 부합되며 색상이 균일한 것이어야 한다.

3.5.4 재단이 균등하여 이음부분이 꼬이거나 말려서는 안된다.

3.5.5 모든 봉제는 치밀 단정하고 봉사는 단절, 풀어짐, 안실빠짐등 잘못 봉제된 부분이 없어야 한다.

3.5.6 모든 봉제는 미싱 조정을 정확히 맞추어 작업하고 끝맺음은 튼튼하게 작업하여야 한다.

3.5.7 기타 조끼로서 품질조건이 구비되고 품질불량으로 인정된 부분이 보여서는 안된다.

4. 검사

4.1 중간검사

4.1.1 소정원단의 사용여부를 확인한다.

4.1.2 필요할때에는 제조과정에서 가공에 대한 검사를 할 수 있다.

4.2 납품검사

4.2.1 납품검사는 샘플링검사를 원칙으로 한다.

4.2.2 검사방법은 납품된 제품중 임으로 1-5%를 랜덤하게 샘플링하여 제반 검사를 실시한다.

4.3 관능검사

4.3.1 주재료 및 보조재료 사용에 대한 이상 여부

4.3.2 기술적인 면에 대한 규격서와 일치 여부

4.3.3 제품치수에 대한 호수별 규격과 일치여부

5. 포장방법

5.1 포장요령은 제품에 구김이 가지 않도록 상자에 넣어 포장한다.

5.2 제품 1매씩을 두께 0.03mm이상의 폴리비닐주머니에 넣어 밀봉한다.

6. 표시방법

6.1 조끼 옆부분에 아세테이트 라벨명찰을 솔기를 접어 봉제한다.

6.2 폴립비닐주머니의 일면에는 품명 및 호수를 표시한다.

6.3 골판지상자 전면에 내용물의 호수 및 수량을 표시한다.

7. 기타사항

7.1 규격중 치수표에 명시된 허용공차는 제품가공상 불가피하고 또는 품질면에 도움이 될 수 있는 의미의 공차를 말한다.

7.2 계약관은 계약전에 소정견본으로 조끼의 형체 및 색상 등을 제시하여야 한다.

또한 계약관은 조끼 전면 및 후면 상단부에 디자인 변화를 주지 아니하는 범위 내에서 체온 통풍을 위한 재료규격이상의 겉 망사를 사용․제작하게 할 수 있다.

7.3 계약자는 생산착수전에 시제품을 제조하여 수요처의 제품결정 여부를 교정받은 후 작업을 개시하여야 한다.

의용소방대원 조끼(소방활동) 원단 성능표

시 험 항 목			규 격	시 험 방 법	비고
혼용율(%)	폴리에스테르		100	KS K 0210
조 직			평직	육 안
중량(g/㎡)			90이상	KS K 0514
밀도(본/5㎝)	경 사		245이상	KS K 0511
	위 사		150이상
인장강도(N)	경 사		500이상	KS K 0520 (그래브법)
	위 사		700이상
수축율(%)	경 사		±2	KS K ISO 5077 KS K ISO 6330(6B)
	위 사		±2
염색견뢰도 (급)이상	일 광		4이상	KS K ISO 105-B02
	세탁	변 퇴	4이상	KS K ISO 105-C01
		오 염	4이상
	땀	변 퇴	4이상	KS K ISO 105-E04
		오 염	4이상
	마찰	건	4이상	KS K 0650
		습	3이상
	물	변	4이상	KS K ISO 105-E01
		오	4이상
발수도			4이상	KS K 0590
P.H			5～9	KS K 0255

의용소방대원 조끼