소방청 훈령  제 82 호

소방표지규정 일부개정안

소방표지규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조를 다음과 같이 한다.

제2조(소방기의 종류) 소방기는 소방관서기(실내용ㆍ실외용), 지휘관기(실내용) 및 참모기(실내용)로 구분한다.

제3조는 제7조로, 제4조는 제8조로, 제5조는 제9조로, 제6조는 제10조로, 제7조는 제11조로, 제8조는 제12조로, 제9조는 제13조로, 제10조는 제14조로, 제11조는 제15조로 하고, 제3조부터 제6조까지를 각각 다음과 같이 신설한다.

제3조(비치관서) 소방기의 비치관서는 다음 각 호와 같다.

1. 소방관서기

소방청, 소방학교(지방소방학교를 포함한다. 이하 같다), 중앙119구조본부, 국립소방연구원, 소방본부, 소방서

2. 지휘관기

소방청장, 소방학교장, 중앙119구조본부장, 소방본부장, 소방서장

3. 참모기

소방청 차장, 관ㆍ국장

제4조(제식) 소방기의 제식은 별표 1과 같이 하고, 깃대의 제식은 별표 2와 같이 한다.

제5조(소방기의 게양) ① 실내용 소방기는 깃대에 달아 집무실 책상 후면에 세워두는 것을 원칙으로 하고, 배열순위 및 거리는 별표 3과 같다.

② 실외용 소방관서기는 소방관서 등(119특수구조대 ‧ 119화학구조센터 ‧ 119안전센터 ‧ 구조대 ‧ 구급대 ‧ 소방정대 ‧ 소방항공대 ‧ 지역대 ‧ 소방체험관을 포함한다)에 게양하되, 건물의 규모 등을 고려하여 적정한 규격의 것을 연중 게양하여야 한다.

제6조(소방기의 사용) ① 소방관서기와 지휘관기는 의식 및 행사 시 그 식장에서 사용한다.

② 각급 지휘관의 이ㆍ취임식 거행 시에는 반드시 지휘관기를 인계ㆍ인수하여야 한다.

제12조(종전의 제8조)제2항 중 “제6조”를 “제9조”로 한다.

별표 1의 제목 중“소방기”를“소방관서기”로 하고, 별표 2의 제목 중“소방관서기”를 “깃대”로 하고, 별표 1 및 별표 2를 각각 별지와 같이 한다.

별표 3을 별지와 같이 신설한다.

부      칙

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1]

소 방 관 서 기(제2조 관련)

1.  소방관서기(실내용)

가. 소방관서별 도안

소 방 청	OO소방학교
중앙119구조본부	국립소방연구원
OO소방본부	OO소방서

○ 재 질

- 바  탕: 후라넬지

- 휘장 및 휘장테두리: 색상별 자수(육각수와 횃불은 금사자수)

○ 색 상

- 배      경: 주황색(PANTONE 165)

- 휘      장: 황금색(PANTONE 116)

- 휘장테두리: 감청색(PANTONE 274)

- 수      실: 황금색(PANTONE 124)

※ Pantone Number: 세계적으로 가장 일반적으로 통일되는 색상체계

Pantone Color를 완벽하게 반영할 수 없는 경우 가장 근접한 Color가 될 수 있도록 한다.

○ 규 격

< 소방청, 소방학교, 중앙119구조본부, 소방본부 >

- 표  지: 가로 1200㎜ , 세로 80㎜

- 휘  장: 가로  800㎜ , 세로 380㎜(테두리의 두께는 5㎜)

- 수  실: 금사   60㎜

< 소방서 >

- 표  지: 가로 1100㎜ , 세로 750㎜

- 휘  장: 가로  650㎜ , 세로 310㎜(테두리의 두께는 5㎜)

- 수  실: 금사   60㎜

나. 지휘관기 및 참모기

○ 재 질

- 바  탕: 후라넬지

- 계급장: 은색 자수

○ 소방총감

	○ 규격
	- 표 지	: 가로 1200㎜, 세로 800㎜
	- 계급장	: 가로 255㎜
		: 세로 255㎜
		: 계급장간의 간격 20㎜
	- 수 실	: 60㎜
	○ 색상
	- 표 지	: 감청색(PANTON 274C)
	- 계급장	: 은색(PANTON 877C)
	- 수 실	: 황금색(PANTON 124C)

○ 소방정감

	○ 규격
	- 표 지	: 가로 1200㎜, 세로 800㎜
	- 계급장	: 가로 300㎜
		: 세로 300㎜
		: 계급장간의 간격 20㎜
	- 수 실	: 60㎜
	○ 색상
	- 표 지	: 감청색(PANTON 274C)
	- 계급장	: 은색(PANTON 877C)
	- 수 실	: 황금색(PANTON 124C)

○ 소방감

	○ 규격
	- 표 지	: 가로 1200㎜, 세로 800㎜
	- 계급장	: 가로 300㎜
		: 세로 300㎜
		: 계급장간의 간격 20㎜
	- 수 실	: 60㎜
	○ 색상
	- 표 지	: 감청색(PANTON 274C)
	- 계급장	: 은색(PANTON 877C)
	- 수 실	: 황금색(PANTON 124C)

○ 소방준감

	○ 규격
	- 표 지	: 가로 1200㎜, 세로 800㎜
	- 계급장	: 가로 350㎜
		: 세로 350㎜
	- 수 실	: 60㎜
	○ 색상
	- 표 지	: 감청색(PANTON 274C)
	- 계급장	: 은색(PANTON 877C)
	- 수 실	: 황금색(PANTON 124C)

○ 소방정

	○ 규격
	- 표 지	: 가로 1100㎜, 세로 750㎜
	- 계급장	: 가로 200㎜
		: 세로 200㎜
		: 계급장간의 간격 20㎜
	- 수 실	: 60㎜
	○ 색
	- 표 지	: 감청색(PANTON 274C)
	- 계급장	: 은색(PANTON 877C)
	- 수 실	: 황금색(PANTON 124C)

2.  소방관서기(실외용)

가. 도안 ․ 도색 은 실내용과 같이한다.

나. 규격:「대한민국국기법 시행령」 별표 1에 따른 국기의 호수별 표준규격을 준용한다.

다. 지질: P/C지

라. 휘장 및 글씨는 나염(본염)한다.

[별표 2]

깃          대(제2조 관련)

(1) 규  격 :

무궁화깃봉	지름 : 6cm

깃      대	길이 : 180cm

직경 : 2.5cm

(2) 재  료 :

깃  봉	철강재 황금색도금

깃  대	철강재 백색도금

받침대	철  재

[별표 3]

소 방 기  배 열 요 령(제5조 관련)

가. 지휘관기 배열요령(400㎜)	나. 참모기 배열요령(800㎜)
소 방 청
① 소방관서기 ② 태극기 ③ 지휘관기	① 태극기 ② 참모기

신ㆍ구조문대비표

현 행	개 정 안
제2조(소방기의 종류) ① 소방을 상징하는 소방기와 소방관서임을 표시하는 소방관서기(실내용ㆍ실외용)로 구분한다. ② 소방기는 별표 1과 같으며, 소방청에 둔다. ③ 소방관서기는 다음 각 호의 소방관서에 두며, 소방관서별 규격ㆍ제식은 별표 2와 같다. 1. 소방학교(지방소방학교를 포함한다.이하 같다) 및 중앙119구조본부 2. 소방본부 및 소방서, 119안전센터(실외용에 한정하며, 구조대ㆍ소방정대ㆍ 소방항공대 및 119지역대를 포함한다. 이하 같다) ④ 실내용 소방관서기는 해당 소방관서의 장의 집무실에 두며, 각종 의식과 행사시에 그 식장에서 사용한다. ⑤ 실외용 소방관서기는 소방관서 건물의 규모 등을 고려하여 적정한 규격의 것을 연중 게양하여야 한다. ⑥ 실내용 소방관서기 깃대의 규격ㆍ제식은 별표 3과 같다.	제2조(소방기의 종류) 소방기는 소방관서기(실내용ㆍ실외용), 지휘관기(실내용) 및 참모기(실내용)로 구분한다.
<신 설>	제3조(비치관서) 소방기의 비치관서는 다음 각 호와 같다. 1. 소방관서기 소방청, 소방학교(지방소방학교를 포함한다. 이하 같다), 중앙119구조본부, 국립소방연구원, 소방본부, 소방서 2. 지휘관기 소방청장, 소방학교장, 중앙119구조본부장, 소방본부장, 소방서장 3. 참모기 소방청 차장, 관ㆍ국장
<신 설>	제4조(제식) 소방기의 제식은 별표 1과 같이 하고, 깃대의 제식은 별표 2와 같이 한다.
<신 설>	제5조(소방기의 게양) ① 실내용 소방기는 깃대에 달아 집무실 책상 후면에 세워두는 것을 원칙으로 하고, 배열순위 및 거리는 별표 3과 같다. ② 실외용 소방관서기는 소방관서 등(119특수구조대ㆍ119화학구조센터ㆍ119안전센터ㆍ구조대ㆍ구급대ㆍ소방정대ㆍ소방항공대ㆍ지역대ㆍ소방체험관을 포함한다)에 게양하되, 건물의 규모 등을 고려하여 적정한 규격의 것을 연중 게양하여야 한다.
<신 설>	제6조(소방기의 사용) ① 소방관서기와 지휘관기는 의식 및 행사 시 그 식장에서 사용한다. ② 각급 지휘관의 이ㆍ취임식 거행 시에는 반드시 지휘관기를 인계ㆍ인수하여야 한다.
제3조 ∼ 제7조 (생 략)	제7조 ∼ 제11조 (현행 제3조부터 제7조까지와 같음)
제8조(외등) ① (생 략)	제12조(외등) ① (현행과 같음)
② 외등의 가설위치는 제6조 규정의 현판이 부착된 출입문 상단 또는 그 밖에 적당한 장소에 가설한다.	② ------------- 제9조 ---------------------------------------------------------.
제9조 ∼ 제11조 (생 략)	제13조 ∼ 제15조 (현행 제9조부터 제11조까지와 같음)