소방방재청 훈령 제109호

이동용 위성중계 차량 운영규정

제 1 장  총   칙

제1조(목적) 이 규정은「재난 및 안전관리 기본법」제74조 및 같은 법 시행령 제85조에 따라 소방방재청 이동용 위성중계차량의 효율적 운영과 안전관리에 관하여 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 규정은 소방방재청 이동용 위성중계차량의 운영․관리에 관하여「행정정보통신망 운영관리 세부규정(행정자치부 예규 제21호)」및「소방정보통신운영관리규정(소방방재청 예규 제17호)」의 적용을 받는 경우를 제외하고는 이 규정이 정하는 바에 의한다.

제3조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. “이동용 위성중계(Satellite News Gathering - 이하 ‘SNG'라 한다)차량“이라 함은 각종 재난현장 상황을 촬영․녹화하여 이동기지국을 이용 위성 전송하는 시스템을 갖춘 차량을 말한다.

2. “운영관리책임관”이라 함은 SNG차량의 운영․관리에 관한 업무의 총괄 책임자를 말한다.

3. “SNG차량 운영반”이라 함은 규정 제5조의 임무를 수행하는 운영 요원들을 말한다.

4. “운영관리담당자”라 함은 SNG차량을 실질적으로 운영․관리하는 실무자를 말한다.

제 2 장  운영관리

제4조(운영) 소방방재청 SNG차량의 운영․관리를 위하여 정책홍보팀에 SNG차량 운영반을 두며, 정책홍보팀장이 총괄․관리한다.

제5조(임무) SNG차량 운영반은 다음 각 호의 임무를 수행한다.

1. 각종재난 현장상황의 영상 촬영․녹화 및 위성전송

2. 각종재난 대비훈련, 예방․홍보활동의 영상 촬영․녹화

3. SNG차량 및 시스템의 점검․정비와 유지관리

4. 기타 소방방재청장이 필요하다고 인정하는 업무 등

제6조(운영요원) SNG차량에는 촬영담당, 송출담당, 자료편집 및 관리담당, 리포터담당, 운전담당 요원을 각각 둘 수 있다.

제7조(출동근무) 정책홍보팀장은 SNG차량의 운영반이 제8조의 각호에 해당하는 업무를 하는 경우에는 근무인원 및 시간을 조정할 수 있다.

제 3 장  현장출동

제8조(출동범위) 정책홍보팀장은 다음 각호에 해당하는 경우 SNG차량을 출동시킬 수 있다.

1.『재난 및 안전관리 기본법』제3조제1호에 해당하는 경우

2.『중앙재난안전대책본부 상황관리규정』제7조의 상황판단회에서 SNG차량 출동을 결정하는 경우

3. 재난예보․경보의 발령, 재난예방활동, 재난대비훈련을 실시하는 경우

4. 기타 각부서의 요청에 따라 정책홍보팀장이 필요하다고 인정하는 업무 등

제9조(지원신청) ①SNG차량의 업무지원을 받고자 하는 부서의 장은 별지 제1호 서식(지원신청서)을 작성하여 정책홍보팀장에게 제출하여야 한다.

②정책홍보팀장은 신청서를 검토하여 SNG차량 지원여부를 결정하여야 한다.

제10조(상황보고) SNG차량 운영반이 현장에 출동한 경우에는 정책홍보팀장에게 현장 도착상황, 현장상황, 임무종료 및 철수 등을 유선 또는 무선으로 보고 하여야 한다.

제 4 장  차량의 유지관리

제11조(장비관리) 운영관리담당자는 SNG차량 등 장비를 다음 각호에 따라 점검․정비하고, 그 사항을 기록 유지․관리하여야 한다.

1. 일일․주간․월간점검(별지 제2호 및 제3호 서식)

2. 운행일지(별지 제4호 서식)

제12조(사고보고) 운영관리담당자는 차량과 시스템에 고장이나 이상이 발생한 경우에는 정책홍보팀장에게 지체 없이 보고하고, 필요한 조치를 하며, 장비의 운용 중 사고가 발생한 경우에는 다음 내용을 정책홍보팀장에게 지체 없이 보고하여야 한다.

1. 사고의 발생일시, 장소, 사고원인

2. 인적․물적 피해 사항 및 그 밖의 조치사항 등

제13조(확인점검) 운영관리담당자는 다음 각호의 사항을 매월 정책홍보팀장에게 보고하여야 한다.

1. 차량 및 시스템의 유지관리 상태

2. 예방점검 및 자체정비 이행상태

3. 차량 및 시스템의 관리․운용사항의 기록 유지상태

4. 장비운용자의 교육․훈련 사항

5. 그 밖의 장비관리 및 운용에 관한 사항 등

제14조(안전관리) ①SNG차량이 현장출동 할 때에는 경광등과 사이렌을 취명하고,『도로교통법』이 정한 긴급자동차에 적용되는 법규를 준수하여야 한다.

②임무종료 후 귀청 할 때에는『도로교통법』에서 정한 법규를 준수하고 안전운행 하여야 한다.

제 5 장  성능향상 및 안전보호

제15조(장비보강) 정책홍보팀장은 SNG차량과 시스템의 성능향상을 위해 신규․교체 또는 보강계획을 수립․시행할 수 있다.

제16조(능력개발) 정책홍보팀장은 SNG차량 운영반의 효율적인 장비관리와 기술향상을 위하여 연1회 이상 운영관리담당자에게 전문교육을 실시하여야 한다.

제17조(복제) 정책홍보팀장은 예산의 범위 내에서 운영관리담당자의 안전을 위해 보호복 및 안전장구를 지급할 수 있다.

부    칙 (2007. 1. 31.)

이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

[별지 제1호 서식]

이동용 위성중계차량 지원 신청서		정책홍보팀장
① 신 청 자
② 지원일시	년 월 일 시 부터 년 월 일 시 까지
③ 지원장소
④ 사용목적
⑤ 요청내용
⑦ 기타사항	※ 기재내용 : SNG차량 주차구역 확보 등 요청부서 사전준비사항

200  .    .

신청자 : 부서               직급          성명      (서명)

[별지 제2호 서식]

이동용 위성중계 차량 점검(일일․주간․월간)일지

◦ 부서명 :                                                             ◦ 차량번호 :

점검항목	점 검 정 비 내 용	일일․주간․월간점검 결과
		(월/일)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
엔 진	․시동장치 정상여부 ․휀벨트 적정상태 ․오일량 적정여부 ․오일 누스여부 ․냉각수 적정여부 ․라디에이터 손상여부
전기장치	․전조등 작동여부 ․차폭등 작동여부 ․각종 계기판 작동여부 ․경음기 작동여부 ․경광등․앰프
제동장치	․브레이크 작동여부 ․제동 등 작동여부 ․브레이크 작동여부
축 전 기	․축전기 적정여부 ․터미널접촉 및 오손여부 ․배선 결속여부
타 이 어	․공기압력 및 손상여부
그 밖의 특장장치	․유압유량 적정여부 ․작동유 누설여부 ․각종 외부 및 내부 손상여부 ․레벨 작키
비 고	․조치사항
점 검 자	성 명 :	인	인	인	인	인	인	인	인	인	인	인

※ 범례 : ∨ 양호  △ 수리가 필요함  X 교환이 필요함 ( □ 수리함   □ 교환함 )

210mm×297mm(일반용지 60g/m2(재활용품)

[별지 제3호 서식]

위성중계 시스템 점검(일일․주간․월간)일지

◦ 부서명 :

내 용 일 자 장 비 명			일일․주간․월간점검 결과
			(월/일)	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
위성안테나 시스템		․안테나 반사판 ․안테나제어장치 ․도파관제습기 ․GPS 수신기
위성전송 시스템		․영상 코덱 ․위성모델 ․MODULATOR ․ENCODER ․DECODER ․스펙트럼분석기 ․SSPA 증폭기 ․L-BAND패치판넬
영상장비 시스템		․비디오 믹서 ․비디오 VTR ․ENG 카메라 ․비디오 모니터 ․조명기구
음향장비 시스템		․오디오 믹서 ․오디오 앰프 ․오디오 스피커 ․무선 마이크
위성전화 시스템		․위성 전화기 ․유선정합장치 ․컴퓨터 본체 ․레이저 복합기
발전기 시스템		․발 전 기 ․U P S ․충 전 기
냉․난방기
무 선 장 치
점 검 자	성 명 :		인	인	인	인	인	인	인	인	인	인	인

※ 범례 : ∨ 양호  △ 수리가 필요함 × 교환이 필요함 ( □ 수리함   □ 교환함 )

210mm×297mm(일반용지 60g/m2(재활용품)

[별지 제4호 서식]

이동용 위성중계차량 운행일지

부서 :                     차량번호 :                사용연료 :           담당자 :

:

월일	운행시간		용 무	목 적 지	운행거리(km)		연료주입 (ℓ)	발전기 (사용시간)	담당 확인
	부터	까지			금회	누계

구분	운행거리	연료내역		용무별 건수				발 전 기
		지정	외부	출동	훈련	대민지원	그 밖의 용무	시간누계 (h/m)
소계
누계

※ 작성방법

1. 일계와 누계는 매일 기록하고 월말에는 월계와 누계를 산출하여 기록한 후, 면을 달리하여 다음 월의 운행사항을 기록하여야 한다.

2. 연료 주입의 장소란에는 지정된 장소에서 연료를 주입하는 경우에는 “지정”으로 표시하고, 그 밖에 지원 등 원거리 운행으로 외부에서 연료를 주입하는 경우에는 “외부”로 표시한다.

210mm×297mm(일반용지 60g/m2(재활용품)