특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기준

(NFSC 501A)일부 개정고시

1. 개정이유 및 주요내용

특별피난계단의 부속실 출입문에 설치하는 자동폐쇄장치와 자동화재탐지설비의 감지기의 연동사항을 보다 합리적인 방법으로 개정 함.

2. 주요내용

자동폐쇄장치는 자동화재탐지설비 연기감지기와 연동하도록 정한 사항을 실내의 감지기(연기 또는 열)와 상호 연동하도록 함.

소방방재청 고시 제2010-41호

특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기준을 다음과 같이 개정한다.

2010년 12월 27일

소방방재청장

특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의

화재안전기준 일부 개정

제3조제10호 “연기감지기”를 “감지기”로 한다.

제27조의 “2012년 8월 23일”을 “2013년 12월 26일”로 한다.

부 칙(2010.12.27)

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

특별피난계단의 계단실 및 부속실 제연설비의 화재안전기준

신ㆍ구조문대비표

현 행	개 정 안
제3조(정의) 1. ~ 9. (생 략) 10. “자동폐쇄장치”라 함은 제연구역의 출입문 등에 설치하는 것으로서 화재발생시 옥내에 설치된 연기감지기 작동과 연동하여 출입문을 자동적으로 닫게 하는 장치를 말한다.	제3조(정의) 1. ~ 9. (현행과 같음) 10. “자동폐쇄장치”라 함은 제연구역의 출입문 등에 설치하는 것으로서 화재발생시 옥내에 설치된 감지기 작동과 연동하여 출입문을 자동적으로 닫게 하는 장치를 말한다.
제27조(재검토 기한) -------------------------------------------2010년 8월 23일까지로 한다	제27조(재검토 기한) -------------------------------------------2013년 12월 26일까지로 한다
(신설)	부칙(2010.12.27) 이 기준은 고시한 날부터 시행한다.