옥내소화전설비의 화재안전기준(NFSC 102)일부 개정고시

1. 개정이유

옥내소화전설비의 사용요령을 기재한 표지판은 외국어와 병기하여 외국인이 사용할 수 있도록 하였고, 소방전선의 종류를 국제규격과 일치하도록 개정함.

2. 주요내용

가. 옥내소화전함에 부착하는 사용요령을 외국어와 병기토록 함(옥내소화전소화설비의 화재안전기준 제7조제4항 개정)

나. [별표1]의 전선의 명칭을 국제규격과 동일하게 함(옥내소화전 화재안전기준[별표1] 개정)

소방방재청 고시 제2010-39호

옥내소화전설비의 화재안전기준을 다음과 같이 개정한다.

2010년 12월 27일

소방방재청장

옥내소화전설비의 화재안전기준 일부 개정

제7조제4항 “표지판”을 “표지판(외국어 병기)”로 한다.

제14조 중 “2012년 8월 23일”을 “2013년 12월 26일”로 한다

부 칙(2010. 12. 27)

(시행일)이 기준은 고시한 날로부터 시행한다.

[별표1]1. “450/750V 내열비닐절연전선 또는 배선용 비닐 절연전선”을 “300/500V 기기배선용 단심 비닐 절연전선(90℃) 또는 300/500V 기기 배선용 유연성 비닐절연전선(90℃)”로 하며, [별표1]2. “450/750V 내열비닐절연전선 또는 배선용 비닐 절연전선”을 “300/500V 기기배선용 단심 비닐 절연전선(90℃) 또는 300/500V 기기 배선용 유연성 비닐절연전선(90℃)”으로 한다.

옥내소화전설비의 화재안전기준 신ㆍ구조문대비표

현        행

개   정   안

제7조(함 및 방수구 등)① ~ ③ (생  략)

④ 옥내소화전설비의 함에는 그 표면에 “소화전”이라는 표시와 그 사용요령을 기재한 표지판을 붙여야 한다.

제7조(함 및 방수구 등)① ~ ③ (현행과 같음)

④ ------------------------------------------------------------------------------ 표지판(외국어 병기)을 -----------.

제14조(재검토 기한)--------------

-----2012년 8월 23일까지로 한다.

제14조(재검토 기한)--------------

-----2013년 12월 26일까지로 한다

(신설)

부칙(2010.12.27)

이 기준은 고시한 날부터 시행 한다

[별표 1] 배선에 사용되는 전선의 종류 및 공사방법(제10조제2항 관련)

1. 내화배선

사용전선의 종류	공사방법
1. 450/750V 내열비닐절연전선 또는 배선용 비닐 절연전선 2. ~ 12. (생 략)	(생 략)
(생략)	(생 략)

2. 내열배선

사용전선의 종류	공사방법
1. 450/750V 내열비닐절연전선 또는 배선용 비닐 절연전선 2. ~ 12. (생 략)	(생 략)
(생 략)	(생 략)

[별표 1] 배선에 사용되는 전선의 종류 및 공사방법(제10조제2항 관련)

1. 내화배선

사용전선의 종류	공사방법
1. 300/500V 기기배선용 단심 비닐 절연전선(90℃) 또는 300/500V 기기 배선용 유연성 비닐절연전선(90℃) 2. ~ 12. (현행과 같음)	(현행과 같음)
(현행과 같음)	(현행과 같음)

2. 내열배선

사용전선의 종류	공사방법
1. 300/500V 기기배선용 단심 비닐 절연전선(90℃) 또는 300/500V 기기 배선용 유연성 비닐절연전선(90℃) 2. ~ 12. (현행과 같음)	(현행과 같음)
(현행과 같음)	(현행과 같음)