조문별 제□개정이유서

◇ 행정규칙명  : 소방사다리차 운용능력 교육 및 시험에 관한 규정

◇ 개정 이유

소방사다리차 교육･시험위원회 위원 위촉･임명대상자의 업무 관련성을 강화하고, 행정 현실에 맞게 자격시험 공고를 전자문서 통지로 변경, 입교 대상자 요건 신설 및 실기평가 기준 강화를 통해 교육･시험 운영을 내실화 하기 위한 것임

◇ 주요내용

가. 교육시험위원회 위원 임명･위촉 대상의 업무 관련성 강화(안 제4조)

나. 행정현실에 맞게 자격시험 공고를 전자문서 통지로 변경(안 제10조)

다. 재검토기한 기준을 2020년 1월 1일로 변경(안 제22조)

라. 교육운영 기준 중에서 교육시간 변경 및 교육대상 신설(안 별표 2)

마. 소방사다리차 운용사 실기평가표 개정(안 별표 5)

◇ 조문별 개정 이유 및 내용

1. 교육시험위원회 위원 임명･위촉 대상의 업무 관련성 강화(안 제4조)

가. 개정 이유

○ 교육시험위원회 위원 임명‧위촉 대상의 업무 관련성을 강화함으로써 보다 전문적인 심의

나. 개정 내용

○ “119구조구급국의 각 과장”을 “소방청 소속의 업무 관련 과장 또는 계장”으로 변경

○ “중앙소방학교 소방공무원 자격시험운영업무 소관 과장”을 삭제

○ “소방사다리차 운용관련 기관‧단체‧교육기관의 임원‧교수”를 “소방사다리차 운용관련 기관‧단체‧교육기관의 실무 담당(부장) 이상‧교수”로 변경

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

○ 해당 없음

라. 입법효과

○ 교육시험위원회 위원의 업무 전문성 강화

마. 그 밖의 참고사항

○ 해당 없음

2. 행정현실에 맞게 자격시험 공고를 전자문서 통지로 변경(안 제10조)

가. 개정 이유

○ 자격시험 대상이 소방공무원이라는 행정현실에 맞게 변경

나. 개정 내용

○ 자격시험의 “시행‧공고”를 자격시험의 “시행‧통지)”로, “---자격시험기관 및 소방청 홈페이지 등에 공고하여야 한다”를 “소방기관에 전자문서로 통지하여야 한다.”로 변경

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

○ 해당 없음

라. 입법효과

○ 행정현실에 적합하고 원활한 자격시험업무 추진

마. 그 밖의 참고사항

○ 해당 없음

3. 재검토기한 기준을 2020년 1월 1일로 변경(안 제22조)

가. 개정 이유

○ 「소방사다리차 운용능력 교육 및 시험에 관한 규정」 일부개정 시기에 맞게 변경

나. 개정 내용

○ 재검토기한 기준을 기존 “2019년 1월 1일”에서 “2020년 1월 1일”로 변경

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

○ 해당 없음

라. 입법효과

○ 재검토기한 기준일을 행정규칙 개정일에 맞게 변경

마. 그 밖의 참고사항

○ 해당 없음

4. 교육운영 기준 중에서 교육시간 변경 및 교육대상 신설(안 별표 2)

가. 개정 이유

○ 유기적인 교육‧자격시험 실시를 위한 교육시간 축소, 소방사다리차 운용의 난도를 고려해 입교대상자 요건 신설

나. 개정 내용

○ 교육시간 축소(기존 35시간→35시간), 입교대상자 요건 신설{소방차 운전경력 3년 이상자 중 소방교(지방소방교) 이상   ※ 다만, 운전경력경쟁 채용자는 소방차 운전경력 1년 이상자 중 소방사(지방소방사) 이상}

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

○ 의견조회 과정에서 입교대상자 요건에 대한 “시‧도” 의견을 반영{운전경력경쟁 채용자는 소방차 운전경력 1년 이상자 중 소방사(지방소방사) 이상 추가}

라. 입법효과

○ 유기적인 자격시험으로 행정 비효율을 줄이고, 입교대상자 요건 신설을 통해 사다리차 운용자 자격자의 전문성 강화

마. 그 밖의 참고사항

○ 해당 없음

5. 소방사다리차 운용사 실기평가표 개정(안 별표 5)

가. 개정 이유

○ 자격취득의 난도를 향상하여 자격자 전문성 강화

나. 개정 내용

○ 사다리차 조작 평가 제한시간 및 실격처리 기준 신설, 배점 조정 및 감점항목 추가 등

다. 입법추진과정에서 논의된 주요내용

○ 해당 없음

라. 입법효과

○ 자격취득자의 전문성 향상

마. 그 밖의 참고사항

○ 해당 없음

붙임	신구조문 대비표

현     행

개      정

제4조(위원회 구성) ① (생략)

제4조(위원회 구성) ① (현행과 같음)

② 위원은 다음 각 호의 사람 중에서 소방청장이 임명하거나 위촉한다.

② 위원은 다음 각 호의 사람 중에서 소방청장이 임명하거나 위촉한다.

1. 119구조구급국의 각 과장

1. 소방청 소속의 업무 관련 과장

또는 계장

2. 중앙소방학교 소방공무원 자격      시험 운영업무 소관 과장

2. (삭제)

3. (생략)

2. (현행 제3호와 같음)

4. 소방사다리차 운용관련 기관･  단체･교육기관의 임원･교수

3. 소방사다리차 운용관련 기관･단체･교육기관의 실무 담당(부장) 이상･교수

5. (생략)

4. (현행 제5호와 같음)

제10조(자격시험의 시행･공고) ① (생략)

② 자격시험을---시험일 30일 전까지 자격시험기관 및 소방청 홈페이지 등에 공고하여야 한다.

제10조(자격시험의 시행･통지) ① (현행과 같음)

② 자격시험을---시험일 30일 전까지 소방기관에 전자문서로 통지하여야 한다.

제22조(재검토기한) 소방청장은 이 훈령에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2019년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

제22조(재검토기한) 소방청장은 이 훈령에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2020년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

[별표 2]

교육운영 기준(제6조 관련)

구 분	기 준
교육시간	- 소방사다리차(고가·굴절) 운용 : 35시간 이상
교과목 편성기준	(생략)

[별표 2]

교육운영 기준(제6조 관련)

구 분	기 준
교육시간	- 소방사다리차(고가·굴절) 운용 : 32시간 이상
교육대상	- 소방차 운전경력 3년 이상자 중 소방교(지방소방교) 이상 ※ 다만, 운전경력경쟁 채용자는 소방차 운전경력 1년 이상자 중 소방사(지방소방사) 이상으로 한다.
교과목 편성기준	(현행과 같음)

[별표 5]

소방사다리차 운용사 실기시험 유의사항 및 평가표

< 평가진행방법 및 실격사항 등 >

1.~3.(생략)

4. 평가표의 “복창”은 해당 동작에 대해 실제 확인하고 복창을 실시해야 함

예) 아웃트리거 전개 전 주변사항을 눈으로 확인 후 복창한다.

5. 감점 및 실격사항

1)~6) (생략)

[별표 5]

소방사다리차 운용사 실기시험 유의사항 및 평가표

< 평가진행방법 및 실격사항 등 >

1.~3.(생략)

4. 평가표의 “구령”은 해당 동작에 대해 실제 확인하고 구령을 실시해야 함

예) 아웃트리거 전개 전 주변사항을 눈으로 확인 후 구령한다.

5. 감점 및 실격사항

1)~6) (현행과 같음)

7) 소방사다리차 운용사 실기평가표 실격기준에 해당하는 경우 실격 처리한다.

소방사다리차 운용사 실기평가표
응시번호		성 명	(서명)	평 가 관	(서명)

□ 소방차량 주행능력 평가[제한시간 12분]

내 용	세부 평가항목	배점	감점	득점
ο 안전벨트 장착 후 시동 “평가준비 끝” 구령	- 안전벨트 착용 여부 ※ 안전벨트 미 착용 시 감점 1점	1
ο 평가관의 “출발” 신호에 따라 경광등 및 싸이렌 취명 후 출발(싸이렌은 10미터 지점 통과 시 OFF)	경광등 및 싸이렌 취명 여부 ※ 경광등 미 작동 감점 0.5점 ※ 싸이렌 미 작동 감점 각 0.5점	1
ο 주행 코스 : 곡선주행구간 → 경사로 등판구간 → 빗길운행구간 → 편경사로 구간 → 횡단보도구간 순대로 주행	- 주행코스 주행 중 장애물 충돌 여부 ※ 1회 충돌 당 1점 감점	1
ο 장애물 코스 : 후진주차 → 구불구불한코스 → 방향전환을 순서대로 주행	- 장애물 코스 장애물 충돌 여부 ※ 1회 충돌 당 1점 감점	3
ο 주행 중 횡단보도 발견 시 일시 정차 - 앞 범퍼가 정지선으로부터 1미터 이전 또는 정지선을 침범하지 않아야함.	- 횡단보도 일시정차 및 정지선 준수여부 ※ 일시정차 미 준수 감점 0.5점 ※ 정지선 미 준수 감점 0.5점	1
ο 시동상태 유지 및 지정시간 초과 ※ 모든 코스 30km 이내 운행 ο 종료 선 통과 후 시동 끄고 안전벨트 탈착 “평가 끝” 구령 ο 평가관의 하차 지시에 따라 하차	- 운행 중 지정속도 유지 및 시동 꺼짐 여부 ※ 시속 30km 초과 시 또는 시동 꺼짐 시 마다 0.5점 감점	1
	- 제한 시간 내 도달 여부 ※ 초과 20초당 0.5점 감점 ※ 3분 초과 시 실격	2
	소 계	10
※ 감점 기준 - 감점은 각 항목 별 배점 한도 내에서 감점 처리 ※ 실격 기준 - 10점 중 4점 미만 득점 시 - 평가관의 출발 신호 후 차량고장 등의 사유 없이 20초를 초과하여 출발 하지 못 할 경우 - 장애물 충돌 또는 차선이탈 3회 이상 시 - 제한시간 3분 초과 시 - 안전사고를 일으키거나, 단 1회라도 차로를 벗어난 때 - 운행 중 평가관이 위험하다고 판단되어 즉시 운행 중단을 지시할 경우

소방사다리차 운용사 실기평가표
응시번호		성 명	(서명)	평 가 관	(서명)

□ 소방차량 주행능력 평가[제한시간 12분]

내 용	세부 평가항목	배점	감점	득점
ο 안전벨트 장착 후 시동 “평가준비 끝” 구령	- 안전벨트 착용 여부 ※ 안전벨트 미 착용 시 감점 1점	1
ο 평가관의 “출발” 신호에 따라 경광등 및 싸이렌 취명 후 출발(싸이렌은 10미터 지점 통과 시 OFF)	경광등 및 싸이렌 취명 여부 ※ 경광등 미 작동 감점 0.5점 ※ 싸이렌 미 작동 감점 각 0.5점	1
ο 주행 코스 : 곡선주행구간 → 경사로 등판구간 → 빗길운행구간 → 편경사로 구간 → 횡단보도구간 순대로 주행	- 주행코스 주행 중 장애물 충돌 여부 ※ 1회 충돌 당 1점 감점	2
ο 장애물 코스 : 후진주차 → 구불구불한코스 → 방향전환을 순서대로 주행	- 장애물 코스 장애물 충돌 여부 ※ 1회 충돌 당 1점 감점	2
ο 주행 중 횡단보도 발견 시 일시 정차 - 앞 범퍼가 정지선으로부터 1미터 이전 또는 정지선을 침범하지 않아야함.	- 횡단보도 일시정차 및 정지선 준수여부 ※ 일시정차 미 준수 감점 0.5점 ※ 정지선 미 준수 감점 0.5점	1
ο 시동상태 유지 및 지정시간 초과 ※ 모든 코스 30km 이내 운행 ο 종료 선 통과 후 시동 끄고 안전벨트 탈착 “평가 끝” 구령 ο 평가관의 하차 지시에 따라 하차	- 운행 중 지정속도 유지 및 시동 꺼짐 여부 ※ 시속 30km 초과 시 또는 시동 꺼짐 시 마다 0.5점 감점	1
	- 제한 시간 내 도달 여부 ※ 초과 20초당 0.5점 감점 ※ 3분 초과 시 실격	2
	소 계	10
※ 감점 기준 - 감점은 각 항목 별 배점 한도 내에서 감점 처리 ※ 실격 기준 - 10점 중 4점 미만 득점 시 - 평가관의 출발 신호 후 차량고장 등의 사유 없이 20초를 초과하여 출발 하지 못 할 경우 - 장애물 충돌 3회 이상 또는 3개 이상 세부 평가항목 동시 감점 시 - 제한시간 3분 초과 시 또는 시동꺼짐 3회 이상 시 - 안전사고를 일으키거나, 운행 중 평가관이 위험하다고 판단되어 즉시 운행 중단을 지시할 경우 - 평가표에 명시된 항목 순서대로 실시하지 않은 경우

소방사다리차 운용사 실기평가표
응시번호		성 명	(서명)	평 가 관	(서명)

□ 고가사다리차 자동 주행능력 평가[제한시간 15분]

소방사다리차 운용사 실기평가표
응시번호		성 명	(서명)	평 가 관	(서명)

□ 고가사다리차 자동 주행능력 평가[제한시간 15분

내 용	세부 평가항목	배점	감점	득점
ο 기동복, 안전모, 방화복 상의, 활동화, 안전장갑 또는 구조장갑 착용 후 출발대기선 “평가준비 끝” 구령	- 안전장구 착용 상태 ※ 안전장비 1종 미 착용 당 0.5점 감점	2
ο 평가관의 “실시” 구령에 따라 “실시”복창 후 차량에 탑승 시동 켜고 출발 ο 대기선에서 전개 가능한 위치까지 차량부서	차량부서 적정 유무 ※ 수정 1회당 1점 감점 ※ 평가관이 적정 확인 까지 수정	3
o 유압 PTO, 크루즈 스위치, 특장 전원 작동	유압 PTO, 크루즈 스위치, 특장 전원 작동 순서 숙지 여부 ※ 오작동 1회당 1점 감점 ※ 5초 이상 동작 멈춤 1회당 0.5점 감점	3
o 지정장소 부서 후 안전장치(주차,고임목) 작동 ※ 고임목은 뒷바퀴에 2개 설치	고임목 적정 설치 여부 ※ 주차브레이크 미 작동 1점 감점 ※ 고임목 부 적정 1개당 1점 감점	3
o “아웃트리거 작동” 구령 o 잭 부판 설치 및 아웃트리거 수평 맞춘 후 “수평완료” 구령 ※ 아웃트리거 자동으로 조작	- 아웃트리거 조작 여부 ※ 오작동 1회당 1점 감점 ※ 5초 이상 동작 멈춤 1회당 0.5점 감점	3
	- 잭 부판설치 여부 ※ 부적정 설치 1개소당 0.5점 감점	2
o 차량 턴테이블로 이동 “사다리 전개” 구령 후 사다리 전개 ο 사다리 전개 시 사다리 선단부와 건물과의 거리 접근 여부(80~120cm)	- 사다리 선단 건물과 적정 이격여부 ※ 기준거리 초과 10cm당 1점 감점 ※ 평가자 추첨으로 목표물 설정 ※ 사다리 건물 충돌 시 실격	4
o “승강기 상승”구령 후 승강기 상승 o 선단 스텝 기준으로 난간 하향으로 100cm 이내 o 승강기 상승 완료 후 “승강기 상승완료”구령	- 스텝 난간 하향 정상 작동 ※ 난간 위치 초과 10cm당 1점 감점 - 승강기 상승 하강 정상 작동 여부 ※ 승강시 상승 미 실시 실격	2
o 평가관 “철수” 지시에 따라 “철수” 복창 승강기 하강 후 사다리 안착 o 아웃트리거 수납 및 수납상태 확인 후 “아웃트리거 수납상태 이상 없음”구령 o 유압 PTO 해제	- 아웃트리거 수납상태 확인 - 유압 PTO 해제 여부 ※ 아웃트리거 수납상태 확인 미실시 1점 감점 ※ 유압 PTO 해제 미실시 1점 감점	2
o 고임목 해제 및 차량탑승 후 출발선으로 이동 o “고가사다리차 조작 완료” 구령	- 사다리 및 승강기 조작 시 조이스틱 및 풋 스위치 조작 미숙에 의한 흔들림 및 5초 이상 멈춤 여부 ※ 흔들림 및 멈춤 1회 당 1점 감점	2
	- 제한 시간 내 완료 여부 ※ 초과 10초당 0.5점 감점 ※ 3분 초과 시 실격	4
	소 계	30
※ 감점 기준 - 감점은 각 항목 별 배점 한도 내에서 감점 처리 ※ 실격 기준 - 30점 중 12점 미만 득점 시, 사다리 조작 중 건물 충돌 시, 승강기 상승 미 실시 - 제한시간 3분 초과 시 - 평가관의 출발 신호 후 차량고장 등의 사유 없이 30초를 초과하여 출발 하지 못 할 경우 - 조작 중 평가관이 위험하다고 판단되어 즉시 조작 중단을 지시할 경우

내 용	세부 평가항목	배점	감점	득점
ο 기동복, 안전모, 방화복 상의, 활동화, 안전장갑 또는 구조장갑 착용 후 출발대기선 “평가준비 끝” 구령	- 안전장구 착용 상태 ※ 안전장비 1종 미 착용 당 0.5점 감점	2
ο 평가관의 “실시” 구령에 따라 “실시”복창 후 차량에 탑승 시동 켜고 출발 ο 대기선에서 전개 가능한 위치까지 차량부서	차량부서 적정 유무 ※ 부서 위치 수정 1회당 1점 감점	2
o 유압 PTO, 크루즈 스위치, 특장 전원 작동	유압 PTO, 크루즈 스위치, 특장 전원 작동 순서 숙지 여부 ※ 미작동 및 부적정 작동시 0점 처리	2
o 지정장소 부서 후 안전장치(주차, 고임목) 작동 ※ 고임목은 뒷바퀴에 2개 설치	안전장치 적정 설치 여부 ※ 주차브레이크 미작동시 2점 감점 ※ 고임목 부적정 1개당 1점 감점	3
o “아웃트리거 작동” 구령 o 잭 부판 설치 및 아웃트리거 수평 맞춘 후 “수평완료” 구령 ※ 아웃트리거 자동으로 조작	- 아웃트리거 조작 여부 ※ 오작동 1회당 1점 감점	2
	- 잭 부판 설치 여부 ※ 부적정 설치 1개소당 1점 감점	2
o 차량 턴테이블로 이동 “사다리 전개” 구령 후 사다리 전개 ο 사다리 전개 시 사다리 선단 스텝 끝부분과 건물과의 이격거리 적정 여부(40cm이내) ※ 이격거리 확인시점은 부서완료(승강기 상승전)시로 함	- 사다리 선단(스텝)과 건물 적정 이격여부 ※ 기준거리 초과 10cm당 1점 감점 ※ 사다리 건물 충돌 및 스텝 끝부분이 목표물에서 1m이상 이격 시 실격	4
o 선단 스텝 기준으로 난간 하향으로 100cm 이내 o “승강기 상승”구령 후 승강기 상승 o 승강기 상승 완료 후 “승강기 상승완료”구령 o 평가관 “철수” 지시에 따라 “철수” 복창 승강기 하강 후 사다리 안착	- 선단 스텝 난간 하향 적정 부서 여부 ※ 선단 스텝이 목표물(100cm)을 벗어날 경우 및 스텝 미펼침 시 실격 - 승강기 정상 작동 여부 ※ 승강기 상승 미 실시 실격	3
o 아웃트리거 수납 및 수납상태 확인 후 “아웃트리거 수납상태 이상 없음”구령 o 잭부판 해제 후 고임목 해제 차량 탑승 후 유압 PTO 해제	- 아웃트리거 수납상태 확인 - 유압 PTO 해제 여부 ※ 아웃트리거 수납상태 확인 미실시 1점 감점 ※ 유압 PTO 해제 미실시 1점 감점	2
o 출발선으로 이동 o “고가사다리차 조작 완료” 구령	- 사다리 및 승강기 조작 시 조이스틱 및 풋 스위치 조작 미숙에 의한 흔들림 ※ 흔들림 등 1회 당 1점 감점	3
	- 제한 시간 내 완료 여부 ※ 초과 10초당 0.5점 감점 ※ 3분 초과 시 실격	4
	장비 상태 확인 ※ 조작함, 발판 등 개폐불량시 각 1점 감점	1
	소 계	30
※ 감점 기준 - 감점은 각 항목 별 배점 한도 내에서 감점 처리 ※ 실격 기준 - 30점 중 12점 미만 득점 시, 사다리 조작 중 건물 충돌 시, 승강기 상승 및 선단 스텝 펼침 미 실시 - 제한시간 3분 초과 시 - 평가관의 출발 신호 후 차량고장 등의 사유 없이 30초를 초과하여 출발 하지 못 할 경우 - 조작 중 평가관이 위험하다고 판단되어 즉시 조작 중단을 지시할 경우 - 평가표에 명시된 항목 순서대로 실시하지 않은 경우

소방사다리차 운용사 실기평가표
응시번호		성 명	(서명)	평 가 관	(서명)

□ 굴절사다리차 자동 주행능력 평가[제한시간 13분]

내 용	세부 평가항목	배점	감점	득점
ο 기동복, 안전모, 방화복 상의, 활동화, 안전장갑 또는 구조장갑 착용 후 출발대기선 “평가준비 끝” 구령	- 안전장구 착용 상태 ※ 안전장비 1종 미 착용 당 0.5점 감점	2
ο 평가관의 “실시” 구령에 따라 “실시”복창 후 차량에 탑승 시동 켜고 출발 ο 대기선에서 전개 가능한 위치까지 차량부서	차량부서 적정 유무 ※ 수정 1회당 1점 감점 ※ 평가관이 적정 확인 까지 수정	3
o 유압 PTO, 크루즈 스위치, 특장 전원 작동	유압 PTO, 크루즈 스위치, 특장 전원 작동 순서 숙지 여부 ※ 오작동 1회당 1점 감점 ※ 5초 이상 동작 멈춤 1회당 0.5점 감점	3
o 지정장소 부서 후 안전장치(주차,고임목) 작동 ※ 고임목은 뒷바퀴에 2개 설치	고임목 적정 설치 여부 ※ 주차브레이크 미 작동 1점 감점 ※ 고임목 부 적정 1개당 1점 감점	3
o “아웃트리거 작동” 구령 o 잭 부판 설치 및 아웃트리거 수평 맞춘 후 “수평완료” 구령 ※ 아웃트리거 자동으로 조작	- 아웃트리거 조작 여부 ※ 오작동 1회당 1점 감점 ※ 5초 이상 동작 멈춤 1회당 0.5점 감점	3
	- 잭 부판설치 여부 ※ 부적정 설치 1개소당 0.5점 감점	2
o 차량 턴테이블로 이동 “붐 전개” 구령 후 붐 전개 ο 사다리 전개 시 바스켓 선단부와 건물과의 거리 접근 여부(30cm 이내) ※ 평가자 추첨으로 목표물 설정 o 바스켓 바닥 기준으로 난간 하향으로 30cm 이내 o 바스켓 상승 완료 후 “구조완료” 구령	- 바스켓 선단 건물과 적정 이격여부 ※ 건물 충돌 시 3점 감점 ※ 기준거리 초과 10cm당 0.5점 감점 ※ 바스켓 건물 충돌 시 실격	4
	- 바스켓 스텝 난간 정상 작동 ※ 기준거리 초과 10cm당 1점 감점	2
o 평가관 “철수” 지시에 따라 “철수” 복창 후 붐 안착 o 아웃트리거 수납 및 수납상태 확인 후 “아웃트리거 수납상태 이상 없음”구령 o 유압 PTO 해제	- 아웃트리거 수납상태 확인 - 유압 PTO 해제 여부 ※ 아웃트리거 수납상태 확인 미실시 1점 감점 ※ 유압 PTO 해제 미실시 1점 감점	2
o 고임목 해제 및 차량탑승 후 출발선으로 이동 o “굴절사다리차 조작 완료” 구령	- 붐 및 바스켓 조작 시 조이스틱 및 풋 스위치 조작 미숙에 의한 흔들림 및 5초 이상 멈춤 여부 ※ 흔들림 및 멈춤 1회 당 1점 감점	2
	- 제한 시간 내 완료 여부 ※ 초과 10초당 0.5점 감점 ※ 3분 초과 시 실격	4
	소 계	30
※ 감점 기준 - 감점은 각 항목 별 배점 한도 내에서 감점 처리 ※ 실격 기준 - 30점 중 12점 미만 득점 시, 붐 및 바스켓 조작 중 건물 충돌 시 - 제한시간 3분 초과 시 - 평가관의 출발 신호 후 차량고장 등의 사유 없이 30초를 초과하여 출발 하지 못 할 경우 - 조작 중 평가관이 위험하다고 판단되어 즉시 조작 중단을 지시할 경우

소방사다리차 운용사 실기평가표
응시번호		성 명	(서명)	평 가 관	(서명)

□ 굴절사다리차 자동 주행능력 평가[제한시간 13분]

내 용	세부 평가항목	배점	감점	득점
ο 기동복, 안전모, 방화복 상의, 활동화, 안전장갑 또는 구조장갑 착용 후 출발대기선 “평가준비 끝” 구령	- 안전장구 착용 상태 ※ 안전장비 1종 미 착용 당 0.5점 감점	2
ο 평가관의 “실시” 구령에 따라 “실시”복창 후 차량에 탑승 시동 켜고 출발 ο 대기선에서 전개 가능한 위치까지 차량부서	차량부서 적정 유무 ※ 부서 위치 수정 1회당 1점 감점	2
o 유압 PTO, 크루즈 스위치, 특장 전원 작동	유압 PTO, 크루즈 스위치, 특장 전원 작동 순서 숙지 여부 ※ 미작동 및 부적정 작동시 0점 처리	2
o 지정장소 부서 후 안전장치(주차, 고임목) 작동 ※ 고임목은 뒷바퀴에 2개 설치	안전장치 적정 설치 여부 ※ 주차브레이크 미작동시 2점 감점 ※ 고임목 부적정 1개당 1점 감점	3
o “아웃트리거 작동” 구령 o 잭 부판 설치 및 아웃트리거 수평 맞춘 후 “수평완료” 구령 ※ 아웃트리거 자동으로 조작	- 아웃트리거 조작 여부 ※ 오작동 1회당 1점 감점	2
	- 잭 부판설치 여부 ※ 부적정 설치 1개소당 0.5점 감점	2
o 차량 턴테이블로 이동 “붐 전개” 구령 후 붐 전개 ο 사다리 전개 시 바스켓 발판 끝부분과 건물과의 거리 접근 여부(30cm 이내)	- 바스켓 발판 끝부분과 건물의 적정 이격여부 ※ 기준거리 초과 10cm당 1점 감점 ※ 바스켓 건물 충돌 및 발판 끝부분이 목표물에서 1m이상 이격 시 실격	4
o 바스켓 발판 끝부분 기준으로 목표물 수직길이(60cm) 이내 o 바스켓 상승 완료 후 “구조완료” 구령 o 평가관 “철수” 지시에 따라 “철수” 복창 후 붐 안착	- 바스켓 발판 끝부분과 목표물의 적정 부서 여부 ※ 바스켓 발판 끝부분이 목표물(60cm)을 벗어날 경우 실격	3
o 아웃트리거 수납 및 수납상태 확인 후 “아웃트리거 수납상태 이상 없음”구령 o 잭부판 해제 후 고임목 해제 차량 탑승 후 유압 PTO 해제	- 아웃트리거 수납상태 확인 - 유압 PTO 해제 여부 ※ 아웃트리거 수납상태 확인 미실시 1점 감점 ※ 유압 PTO 해제 미실시 1점 감점	2
o 출발선으로 이동 o “굴절사다리차 조작 완료” 구령	- 붐 및 바스켓 조작 시 조이스틱 및 풋 스위치 조작 미숙에 의한 흔들림 ※ 흔들림 등 1회 당 1점 감점	3
	- 제한 시간 내 완료 여부 ※ 초과 10초당 0.5점 감점 ※ 3분 초과 시 실격	4
	장비 상태 확인 ※ 조작함, 발판 등 개폐불량시 각 1점 감점	1
	소 계	30
※ 감점 기준 - 감점은 각 항목 별 배점 한도 내에서 감점 처리 ※ 실격 기준 - 30점 중 12점 미만 득점 시, 붐 및 바스켓 조작 중 건물 충돌 시 - 제한시간 3분 초과 시 - 평가관의 출발 신호 후 차량고장 등의 사유 없이 30초를 초과하여 출발 하지 못 할 경우 - 조작 중 평가관이 위험하다고 판단되어 즉시 조작 중단을 지시할 경우 - 평가표에 명시된 항목 순서대로 실시하지 않은 경우

소방사다리차 운용사 실기평가표
응시번호		성 명	(서명)	평 가 관	(서명)

평가관 준비사항 :

------ 시스템메인전원은 OFF 상태로 한다.

□ 소방사다리차 수동 조작능력 평가

구 분		내 용	세부 평가항목	배점	감점	득점
고가	유압전환	ο 출발선에서 평가관의 실시에 “실시” 복창 ο 유압펌프 작동 확인 후 “유압펌프 작동” 구령 ο 유압전환밸브 작동 후 “상부 전환” 구령	- 유압펌프 확인 여부	1
			- 유압전환밸브 조작 여부	2
	승강기	ο “승강기 하강” 구령 후 하강 작동 ο 승강기 하강 완료 후 “하강 완료” 구령 ο 승강기 고정장치 작동 후 “고정장치 작동” 구령	승강기 하강 조작 적정성	2
			승강기 와이어 풀림 여부	2
			- 승강기 고정장치 작동 여부	2
	사다리	ο “사다리 수축” 구령 후 수축 작동 ο 사다리 수축 완료 후 “사다리인출방지장치 작동” 구령 후 작동 ο 사다리 하강하여 지지대에 안착 후 “안착 완료” 구령 ο 작동순서 승강기→사다리→하강→안착 순으로 조작	- 사다리 수축 조작 적정성	1
			- 사다리인출방지장치 조작 여부	2
			- 사다리 지지대 안착 적정성	2
			- 작동순서의 적정성 여부 ※ 작동순서가 틀린 경우 0점	2
굴절	유압전환	ο 출발선에서 평가관의 실시에 “실시” 복창 ο 유압펌프 작동 확인 후 “유압펌프 작동” 구령 ο 유압전환밸브 작동 후 “상부 전환” 구령	- 유압펌프 확인 여부	1
			- 유압전환밸브 조작 여부	2
	굴절붐	ο “메인붐 수축” 구령 후 수축 작동 ο 메인붐 수축 완료 후 “수축 완료”구령 ο “짚붐 하강” 구령 후 하강 작동 ο “하강 완료” 구령 후 굴절붐 하강 작동 ο 굴절붐 지지대에 안착 후 “안착 완료” 구령 ο 작동순서 메인붐 수축→짚붐 하강→굴절붐 하강→안착 순으로 조작	- 메인 붐 작동 적정성 여부	1
			- 짚 붐 작동 적정성 여부	1
			- 굴절붐 지지대 안착 적정성	2
			- 작동순서의 적정성 여부 ※ 작동순서가 틀린 경우 0점	2
	아우트리거	ο 유압전환밸브 작동 후 “하부 전환” 구령 ο 아우트리거 잭 실린더 상승 작동 ο 확장 실린더 수축 작동 후 “수납 완료” 구령 ο 유압전환밸브 수동 상태 해제 ο 유압발전기 수동조작 후 “발전기 작동” 구령 ο 유압발전기 수동해제 ο 비상차단솔레노이드(UV1)밸브 해제 후 출발선에 정위치 한다	- 유압전환밸브 조작 여부	1
			- 아우트리거 작동 적정성 여부	1
			- 유압전환밸브 조작 여부	1
			- UV1 밸브 조작 여부	1
			- 유압발전기 조작 가능 여부	1
소 계				30
※ 감점 기준 - 감점은 각 항목 별 배점 한도 내에서 감점 처리한다. - 항목별 10초 내에 적합한 조작이 이루어지지 않을 경우 해당 항목 0점 처리한다. ※ 실격 기준 - 30점 중 12점 미만 득점 시 - 평가관의 실시 지시 후 차량고장 등의 사유 없이 30초를 초과하여 조작 하지 못 할 경우 - 조작 중 평가관이 위험하다고 판단되어 즉시 조작 중단을 지시할 경우

소방사다리차 운용사 실기평가표
응시번호		성 명	(서명)	평 가 관	(서명)

평가관 준비사항 :

------ 특장메인전원은 OFF 상태로 한다.

구 분		내 용	세부 평가항목	배점	감점	득점
고가	유압전환	ο 출발선에서 평가관의 실시 구령에 따라 “실시” 구령 ο 유압펌프 작동 확인 후 “유압펌프 작동” 구령 ο 유압전환밸브 및 UV1 밸브 작동 후 “상부 전환” 구령	- 유압펌프 확인 여부	1
			- 유압전환밸브 조작 여부	1
			- UV1 밸브 조작 여부	2
	승강기	ο “승강기 하강” 구령 후 하강 작동 ο 승강기 하강 완료 후 “하강 완료” 구령 ο 승강기 고정장치 작동 후 “고정장치 작동” 구령	승강기 하강 조작 적정성	1
			승강기 와이어 풀림 여부	2
			- 승강기 고정장치 작동 여부	2
	사다리	ο “사다리 수축” 구령 후 수축 작동 ο 사다리 수축 완료 후 “사다리비출방지장치 작동” 구령 후 작동 ο 사다리 하강하여 지지대에 안착 후 “안착 완료” 구령 ο 작동순서 승강기→사다리→하강→안착 순으로 조작 ο 상부전환 밸브 및 비상차단솔레노이드(UV1)밸브 해제 후 출발선에 정위치 한다.	- 사다리 수축 조작 적정성	1
			- 사다리비출방지장치 조작 여부	2
			- 사다리 지지대 안착 적정성	1
			- 작동순서의 적정성 여부 ※ 작동순서 및 미완료 상태로 조작 진행한 경우 0점 처리하며, 평가 완료 시까지 수정없이 진행하면 실격	2
굴절	유압전환	ο 출발선에서 평가관의 실시 구령에 따라 “실시” 구령 ο 유압펌프 작동 확인 후 “유압펌프 작동” 구령 ο 유압전환밸브 및 UV1 밸브 작동 후 “상부 전환” 구령	- 유압펌프 확인 여부	1
			- 유압전환밸브 조작 여부	1
			- UV1 밸브 조작 여부	2
	굴절붐	ο “메인붐 수축” 구령 후 수축 작동 ο 메인붐 수축 완료 후 “수축 완료”구령 ο “짚붐 하강” 구령 후 하강 작동 ο “하강 완료” 구령 후 굴절붐 하강 작동 ο 굴절붐 지지대에 안착 후 “안착 완료” 구령 ο 작동순서 메인붐 수축→짚붐 하강→굴절붐 하강→안착 순으로 조작	- 메인 붐 작동 적정성 여부	1
			- 짚 붐 작동 적정성 여부 ※ 작동순서 부적정시 실격	1
			- 굴절붐 지지대 안착 적정성	1
	아우트리거	ο 유압전환밸브 작동 후 “하부 전환” 구령 ο 아우트리거 잭 실린더 상승 작동 ο 확장 실린더 수축 작동 후 “수납 완료” 구령 ο 유압전환밸브 수동 상태 해제 ο 유압발전기 수동조작 후 “발전기 작동” 구령 ο 유압발전기 수동해제 ο 유압전환밸브 하부해제 및 비상차단솔레노이드(UV1) 밸브 해제	- 유압전환밸브 조작 여부	1
			- 아우트리거 작동 적정성 여부 ※ 작동순서 부적정시 실격	1
			- 유압전환밸브 조작 여부	1
			- 유압발전기 조작 가능 여부	1
			- 작동순서의 적정성 여부 ※ 작동순서 및 미완료 상태로 조작 진행한 경우 0점 처리하며, 평가 완료 시까지 수정없이 진행하면 실격	2
기타		o 출발선으로 이동 o “소방사다리차 수동 조작 완료” 구령	- 제한 시간 내 완료 여부 ※ 초과 10초당 0.5점 감점	2
소 계				30
※ 감점 기준 - 감점은 각 항목 별 배점 한도 내에서 감점 처리 ※ 실격 기준 - 30점 중 12점 미만 득점 시, 승강기 와이어 과풀림 시, 미완료상태로 평가 종료 시 - 평가관의 실시 지시 후 차량고장 등의 사유 없이 30초를 초과하여 조작 하지 못 할 경우 - 조작 중 평가관이 위험하다고 판단되어 즉시 조작 중단을 지시할 경우 - 평가표에 명시된 항목 순서대로 실시하지 않은 경우

□ 소방사다리차 수동 조작능력 평가[제한시간 13분]