상세기준 개정안 주요내용

구분	주요내용	비고
액화석유가스분야	ㅇ 특정상세기준으로 운영되고 있는 가스누출 확인 퓨즈콕(KGS S AA009) 및 가스누출 확인 배관용 밸브(KGS S AA010)의 유효기간 만료가 도래함에 따라 기존 일반상세기준으로의 통합 <AA337, AA338> ㅇ 가스누출경보차단장치 경보차단 성능 및 경보차단 성능 시험방법 관련 기준 개정 <AA632> - 차단방식에 따라 제어부와 검지부 및 차단부의 단자연결 방식이 상이함으로 이에 따른 경보차단 성능 기준 명확화 ㅇ 옥외용 차단부 표시사항 추가 <AA632> - 옥외에 설치된 차단부의 용도(옥내용, 옥외용) 구분이 어려움에 따라 옥외용 차단부에 스티커를 부착함으로서 용도 확인이 쉽도록 표시사항 추가	AA337 AA338 AA632 총 3종
도시가스분야	ㅇ 배관 직상부에 밸브박스 전위측정용터미널 검지공 등 가스공급시설이 설치된 경우 라인마크로 인정하는 기준 신설 <FS451, FS452, FP451> ㅇ 현장 시공 및 검사업무의 혼선을 방지하기 위해 배관을 지하에 설치하는 경우 매설 용어로 통일(매몰 매설 ￫ 매설) <FS451, FS452, FP451> ㅇ 법 개정에 따른 검사방법 관련 일부 문구 개정 <FS451, FS452, FP451> - 「고압가스안전관리법」에서 상세기준에 대한 사항은 가스안전기술심의위원회 심의대상에서 제외토록 개정(`10.10.13)됨에 따라 현행법에 맞춰 문구 수정 ㅇ 가스차단장치의 개폐작동성능 확인 대상 규정 <FS452> - 정기검사 시 가스공급 등 운영 중에 가스차단장치를 작동시험 하는 경우 비정상 동작으로 인한 공급 중단 우려로 가스차단장치 검사 대상 신설	FP451 FS451 FS452 총 3종