소방청 훈령 제 161호

소방선박 운영･관리 규정에 관한 훈령을 다음과 같이 제정합니다.

2020년 5월 29일

소방청장

소방선박 운영･관리 규정(안)

1. 제정이유

시·도 소방정대 및 수난구조대 소방선박 운영 규정이 달라 소방선박을 안전하고 효율적으로 운영하기 위한 표준기준을 마련하는 것임.

2. 주요내용

가. 제1장 총칙(안 제1조 ～ 제4조)

용어정의, 적용범위, 운영계획 수립에 관한 사항을 규정함

나. 제2장 조직과 임무(안 제5조 ～ 제8조)

사무분장, 자격기준, 소방선박의 임무, 근무방법에 관한 사항을 규정함

다. 제3장 소방선박 운용 및 안전관리에 관한 사항(안 제9조 ～ 제17조)

소방선박의 등록 및 보험 가입, 출동, 개인휴대 안전장비, 입출항 점검, 승무대원의 안전수칙, 접이안시설의 안전관리, 사고 및 보고, 안전설비의 설치, 안전설비 심의회에 관한 사항을 규정함

라. 제4장 교육훈련에 관한 사항(안 제18조)

소방선박 대원 교육훈련 등에 관한 사항을 규정함

마. 제5장 소방선박의 유지·보수에 관한 사항(안 제19조 ～ 제24조)

검사 및 정비계획, 선박 수리, 장비관리 및 기록, 소방선박 폐유 및 폐기물의 처리, 실태점검, 소방선박관리시스템의 운용에 관한 사항을 규정함

바. 제6장 물품관리에 관한 사항(안 제25조 ～ 제26조)

소방선박의 물품관리, 유류관리 등에 관한 사항을 규정함

사. 제7장 임시승전자의 안전관리에 관한 사항(안 제27조 ～ 29조)

승선인원, 임시승선자의 보험가입, 안전요원의 배치에 관한 사항을 규정함

아. 제8장 보칙(안 제30조 ～ 32조)

내구연한, 교체요청 및 존속기한 등에 관한 사항을 규정함

3. 참고사항

가. 관계법령 : 해당사항 없음

나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음

다. 합    의 : 해당기관 없음

라. 기    타 :

소방청 훈령  제 161 호

소방선박 운영･관리 규정안

[시행 2020. 5. 29.] [소방청훈령 제161호, 2020. 5. 29., 제정]

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 「소방기본법」 제3조, 「지방소방기관 설치에 관한 규정」 제8조 및 「119구조·구급에 관한 법률 시행령」 제5조에 의거 설치된 소방정대 및 수난구조대에서 운용중인 소방선박의 효율적인 운용과 안전관리에 관한 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 훈령에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “선박”이란 「선박안전법」 제2조제1호에 의한 수상(水上) 또는 수중(水中)에서 항해용으로 사용하거나 사용될 수 있는 것(선외기를 장착한 것을 포함한다)과 이동식 시추선ㆍ수상호텔 등 부유식 해상구조물을 말한다.

2. “수상”이란 해수면과 내수면을 말한다.

3. “해수면”이란 바다의 수류나 수면을 말한다.

4. “내수면”이란 하천, 댐, 호수, 늪, 저수지, 그 밖에 인공으로 조성된 담수나 기수(汽水)의 수류 또는 수면을 말한다.

5. “소방정대 등”이란 소방본부 또는 소방서 등 설치된 특수구조대, 수난구조대, 안전센터, 소방정대에서 소방선박을 운영하는 곳을 말한다.

6. “소방선박”이란 소방업무 수행을 위하여 운용되는 선박으로 지휘정, 구조정, 소방정, 구조보트 등을 말한다.

가. “소방정”이란 소방정대 등에서 운용중인 선박으로 화재진압을 위한 고정식 소방펌프를 1개 이상 갖춘 20톤 이상의 선박으로 화재ㆍ구조ㆍ구급업무를 수행할 수 있는 소방선박을 말한다.

나. “지휘정”이란 재난현장에서 지휘를 주 임무로 하는 소방선박을 말한다.

다. “구조정”이란 소방정대 등에서 수상에서의 인명구조를 주 임무로 하는 5톤 이상의 소방선박을 말한다.

라. “구조보트 등”이란 소방정, 구조정, 지휘정을 제외한 구조보트, 고속구조보트(25knots 이상), 수상오토바이(제트스키), 고무보트, 공기부양선 등으로 수상에서의 인명구조 임무를 수행하는 선박을 말한다.

7. “선외기(船外機)”라 함은 선박의 선체 외부에 붙일 수 있는 추진기관으로서 선박의 선체로부터 간단한 조작에 의하여 쉽게 떼어낼 수 있는 것을 말한다.

8. “기관”이란 원동기ㆍ동력전달장치ㆍ보일러ㆍ압력용기ㆍ보조기관 등의 설비 및 이들의 제어장치로 구성되는 것을 말한다.

9. “강선”(鋼船)이란 선체의 재질이 철강 또는 철의 합금으로 건조된 선박을 말한다.

10. “F.R.P.선(Fiber Glass Reinforced Plastic 船)”이란 선체의 재질이 유리섬유 강화 플라스틱으로 만들어진 선박을 말한다

11. “선령”(船齡) 이란 선박을 건조하여 준공한 날부터 경과된 연수를 말한다.

12. “승무대원”(乘務隊員) 이란 소방선박에 승선하여 업무를 담당하는 소방정대장 또는 수난구조대장, 항해사, 기관사, 화재ㆍ구조ㆍ구급대원 등의 소방공무원을 말한다.

13. “소방활동 등” 이란 「소방기본법」 제16조 내지 제16조의3, 제17조의 법령에서 정한 활동을 말한다.

14. “해양사고” 란 해양 및 내수면(內水面)에서 발생한 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사고를 말한다.

가. 소방선박의 구조ㆍ설비 또는 운용과 관련하여 사람이 사망 또는 실종되거나 부상을 입은 사고

나. 선박이 충돌ㆍ좌초ㆍ전복ㆍ침몰되거나 선박을 조종할 수 없게 된 사고

15. “임시승선자”란 선박의 항해기간 동안 일시적으로 승선하는 자로서 「선박안전법 시행규칙」 제5조에 해당하는 자를 말한다.

16. “비상부서”란 선박의 운항 중 전 승무대원이 묘박, 입ㆍ출항, 퇴선, 선내화재, 충돌, 좌초, 비상조타, 해양오염(유류유출) 등의 활동 시 각자의 임무별 장소에 배치되는 것을 말한다.

17. “소방선박의 대장”란 소방선박을 운영하는 소방정대, 수난구조대의 대장을 말한다.

18. “정박”란 선박이 닻을 내리고 머물거나 접안시설에 묶여져 있는 것을 말한다.

제3조(적용범위) ① 「지방소방기관 설치에 관한 규정」 제8조에 의거 설치된  소방정대의 소방선박은 이 규정을 따른다.

② 「119구조ㆍ구급에 관한 법률 시행령」 제5조에 의거 설치된 수난구조대의 소방선박은 「특수구조대운영 규정」에서 정한 사항을 제외하고는 이 규정을 따른다.

③ 제1항 및 제2항의 소방정대와 수난구조대의 소방선박을 제외한 구조보트 등은 제6조의 자격기준 및 제9조의 등록 및 보험 규정을 따른다. 다만, 「선박법」 제8조에 따라 등록을 할 수 없는 경우 「수상레저안전법」 제9조에 따라 등록 후 운용할 수 있다.

제4조(운영계획의 수립) ① 소방선박을 보유한 소방본부장은 매년 12월 31일까지 다음 각 호의 사항을 포함하여 다음 해의 소방선박 운영계획을 수립하여 시행하여야 한다.

1. 소방선박의 점검 및 정비에 관한 사항

2. 소방선박 항해사ㆍ기관사 등에 대한 교육 및 훈련에 관한 사항

3. 소방선박 구조ㆍ구급대원에 대한 교육 및 훈련에 관한 사항

4. 소방선박의 물품수급 및 예산집행에 관한 사항

5. 그 밖에 소방선박의 운영에 필요한 사항

② 연간 운영계획에 따라 소방선박을 운영하는 소방본부장은 관할 내 소방선박 운영실적을 매년 1월15일까지 소방청장에게 제출하여야 한다.

제2장 조직과 임무 등

제5조(대원 편성 및 업무 등) ① 소방선박의 대원은 소방공무원으로 구성한다. 다만, 시ㆍ도 여건에 따라 달리 운영할 수 있다.

② 「선박안전법」 제31조의 선장의 권한 및 선박의 전반적인 업무를 총괄ㆍ수행 할 수 있는 별표 2의 선박 관련 자격을 갖춘 자를 소방선박의 대장으로 둘 수 있다.

③ 제2항에 따른 자격자가 없을 경우 선박 관련 지식을 갖춘 자를 소방선박의 대장으로 둘 수 있다. 이 경우, 안전운항에 대한 최종적인 결정은 항해사의 의견을 적극 반영하여 소방선박의 대장이 한다.

④ 소방선박에는 항해부, 기관부 및 화재구조구급부를 두고 운영하고, 별표 1에 따라 업무를 분장하여 각 부장이 업무를 총괄하도록 한다.

⑤ 소방선박의 대장은 제4항의 각 부별 업무, 입ㆍ출항 등의 비상부서 및 기타업무 등을 반영하여 개인별 직무분담을 별지 제1호 서식에 의거 작성 운영한다.

⑥ 소방선박의 대원은 소방선박과 소방차의 업무가 중복되지 않도록 지정·운영하여야 하며, 부득이한 경우 시ㆍ도지사 또는 소방본부장의 재량에 따라 운영을 달리할 수 있다. 다만, 운영을 달리하는 경우 소방차출동으로 인하여 소방선박출동이 지연되지 않도록 조치하여야 한다.

제6조(소방선박 정원 및 자격기준) ① 소방선박 정원은 「소방력 기준에 관한 규칙」 기준을 따른다.

② 소방선박의 임무 및 성능을 고려하여 정원을 조정할 수 있다.

③ 소방선박의 부서별 대원은 별표 2의 자격을 갖추어야 한다.

④ 소방청장 및 소방본부장은 소방선박에 대한 운영실태, 재산 현황, 인원 및 그 밖에 필요한 사항을 관장하는 소속부서를 지정 운영하여야 한다.

제7조(소방선박의 임무) 소방선박의 임무는 다음 각 호와 같다.

1. 화재진압 및 지원

2. 구조ㆍ구급활동 및 지원

3. 소방홍보ㆍ순찰ㆍ안전점검 등 예방활동 및 지원

4. 소방훈련 및 소방안전교육 활동 및 지원

5. 그 밖에 소방청장 또는 소방본부장이 필요하다고 인정하는 업무

제8조(근무방법) ① 소방선박 대원의 근무방법은 「소방공무원 근무규칙」에 따른다.

② 소방선박의 대장은 소방선박의 보안 및 화재예방을 위하여 정박 중 순번을 정하여 순찰을 실시하여야 한다. 다만, 야간에는 소방선박의 계류시설의 여건에 따라 소방선박 또는 계류시설에서 고정근무를 운영 할 수 있다.

③ 소방선박의 대장은 정박 중 선박 내에서 근무자 전원이 근무를 하여야 하는 경우 순번을 정하여 조타실에 근무자를 배치하여야 하며, 근무자는 다음의 사항을 준수하여야 한다.

가. 정박지로 이탈 여부 파악

나. 무선국 청취 및 전달

다. 기타 소방선박 안전을 위한 조치

제3장 소방선박 운용 및 안전관리

제9조(소방선박 등록 및 보험) ① 소방선박은 「선박법」 제8조에 따라 등록 및 등기를 하여야 한다.

② 소방선박의 등록이 완료되면 발급받은 선박국적증서를 소방선박에 보관한다. 다만, 보안 또는 훼손 등이 우려되는 경우 소방본부장 또는 소방관서장이 지정하는 장소에 보관할 수 있다.

③ 모든 소방선박은 선박사고 및 인명사고에 대비하여 다음 각호의 어느 하나의 보험에 가입하여야 한다.

1. 「보험업법」에 따른 보험회사의 보험

2. 「한국지방재정공제회법」에 따라 설립된 한국지방재정공제회의 공제

제10조(출동) ① 소방선박은 관할 119종합상황실의 출동명령에 따라 운항하며, 제7조에서 정하는 업무로 운항 시 출입신고를 생략 할 수 있으나, 관할 지방해양수산청(이하 “관할관청”)에서 요청하는 경우 신고한다.

② 제1항에 따른 출동명령 시 접촉수면 인근의 화재진압 활동의 경우 육상출동보다 소방선박 출동을 우선시한다.

③ 소방선박은 관할 내수면, 「선박안전법」 제8조에 따라 지정받은 항만내의 평수구역 또는 관할 시ㆍ도 소방본부 연안구역 내에서 활동함을 원칙으로 한다.

④ 제3항 이외의 구역을 운항하고자 할 때에는 소방본부장 또는 관할관청에 허가를 받아야 한다. 다만, 제7조 제1호 및 2호에 따른 긴급출동은 관할관청과 사전 협의하여 신속하게 출동할 수 있도록 하여야 한다.

⑤ 소방선박은 기상상태가 다음 각 호에 해당하는 경우 운항을 제한한다.

1. 250톤 미만: 풍랑, 폭풍, 해일주의보 이상

2. 250톤 이상: 풍랑, 폭풍, 해일경보, 태풍주의보 이상

⑥ 소방선박의 대장은 소방선박 운항 또는 정박 중 제5항의 기준 이상으로 예비기상특보 발령 또는 기상악화 발생 시 항해사와 협의하여 임무수행 여부를 결정하여 소방본부장 또는 소방서장에게 보고 후 미리 지정된 안전한 장소로 이동(이하 “피항(避航)”) 하여야 한다.

⑦ 소방선박의 대장은 제6항에 따라 피항하는 경우에는 피항위치에서 출동에 지장이 없도록 조치하여야 한다.

⑧ 기상특보에 따른 이동조치 및 타 관할구역에서의 수색구조 등으로 장시간이 소요되는 업무수행 시에는 소방선박의 안전운항 등을 위하여 소방본부장 또는 소방서장은 교대인력 등 근무인원을 증원하여 편성 운영할 수 있다.

제11조(개인휴대 안전장비 기준) ① 소방관서의 장은 안전사고 방지를 위하여 개인휴대 안전장비 기준 별표 3에 따라 개인휴대 안전장비를 지급하고 항상 사용할 수 있도록 감독하여야 한다.

② 승무대원은 소방공무원 현장소방활동 안전관리에 관한 규정에 따라 안전장비를 정기적으로 점검하고 임무별 개인휴대 안전장비 착용기준 별표 4를 준수하여야 한다.

제12조(입출항점검) ① 승무대원은 제5조제5항의 각 업무에 따라 교대점검 및 장비점검 시 제21조제1항의 점검 실시하여야 하며, 소방선박의 대장 또는 항해사는 출항 전 기상상태, 항로 주변상황, 특기사항 등을 승무대원에게 알린 후 출항하여야 한다.

② 소방선박 항해사 및 기관사는 운항을 마치고 계류장에 정박한 후 선 내ㆍ외 각부에 대한 누수, 누전, 화재예방을 위한 안전점검 및 계류상태 등을 확인한다.

제13조(안전설비 등) ① 소방선박은 안전운항을 위해 「선박안전법」 제26조 내지 제30조에 따라 시설 및 설비 등을 설치하여야 하며,  소방업무 수행을 위해 기본설치 되는 항해통신, 구명설비, 소화설비, 측정장비 및 안전설비 기준은 별표 5 및 별표 6와 같다. 다만, 내수면에서 운항하는 소방선박은 지역특성에 따라 선택 조정 할 수 있다.

② 「선박안전법」 제26조 및 선박소방설기준에 따라 소방설비를 설치하여야 하며, 소방업무 수행을 위해 소방설비 중 소방펌프의 수량 및 용량, 방수포 수량, 폼용량, 특장품에 대한 기준은 별표 7와 같다.

③ 소방정대 등은「구급장비 보유기준」제2조의 별표1에 따른 구급장비를 보유하여야 한다.

④ 소방정대 등은 구조업무를 수행하기 위해서는 「구조장비 보유기준」의 수난구조대 구조장비를 보유하여야 하며, 별표 8의 구조장비의 장비를 상시 적재하여 운영하여 한다.

제14조(안전설비 등 심의회) ① 소방선박의 안전운항 및 선박에 대한 기술적 검토를 위하여 소방기관에서는 안전설비심의회를 운영할 수 있다.

② 제1항에 따른 심의위원회는 위원장 1명, 위원 5명으로 구성한다.

③ 심의회의 위원장은 소방선박업무부서의 장이 되며, 위원은 외부위원을 3명이상으로 다음의 각호의 어느 하나에 해당하는 사람 중에 임명한다.

1. 설치하려는 장비와 관련된 자격을 소지한 사람 또는 관련 업무 경험이 풍부한 사람

2. 「고등교육법」 제2조 각 호의 학교에서 소방 또는 선박관련 교육 또는 연구에 5년 이상 종사한 사람

3. 국가 및 지방자치단체에서 선박의 항해사 또는 기관사로 5년 이상 종사한 사람

4. 소방공무원 중 해기사(항해ㆍ기관)면허를 소지하고 관련업무를 5년 이상 종사한 사람

5. 소방공무원으로 3년 이상 근무 중인 사람으로 소방기관의 장이 자격이 있다고 인정하는 사람

6. 그 밖의 제1호부터 제4호까지의 사람과 동등 이상의 자격이 있다고 소방기관의 장이 인정하는 사람

④ 심의회의 기능은 다음과 같다.

1. 안전설비 등을 추가 설치

2. 선박 건조 설계 시 주요장비의 선정

3. 선박의 주요장비의 변경

4. 선박의 내구연한의 연장

5. 기타 선박 안전사항에 관련하여 소방본부장이 필요하다고 인정하는 경우

⑤ 심의회에는 제4항의 사항이 발생하였을 경우 위원장이 소집ㆍ운영하며, 안건이 경미하거나 긴급을 요하는 경우에는 서면으로 심의ㆍ의결 할 수 있다.

제15조(안전수칙) 승무대원은 별표 9에 따른 안전수칙을 준수하여야 한다.

제16조(접안시설의 안전관리) ① 소방본부장은 소방선박의 안전한 접이안, 신속한 환자이송 등을 위하여 관할 항해구역 내 접안시설 현황을 월1회 현지조사를 실시하고 별지 제2호 서식에 의거 현황을 관리하여야 한다. 다만, 소방서에 설치된 소방선박의 현지조사는 관할 소방서 지역 내 조사대상만 실시한다.

② 접안시설의 조사 및 현황관리 대상은 다음 각호와 같다.

1. 항만법에 따른 무역항

2. 항만법에 따른 연안항

3. 무역항, 연안항을 제외한 포구시설

4. 내수면 접안시설(내수면 소방선박에 한함)

5. 그 밖에 시ㆍ도에서 관리가 필요하다고 판단한 대상

③ 현지조사는 소방선박 접ㆍ이안 사항 및 조석에 따른 승ㆍ하선 가능 여부 등을 포함하여 실시하여야 하며, 소방안전관리에 필요한 개선사항은 관할 기관 또는 단체와 협의하여야 한다.

④ 접안시설 안전관리를 위해 관리대상을 정하여 매일 1회 이상 순찰을 실시 하여야 한다.

제17조(사고조사 및 보고) ① 소방선박의 대장은 소방선박 운항 중 해양사고가 발생하였을 경우에는 「소방장비관리법」 제34조제2항에 준하여 즉시 다음 각 호의 사항을 소방본부장 및 소방서장에게 보고하여야 한다.

1. 사고 일시

2. 사고장소 및 위치(경위도)

3. 사고 경위

4. 사고 내용

5. 사고 시 승무대원수 등 승선자명단

6. 사고 조치계획

7. 사고 부분 사진 등 그 밖의 참고사항

② 소방본부장 또는 소방서장은 제1항에 따른 사고보고를 받은 때에는 즉시 소방청장에게 보고하여야 한다.

③ 소방청장은 제2항에 따라 소방기관의 장으로부터 보고받은 사고에 대하여 사고원인 등을 조사할 수 있다. 이 경우 소방청장은 소속 공무원 및 외부 전문가 등이 참여하는 자체 사고조사단(이하 “조사단”이라 한다)을 구성ㆍ운영할 수 있다.

④ 조사단은 단장 1명을 포함하여 5명 이내의 단원으로 구성한다.

⑤ 조사단의 단원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사람 중에서 소방청장이 임명하거나 위촉하고, 단장은 단원 중에서 소방청장이 임명하거나 위촉한다.

1. 본부 또는 소방청 소방선박 업무 담당과장

2. 소방선박 담당계장

3. 3급이상 해기사면허 소지자 중 소방위 이상 소방공무원

4. 소방선박 관련 분야에 관한 전문지식과 경험이 풍부한 사람으로서 소방청장이 전문성을 갖추고 있다고 인정하는 사람

⑥ 조사단은 사고 관련 자료 수집, 현장조사, 운용자조사 등을 실시한다. 단, 현장조사 시 수사기관의 수사로 인하여 출입을 제한하는 경우 수사기관과 협조하여 실시한다.

⑦ 조사단은 자료수집 및 현장조사 실시 후 조사결과보고서를 소방청장에게 제출하여야 하며, 보고서에는 유사 사고의 재발 방지를 위한 필요사항이 포함되어야 한다.

제4장 교육훈련

제18조(소방선박의 교육훈련) ① 소방청장 또는 소방본부장은 소방선박의 승무대원의 업무의 수행 능력 향상과 소방선박의 안전운항을 위하여 별표 10, 별표11, 별표 12를 포함하는 교육훈련을 하여야 한다.

② 승무대원에 대한 교육은 화재ㆍ구조ㆍ구급 업무의 수행을 위한 소방교육과 소방선박 운용에 필요한 실무교육으로 구분한다.

③ 소방교육은 소방교육기관 또는 외부기관에서 실시한다.

④ 실무교육은 소방선박 운용에 필요한 교육으로서 소방정대 및 수난구조대 내에서 실시하는 별표 10의 자체교육, 소방교육기관 및 외부기관에서 실시하는 별표 11의 전문교육으로 구분하여 실시한다.

⑤ 소방기관의 장은 신규승무대원에 대하여 소방선박 안전관리 및 운용에 대한 교육을 실시하여야 하며, 배치 후 3개월 이내에 「선원법 시행규칙」 제57조의 기초안전교육을 이수하도록 하여야 한다. 다만, 5년 이내에 「선원법 시행규칙」 제57조의 기초 또는 상급안전교육 이수자는 제외한다.

⑥ 승무대원은 「소방공무원 근무규칙」의 일과표에 따라 매일 훈련을 실시하며, 별표 12의 훈련 종목을 포함하여 매월 훈련계획을 수립하여 실시한다.

⑦ 소방선박 구조대원 및 구급대원은 「119구조ㆍ구급에 관한 법률 시행규칙」 제24조 또는 제26조에 따라 분야별 교육훈련 받아야 하며, 항해ㆍ기관사 중 구조대원 또는 구급대원으로 보직을 부여받은 사람은 동 시행규칙에 따라 분야별 교육훈련을 받아야 한다.

⑧ 소방선박의 대장은 전문교육 및 훈련에 대한 실적을 관리하고 분기별로 소방본부장에게 보고하여야 한다.

제5장 소방선박의 유지ㆍ보수

제19조(검사 및 정비계획) ① 소방본부장은 제4조에서 정하는 관리운용계획에 소방선박의 연간 검사 및 정비계획을 포함시켜 필요한 경비를 다음연도 예산에 반영하여야 한다.

② 소방선박의 안전운항을 위하여 선박안전법에 따라 정기검사와 중간검사를 실시한다. 다만, 선박 건조 및 변경 등으로 선박안전법에 따라 추가 검사를 실시할 수 있다.

③ 정기검사는 「선박안전법」 제8조 및 동법 시행규칙 제12조에 따라 실시하며, 중간검사는 「선박안전법」 제9조 및 동법 시행규칙 제19조에 따라 실시한다.

④ 소방선박의 대장은 정기검사 및 중간검사일을 기준으로 3개월 이전 회계부서로 검사요청을 할 수 있다.

⑤ 검사요청을 받은 회계부서의 장은 특별한 사정이 없는 한 정기검사 및 중간검사일 도래 이전에 검사를 완료할 수 있어야 한다.

제20조(소방선박의 수리) ① 소방선박의 대장은 선박의 안전성 확보, 내구연한 연장 및 운영 효율의 향상을 위하여 필요한 경우에 다음의 수리를 실시한다.

1. 정기수리 : 선박검사 지정일 중에 검사의 목적을 달성하기 위하여 행하는 수리

2. 자체수리 : 항해사 또는 기관사가 소방선박에서 보유 예비품 또는 장비를 가지고 실시하는 단순교환 등의 경미한 수리

3. 일반수리 : 정기수리 및 자체 수리에 해당하지 않는 모든 수리로 업체에서 행하는 수리

② 자체수리 및 일반수리가 요구되는 고장이 발행한 경우 「소방장비관리법 시행규칙」 제19조에 따라 별지 제9호 서식에 의거 고장 발생 보고를 하여야 한다.

③ 소방본부장 또는 소방서장은 고장 발생 보고를 받은 때에는 이를 검토하여 운항에 지장이 없도록 필요한 조치를 취하여야 한다.

④ 소방선박의 수리 시 소방선박의 대장과 각 부서장은 해당 분야 정비감독관이 되어 수리 진행을 감독하여야 하며 수리에 대하여 책임을 진다.

⑤ 소방선박의 정기 및 중간검사에 따른 정기수리 시에는 해당 소방선박의 항해사, 기관사는 지정된 장소에서 상주하하여 정기수리가 종료할 때까지 정기수리를 지휘ㆍ감독 하야여 하며, 지정된 장소의 운영은 정기수리 계획에 포함되어야 한다.

⑥ 감독자는 수리가 완료되면 장비에 대하여 시운전을 실시한 후 시운전상태가 불량할 경우 재정비를 명령하여야 한다.

제21조(장비관리 및 기록) ① 승무대원은 다음의 항목을 별지 제3호 내지 제4호 서식에 따라 일일점검, 주간검검을 실시하고 점검결과를 기록ㆍ관리하여야 하며, 점검 결과 이상이 있을 경우 제20조에 따라 수리하여야 한다.

1. 주기관 및 기관 보조기기, 조타기, 항해등, 레이다ㆍGPS(위성항법장치)ㆍAIS(선박자동식별장치) 등 항해장비, 통신기 등은 작동시켜 이상 유무

2. 연료 및 윤활유 보유량, 청수량 등 운항중 필요한 보급자원의 확인

3. 주기 및 보기를 정상 회전수까지 올려 기관의 가동상태를 점검

4. 각종계기의 작동상태, 연료유ㆍ윤활유ㆍ냉각수의 온도, 압력을 확인

5. 선체도장상태, 해도, GPS 및 예상항로 확인, 기상상태 파악

6. 계류시설 및 계류 상태 확인 후 안전조치

② 제13조 제1항 별표5의 설비는 별지 제11호 서식의 소방선박장비관리대장에 기록하여  정비이력 등을 관리하여 차기 정비의 근거로 활용하여야 하며, 설비의 가까운 장소에 사용법 등을 개시하여 비상시 누구나 작동이 가능도록 하여야 한다.

③ 제13조 제1항 별표5의 설비 중 정비가 가능한 설비는 정비매뉴얼을 작성하여 활용하고, 작성된 매뉴얼은 선내와 사무실에 각 1부씩 비치한다.

④ 항해ㆍ갑판ㆍ소방ㆍ기관 등의 주요장비는 별표 13에 따라 주기적으로 정비하여 정상 작동하도록 유지ㆍ관리 되어야 한다.

제22조(소방선박 폐유 및 폐기물의 처리) ① 소방선박에서 발생된 폐유 등은 소방선박 별로 별지 제5호 서식의 폐유 및 폐기물 처리 기록부에 기록ㆍ관리하여야 한다.

② 수거된 폐유 등을 해양환경관리공단 또는 청소업체에게 인계할 때에는 「해양환경관리법 시행규칙」 제21조제2항에 따라 오염물질수거확인증을 받아 선내에 갖춰두어야 한다.

③ 제2항의 오염물질수거확인증은 「해양환경관리법 시행규칙」 제39조에 따라 작성한 날부터 3년 동안 보관하여야 한다.

제23조(실태점검) ① 소방청장 또는 소방본부장은 소방선박에 대하여 연 1회 이상 관리실태를 점검을 실시 할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의한 실태점검은 선박관리 및 운항사항, 승무대원 복무, 안전관리, 선박정비, 교육훈련, 소방선박관리시스템 운영 등 소방선박 관리ㆍ운영 업무전반에 대하여 실시한다

제24조(소방선박관리시스템의 운용) ① 소방청장 또는 소방본부장은 소방선박 출동현황, 위치, 관리 및 운용상황, 통계 등을 체계적으로 관리하기 위하여 소방선박관리시스템을 운영할 수 있다.

② 소방선박의 대장은 별지 제3호, 제4호, 제6호 내지 제11호 서식과 관련된 내용 및 그 밖의 주요 사항에 대하여 소방선박관리시스템에 입력하고 필요한 경우 부서장 등의 결재를 받아야 한다. 다만, 소방선박관리시스템 개발 전까지 소방장비관리시스템으로 운영할 수 있다.

제6장 물품 관리

제25조 (물품 관리) ① 소방본부장 또는 소방서장은 소방선박의 운용과 정비유지에 소요되는 물품에 대한 연간 및 분기별 소요량을 산정하여 물품수급계획을 수립하여야 한다.

② 소방본부장 또는 소방서장은 제1항에 따라 산정된 물품을 운항에 차질이 없도록 적기에 구매하여 지급한다.

③ 소방선박의 대장은 지급받은 물품에 대하여 「물품관리법」 제15조 내지 제44조 및 「소방장비관리법」 제22조 내지 제28조에 의거 관리 한다.

제26조 (유류관리) ① 소방본부장 또는 소방서장은 소방선박의 연간계획에 의한 운항계획 시간과 기관형별 유류 소모기준에 근거하여 필요한 연간 유류 소요량을 산출하고 이를 확보하여야 하다.

② 제1항 연료유 및 윤활유의 소요량은 기관 제작회사가 정한 기준을 적용한다.

③ 유류수급의 검수자는 기관장 또는 기관사가 하며, 확인자는 소방선박의 대장이 한다.

④ 연료 수급 시 기관장은 반드시 1명 이상의 안전요원을 배치할 수 있으며, 방재물품을 반드시 비치하여 한다.

제7장  임시승선자 안전관리

제27조(최대승선인원) ① 소방관서장은 「선박안전법 시행규칙」 제18조에 따라 임시승선자의 최대 승선인원을 제한하여야 한다.

② 제1항의 최대 승선인원은 「선박안전법 시행규칙」 및 선박검사증서의 최대승선인원을 초과한 인원은 승선할 수 없다.

③ 소방선박의 대장은 안전사고 방지를 위해 어린이 등 미성년자의 동승 운항을 원칙적으로 제한하여야 한다.

제28조(보험가입 권고) 소방관서장은 소방선박체험 등 임시승선을 요청하는 기관 등에 소방선박 운항 중 안전사고 발생에 대비한 보험가입을 권고하여야 한다.

제29조(안전요원 배치) 소방관서장은 임시승선자 규모에 따라 안전요원을 적정히 배치하여야 하며, 임시승선자의 승ㆍ하선 시와 운항 중에 안전사고가 발생하지 않도록 안전관리에 최선을 다하여야 한다.

제8장  보칙

제30조(내구연한) ① 소방정, 구조정, 지휘정, 구조보트 등의 내구연한은 다음과 같다.

1. 소방정, 구조정, 지휘정 : 강선 20년, FRP선 15년

2. 구조보트 등 :「소방장비 분류 및 내용연수에 관한 규정」에 따라 구조장비 중 인명구조 및 안전장비의 내용연수 기준을 따름

② 제1항에도 불구하고 선박검사기관에서 안전검사를 시행한 결과에 따라 검사유효기간까지 내구연한을 연장할 수 있으며, 내구연한의 연장 기간이 최초 연장기간부터 합산하여 5년을 초과 할 때는 심의회를 거쳐 5년이내의 기간을 정하여 연장할 수 있다. 단, 안전검사 및 심의회에 따른 연장기간의 합산기간은 10년을 초과하지 않아야 한다.

제31조(소방선박교체 등) ① 소방선박을 운영하는 부서의 장은 제30조에도 불구하고 다음 각 호의 사유로 임무수행이 곤란하거나 안전도가 현저하게 낮아 소방선박을 계속 사용하는 것이 부적합 하다고 판단되는 때에는 소방본부장 또는 소방서장에게 해당 소방선박의 교체를 요청할 수 있다.

1. 선박검사기관에서 안전검사를 실시한 결과 선체의 경도(硬度) 등이 해양수산부에서 고시한 「강화플라스틱(FRP)선의 구조기준」, 「고속선 기준」 및 「강선의 구조기준」 이하로 판정되어 안전사고 위험성이 높은 경우

2. 주기관, 추진장치 등 주요장비의 내구성이 한계에 도달하여 노후부품 교체 등 계속 사용 목적으로 수리하는 것이 비경제적인 경우

3. 소방선박 운용 중 중대한 손상이 발생하여 계속 사용이 불가능한 경우

② 소방본부장 또는 소방서장은 제1항의 교체요청을 검토하여 교체하는 것이 필요하다고 인정되는 경우「공유재산 및 물품관리법」제11조에 따라 용도폐지 또는 용도 변경 할 수 있다.

제32조(유효기간) 이 훈령은 「훈령‧예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령을 발령한 후의 법령이나 현실 여건의 변화 등을 검토하여야 하는 2022년 12월 31일까지 효력을 가진다.

부      칙

이 규칙은 발령일에 시행한다. 다만, 제13조제1항 및 제2항은 이규칙 시행일 이전에 건조된 소방선박에 대하여는 소방선박의 선령, 규모, 제약 등에 따라 적용하지 아니할 수 있다.

[별표1]

부서별 업무내용

구 분	업 무 내 용
항해부	항해사는 다음의 업무를 분장한다. 1. 항해계획 및 입출항 정보에 관한 사항 2. 기상정보 및 해도 등 관리에 관한 사항 3. 항해 및 통신장비 점검 및 유지관리에 관한 사항 4. 소방선박 항해 관련 검사 및 정비에 관한 사항 5. 접이안 훈련 및 항해 관련 훈련 계획 수립 및 운영 6. 항해일지, 항해기록의 관리 유지에 관한 사항 등
기관부	기관사는 다음의 업무를 분장한다. 1. 기관실 내 주요 장비 점검 및 운영 2. 소방선박 기관 관련 검사 및 정비에 관한 사항 3. 소방선박 장비 수급 및 관리에 관한 사항 4. 소방선박 연료수급에 관한 사항 6. 소방선박 기관일지 및 장비운영 일지 관리 유지 7. 소방선박 기관 관련 교육훈련에 관한 사항 등
화재구조구급	화재구조구급대원은 다음의 업무를 분장한다. 1. 인명구조․응급환자 이송 및 화재진압에 관한 사항 2. 화재진압･구조․구급장비의 유지관리에 관한 사항 3. 화재･구조․구급활동 교육훈련에 관한 사항 4. 구조․구급․화재진압 활동 기록관리에 관한 사항 5. 입·출항 시 선수·미 계류작업 등

[별표2]

소방선박 승선을 위한 자격기준

구 분		자격 기준
		총톤수
		25톤미만	25톤이상 50톤미만	50톤 이상 100톤미만	100톤이상
		주기관 출력
		750KW 미만	750KW이상 1500KW미만	1500KW이상 3000KW미만	3000KW이상
대장		6급 항해사 또는 6급 기관사 이상으로 소방정대 또는 수난구조대 외의 외근부서 3년 이상	5급 항해사 또는 5급 기관사 이상으로 소방정대 또는 수난구조대 외의 외근부서 3년 이상	4급 항해사 또는 4급 기관사 이상으로 소방정대 또는 수난구조대 외의 외근부서 3년 이상	3급 항해사 또는 3급 기관사 이상으로 소방정대 또는 수난구조대 외의 외근부서 3년 이상
항해부	선장	6급 항해사 이상 및 4급이상의 통신사 면허	5급 항해사 이상 및 4급이상의 통신사 면허	5급 항해사 이상 및 4급이상의 통신사 면허	5급 항해사 이상 및 4급이상의 통신사 면허
	항해사		6급 항해사 이상 및 4급이상의 통신사 면허	6급 항해사 이상 및 4급이상의 통신사 면허	6급 항해사 이상 및 4급이상의 통신사 면허
기관부	기관장	6급 기관사 이상	5급 기관사 이상	4급 기관사 이상	3급 기관사 이상
	기관사		6급 기관사 이상	5급 기관사 이상	4급 기관사 이상
화재 구조 구급	진압
	구급	119구조･구급에 관한 법률 시행령 제11조에 따른 구급대원
	구조	119구조･구급에 관한 법률 시행령 제6조에 따른 구조대원

※ 1. 다만, 항해사, 기관사는 안전운항을 위하여 해당 자격 이상을 취득하고 2년 이상의 승선경력이 있어야 한다.

2. 내수면에서만 운항하는 선박 중 무선통신설비를 설치하지 않은 선박에 대하여는 전파전자기능사 자격기준은 적용되지 않는다.

3. 선박직원법의 적용대상이 아닌 5톤 미만 선박의 자격기준은 소형선박조종사로 한다.

[별표3]

소방선박(수난구조 및 소방정대)대원 개인휴대 안전장비 보유기준

●필수 / ○선택

연번	장 비 명		수량	항해사	기관사	구조대원	구급대원	비고
계	26종		32	13(6)	13(6)	16(8)	18(7)
1	개인 위치확인 신호기		1	●	●	●	●
2	선박용 구명동의		1	●	●	●	●
3	비상탈출 호흡장비		1	●	●	●	●
4	방수복		1	●	●	●	●
5	구조·안전장갑		2	●	●	●	●	중복
6	구조·구급·안전화		1	●	●	●	●	중복
7	구조·안전헬멧		1	●	●	●	●	중복
8	방독마스크		1	●	●	◌	◌
9	안전벨트(전신형 또는 하반신형)		1			●	●	중복
10	카라비너		2	●	●	●	●	중복
11	개인로프		1	●	●	●	●	중복
12	관절보호대 세트		1			◌	◌	중복
13	잠수복		1	○	○	●	●
14	허리보호대		1				●	중복
15	다기능조끼		1				●	중복
16	다목적칼		1			○	○	중복
17	개인장비 보관가방		1	●	●	●	●	중복
18	도끼		1			○		중복
19	소방장비 관리법 시행규칙 별표2 보유장비	안전안경	1	●	●	●	●	중복
20		개인랜턴	1	●	●	●	●	중복
21		공기호흡기	1	●	●	●	●	중복
22		방화복	2	●	●	●	●	중복
23		안전모	1	●	●	●	●
24		보호장갑	2	●	●	●	●
25		안전화	2	●	●	●	●
26		방화두건	2	●	●	●	●	중복

※ 참고 1. 구조대원 및 구급대원은 구조장비 보유기준 별표 2, 구급장비 기준 별표 1과 별표 2의 기준과 중복 또는 미표시된 장비는 구조장비 보유기준 또는 구급장비 보유기준을 따른다.

2. 방수복은 수상에서의 체온저하를 목적으로 하는 것으로 잠수복으로 대체 가능

[별표4]

소방선박(수난구조 및 소방정대)대원 개인휴대 안전장비 착용기준

임무구분	휴대 안전장비 기준						비고
	공통항목	구조·구급	항해사	기관사	구조대원	구급대원
화재진압	개인위치확인신호기 구명조끼 비상탈출호흡장비 개인랜턴 안전모 안전장갑		방독마스크 카라비너 개인로프 안전화	방독마스크 카라비너 개인로프 안전화	공기호흡기 방화복 방화두건 카라비너 개인로프 안전화	구급화 보호안경 허리보호대 다기능조끼
인명구조	개인위치확인신호기 구명조끼 비상탈출호흡장비 안전장갑	카라비너 개인로프 안전벨트 관절보호대 개인랜턴	안전모 안전화	안전모 보호안경 안전화	구조헬멧 구조화 잠수복	안전모 구급화 보호안경 허리보호대 다기능조끼
구급활동	개인위치확인신호기 구명조끼 비상탈출호흡장비 안전장갑	카라비너 개인로프 안전벨트 개인랜턴	안전모 안전화	안전모 보호안경 안전화	구조헬멧 구조화	안전모 구급화 보호안경 허리보호대 다기능조끼

※ 안전벨트와 구급대원 다기능 조끼는 겸용으로 사용 할 수 있음

※ 재난현장 상황에 따라 지휘관 및 안전점검관은 안전장비를 추가하거나 제외할 수 있음

[별표5]

항해통신장비 등에 대한 기준

구분	장비명	소방정(20톤 이상)			구조정 (5이상~ 20톤미만)	지휘정	구조보트 등 (5톤미만)
		1~3등급	4등급	5등급
항해 통신 설비	RADAR(ARPA)	●	●	●	●	●	○
	GPS(위성항법장치)	●	●	●	●	●	○
	자이로컴퍼스(GPS컴퍼스)	●	●	●	○	○
	마그네틱컴퍼스	●	●	●	●	●	○
	전자해도	●	○	○
	오토 파일럿 (NFU 포함)	●	○
	VHF-DSC	●	●	●	●	○	○
	UHF (소방무전)	●	●	●	●	○	○
	A.I.S.	●	●	●	●	○	○
	수심측정기	●	●	●	●	○
	V.D.R.	○	○	○	○	○
	위성통신용 전화	○	○
구명 설비	E.P.I.R.B.	●	●	●	○	○
	구명뗏목	●	●	●	○	○
	써치라이트	●	●	●	●	○	○
	적외선 카메라	●	●	●	●	●	○
기타 설비	경광등	●	●	●	●	○	○
	싸이렌	●	●	●	●	○	○
	CCTV	●	●	●	●	○
	크레인	●	●	●
	재난영상전송장치	○	○	○	○	○	○
소화 설비	소화기	●	●	●	○	○	○
	ISC 육상용	●	●	●	○
	소방펌프	●	●	●	○
	방수포	●	●	●	○
	슬라이딩 방수탑	○
	폼 소화장치	●	●	●
	줄사다리	●	●	●
	경량사다리	●	●	●	○
	라이트 라인	●	●	●	●	○	○
	드론	○	○	○	○	○
	대용량방사포	○
측정 장비	가스측정장비	●	●	●	○

● 필수장비 / ○ 선택장비

[별표6]

안전 장비 설치 기준

순번	장비명	소방정(20톤 이상)			구조정 (5톤 이상)		지휘정	구조보트 등 (5톤 미만)
		1~3 등급	4등급	5등급	20톤 이상이고 전장 15m 이상	5톤이상 20톤미만 전장 9m 이상
1	구명조끼(1)	최대승선정원의 120% 이상(이중 20% 이상은 어린이용)
2	줄사다리	○*	○	○	○	○	-	-
3	구명로프(2)	4	4	4	2	2	2	1
4	구명부환	12	10	8	6	4	2	1
5	핸드레일	○	○	○	○	-	-	-
6	스톰레일(3)	-	-	-	-	○	○	○
7	사이렌(4)	○	○	○	○	○	○	○
8	자기점화등(5)	2	2	2	1	1	1	1
9	로켓낙하산신호(6)	4	4	4	2	2	2	2
10	소화기(7)	12	10	8	6	4	2	1

(1) 구명조끼:  IMO 성능레벨 150이상의 등급(SOLAS 등급)일 것

(2) 구명로프는 직경 10mm이상, 길이 30m 이상일 것

(3) 스톰레일: 황천 항해 등으로 심한 선체 횡요 시에 선박에서 이동·피난 할 수 있게 하는 소형 선박용 핸드 레일

(4) 사이렌은 외부방송 기능을 포함한 것으로 설치할 것

(5) 자기점화등 : 야간용 신호장비로 수면에 투하하면 자동으로 점멸 되어 시각적 구조신호를 2시간 이상 발생시키는 장치

(6) 로켓낙하산신호 : 야간용 신호장비로 로켓작용에 의하여 공중에 상승하여 낙하하면서 붉은색의 불꽃을 40초 이상 발생

(7) 소화기는 휴대식소화기(6.8킬로 이상)을 말하며, 휴대식소화기 1개는 간이식 소화기(3.3kg) 2개로 대체 가능(소화기 수량은 최소한의 수량을 의미하므로, 충분한 수 이상의 소화기를 비치하도록 할 것)

* “○”는 비치여부 임

[별표7]

소방펌프 등 소방시설 기준

소방정 등급	방수포 갯수	펌프수	펌프별 방수용량 (L/min)	수평 방수 거리	폼소화약제 보유량	특장품	대응선박 규모 (참고)
5등급	2개	1개	500 ～ 3,000	30m 이하	50L ～ 200L
							선내진입 방수 : 30톤 이하
4등급	2～4개	2개	3,000 ～ 10,000	30m～ 50m	200L 이상	원격 방수포(1)	원격방수 : 1000톤 이하
							선내진입 방수 : 5000톤 이하
3등급	2～4개	2개 이상	10,000 ～ 40,000	50m～ 80m	1000L 이상	워터커튼(2) 원격 방수포	원격방수 : 제한 없음
							선내진입 방수 : 50000톤 이하
2등급	4개 이상	2개 이상	40,000 ～ 120,000	80m～ 120m	2000L 이상	워터커튼, 양압장치(3), 원격 방수포	원격방수 : 제한 없음
							선내진입 방수 : 제한 없음
1등급	4개 이상	2개 이상	120,000 이상	120m 이상	4000L 이상	워터커튼, 양압장치, DP(4), 원격 방수포	원격방수 : 제한 없음
							선내진입 방수 : 제한 없음

(1) 원격방수포 조작 시스템 : 선박에 설치되어 있는 방수포를 현장이 아닌 선내에 설치된 위치에서 원격 조작하여 방수할 수 있는 시스템

(2) 워터커튼 : 소방정이 화재선박에 접근할 때 강한 열기로 인하여 대원 및 소방정을 보호할 수 있도록 소방정 선체에 설치된 물 분무 시스템

(3) 조타실 양압장치 : 화재선박에서 발생한 농연이 소방정 선내로 진입하는 것을 차단하는 양압 장치

(4) D.P. SYSTEM(Dynamic positioning system) : 장시간에 걸친 해상 구조 활동과 선박 화재 진압을 위한 방수 시 선체의 침로와 위치가 변하지 않도록 자세를 제어해 주는 장치

[별표8]

용도별	장비명			내 용	내용 년수	소방선박
						5톤미만	5톤이상
						필수적재	필수적재
수중구조용장비	잠수 호흡기 세트	레귤레이터		내용 : 1단 고압조정기, 밸런스타입(다이아프램, 피스톤), 부력조절기, 주호흡기, 보조호흡기, 게이지, 드라이슈트 등 연결 가능 구조, 동계용 키트 포함	5	2	4
		주호흡기		내용 : 동계용 키트 포함	5	2	4
		보조호흡기		내용 : 밸런스타입, 동계용 키트 포함	5	2	4
		각종 게이지		종류 : 아날로그형, 디지털(컴퓨터)게이지	5	2	4
	부력조절기			내용 : 과압력 발생시 자동․수동압력 제거 기능 보유, 스쿠버 공기통과 결합 가능	5	2	4
	스쿠버핀			종류 : 밴드형, 수중구조형 등	소모품	2	4
	중량벨트			1세트 : 세트 당 중량은 16㎏ 이내 구성:다양한무게(1㎏,2㎏,5㎏)웨이트보유	소모품	2	4
	수경			내용 : 렌즈는 안전강화유리류 재질:크리스탈실린콘류	소모품	2	4
	건식잠수복			내용 : 내수압 40m 이상 구성:내피,양말,두건,발목벨트등	소모품	2	4
	습식잠수복			내용 : 원단두께 5㎜이상 원피스, 두건 포함 (색상코드 #FFC31E)	소모품	2	4
	수중칼			내용 : 로프나 그물 등을 절단할 수 있는 기능 보유, 녹방지 성능 보유	소모품	2	4
	수중조명등			내용 : 방수수심 50m이상, 배터리소모품(교환주기 2년)	3	2	4
	장비보관용가방			내용 : 하드케이스	소모품	2	4
	스쿠버공기통			내용 : 국제공인 규격품	15	4	8
	수심측정기			내용 : 방수 50m, 측정범위 0.6~50m 이상	10	1	1
	수난구조로프			내용 : 수중 수상구조시 견인, 인양등에 필요한 로프(11mm 및 로프백)	소모품	4	6
	잠수화			내용 : 하절기(두께 3~5㎜)	소모품	2	4
	잠수장갑			내용 : 하절기(두께 3~5㎜)	소모품	2	4
	마커부이(SMB)			내용 : 핑거릴(30M이상), 프라이머리 릴(120M이상), SMB(크기별,색깔별각각)	소모품	2	4
	긴급잠수장비			내용 : 일체형시스템으로 신속한 잠수를 할 수 있는 장비	5	2	2
	비상수중호흡기			내용 : 용량 30Cu.ft 이하, 비상용보조호흡기 포함		정원	정원
	수중 메모판			내용 : 방수 재질		2	4
수상구조용장비	구명자켓			구성 : 2중 안전잠금장치, 원터치버클, 다리연결끈 내용:부력80㎏이상	10	2	4
	스킨핀			내용 : 신발형, 수상구조용	소모품	2	4
	스노클			내용 : 퍼지밸브 장착형, 수경스트랩과 결합용이 구조	소모품	2	4
	구조헬멧			구성 : 헬멧본체, 헤드랜턴 장착장비 포함	5	2	4
	수난 구조용튜브			구성 : 구조자용어깨끈, 구조용견인끈 (길이 180㎝) 등 내용:인장강도360㎏(부력이좋은폼재질등사용)	5	2	4
	수난용 들것			인증 : UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용:육상겸용, 부력재 탈·부착식, 항공구조연결끈등	10	2	4
	카라 비너 (카라비너세트)		0형 잠금형	인증 : UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용:종방향26KN이상,키락방식	소모품	20	30
			D형 잠금형	인증 : UIAA/CE/EU/NFPA 단수인증 내용:종방향30KN이상,키락방식	소모품	10	10
	사체낭			내용 : 방수처리및내부가 보이지 않는 재질,인적사항 기록가능,운반용손잡이 등	소모품	1	2
	구조작업용 공구세트			구성 : 드라이버 외 100종 이상 (내전공구세트 포함)	5	1	1
	수중리프트백(수중부양백)			내용 : 인양능력 250㎏ 이상	6	1	2
	분리형 장대세트			1세트 : 3m, 7m 내용:갈고리형	10	1	1

구조장비 적재 기준

※ 단, 기온, 구조적 여건, 여러대의 출동선박 보유 등으로 적재가 불가능할 경우 임무 성격에 따라 출동 시 선택하여 적재할 수 있다.

[별표9]

안전운항 수칙

1. 기상자료에 대한 안전수칙은 다음 각 호와 같다.

가. 소방선박 운항에 필요한 기상 실황 및 예보·특보 등은 기상관서에서 제공하는 가장 새로운 자료를 적용하여야 한다.

나. 운항 전 기상을 파악하여 안전운항을 할 수 있도록 하여야 한다.

2. 운항 중 주의사항은 다음 각 호와 같다.

가. 조타실에서는 항시 정숙하여야 하며, 견시를 철저히 하여 다른 선박이 접근하는지 여부를 계속 감시한다.

나. 항법관계를 잘 판단하여 피항선인 경우 충분한 거리를 두고 대각도로 변침하거나 기관의 사용(감속운항)을 주저하지 말아야 한다.

다. 악천후 시에는 무리하게 운항하지 말고, 미리 회항하여 피항의 시기를 놓치지 말아야 한다.

라. 소방선박 운항 시에는 「선박의 입항 및 출항 등에 관한 법률」, 「선박안전법」, 「해사안전법」, 「해양환경관리법」등 관련 법규를 준용하여 운항하여야 한다.

3. 안개등 시계 불량 시 주의사항은 다음 각 호와 같다.

가. 시계상태에 따른 안전한 속력으로 항해하며 무중신호를 행한다.

나. 경계원을 추가로 배치하며, 레이다로 다른 선박의 동향을 파악하고 기관을 즉시 사용할 수 있도록 준비한다.

다. 전방에서 들리는 무중신호에 극히 주의하여 항해하고 무중신호를 들었을 경우 감속, 정지 또는 후진 등 필요한 조치를 취한다.

4. 좁은 수로 및 어장(정치망, 양식장)이 존재한 지역 항해 시의 주의사항은 다음 각 호와 같다.

가. 소방선박의 대장이 직접 조선한다. 다만, 소방선박의 대장이 자격이 없을시 자격을 갖춘 선임 항해사가 조선한다.

나. 가능한 추월을 삼가하며 추월 시에는 추월방법을 준수하고, 추월신호를 이행하며 안전거리를 확보한다.

다. 좁은 수로는 시정이 나쁠 때와 조류가 강할 때를 피하여 통과한다.

라. 가급적 전 승무대원을 비상부서에 배치하고 기관의 사용과 투묘를 준비한다.

[별표10]

자체교육

구 분	항해사	기관사	화재･구조․구급대원
자체교육	⋅안전운항 ⋅충돌예방규칙 ⋅레이더교육 ⋅무선통신교육 ⋅직무교육(항해사)	⋅기기 및 공구 취급시 안전수칙 ⋅해양오염방지관리자 ⋅직무교육(기관사)	⋅해상구급교육 (구급대원) ⋅해상구조교육 (구조대원) ⋅해상화재진압교육 (진압대원)
공통	⋅승무대원 실무교육 (접･이안시 이동휀더･홋줄 작업요령 및 주의사항, 승･하선시 주의사항, 선상 안전수칙, 구명장비 사용법, 해양오염방지교육 등)

[별표11]

전문교육

구분	항해사	기관사	화재･구조․구급대원
전문교육	⋅상급안전교육 ⋅연안선직무교육 (상선항해) ⋅ECDIS교육(설치선박에 한함) ⋅레이더교육 (자동충돌예방) ⋅레이더교육(시뮬레이션) ⋅무선통신사 자격취득교육	⋅상급안전교육 ⋅연안선직무교육 (상선기관) ⋅ERS특별교육 ⋅용접기술교육 (전문과정)	⋅상급안전교육 ⋅구급관련교육 (구급대원) ⋅구조관련교육 (구조대원)
공통	⋅기초안전교육(매 5년마다 보수교육을 받아야 한다, 단, 상급안전재교육을 받는 경우 기초안전교육의 재교육 면제한다) ⋅소방선박 운영실무과정(소방학교 개설) ⋅그 밖에 소방정 운용과 관련하여 필요하다고 인정되는 전문교육

[별표12]

소방선박 훈련 종목

구분	훈 련 종 목		훈 련 내 용	참고
1	장비조작훈련		소방선박에 탑재된 윈치(캡스턴), 레이더, 소방펌프 및 방수포(모니터링), 구조보트 착수․회수 등 조작 훈련	보유장비에 따른 선택운영
2	소 방 선박전술훈련	입ㆍ출항 훈련	입ㆍ출항(좌ㆍ우현ㆍ선수 계류)
3		화재선박 접근ㆍ 접안ㆍ화재진압 훈련	화재선박 좌ㆍ우현 접근→외부화재 집중 방수→화재선박 좌ㆍ우현 접안→승선→내부화재진압→인명검색 및 구조→이안
4		중계훈련	접안→호스연장 및 해수 중계
5		탑재 보트 활용 인명구조훈련	구조용 보트 진수→탐색→익수자 발견 및 접근→인양→구조용 보트 모선 복귀→익수자 모선 승선→구조용 보트 인양
6		현측 인명구조훈련	탐색→익수자 발견 및 접근→익수자 인양
7		스쿠버 잠수훈련	각종 장비 운용 숙달 및 수중 적응ㆍ탐색
8		응급환자 처치 및 이송훈련	접안→타선박에서 소방정으로 환자(들것)이송→응급처치→육상의료진과의 정보 교환→접안→육상구급차로 환자인계
9		구난배수 훈련	흡수장치(Deep Lift Suction head)설치→호스연결→침수선박(구조물)배수
10		방재훈련	유출유 처리제ㆍ흡착제 살포 및 오일휀스 설치
11		비상 조타 훈련	타기실 비상조타요원 배치→조타실과 타기실간 교신 및 조작 지시 * 비상조타 가능선박
12		비상 이선(퇴선) 훈련	비상 이선 지시→각종 구명설비 투하→이선 위치로 이동→이선
13		비상 충돌방지 훈련	장애물 발견→타기 및 주기 긴급 조작 회피기동, 휀더 요원 배치
14		본선좌초사고 대비훈련	좌초인지→방수 및 배수 실시→선체 및 프로펠러 등 손상확인→자력이초 또는 타선이초
15		추진기관사고 대비훈련	추진기관 고장발견→비상투묘 및 수리여부 판단→투묘회수, 피예인준비

※ 소방선박의 훈련은 관할 특성에 따라 항목 등 추가 운영 가능하며, 기상 및 해상상태에 따라 취소 및 변경 가능

[별표13]

구분	장비명	정비사항		주기	비고
항해 장비	자이로컴파스	SENSITIVE ELEMENT		2~3년/2만Hr	메이커별 상이
		내부소제		2년
		모터,벨트,파워등 교환		6년
	마그네틱컴파스	자차수정		2년	특이사항 발생시
	전자해도	업데이트		상시
	AIS	업데이트		2.5년
	레이다	마그네트론교환	X-BAND	1000Hr
			S-BAND	4000Hr
	VHF	무선국검사		2년	전파진흥원
	EPIRB	배터리		5년	전파진흥원
		자동이탈장치		2년
갑판 장비	양묘기	기어박스		5년
		모터		5년
	닻 및 닻사슬	점검 및 검사		2.5년	정기&중간검사
	계류색	교환		1년	정기&중간검사
	크레인 및 데빗	와이어 교환		5년	SOLASlifedavit
		유압유 교환		1년
소방 장비	소방펌프	총분해		5년
	소방펌프엔진	총분해		7년	메이커별 상이
		윤활유교환		1년
		냉각수교환		1년
		냉각기소제		2.5년
		윤활유필터 교환		1년
		연료유필터 교환		1년
		흡기관필터 교환		1년
		V-BELT 교환		2.5년/4000Hr
		F.I.V 교환		2.5년/2000Hr
		T/C 분해 점검		5년
	방수포	밸브		2.5년	개방점검
	방수구	밸브		2.5년	개방점검
기관장비	주기관	총분해		7년	선박안전법 고속엔진
		윤활유교환		1년	메이커별 상이
		냉각수교환		1년
		냉각기소제		2.5년
		윤활유필터 교환		1년
		연료유필터 교환		1년
		흡기관필터 교환		1년
		V-BELT 교환		2.5년/4000Hr
		F.I.V 교환		2.5년/2000Hr
		T/C 분해 점검		5년
	발전기	총분해		7년	메이커별 상이
		윤활유교환		1년
		냉각수교환		1년
		냉각기소제		2.5년
		윤활유필터 교환		1년
		연료유필터 교환		1년
		흡기관필터 교환		1년
		V-BELT 교환		2.5년/4000Hr
		F.I.V 교환		2.5년/2000Hr
		T/C 분해 점검		5년
	추진축계	프로펠러 및 축발출		5년
		감속기 총분해		5년
	보일러	연소실 소제		1년
		주밸브 점검		5년
	모터류	총분해		5년
	펌프류	총분해		5년
	선외밸브	분해점검		5년
	전기설비	절연저항 및 효력시험		2.5년
안전장비	구명자켓	성능점검		2.5년
	구명환	성능점검		2.5년
	자기점화등	성능점검		1년
	구명뗏목	성능점검		1년	SOLAS규정
		자동이탈장치		2년
	소화기	성능점검		1년	SOLAS규정
		압력시험		10년
부잔교 시설	양묘기	기어박스		5년
		모터		5년
	닻 및 닻(싱커)사슬	점검 및 검사		5년
	싱커	점검 및 검사		15년
	전기설비	절연저항 및 효력시험		5년
	조절탑	와이어 교환		5년
		기어박스		5년
		모터		5년
		활차		5년

주요장비 정비 사항 및 주기

※ 메이커별 주기에 따라 변경운영 가능

[별지 제1호 서식]

시도 000호 직  무  분  담  표 (담당자별)

직 책	성 명	임 무
		항해
		0 기동순찰 –
		0 화재진압 -
		0 구 조 -
		0 구 급 -
		0 접 안 -
		0 출 항 -
		정박
		ANCHORING & DRIFTING
		유류수급
		퇴선
		선내화재
		충돌
		좌초
		비상조타
		해양오염 및 유류유출

소 속 :

[별지 제2호 서식]

■ [소방선박 운영관리 규정 별지 제2호 서식]
부두시설 점검표
				결재자
구분	내용
1. 부두명	00포구
2. 위치
3. 관리기관 (담당자)	지방해양수산청 등	4. 전화번호
5. 접안가능여부		6. 수심	만조 : 00M 간조 : 00M
7. 거 리(편도)	00M(마일)	8. 소요시간
9. 육로이동 가능여부		10. 형태	고정식 부유식
11. 소방시설
12. 특이사항
13. 점검자	계급 성명 (서명)
지도
210mm×297mm[백상지(80g/㎡)]

[별지 제3호 서식]

■ 소방선박 운영관리 규정 [별지 제3호서식]
소방선박 일일점검부
소속:						선박명:
점검 구분	점검항목							점검내용			점검결과( 년)
											월일 단위
항해	외관		선박의 변형ㆍ파손					변형 및 파손부위 개소			개소
			선박 보호가드					변형 및 파손부위 개소			개소
			선박의 마크, 엠블러 부착물					변형 및 파손부위 개소			개소
			계류삭					파손부위 및 절단개소			개소
			구명뗏목(이탈장치 포함)					변형 및 파손부위 개소			개소
			E.P.I.R.B.					외관상태 및 이탈장치상태			가[ ] 부[ ]
			호종					보관상태 및 사용가능여부			가[ ] 부[ ]
			각종 해치커버					상태 점검			가[ ] 부[ ]
			수밀문					개폐여부 및 패킹상태			가[ ] 부[ ]
	작동		위성항법장치(G.P.S)					작동 및 전선체결			가[ ] 부[ ]
			자이로 컴퍼스					작동 및 오차			가[ ] 부[ ]
			전자해도(ECDIS)					작동상태			가[ ] 부[ ]
			AUTO PILOT(조타기)					작동상태			가[ ] 부[ ]
			NFU					작동상태			가[ ] 부[ ]
			VHF	VHF-DSC				작동상태			가[ ] 부[ ]
				TWO-WAY VHF				작동상태			가[ ] 부[ ]
			선박자동식별장치(A.I.S.)					작동상태			가[ ] 부[ ]
			수심측정기(음향측심기)					작동상태			가[ ] 부[ ]
			항해자료기록장치(V.D.R.)					작동상태			가[ ] 부[ ]
			RADAR					작동상태			가[ ] 부[ ]
			UHF					작동상태			가[ ] 부[ ]
			마그네틱 컴파스					작동상태(오차확인)			가[ ] 부[ ]
			기적					작동상태 및 음향크기			가[ ] 부[ ]
			탐조등					작동상태 및 밝기			가[ ] 부[ ]
			CCTV					작동상태			가[ ] 부[ ]
			선내방송설비					작동상태			가[ ] 부[ ]
			음향수신장치					작동상태			가[ ] 부[ ]
			winches, windlass 또는 capstan					작동상태			가[ ] 부[ ]
			경광등, 싸이렌					작동상태 및 음향･밝기			가[ ] 부[ ]
			항해등					작동상태 및 미점등 개소			가[ ] 부[ ]
			구조보트					시동작동 및 배터리상태			가[ ] 부[ ]
기관	외관		폼 소화설비					약제량 및 배관확인			적[ ] 부[ ]
			ISC 육상용					보관상태 및 사용가능여부			적[ ] 부[ ]
			배터리					외관 및 배선			적[ ] 부[ ]
	동작		소방펌프(방수포함)					작동상태, 배관누수 및 연료 등			가[ ] 부[ ]
			MAIN ENGINE					작동상태, 배선체결 및 오일 등			가[ ] 부[ ]
			워터제트 또는 프로펠러					작동상태			가[ ] 부[ ]
			발전기					작동상태, 배선체결 및 오일 등			가[ ] 부[ ]
			화재감지기					작동상태			가[ ] 부[ ]
			G/S 펌프					작동상태			가[ ] 부[ ]
			에어컨					작동상태			가[ ] 부[ ]
			크레인					작동상태			가[ ] 부[ ]
	누유 및 누수		소방펌프					바닥 누유 및 누수			유[ ] 무[ ]
			MAIN ENGINE					바닥 누유 및 누수			유[ ] 무[ ]
			워터제트 또는 프로펠러					바닥 누유 및 누수			유[ ] 무[ ]
			발전기					바닥 누유 및 누수			유[ ] 무[ ]
			구조보트 추진기 또는 선외기					바닥 누유 및 누수			유[ ] 무[ ]
			크레인					바닥 누유 및 누수
	기타		BILGE					빌지량에 따른 이상유무			적[ ] 부[ ]
			기관 주요배관 등					파손개소			개소
			콤프레셔					압력			㎏/㎠
전기	작동		육상전원연결상태					이상유무
			배전반
			밧데리 상태
							점검자
							관리자
□ 결과조치
날짜		부적합 사항							조치사항			담당 공무원
		항목			내용
												(서명 또는 인)
												(서명 또는 인)
												(서명 또는 인)
210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

[별지 제4호 서식]

■ 소방선박 운영관리 규정 [별지 제4호서식]
소방선박 주간점검부
소속:						선박명:
점검 구분	점검항목							점검내용			점검결과( 년)
											월일 단위
항해	구명설비		구명부환(로프 및 자기점화등)					외관상태 및 점화등 점등유무			적[ ] 부[ ]
			발연신호부					외관상태 및 유효기간			적[ ] 부[ ]
			로켓낙하산화염신호					외관상태 및 유효기간			적[ ] 부[ ]
			신호홍염					외관상태 및 유효기간			적[ ] 부[ ]
			방수복(IMERSION SUIT)					외관상태 및 유효기간			적[ ] 부[ ]
			E.P.I.R.B.					SELF-TEST 시행			적[ ] 부[ ]
								BATTERY 유효기간			적[ ] 부[ ]
								이탈장치 유효기간			적[ ] 부[ ]
			구명뗏목					고정장치 및 이탈장치 유효기간			적[ ] 부[ ]
	항해 통신 장비		자이로 컴퍼스					리피터 일치 및 오차			적[ ] 부[ ]
			AUTO PILOT(조타장치)					비상조타			적[ ] 부[ ]
			전자해도(ECDIS)					배선체결 및 백업			적[ ] 부[ ]
			VHF	VHF-DSC				배선체결			적[ ] 부[ ]
				TWO-WAY VHF				BATTERY 유효기간			적[ ] 부[ ]
			선박자동식별장치(A.I.S.)					송출테스트			적[ ] 부[ ]
			RADAR					안테나 상태(볼트, 너트)			적[ ] 부[ ]
								마그네트론 시간 확인			적[ ] 부[ ]
			마그네틱 컴파스					거울 및 전등확인			적[ ] 부[ ]
			winches, windlass 또는 capstan					클러치 고착여부			적[ ] 부[ ]
								브레이크라이닝 점검			적[ ] 부[ ]
								회전축 점검			적[ ] 부[ ]
								그리스 주입상태			적[ ] 부[ ]
	기타		수밀문					그리스 주입상태			적[ ] 부[ ]
			해치커버 및 롤러
기관	소방 시설		소방펌프					오일점검			적[ ] 부[ ]
			방수포					컨트롤러 그리스주입상태			적[ ] 부[ ]
			자위분무소화장치					파손개소			개소
			소화기					외관점검 및 유효기간			적[ ] 부[ ]
	주기 및 보조 기기		MAIN ENGINE(좌)					게이지에 의한 오일량 이상 개소			개소
								배기가스 누출			유[ ] 무[ ]
								각종 온도 이상 개소			개소
								V-BELT 장력			적[ ] 부[ ]
								냉각수 확인			적[ ] 부[ ]
			발전기					게이지에 의한 오일량 이상 개소			개소
								전압 이상 개소			개소
								온도 이상 개소
								V-belt 장력확인
			유압계통					유압탱크 레벨확인			적[ ] 부[ ]
			필터류					각종 필터 불량개소			개소
			감속크러치					유량확인			적[ ] 부[ ]
			여과기					냉각수 등 라인점검			적[ ] 부[ ]
								오일필터 및 불로워망 점검			적[ ] 부[ ]
	기타		각종 모터 점검					배선, 밸트 상태 점검			적[ ] 부[ ]
								그리스 주입상태
							점검자
							관리자
□ 결과조치
날짜		부적합 사항							조치사항			담당 공무원
		항목			내용
												(서명 또는 인)
												(서명 또는 인)
												(서명 또는 인)
210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

[별지 제5호 서식]

폐유 및 폐기물의 처리 기록부

ㅇ 선박명 :

■ [소방선박 운영관리 규정 별지 제5호 서식]
일자	폐유 처리량(ℓ)	폐수 또는 폐기물 처리량(ℓ, ㎏)	수거업체	연락처	확인자	비고

[별지 제6호 서식]

■ 소방선박 운영관리 규정 [별지 제6호서식]
소방선박 운항일지
소속:				선박명:											사용연료:
월일	입출항시간		용무		목적지		운행거리 (km)			선박흘수				소화약제 사용							운항중 특이사항			기상					항해사
	출항	입항					금회		누계	선수		선미		폼 (ℓ)			분말 (㎏)		그 밖의 소화약제					날씨	풍향	풍속 (knot)	파고 (미터)	시정 (해리)
1.1	00:00	00:50	구급		위경도 또는 명칭		10		10												00:00 현장도착 00:01 실종자 발견
구분	운행거리 (km)					용무별 건수																약제 사용
						출 동							훈련			대민 지원		점검		기타		폼 (ℓ)	분말 (㎏)	그 밖의 약제
						화재		구조			구급
소계
누계
1. 일지 수정을 할 때에는 두선(=)으로 수정자구위에 긋되, 원안의 글자를 알 수 있게 한다. 2. 기재사항란에는 출동 훈련 등 운항사항 및 주요 발생사건을 순차적으로 기록하여야 하며, 내용에는 다음 사항이 포함되어야 한다. (09:00 - 다음날 09:00) 가. 소방활동 및 지원활동 등 나. 그 밖에 정비 수리 등 참고되는 사항 3. 항해시간 및 거리는 출항 시작부터 입항 종료시 까지를 말한다. 4. 풍향은 16방위법을 사용하여 작성한다.(예시, E, NNE, NE, ENE, E, ESE, SE, SSE, S, SSW, SW, WSW, WNW, NW, NNW, N)
210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

[별지 제7호 서식]

■ [소방선박 운영관리 규정 별지 제7호서식]
소방선박 기관일지
소속:							선박명:													사용연료:
월일	시간				용무				연료 소비량																					연료수급 현황											기기사용시간									기재사항				기관사
									연료유						윤활유								기타유							연료유				윤활유				기타유
	부터		까지						주기관	보조기관		보일러		소방펌프	주기관		보조기관		보일러		소방펌프		주기관		보조기관		보일러	소방펌프		장소	업체		수급량	장소	업체	수급량		장소	업체	수급량	주 기관1	주 기관2	보조기관 1	보조기관 2		소방펌프 1		소방펌프 2
1.1
구분	연료 소비량																												연료수급																기기사용시간
	연료유							윤활유										기타유
	주기관	보조기관		보일러		소방펌프		주기관			보조기관		보일러			소방펌프		주기관				보조기관		보일러		소방펌프			종류			연료유					윤활유				기타유						주 기관1		주 기관2		보조기관 1	보조기관 2	소방 펌프 1		소방 펌프 2
소계																													소계																소계
누계																													잔량																누계
※ 기재요령 1. 일지 수정을 할 때에는 두선(=)으로 수정자구 위에 긋되, 원안의 글자를 알 수 있게 한다. 2. 기재사항란에는 주요 발생사건을 순차적으로 기록하여야 하며, 내용에는 다음과 같이 사항이 포함되어야 한다. (09:00 - 다음날 09:00) 가. 사용중인 기관상태, 속력 또는 회전수 나. 기관부 관리하의 인원, 장비에 관한 손상사고 다. 기타 기관에 참고되는 사항 3. 기기 사용시간의 누계는 분해점검 후의 사용시간을 기입한다. 4. 항해를 하였을 시는 운전기기의 온도, 입력 등 주요사항을 별도 용지에 작성 보관한다. 5. 연료 소비량은 매 교대점검시 작성한다
210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

[별지 제8호 서식]

■ [소방선박 운영관리 규정 별지 제8호서식]
소방선박 사고발생 보고서
일반 현황	보고자		보고일
	사고명		소방장비운용자
	사고발생일시		사고발생장소
소방선박 현황	소방선박명		소방선박의 용도
	건조 또는 제조업체		관리부서
	취득일		최종 검사기관
	최종 검사일		최종 검사결과
점검현황	정기검사	최종 점검일	검사 결과
		검사기관
	중간검사	최종 점검일	검사 결과
		검사기관
사고내용 및 조치사항	중대사고 해당 여부 [ ] 사망자 발생 사고 [ ] 언론 등 사회적 관심이 집중되는 사고 [ ] 조사단의 조사가 필요한 사고 [ ] 해당 없음		사고 소방선박 보존 조치 필요 여부 [ ] 보존 조치 필요 [ ] 보존 조치 불필요
	① 피해현황(소방과 민간으로 구분)
	② 사고내용 및 조치내용
	③ 사고원인 및 예방 대책
비 고	(사고내용 설명 그림 등 필요한 자료를 붙임자료로 제출할 수 있습니다)
210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

[별지 제9호 서식]

■ [소방선박 운영관리 규정 별지 제9호서식]
소방선박 고장발생 보고서
고장선박명		관리부서
고장일시		고장발생 장소
고장발생 장비 또는 설비
조치사항
원인 및 상태
소방장비운용자 의견
그 밖의 사항
동일 부분 고장발생 명세
보고일	고장 내용		소방장비운용자		비고
위 고장상태를 조치하여 주시기 바랍니다. 년 월 일 소방장비운용자 계급 성명 (서명 또는 인) 소방기관의 장 귀하
210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

[별지 제10호 서식]

■ [소방선박 운영관리 규정 별지 제10호서식]
소방정 관리대장
선박번호:			선명:				소속:
톤수		건조회사		건조기간		인도일자			취항일자
주 요 제 원
선종(船種)					속력(Knot)
선질(船質)					주기관 (BHP)
전장(m)					보조기관 (BHP)
선폭(m)					연료(ℓ)
선고(m)					포소화약제 (ℓ)
깊이(m)					분말(kg)
탐승인원 (명)
< 사 진 >
210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]

[별지 제11호 서식]

■ [소방선박 운영관리 규정 별지 제11호서식]
소방선박 장비관리 대장
관리번호:					선명:		소속:
장 비 명						모 델 명
수량(단위)						가 격(원)
제작업체명 및 주소						구입(설치)일자
내용연수			년			기타사항
연월일	업체	비용		수리내용(변동내역)
< 장 비 사 진 >
1. 번호는 D-1, E-1, C-1등으로 분류 - D: 선체 및 갑판, E: 기관 및 엔진, C: 기타 2. 모델명, 제작자 등은 향후 구매, 수리, 교환 등을 위하여 반드시 기입 3. 내용연수는 조달청 및 소방청에서 고시한 기준에 따라 작성(내용연수 책정된 것만)
210mm×297mm[(백상지(80g/㎡)]