소방청훈령  제165호

중앙119구조본부 소방장비 보유기준에 관한 규정

제1조(목적) 이 기준은 「소방장비관리법 시행규칙」 제16조에 따라 중앙119구조본부 119특수구조대와 119화학구조센터를 포함한 모든 출동대원들이 재난현장에서 인명구조 및 신속대응 임무를 수행하기 위해 갖추어야 할 장비의 보유기준을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. “구조장비”란 구조활동시 원활한 구조업무를 수행하기 위하여 사용하는 장비를 말한다.

2. “통신장비”란 유ㆍ무선 등 전파를 활용 상호통신을 위하여 사용하는 장비를 말한다.

3. “항공운항정비장비”란 항공구조구급활동시 원활한 구조구급업무를 수행하기 위하여 사용하는 장비를 말한다.

4. “항공구급장비”란 항공기를 이용한 응급환자 이송 및 응급처치 활동을 수행하기 위하여 사용하는 장비를 말한다.

5. “개인휴대 안전장비”란 원활한 구조업무를 수행하기 위하여 필요한 최소한의 개인휴대 안전장비를 말한다.

제3조(적용범위) 이 기준은 중앙119구조본부, 119특수구조대 및 119화학구조센터에 적용한다.

제4조(구조장비 보유기준) 중앙119구조본부 구조장비 보유기준은 별표 1과 같다.

제5조(통신장비 보유기준) 중앙119구조본부 통신장비 보유기준은 별표 2와 같다.

제6조(항공운항정비장비 보유기준) 중앙119구조본부 항공운항정비장비 보유기준은 별표 3과 같다.

제7조(항공구급장비 보유기준) 중앙119구조본부 항공구급장비 보유기준은 별표 4와 같다.

제8조(개인휴대 안전장비 기준) 재난현장에 투입되는 중앙119구조본부 대원이 휴대하여야 할 최소한의 개인휴대 안전장비 기준은 별표 5와 같다.

제9조(재검토기한) 소방청장은 이 훈령에 대하여 「훈령ㆍ예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2020년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부      칙

제1조(시행일) 이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(다른 훈령의 폐지) 「중앙119구조본부 소방장비 보유기준에 관한 규정」(중앙119구조본부훈령 제46호)은 폐지한다.

[별표 1]                                  구조장비 보유기준

중분류	소분류	장비명	내용	내용 연수	특수구조대		화학구조센터		본부행정 (인명구조견센터 포함)
					보유기준	적용성	보유기준	적용성	보유기준	적용성
총계	종				277		133		8
	점				1,373		481		9
소계	종				32		15		8
	점				36		16		9
1. 기동용 (32종)	(1) 항공기 (2종)	중형헬기	인명구조․화재진화 및 응급환자 이송 14인승 이상		2	●
		대형헬기	인명구조․화재진화 및 응급환자 이송 20인승 이상		1	●
	(2) 구조차 (5종)	구조공작차	소방자동차 기본표준 적용	8	1	●
		구조버스	인원 및 구조장비 수송용 특장차량(수송버스 포함)	8	1	●
		산악구조차	산악지형 등 험로 주행이 가능한 4륜구동 RV차량	8	1	○
		인명구조견차	인원 및 인명구조견 수송용 차량(4륜구동 차량 등)	8	1	●			2	●
		소방펌프차	화재현장 화재진압용	9	1	○	1	○
	(3) 생활안전차 (7종)	생활안전차	인원 및 생활구조장비 수송용 차량	8	1	○	1	○
		예방점검차	예방점검및 순찰차량(4륜자동차 포함)	8	1	○	1	●
		구급차	현장 구조구급 출동용 차량	5	1	○
		통합지휘버스	구조현장 지휘 출동용 차량(현장CP)	8	1	○			1	●
		현장지휘차	구조현장 지휘 등 현장출동용 차량	8	1	●	1	●	1	●
		작전훈련차	재난 출동시 작전 지휘 및 통신지원용 차량	8	1	○			1	●
		위성중계차	구조현장 방송 및 중계용 차량	12	1	○			1	○
1. 기동용 (32종)	(4) 화생방대응차 (7종)	화생방분석차	화생방 정밀 분석차	10	1	●	1	○
		화생방제독차	화생방 전문 제독차	10	1	○	1	●
		고성능화학차	화학물질 화재 등 원거리 방수용	10	1	●	1	●
		화학구조차	누출, 제독장비 등이 상시적재된 운반용 차량	8	1	○	1	●
		무인파괴방수차	붕괴, 폭발 등 위험지역에서 현장 대응	12	1	○	1	●
		다목적굴삭기	붕괴 등 화학재난 현장 대응차량	12	1	○	1	●
		폼탱크차	대형유류저장탱크 전면화재 발생 시	10			1	○
	(5) 현장지원차 (4종)	장비운반 트레일러	종류 : 일반구조/수난/화생방 등 제원 : 180(W)×300(L)×150(H) 이상	10	2	○	2	○
		탐색장비운반차	육상․수중 탐색장비 수송 및 운용차량	8	1	●	1	○
		장비운반차	재난현장 등에서 구조장비 운반용 차량(화물차)	8	1	●	1	○	1	○
		119회복차	현장출동 대원들의 휴식 공간 제공을 위한 차량	10	1	○
	(6) 사륜차 (1종)	전지형사륜차	장비운반용으로 궤도 등 각종장비 포함	8	1	○
	(7) 행정 및 교육지원차 (1종)	행정차(화물)	인원 수송용(업무협의), 4륜 자동차 포함	8	1	○	1	○	1	●
	(8) 중장비 (5종)	트렉터 (트레일러운송차)	도탐,수난, 화생방, 등 운송트레일러 견인용 트렉터	10	2	○
		굴삭기	붕괴 등 재난현장용 일반굴삭기	12	1	○
		크레인차	대형 장비 및 중량물 적재, 운반 등 크레인이 장착된 재난 현장 대응용 차량	8	1	○
		인명구조견 운송트레일러	적재하중0.6t 이상(인명구조견 6두)	10	1	○			1	●
		고무보트 운반트레일러	다목적구조보트, 고무보트, 제트스키, 공기부양정 운반용	10	3	●
소계	종				26		14
	점				61		24
2. 일반 구조용 (26종)	(1) 구조용 사다리 (1종)	구조용 사다리	종류 : 거는식, 복식, 우마형, 줄사다리, 안테나 등	10	1	●	1	○
	(2) 개방장비 (2종)	승강기 비상키	구성 : 국내설치 E/V 개방성능 보유	5	2	●
2. 일반 구조용 (26종)	(2) 개방장비 (2종)	차량 문개방기	종류 : 차량용문개방기 구성 : 차량용 문개방기 6종이상, 에어백, 쐐기, 주유구 열쇠, 보관가방 등	3	2	○
	(3) 조명기구 (2종)	휴대용 탐조등	종류 : 배터리식 구성 : 본체, 충전기, 배터리포함(교환주기 2년)	3	10	●	5	●
		이동식 조명기구	종류 : 전기식/배터리식 구성 : 발전기, 조명등, 전선릴, 거치대, 충전기, 밧데리 등(교환주기 2년)	5	1	○	1	○
	(4) 총포류 (2종)	로프 발사총	종류 : 화약식, 공기식, 수동식 구성 : 총, 화약, 실린더, 탄두, 줄, 보관가방 등	10	2	●
		마취총	구성 : 본체, 화약, 공기통주사기, 바늘막이, 실리콘, 주사기 바늘 캡, 윤활유, 꼬리날개, 주사기 등	10	1	○
	(5) 동물포획장비 세트 (2종)	벌집제거장비	구성 : 보호복, 보호장갑, 수거용 봉지 등	소모품	3	○
		동물포획장비	종류 : 포획망, 그물망, 포획집게, 포획낭, 그물총 블로우건, 유해해충 제거장비 등(선택 장비)	5	1	○
	(6) 일반구조 통신장비 (1종)	통화식 무전기	종류 : 키를 잡지 않고 다방향 대원간 무전가능, 기존 소방무전기와 호환 가능 구성 : 본체, 이어폰, 충전기 등	5	5	○	5	●
	(7) 이송 및 안전장비 (2종)	구조용들것	구성 : 특수합금제 또는 특수플라스틱, 일체형 또는 분리형, 항공구조연결끈 포함	5	1	●	1	●
		라이트라인	구성 : 릴박스, 발광케이블, 인버터(충전식) 등 길이 25m, 50m 등	5	4	●	2	●
	(8) 그 밖의 일반장비 (14종)	구조용 공구세트	구성 : 내전 공구세트 외 100종 이상	5	1	●	1	●
		절연봉	종류 : 5m 이상 등 구성 : 지중 배전용 접지, 변전용 접지 등	7	2	●	1	●
		유리창 압착기	종류 : 손잡이형 등 구성 : 1세트(2개)	5	2	○
		로프보호기(철재)	종류 : 알루미늄합금강, 스테인레스, 플라스틱, 고강도 알루미늄 합금강 등	7	5	○	2	○
		케이블구조세트	종류 : 케이블 구조용 구성 : 제동 및 하강장치 등	12	1	○
		이동식 발전기	종류 : 이동식 발전기(1~5kw) 구성 : 정전압 발전기, 점화플러그(공구포함)	10	1	○	1	○
		동력소방펌프	종류 : 이동식펌프 구성 : 펌프, 흡수관, 중간 연결금속구등	10	1	○	1	○
		수중펌프	종류 : 전기식 구성 : 방수성, 자동에어빼기 일반오물배수겸용	5	1	○
		철근탐지기	내용 : 콘크리트내부 철근탐색	5	2	○
		이동식공기압축기	종류 : 전기식 내용 : 공기압축식 2HP이상, 안전장치필수	5	1	○
2. 일반 구조용 (26종)	(8) 그 밖의 일반장비 (14종)	공압망치	종류 : 공압식, 배터리식 내용 : 공압망치 세트	10	5	○
		연기발생기	내용 : 훈련 시 사용 가능한 연기발생기	10	1	○	1	○
		훈련용마네킨	내용 : 25kg내외, 또는 50kg 내외, 일반 구조훈련용	9	2	○	1	○
		텐트(현장지휘소 등)	내용 : 현장지휘소 및 사고현장 대기용 등	소모품	3	○	1	○
소계	종				51		20
	점				579		193
3. 산악 구조용 (51종)	(1) 등하강 및 확보장비 (9종)	카라비너	종류 : O형/D형잠금, 개방형, 스위벨형, 스틸,알루미늄 등	소모품	100	●	100	○
		랜야드	종류 : 로프식 / 웨빙식 등 구성 : 랜야드로프, 자동길이조절장비, 카라비너	소모품	15	○	3	○
		푸르직 다목적확보장비	구성 : 스위벨형 이중 도르래 2개, 핀1개, 커버1개, 8mm×20m로프, 박음질푸르직매듭 2개, 로프백 등	5	5	○	2	○
		커넥터 세트	구성 : 120㎜,60㎜,23㎜(대․중․소)	7	2	○
		다중 확보기	종류 : 3구 이상	7	5	●	5	○
		퀵드로우	종류 : 10/12/17cm 등	3	30	●
		회전고리장치(스위벨)	내용 : 로프꼬임 방지기능	7	10	●	3	○
		이동식 추락방지장비	구성 : 자동추락방지장비 내용 : 일정속도이상 가속시자동 정지기능	5	20	●	5	○
		휴대용 장비걸이	종류 : 배낭형/싱글형/더블형 등	5	10	○
	(2) 고리 (1종)	박음질 코드로프	구성 : 8mm 40cm/55cm 1조	소모품	20	○	10	○
	(3) 도르래 (2종)	도르래	구성: 도르래 종류 : 푸르직용2중, 푸르직용, 횡열식2중, 캠형도르래, 스위벨형 등	7	20	●	10	○
		케이블 도르래	종류 : 쿠테나이/케이블용 등 구성 : 케이블도르래 1개,백업용 커넥터, 쿠테나이도르래 1개 등	7	5	○	1	○
	(4) 슬링 (1종)	웨빙류	종류 : 테이프식/튜브식 구성 : 50m 이상	소모품	2	●	2	○
	(5) 등반용 로프 및 부대장비 (7종)	로프	종류 : 9~13㎜, 정적.동적로프 등(사용용도에 따라 구매) 구성 : 로프(200m), 로프백	소모품	5	●	5	○
3. 산악 구조용 (51종)	(5) 등반용 로프 및 부대장비 (7종)	로프 장력측정기	종류 : 측정강도 20Kn, 파괴강도 40Kn 이상 구성 : 장력측정기, 보호케이스	10	2	○
		로프설치 및 회수장비	구성 : 투척용 중량물 2개, 보호대 2개, 견인실, 견인실가방 1개, 고무총발사기 1개 등	7	2	○
		로프 크램프	종류 : 캠형/톱니형 등	7	5	●	3	○
		로프 절단기	종류 : 전기식, 수동식 구성 : 절단기, 수축튜브 등	10	1	●	1	○
		완강기	요구조자를 안전하게 하강시키는 장비	5	5	○
		자동식등반기	종류: 엔진식 또는 배터리식 자동 등강기	10	1	○
	(6) 배낭 (2종)	산악용 배낭	구성 : 소형 1개, 중형 1개, 대형 1개	3	10	●
		로프 배낭	종류 : 일반형/방수형 등	5	10	●	5	○
	(7) 일반장비 (8종)	스패치	종류 : 방수 또는 투습 가능	소모품	15	○
		비박용 생존키트 세트	비상식량(고칼로리스틱바, 육포, 건식밥 등), 버너(가스식, 휘발류식, 일체식 등), 텐트(동계용), 코펠(스텐형, 경질형, 티타늄형 등), 물통(하계용, 동계용) 등	소모품	15	○
		망원경	종류 : 아나로그식/디지털식	10	1	○	1	○
		아이젠	구성 : 보행용 1조	소모품	15	○	10	○
		알파인 스틱	구성 : 좌,우 1조	3	15	○
		산악헬멧	인증 : UIAA/CE/EU/NFPA단수인증 내용 : 안면보호창포함(탈∙부착가능)	5	30	○	10	○
		정글도	구성: 30㎝이상	7	5	○
		침낭	구성 : 동계용, 하계용 각 1개, 침낭커버 1개, 매트리스 각1개 (고탄력발포성형/공기주입식) 등	소모품	30	○	10	○
	(8) 빙벽등반장비 세트 (4종)	아이스 바일	구성 : 1조, 피크/애즈 보호대, 조절용 손목걸이	5	5	○
		빙벽용 크램폰	구성 : 안티스노우, 크램폰보관백	5	5	○
		빙벽화	종류 : 이중화 구성 : 빙벽화케이스	5	5	○
		아이스 스크류	내용 : 빙벽에 부착하여 고정시키는 확보장비 구성 : 스크류보호마개, 휴대케이스, 아발로코프 보조장비, 스크류샤프트, 케리툴 등	5	30	○
3. 산악 구조용 (51종)	(9) 설상구조장비 세트 (4종)	눈삽	종류 : 산악용	10	5	○
		눈탐침봉	종류 : 총 길이 3m 이상	10	5	○
		피켈	구성 : 피크/애즈 보호대, 조절용 손목걸이	10	10	○
		스노우 슈즈	종류 : 36인치 이상 구성 : 1조	5	10	○
	(10) 암벽 및 거벽 등반장비 세트 (8종)	암벽 앵커볼트	구성 : 행어/너트/팽창볼트 등 종류 : 10/12mm 등	소모품	30	○
		쵸크	구성 : 쵸크볼, 백	소모품	5	○
		피톤류	종류 : 피톤, 하켄 등	소모품	20	○
		핸드드릴	구성 : 핸드드릴1개, 드릴10mm, 12mm 각1개, 해머1개 등	10	2	○
		확보캠류	구성 : 규격별 10종 이상(세트)	10	2	○
		확보너트류	구성 : 규격별 10종 이상(세트)	5	2	○
		너트회수기	구성 : 분실 방지 기능(카라비너, 줄 등) 포함	10	2	○
		앵커 스트랩	종류 : 길이조절 가능 스트랩 등	소모품	5	○	5	○
	(11) 구조대상자 이송 및 안전장비 (4종)	요구조자 안전벨트	종류 : 안전벨트 형/삼각형 등	3	2	●	2	○
		산악용 들것	종류 : 상·하 분리형 및 조립형 등 구성 : 항공구조연결 끈 세트, 어깨걸이 12개	5	2	●
		요구조자 이송장비	종류 : 배낭형/벨트형 등	소모품	1	●
		홍염	종류 : 야간 식별이 용이한 불꽃	소모품	10	○
	(12) 산악용 근거리 통신장비 (1종)	비콘	구성 : 눈사태 트랜시버, 휴대용 가방	5	10	○
소계	종				50		4
	점				388		17
4, 수난 구조용	(1) 잠수장비 (18종)	다이브 컴퓨터	종류 : 손목 및 시계형 등	5	20	●
4, 수난 구조용 (50종)	(1) 잠수장비 (18종)	잠수호흡기 세트	1. 레귤레이터 종류 : 밸런스타입(다이아프램, 피스톤 방식 등) 구성 : 1단고압조정기, 주/보조호흡기, 각종 게이지, 동계용 잠수복 등 연결 가능구조, 동계용 키트 포함 2. 주/보조호흡기(동계용 키트 포함) 3. 게이지 종류 : 아날로그형, 디지털(컴퓨터)형 구성 : 수심계, 압력계, 나침반	5	20	●
		부력조절기	종류 : 조끼형, 빽마운트형, 도너츠형 구성 : 수중신호기, 과압력 발생시 자동․수동압력 제거기능 보유, 스쿠버 공기통과 결합 가능	5	20	●
		스킨핀	종류 : 신발형, 수상구조용	소모품	20	○
		스쿠버핀	종류 : 밴드형, 수중구조형 등	소모품	20	●
		중량벨트	구성 : 세트 당 중량은 16㎏ 이내, 다양한무게(1㎏, 2㎏, 5㎏) 웨이트보유	소모품	20	●
		스노클링 세트	수경(크리스탈, 실린콘류, 렌즈는 안전강화유리 등) 스노클(퍼지밸브 장착형 등)	소모품	20	●
		건식 잠수복	종류 : 부틸, 네오플랜 등(내수압 40m 이상) 구성 : 내피, 양말, 두건, 드라이장갑, 호스, 발목벨트 등	소모품	20	●
		습식 잠수복	종류 : 원단두께 3㎜이상 원피스 구성 : 두건, 잠수화, 잠수장갑 포함	소모품	20	●
		수중칼	구성 : 로프나 그물 등을 절단할 수 있는 기능 보유, 녹방지 성능 보유	소모품	20	●
		수중 조명등	종류 : LED램프, HID램프 (600루멘이상, 방수수심 50m이상)	3	20	●
		잠수장비가방 (하드케이스 포함)	종류 : 하드케이스, 가방형(롤러형)	소모품	30	●
		더블탱크 잠수장비	구성 : 호흡기, BC, 더블탱크, 라이트, 알곤시스템, 나이프, 배일아웃시스템, 하드케이스 등 ※ 보호장비의 스쿠버공기통(싱글)과 별도관리	5	10	○
		수중 리프트백	종류 : 밀폐형, 개방형 구성 : 인양능력 250㎏ 이상(2개 1조)	6	2	●
		사체낭	종류 : 일반용 구성 : 방수처리 및 내부가 보이지 않는 재질, 인적사항 기록가능, 운반용 손잡이 등	소모품	5	○
		마커부이	종류 : 공기주입형, 자체부력형 구성 : 부이, 릴, 소지가능한 소형	소모품	10	●
		긴급 잠수장비	종류 : 전면탱크 부착형 구성 : 호흡기, 게이지, BC, 전면탱크(20Cu.ft이하), 후면탱크(40Cu.ft이상,선택기능)	5	5	○
		재호흡 잠수장비	종류 : 폐쇄형, 반폐쇄형, 수심 40M이상 잠수 구성 : 재호흡기, 라이트, 알곤시스템, 나이프, 배일아웃시스템, 하드케이스등	7	4	○
4, 수난 구조용 (50종)	(2) 수중통신장비 (1종)	수중통신장비	구성 : 풀페이스마스크 2, 수중송수신기 2,지상국, 컨트롤박스(4회로), 마스크보관용 하드케이스 등	10	2	●
	(3) 인명구조 및 안전장비 (31종)	구명자켓	구성 : 수난구조용 부력자켓, 2중 안전잠금장치, 원터치 버클, 다리 연결끈, 부력 80㎏ 이상 등	소모품	20	●	10	○
		구명부환	종류 : 내유성 폴리에틸렌류 구성 : 부력 80㎏ (로프부착)	10	5	●	3	○
		수난구조용 튜브	종류 : 인장강도 360㎏ (부력이 좋은 폼재질) 구성 : 구조자용어깨끈, 견인끈 (길이 180㎝) 등	5	5	●	3	○
		수심측정기	종류 : 방수 50m, 측정범위 0.6~50m 이상	10	2	●
		수난용들것	구성 : 육상겸용, 부력물 탈∙부착식, 항공구조 연결끈 등	10	1	●
		고속구조보트	구성 : 출력 100HP 이상, 이동용 트레일러 포함 워터제트 또는 선외기 장착형	5	1	●
		고무보트	구성 : 출력 100HP 미만, 이동용 트레일러 포함 고무와 FRP재질 혼용품 등 포함, 선외기 미포함	5	1	●
		선외기	구성 : 선외기 출력 100HP 미만	7	1	●
		제트스키	구성 : 출력 150HP 이상, 승선인원 2~3명, 트레일러 포함	7	1	○
		수난구조로프	종류 : 11㎜ 이하 구성 : 로프, 로프백	소모품	2	●
		수난구조용 서프보드	종류 : 수상구조용, 부력식	10	2	●
		분리형 장대세트	종류 : 3m, 7m 구성 : 갈고리형	10	1	○
		수상빙판용 구조썰매	종류 : 수상 및 빙판구조용 (부력하중 250㎏이상), 고강도폴린에틸렌류	10	1	○
		다목적구조보트	내용 : 출력 200HP×2대 이상, 이동식 트레일러 포함, 워터제트 또는 선외기 장착형	7	1	○
		수난구조로켓	종류 : 공기압축식 구성 : 본체, 공기공급장비 등, USOGTYPE 5등급이상	6	1	○
		휴대용 부스터펌프	내용 : 실린더에 혼합기체 등 공기충전용	11	1	○	1	○
		수중위치추적시스템	내용 : 다이버 위치 방향추적 및 통신용기능 구성 : 메인수신기(하드케이스포함) 1대, (개인용)수중 송신기 4대 등	10	2	○
		수난훈련용 마네킨	내용 : 인체와 유사한 구조로 배부분에 개방이 가능하여 중량물을 넣어 조절이 가능, 짧은시간에 물빠짐이 될것	9	2	○
		수난구조용 헬멧	내용 : 2중 충격흡수폼 재질 : 고밀도폴리에텔렌 재질 등	5	30	○
4, 수난 구조용 (50종)	(3) 인명구조 및 안전장비 (31종)	이동식 공기충전기	형식 : 이동식으로 엔진이 장착되어 독립적 충전가능 내용 : 300bar이상 가능한 공기충전기	10	1	○
		유속측정기	종류 : 하천, 수로, 수중 실험장치 등의 유속 및 유량측정	8	1	○
		산소/헬륨 측정기	내용 : 산소, 헬륨 농도 측정	10	1	○
		감압챔버	종류 : 고정식 또는 이동식(감압용)	10	1	○
		수중스피커	내용 : 수중용 스피커	8	1	○
		수중 스쿠터	내용 : 내압수심 200M이상, 속도 3knot이상	10	1	○
		급류구조용 비상수중호흡기	내용: 용량30Cuft 이하, 비상용보조호흡기 포함 국내 규정에 따라 허가받을 것	5	5	○
		급류구조용 보트	종류 : 수변,수색용	8	1	○
		급류구조세트	구성: 구조신발, 구조 스쿠버핀, 구조자켓, 구조 헤드랜턴, 구조 수중칼, 구조 비상등, 구조 로프백, 구조 잠수복, 구조호각등	소모품	5	○
		빙상구조장비세트	구성: 빙상구조복, 보트, 보드, 썰매, 들것	6	1	○
		공기부양선	내용: 공기부양선, 무선통신 및 소음방지용 헤드셋, 트레일러 등	10	1	○
		표면공기공급 잠수기구세트	구성 : 헬멧 2개, 수중육상겸용 송·수신기 포함	7	1	○
소계	종				34		36
	점				90		105
5. 화생방 및 대테러 구조용 (36종)	(1) 경계구역 설정라인 (1종)	경계지역 설정라인	종류 : 테이프형 구성 : 경계테이프(HOT ZONE, WARM ZONE, COLD ZONE, FIRE LINE), 기둥 등	소모품	10	●	10	●
	(2) 제 소독장비 (6종)	간이 인체제독텐트	종류 : 공기주입형 / 골조형 구성 : 제독텐트, 공기주입장치, 폐수펌프, 오염수수거통등/제독텐트, 수조, 폐수펌프, 오염수수거통 등	10	1	●	1	●
		인체제독텐트	종류 : 공기주입형, 골조형 구성 : 제독텐트, 펌프, 온수보일러, 물탱크, 폐수펌프, 폐수저장탱크, 연결호스, 컨베이어, 오염물 수거용기 등	10	1	●	1	●
		휴대용 제독기	종류 : 살포형 구성 : 제독기(어깨형, 등짐형 등), 제독제(소모품)포함	10	2	●	2	●
		중화제 살포기	종류 : 엔진식 구성 : 살포기 등, 중화제(소모품) 포함	10	1	●	1	●
		연막소독기	종류 : 입자상 1㎛ 이하 구성 : 소독기 등	10	1	○	1	●
5. 화생방 및 대테러 구조용 (36종)	(2) 제 소독장비 (6종)	차량제독소	종류 : 오염차량 제독소 구성 : 소독기 등	10	1	○	1	○
	(3) 누출물 수거장비 (5종)	누출물 진공수거기	종류 : 내화학용 종류 : 진공수거기(고체, 액체 흡입 및 배출 가능)	15	1	●	1	●
		누출물 수거장비 세트	누출물수거용기(내화학용/공기주입형 및 FRP 용기) 누출물수거용장구(삽, 빗자루, 쓰레받이, 수거용집게 등)	15	1	●	1	●
		오염물질 수거통	종류 : 내화학용 구성 : 대∙중∙소 구분	10	2	●	2	●
		방사능물질 수거함	종류 : 이동형 밀폐함 구성 : 수거함(재질 : 외장-스테인렌스, 내장-납 5T)	15	1	●	1	●
		내화학용 수중펌프	내용 : 내화학성이 있는 수중펌프	5	1	○	1	○
	(4) 누출방지장비 (7종)	누출방지본드	종류 : 내화학용 구성 : 누출방지 본드 등	소모품	1	○	5	●
		누출방지테이프	종류 : 내화학용 구성 : 누출방지 테이프 등	소모품	1	○	5	●
		파이프 누출방지슬리브	구성 : 누출방지 슬리브(조임공구 포함) 등	10	1	●	1	●
		흡착제	종류 : 내화학용 / 구성 : 유류용, 케미칼용 내용 : 입자, 패드, 롤, 필로우, 오일펜스형, 흡착포형 등	소모품	1	●	10	●
		공기주입형 누출제어키트	종류 : 공기주입형 내용 : 방지백, 방지호스, 배수백, 플랜지배수백, 방지창, 방지밴드 등	15	1	●	1	●
		쐐기형 누출제어키트	종류 : 쐐기형(목재재질) 구성 : 구멍 및 균열 누출방지, 파이프 누출방지 등	10	1	●	1	●
		염소용 누출제어키트	종류 : 일반형 구성 : 고압용기용, 저장탱크용, 고압용기 및 실린더 훈련세트 등	15	1	○	1	●
	(5) 화생방오염환자 이송장비 (3종)	요구조자 이송장치	종류 : 대량 환자 이송	10	1	○	1	○
		요구조자 이송낭	종류 : 음압 또는 양압 기능이 유지되는 들것 구성 : 화생방 오염환자 운반낭 등	10	2	●	2	●
		오염사체 이송낭	종류 : 화생방용 사용가능 구성 : 사체낭 등	소모품	5	○	3	●
	(6) 시료채취 및 이송장비 (3종)	에어샘플러	종류 : 가스별 샘플러 백 포함	10	1	●	1	●
		샘플링 후송키트	종류 : 샘플 수거장비(고체, 액체 포함) 구성 : 핀셋, 스푼, 수거백, 주사기, 밀봉테이프, 등	10	5	●	2	●
		방사능 집게	내용 : 방사능 물질 수거용(폭발물수거용 겸용)	10	2	○	2	○
	(7) 슬링백 세트 (1종)	실링백	종류 : 내화학용(파이프, 하수도형) 구성 : 공기주입장치 포함, 바이패스 겸용 가능	10	1	●	1	●
5. 화생방 및 대테러 구조용 (36종)	(8) 에어리프팅 백 (1종)	리프팅백	종류 : 내화학용 구성 : 공기주입장치, 리프팅백 세트 등	10	1	●	1	●
	(9) 보호의류 등 (6종)	내화학 장갑	종류 : 부틸, 바이톤 등 구성 : 내화학장갑 등	소모품	10	○	10	●
		내화학 장화	종류 : 내화학성 구성 : 내화학장화 등	소모품	10	○	10	●
		요구조자 보호의	구성 : 가운, 덧신(성인, 어린이 구분)	소모품	5	●	5	●
		화학용 전면형마스크	종류 : 전면형, 필터 교체식 구성 : 전면형 마스크, 필터(방독, 독성, 유기용 등)포함	5	10	●	10	●
		보호복 소독기	종류 : 소독 및 건조기능 구성 : 보호복 소독기 등	10	1	○	1	○
		화학보호복 검사장비	종류 : 압력누출시험용 구성 : 제조사별 테스트 킷 등	10	1	●	1	●
	(10) 대테러 구조장비 (2종)	신경작용제 증상억제치료제	종류 : 신경작용제 노출시 증상억제용 구성 : 제독제 킷 등	소모품	5	●	5	○
		독성가스제거기	구성 : 본체, 산소통, 일산화탄소 측정기 등	5			2	○
	(11) 화재대응장비(1종)	대용량포방사시스템	구성:주펌프, 수중펌프, 중계펌프, 방수포, 포소화약제, 호스, 포혼합기 내용 : 대형유류 등 위험물 화재진압 장비	12			1	○
소계	종				18		15
	점				22		27
6. 측정용 (18종)	(1) 측정장비 (18종)	가스측정기	종류 : 탐지킷형, 센서형 구성 : 펌프, 탐지킷, 측정기 본체 등 ex) 가스농도측정기, 복합가스측정기 등	10	1	●	2	●
		PH농도측정기	종류 : 종이형, 센서형 등 구성 : 측정용 종이, 측정기 등	10	1	●	1	●
		화학작용제 탐지기	종류 : 센서형 구성 : 탐지기 본체, 배터리, 충전기, 샘플시약	10	1	●	1	●
		유해물질 분석기	종류 : 센서형 구성 : 분석기 본체, 배터리, 충전기, 샘플시약 ex) 액상, 기상 분석가능, FTIR 또는 RAMAN	10	1	●	2	●
		생물학작용제 진단장비	종류 : 탐지킷 형 구성 : 검사용 진단킷	1.5	1	●	3	●
		생물학작용제 분석기	종류 : 센서형 구성 : 검사장비, 시료 등	10	1	○	1	○
		개인선량계	종류 : 센서형 구성 : 측정장비 등	10	5	●	7	●
		방사선 측정기	종류 : 센서형 / 구성 : 측정기(공간선량, 표면오염) 등 목적 : 공간선량측정, 표면오염측정, 다목적서베이미터 등	5	1	●	3	●
		방사성 핵종분석기	종류 : 센서형 구성 : 분석기 등	10	1	○	1	○
6. 측정용 (18종)	(1) 측정장비 (18종)	방사성 오염감시기	종류 : 센서형 구성 : 감시기 등	10	1	○	1	○
		X-ray 투시기	구성 : 폭발물 탐지장비	10	1	○	1	○
		잔류전류 검지기	종류 : 센서형 구성 : 검지기 등	5	1	●	1	○
		전류전압 측정계	종류 : 전자식, 기계식 포함 구성 : 측정기 등	7	1	○
		CBRNE 정찰로봇	성능 : 기존 탐지장비와 호환성이 있을 것 기능 : 원격조정하 탐지·이동 가능 ※ 위험용기 등 이동가능	10	1	○
		원거리 유독가스탐지장비	기능 : 원거리상 화학 지역감시 ※ 탐지범위2∼5km	10	1	○
		가스누출 영상탐지기	종류 : 센서형 구성 : 측정기 등	5	1	○	1	●
		거리측정기	종류 : 레이져 방식 등 센서형 구성 : 측정기 등	9	1	●	1	●
		풍향풍속계	종류 : 센서형, 아날로그형 구성 : 풍향, 풍속계 등	10	1	○	1	●
소계	종				16		5
	점				25		6
7. 절단 구조용 (16종)	(1) 절단기 (8종)	철선 절단기	종류 : 수동식(대/중/소) 구성 : 본체	10	1	●	1	●
		동력 절단기	종류 : 엔진식/유압식 등 구성 : 본체, 예비날, 수리키트 등	7	2	●	1	●
		플라즈마 절단기	구성 : 산소통, 호스, 절단팁 등	10	1	○
		전기식 절단기	종류 : 양날식, 단날식, 핸드그라인더(배터리식 포함) 등 구성 : 본체, 예비날(철재, 목재 등)	10	1	●
		수중 절단기	종류 : 초고온 용융절단기(등짐형) 등 구성 : 산소통, 호스, 점화원(배터리식) 등	10	1	○
		유압콘크리트 엔진펌프(대)	종류 : 유압식 구성 : 유압호스릴(예비호스릴)포함	10	2	○
		유압콘크리트 체인톱	종류 : 유압식 구성 : 체인톱날포함	10	2	○
		유압콘크리트 원형절단기	종류 : 유압식 구성 : 원형절단날 포함	10	2	○
	(2) 톱 (5종)	체인톱	종류 : 엔진식, 유압식, 배터리식, 전기식 등 구성 : 본체, 예비날, 수리키트, 충전기, 연료통, 배터리(교환주기 2년) 등	5	2	●	2	○
7. 절단 구조용 (16종)	(2) 톱 (5종)	왕복식톱	종류 : 전기식/충전식/공압식 등 구성 : 본체, 예비날(철재, 목재, 충전기 배터리(교환주기 2년)) 등	10	1	●	1	○
		목재각도절단기 세트	종류 : 절단기, 작업대 내용 : 다기능각도, 목재절단용, 최대 60도 이상 각절단가능	10	2	○
		동력식 콘크리트 체인톱	종류 : 동력식 구성 : 동력식 콘크리트 (체인톱날 포함)	10	2	○
		동력식 콘크리트 원형절단기	종류 : 동력식 구성 : 동력식 콘크리트(원형 절단날 포함)	5	2	○
	(3) 드릴 (3종)	코아드릴	종류 : 유압식, 전기식 등 구성 : 본체, 예비날(습식, 건식 등)	12	1	○
		드릴	종류 : 전기식, 엔진식, 배터리식 구성 : 본체, 예비날, 충전기, 배터리(교환주기 2년) 등	5	1	○	1	○
		유압콘크리트 드릴	종류 : 유압식 내용 : 콘크리트천공유압식드릴	10	2	○
소계	종				15		11
	점				20		12
8. 중량물 작업용 (15종)	(1) 유압장비 (7종)	유압절단기	구성 : 예비팁 등	10	1	●	1	○
		배터리 유압장비세트	구성 : 유압장비콤비, 유압램 등 기타 배터리 유압장비 내용 : 배터리 소모품(교환주기 2년)	10	1	○	1	○
		유압램	종류 : 1단/2단/3단 등 구성 : 예비팁 등	10	1	●	1	○
		대형 유압엔진펌프	종류 : 엔진식, 전기식 등 구성 : 유압펌프, 호스릴(예비호스릴), 충전기, 배터리(교환주기 2년) 등	10	1	●
		휴대용 유압펌프	종류 : 엔진식, 전기식, 배터리식, 수동식 등 구성 : 유압펌프, 호스릴(예비호스릴), 충전기배터리(교환주기 2년) 등	10	1	●	1	○
		유압전개기	구성 : 예비팁, 체인 등 종류 : 수동식, 엔진식, 유압쐐기전개기, 유압도어오프너 등	10	1	●	1	○
		유압콤비툴	종류 : 엔진식, 배터리식, 수동식 등 구성 : 예비팁, 충전기, 배터리(교환주기 2년) 등	10	1	○	1	○
	(2) 휴대용윈치 (1종)	휴대용윈치	종류 : 엔진식, 수동식 등 구성 : 본체, 와이어, 핸들봉 등	10	1	○	1	○
	(3) 다목적구조삼각대 (1종)	다목적 구조삼각대	종류 : 삼각대식, 사각대식 등 / 내용: 맨홀구조기구 기능 등 구성 : 본체, 윈치, 도르레세트, 보관케이스 등	10	1	○	1	○
	(4) 운전석 에어백 작동 방지장치 (1종)	운전석 에어백 작동방지장치	종류 : 수동식 등 구성 : 본체 등	10	2	○
	(5) 에어백 (1종)	에어백	종류 : 저압식, 고압식 구성 : 이동장치, 컨트롤박스, 호스, 감압기 에어백 등	7	1	●	1	○
8. 중량물 작업용 (15종)	(6) 지지대 (1종)	지지대	종류 : 공압식 등 구성 : 본체, 펌프, 호스 등	12	1	●
	(7) 리프트 잭 (1종)	리프트잭	종류 : 수동식 등 구성 : 지지대, 부속품 등	12	4	○
	(8) 체인블럭 (1종)	체인블럭	종류 : 수동식 등 구성 : 본체,부속품 등	12	1	○	1	○
	(9) 벨트슬링(1종)	벨트슬링	종류 : 대/중/소 구성 : 슬링벨트, 짐바, 견인바, 샤클 등	5	2	○	2	○
소계	종				11
	점				14
9. 탐색 구조용 (11종)	(1) 적외선 야간투시경 (1종)	적외선 야간투시경	종류 : 디지털 카메라 또는 캠코더와 연동, 방수기능, 헬멧 탈부착 및 두부착용 가능	10	1	○
	(2) 매몰자 탐지기 (3종)	매몰자 영상탐지기	종류 : 신축식(육상형, 수중형 등) 구성 : 조정기, 카메라, 탐색봉, 충전기, 배터리(교환주기 2년), 케이스 등	10	1	○
		매몰자 음향탐지기	종류 : 유선형, 무선형 등 구성 : 본체, 센서, 헤드셋, 충전기, 배터리(교환주기 2년), 케이스 등	10	1	○
		매몰자 전파탐지기	구성 : 본체, 단말기, 충전기, 배터리(교환주기 2년), 케이스	10	1	○
	(3) 붕괴물경보기 (1종)	붕괴물 경보기	구성 : 조정기, 망원경, 삼각대, 케이블, 배터리(교환주기 2년),케이스 등	10	1	○
	(4) 수중탐지기 (4종)	수중 음파탐지기	구성 : 본체,배터리(교환주기 2년),케이스 등	10	1	○
		수중 영상탐지기	구성 : 본체,배터리(교환주기 2년),케이스 등	10	1	○
		수중 로봇(ROV)	내용: 실시간 수중영상 제공 및 저장기능, 수중탐색 및 로봇팔 기능 보유	10	1	○
		수중카메라(카메라)	내용 : 디지털카메라(비디오촬영가능), 하우징 등	5	1	○
	(5) 인명구조견 (1종)	인명구조견		8	3	○
	(6) 공중수색장비 (1종)	소방드론(무인기)	종류 : 드론형 구성 : 본체,리모콘,배터리(교환주기 2년),케이스	10	2	○
소계	종				5		2
	점				24		11
	(1) 도끼 (1종)	도끼	종류 : 민자식, 송곳식, 다목적식 등 구성 : 본체, 도끼수납용 벨트 등	5	20	●	10	●
10. 파괴용 (5종)	(2) 방화문파괴기 (1종)	문개방 기구	종류 : 배척기식, 타격식 등 구성 : 본체, 파괴기수납용 벨트 등	5	1	○	1	○
	(3) 해머드릴 (1종)	해머드릴	종류 : 유압식, 전기식, 충전식 등 구성 : 본체, 용도별 드릴날 등	10	1	○
	(4) 착암기 (2종)	착암기	종류 : 공압식/유압식/전기식 등 구성 : 본체, 크기별 비트 등	10	1	○
		무선조종인명구조용굴착기	내용 : 재난현장 장애물 제거 및 굴착 천공 기능 등	8	1	○
소계	종				17		10
	점				106		64
11. 보호 장비 (17종)	(1) 공기호흡기 (1종)	스쿠버 공기통	종류 : 알루미늄, 스틸, 사용압력 200bar 이상 ※ 더블탱크 잠수장비의 공기통 제외(별도)	15	30	●
	(2) 공기공급기 (2종)	공기충전기	종류 : 이동식, 고정식 구성 : 200 또는 300bar 겸용(안전충전함 포함)	6	1	●	1	●
		공기공급장비	개인 호흡보호장비	10	1	○	1	○
	(3) 산소호흡기 (1종)	재호흡기(육상용)	구성 : 예비용 필터(약제), AirEite 본체, 전면마스크, LCD디지털컨트롤러 (잔량표시기능), 훈련용 키트 등	10	2	○	2	○
	(4) 마스크 (1종)	방진/방독마스크	종류 : 전면형/마스크형 구성 : 방진∙방독(일회용 또는 필터형, 교체가능)	소모품	20	○	20	○
	(5) 방호복 (9종)	내전복 세트	구성 : 상․하의, 고무장갑, 내전헬멧 내전장화 등	10	2	○
		방열복 세트	구성 : 상∙하의 투피스형	10	4	○	4	○
		화학보호복(레벨A)	종류 : 공기호흡기내장형 구성 : 보호복, 무선송수신 장치 등	5	10	●	10	●
		화학보호복(레벨b)	종류 : 내화학용 구성 : 보호복 등	5	10	○	10	○
		화학보호복(레벨c)	종류 : 내화학용 구성 : 보호복 등	소모품	10	●	10	●
		방사선 보호복	종류 : 저준위 방사선으로 부터 보호가능 구성 : 보호복 등	5	5	○	5	○
		폭발물방호복	구성 : 방호복, 척추 및 낭심 보호대, 방폭헬멧, 방폭슈즈 등	10	2	○
		방폭담요	종류 : 고강력섬유 KevlarAramid등, 폭발 억제링 포함	15	1	○
		방폭가방	구성 : 외장은 코듀라, 내장은 방화알루미늄	15	1	○
11. 보호 장비 (17종)	(6) 헬멧 (1종)	방탄헬멧	규격 : NIJ Standerd 0101.06기준III-A등급 동등이상 기능 : 총알 및 파편으로부터 방호 ※ 대테러 및 EOD요원용	5	3	○
	(7) 대원위치추적장치 (1종)	대원위치추적장치	구성 : 메인수신기 1대, 개인용 송신기 5대 등	5	1	○	1	○
	(8) 방탄조끼(1종)	방탄조끼	규격 : NIJ Standerd 0101.06기준III-A등급 동등이상 기능 : 총알 및 파편으로부터 방호 ※ 대테러 및 EOD요원용	10	3	○
소계	종				4		3
	점				9		8
12. 보조 장비 (4종)	(1) 안전매트 (2종)	안전매트리스	구성 : 180(W)×100(L)×50(H) 이상	소모품	5	●	5	○
		팬식 공기안전매트	종류 : 2단 팬식 공기막, 공압식, 수동식 등 구성 : 에어매트, 팬, 전선릴, 이동용 수레 등	7	1	○
	(2) 이동식 송배풍기 (1종)	이동식 송배풍기	종류 : 엔진식, 전기식 구성 : 송풍기, 송배풍용 자바라 호스	6	1	○	1	○
	(3) 열화상카메라(1종)	열화상카메라	종류 : 헬멧장착형, 휴대식 등 구성 : 본체, 충전기, 배터리(교환주기 2년), 케이스 등	7	2	●	2	○

●필수 / ○선택

<비고>

1. “●” 필수장비(반드시 구매하는 장비), “○” 선택장비(출동여건에 맞게 선택적 구매가능 장비)

※ 필수장비 기준으로 보유기준 산정

2. 성능인증이 필요한 장비는 반드시 국내(KC : 국가통합인증마크 등) 및 국제 규격 단수이상의 인증서가 있는 장비를 구매 할 것

3. 측정장비 검∙교정은 코라스(KOLAS) 등 인정한 검∙교정기관 의뢰(1년 주기)

4. 특수구조대 및 화학구조센터는 구조대원 정원에 맞게 장비를 추가 구매 할 수 있음

5. 국제출동 및 각종 시∙도 교육 운영에 따른 「구조장비 기준」에 근거하여 추가 구매 할 수 있음

6. 인명구조견 내용연수 도래 시 중앙119구조본부 인명구조견센터 훈련사 및 담당 핸들러는 연장심의회를 통해 2년간 연장사용 가능여부 판단 (연장심의 : 1년 단위)

※ 구조장비 품목별 내용연수는 「소방장비 표준규격 및 내용연수에 관한 규정」을 준수

[별표 2]                                  통신장비 보유기준

중분류	소분류	장 비 명	내 용	내용 연수	특수구조대		화학구조센터		본부행정 (인명구조견센터 포함)
					보유기준	적용성	보유기준	적용성	보유기준	적용성
총계	종				10		10		10
	점				231		158		38
13. 통신용 (10종)	(1) 영상통신장비 (10종)	고정형 무전기	현장구조 활동용(UHF또는TRS)	7	1	●	1	●	1	●
		차량형 무전기	현장구조 활동용(UHF또는TRS)	7	32	●	18	●	10	●
		휴대용 무전기	현장구조 활동용(UHF또는TRS)	7	정원	●	정원	●	10	●
		이동형 중계기	현장구조 활동용(커버리지 확장용)	8	1	○	1	○	1	●
		차량용 LTE무선장치	현장구조 지휘작전용	4	2	●	1	●	1	●
		위성전화기	현장구조 활동용	8	1	●	1	●	2	●
		휴대용 전화기	현장구조 지휘작전용	4	1	○	1	○	1	○
		카메라	현장구조 활동 촬영	9	1	●	1	●	4	●
		캠코더	현장구조 동영상 촬영	9	1	●	1	●	4	●
		노트북	구조현장 정보분석, 기록관리	6	2	●	1	●	4	●

●필수 / ○선택

<비고>

1. 특수구조대 및 화학구조센터 정원 현황(2018.1.1 기준)

* 특수구조대 : 189명(수도권7, 영남4, 호남46, 충청강원21)

* 화학구조센터 : 132명(1개 화학구조센터22)

2. 휴대용 무전기는 특수구조대 및 화학구조센터 정원 변동에 따라 구매 가능함

[별표 3]                            항공운항정비장비 보유기준

●필수 / ○선택

중분류	소분류	장비명	내용	내용연수	헬기대수별
					보유기준	적용성
총계	종				54
	점				216
소계	종				3
	점				4
14. 항공기동 (3종)	(1) 현장지원차 (3종)	견인차	종류 : 소방헬기 견인차량(토우카)	12	2(공통)	●
		유조차	종류 : 소방헬기 급유차	10	1(공통)	●
		지게차	종류 : 장비운반용	12	1(공통)	●
소계	종				14
	점				126
15. 운항정비 (14종)	(1) 조명기구 (1종)	운항, 정비 휴대용탐조등	종류 : 휴대용라이트(운항․정비) 구성 : white and blue double LED type	3	9	●
	(2) 인명구조 및 안전장비 (1종)	비상탈출호흡기(HEED)	종류 : 휴대용산소공급기 구성 : 호스형타입, 관련법령 충족	5	15	●
	(3) 방호복 (1종)	체온보호슈트	종류 : 건식잠수복(장갑․후드 포함) 내용 : 헬기 착수시 저체온 예방, 내열성, 방투습	3	9	●
	(4) 구조장갑 (1종)	운항․정비장갑	종류 : 운항,정비 내용 : 깨진유리에 대비 및 IT 기기 운용 가능 등	소모품	9	●
	(5) 안전화 (1종)	구조화	종류 : 운항․정비 내용 : 발바닥, 발등 보호	소모품	9	●
	(6) 안전안경 (1종)	시력보호안경	종류: 운항․정비 내용: 시력보호, 보잉타입(얇은테, 헤드셋 착용시 방해안됨)	소모품	9	●
	(7) 항공용 (6종)	헤드셋	종류 : 항공용 헤드셋 구성 : 헤드셋 본체, 통신장비, 전자 잡음제거 기능	3	15	●
		테블릿PC	종류 : 항공기 운항․정비 테블릿PC 구성 : 본체, 배터리(배터리 교환주기 2년), 필기구 등	3	9	●
		야간투시경	종류 : 운항사, 정비사(호기별) 야간투시경 구성 : 본체, 밧데리, 헬멧장착 마운트 등	10	7	●
		항공용GPS	종류 : 항공용 GPS 구성 : 국내 항공맵 가능, 터치가능	5	1	●
		출동가방	종류 : 항공 출동용 가방 구성 : 운항․정비 승무원용(개인장비 수납용), 중형	3	9	●
		이어플러그	종류 : 이어플러그(Reduce loud noise) 구성 : 개인별 1세트, 헤드셋 음량 방해안됨, 잡음제거	소모품	15	●
	(8) 그 밖의 일반장비 (2종)	다목적 칼	종류 : 운항․정비용 다목적 툴 구성 : 운항․정비사용 비상탈출 및 정비용	소모품	9	●
		헬기 화재진압장비	종류 : 헬기 화재진압장비 내용 : 밸리탱크, 밤비바켓, 내부장착 물탱크 등	12	1	●
소계	종				4
	점				33
16. 운항 (4종)	(1) 조명기구 (2종)	운항사 립 라이트	종류 : 립라이트(운항사) 구성 : 운항헬멧 마이크 고정식, NVG 기능 방해없음	소모품	9	●
		운항사 핑거라이트	종류 : 운항사 핑거라이트(운항사) 구성 : 손가락 고정장치, 한손으로 on/off 기능	소모품	9	●
	(2) 헬멧 (1종)	운항헬멧	종류 : 주간/야간 비행용 구성 : 야간투시경 장착장비, 통신장비, 라이너(선택)	10	6	●
	(3) 항공용 (1종)	니보드	종류 : 테블릿PC 및 간행물 자료 거치대 구성 : 테블릿 포호커버, 유리필름, 거치대	소모품	9	●
소계	종				33
	점				53
17. 정비 (33종)	(1) 항공정비 (31종)	견인바	종류 : 항공기 지상 견인용 구성 : 전용제품 AS365N2, EC-225 기종 견인가능	10	1	●
		고소작업대	종류 : 고소작업대(배터리식) 구성 : 고소 작업시 필요, 지상이동가능, 상하 높이조절가능	8	1(공통)	●
		지상발전기(GPU)	종류 : 항공기 시동 지상 발전기 구성 : 엔진식, AC 115V/400HZ, DC 28V 급	8	1(공통)	●
		전원공급 장치(전기식)	종류 : 항공기 점검 지상발전기 구성 : 전기식(ARU방식), AC 115V/400HZ, DC 28V 급	8	1(공통)	●
		전원공급 장치(충전식)	종류 : 항공기 정비용 구성 : 입력전압 220V, 출력:직류(30V, 5A),	8	1(공통)	●
		배터리 충전기	종류 : 항공기 배터리 충전기 구성 : 항공기 배터리 점검(충/방전등)용, 입력전압 220V,	9	1(공통)	●
		유압잭	종류 : 항공기 점검용 유압잭 종류 : 항공기별 적정용량, AS365N2, EC-225 사용가능	10	3	●
		유압시험기	종류 : 항공기 운항계통 유압시험기(이동식) 구성 : 압력조절, 최대 3000PSI, 흐름량 측정 기종별 커플러	10	1(공통)	●
17. 정비 (33종)	(1) 항공정비 (31종)	유압프레스	종류 : 항공기 정비용 유압프레스 구성 : 구동축 씰 교환, 압력(20톤 이상)	11	1(공통)	●
		질소주입기	종류 : 항공기 질소 주입기 구성 : 저압/고압 질소, 압력 조절 가능, 압력계기 장착	6	1(공통)	●
		공기압축기	종류 : 항공기 정비용 공기압축기 구성 : 압력조절가능, 130리터 이상, 수분 분리가능	6	1(공통)	●
		엔진세척기	종류 : 항공기 엔진 세척장비 구성 : 항공기 전원(DC)사용, 교범에 지정품 또는 동급이상	10	2(공통)	●
		고압세척기	종류 : 항공기 세척용 고압세척기 구성 : 전기식, 압력 이상, 온수가능	10	1(공통)	●
		통신장비시험기	종류 : 항공기 통신장비 점검기 구성 : ILS(계기착륙장비), VOR(전방향무선탐지기), ELT(비상위치신호기), U/VHF(통신장비) 점검	10	1(공통)	●
		진동측정장비	종류 : 항공기 진동측정장비 구성 : 회전날개, 꼬리회전날개 진동측정장비	10	1(공통)	●
		항공기 검사 내시경	종류 : 항공기 내부 검사용 구성 : 모니터, 저장장치, 각도별 렌즈, 치수확인 가능	9	1(공통)	●
		초음파 세척기	종류 : 항공기 부품 초음파 세척기 구성 : 초음파 방식 부품 오염물 제거	7	1(공통)	●
		부품 건조기	종류 : 항공기 부품 건조기 구성 : 전기오븐방식	7	1(공통)	●
		진공청소기	종류 : 항공기 건습식 진공청소기 구성 : 내부 세척 및 격납고 청결유지용	7	1(공통)	●
		바닥 청소기	종류 : 바닥청소기 구성 : 배터리식, 또는 전기식, 습식 청소가능	7	1(공통)	●
		작업 테이블	종류 : 항공기 정비용 작업테이블 구성 : 장탈 부품 거치 이동/ 고정 가능 바퀴 장착	10	3	●
		작업대	종류 : 항공정비용 작업대(프로파일 소재 급 이상) 구성 : 고소점검시 정비사가 올라가 작업가능 공간 제공	11	4	●
		방폭용 캐비넷	종류 : 항공정비용 화학물질/인화물질 보관함 구성 : 화학물질/ 인화물질 보관함, 항공안전법 충족	9	2(공통)	●
		공구보관용 캐비넷	종류 : 항공정비 특수공구 등 보관함 구성 : 항공기 검사용 특수 및 일반공구 보관 함(외부 투명창 포함)	8	2	●
		항공기 검사 공구박스 (기체·엔진 / 전기전자용)	종류 : 항공기 점검용 구성 : 기체엔진 점검용 / 전기 전자 점검용	8	2	●
		천정형크레인	종류 : 항공기 천정형 크레인 구성 : 10톤급 이상, 하, 전후, 좌우 이동가능	11	1(공통)	●
		이동식냉방기	종류 : 항공기 점검용 냉방장치 구성 : 전기식, 이동식	10	2(공통)	●
		이동식난방기	종류 : 항공기 점검시 난방용 구성 : 전기식, 이동식, 등유 사용	10	2(공통)	●
17. 정비 (33종)	(1) 항공정비 (31종)	세척부스	종류 : 세척부스 구성 : 유해가스 차단	10	1(공통)	●
		엔지 거치대	종류 : 항공기 점검용 구성 : 엔진 제거 장착시 거치대 사용	10	2	●
		호이스트 조작장갑	종류 : 정비 내용 : 호이스트 조작시 손보호(이중덧댐)	소모품	3	●
	(2) 신체 및 관절보호대 (1종)	보호대	종류 : 정비사용 보호대 내용 : 정비사 무픞 팔꿈치 보호대	소모품	3	●
	(3) 그 밖의 일반장비 (1종)	정비사용 안전벨트	종류 : 항공 정비사 안전벨트 구성 : 다리 불편함이 없을 것, UIAA OR EN 인증 단수인증	3	3	●

[별표 4]                               항공구급장비 보유기준

중분류	소분류	장비명	내용	내용연수	항공팀
					보유기준	적용성
총계	종				138
	점				299
소계	종				10
	점				10
18. 환자평가(10종)	신체검진 (10종)	혈압계 (커프: 성인용, 소아용, 영아용)	신체검진용 기구	3년	1세트 이상	●
		체온계	신체검진용 기구	3년	1대 이상	●
		검안라이트	신체검진용 기구	소모품	대원별 1대	●
		청진기	신체검진용 기구	5년	1대 이상	●
		혈당측정기	신체검진용 기구	소모품	2대 이상	●
		휴대용산소포화도측정기 (측정탐침자: 성인용, 소아용)	신체검진용 기구	3년	1세트 이상	●
		환자감시장치(SpO2포함)	신체검진용 기구	5년	1대	○
		일산화탄소 및 메트헤모글로빈측정 장비(CO/Met-Hb)	신체검진용 기구	5년	1대	○
		소아신장측정기(체중, 사용장비 크기 및 약물량 측정 기능 포함)	신체검진용 기구	5년	1대	○
		심전도감시장치(SpO2포함)	신체검진용 기구	5년	1대	○
소계	종				56
	점				146
19. 응급처치 (56종)	(1) 기도확보유지 (5종)	입인두기도기 (40,50,60,70,80,90,100mm)	기도확보유지용 기구	소모품	2세트 이상	●
		코인두기도기(20,22,24,26,28,30,32fr)	기도확보유지용 기구	소모품	2세트 이상	●
		후두경세트 (기도삽관튜브, 튜브고정장치, Margil 겸자, stylet 등 포함)/(3,4,5,6,6.5,7,7.5mm)	기도확보유지용 기구	후두경: 5년 (1회용: 소모품)	1세트	●
		성문외기도유지기 (성인용, 소아용)	기도확보유지용 기구	소모품	2세트 이상	●
		비디오후두경	기도확보유지용 기구	5년	1개	○
	(2) 호흡유지 (11종)	백밸브마스크(성인용)	호흡유지용 기구	소모품	2세트 이상	●
		백밸브마스크(소아용)	호흡유지용 기구	소모품	2세트 이상	●
		백밸브마스크(영아용)	호흡유지용 기구	소모품	2세트 이상	●
		비강캐뉼라(성인용,소아용)	호흡유지용 기구	소모품	2세트 이상	●
		안면 마스크(성인용, 소아용)	호흡유지용 기구	소모품	2세트 이상	●
		비재호흡마스크(성인용, 소아용, 영아용, 신생아용)	호흡유지용 기구	소모품	2세트 이상	●
		자동식산소소생기(고정용)	호흡유지용 기구	5년	1세트	●
		자동식산소소생기(휴대용)	호흡유지용 기구	5년	1세트
		의료용분무기	호흡유지용 기구	5년	1대	●
		전동식의료용흡인기(휴대용)	호흡유지용 기구	3년 (흡인튜브 : 소모품)	1대	●
		휴대용인공호흡기(Portable Ventilator)	호흡유지용 기구	5년	1대	○
	(3)심장박동 회복(4종)	고급형 심장충격기(12lead ECG, SpO2, ETCo2, 인쇄)	심장박동 회복 기구	5년	1대	●
		고급형 심장충격기 패치(성인용, 소아용)	심장박동 회복 기구	소모품	2개 이상	●
		가슴압박품질측정기	심장박동 회복 기구	5년	1대	○
		기계식가슴압박장비	심장박동 회복 기구	5년	1대	●
	(4) 순환유지 (12종)	수액연결선	순환유지용 기구	소모품	10세트 이상	●
		정맥주사바늘	순환유지용 기구	소모품	크기별 3개 이상	●
		주사기(30ml 포함)	순환유지용 기구	소모품	크기별 3개 이상	●
		3방향 수액밸브	순환유지용 기구	소모품	5개 이상	●
		수액연장선	순환유지용 기구	소모품	2개	●
		정맥주사바늘 고정테이프	순환유지용 기구	소모품	10개 이상	●
		골강내주사세트(Intraosseous Set)	순환유지용 기구	2년/1회용 (소모품)	1세트이상	○
		혈관검출기	순환유지용 기구	5년	1대	○
		자동식 수액펌핑기	순환유지용 기구	5년	1대	○
		자동주사공급기	순환유지용 기구	5년	1대	○
		자동수액공급기	순환유지용 기구	5년	1대	○
		의료용 가온기	순환유지용 기구	5년	1대	○
19. 응급처치 (56종)	(5) 외상처치(23종)	경추보호대(성인용, 소아용)	외상처치용 기구	소모품	2세트 이상	●
		영아용 경추보호대(척추고정장비)	외상처치용 기구	소모품	1세트 이상	●
		척추보호대(일체형)	외상처치용 기구	소모품	1세트 이상	●
		긴척추고정판	외상처치용 기구	5년	1개	●
		머리고정대	외상처치용 기구	3년	1개	●
		구출고정장치	외상처치용 기구	5년	1세트	●
		부목(공기․진공 또는 패드)	외상처치용 기구	3년	2세트 이상	●
		부목(철사 또는 알루미늄)	외상처치용 기구	소모품	1세트 이상	●
		골반고정밴드	외상처치용 기구	3년 (1회용: 소모품)	1개	●
		거즈	외상처치용 기구	소모품	10개 이상	●
		환자 팔고정대	외상처치용 기구	소모품	1세트	●
		멸균장갑	외상처치용 기구	소모품	대원별 10개 이상	●
		비멸균장갑	외상처치용 기구	소모품	대원별 10개 이상	●
		비닐장갑	외상처치용 기구	소모품	대원별 10개 이상	●
		지혈처치세트 (지혈대, 붕대, 가위, 반창고, 멸균거즈 등)	외상처치용 기구	소모품	2세트	●
		구급용 가위	외상처치용 기구	소모품	2개 이상	●
		붕대	외상처치용 기구	소모품	10개 이상	●
		반창고	외상처치용 기구	소모품	2개 이상	●
		구급장비 가방	외상처치용 기구	3년	3개 이상	●
		견인부목(성인용)	외상처치용 기구	5년	1개	○
		견인부목(소아용)	외상처치용 기구	5년	1개	○
		화상처치세트(습윤콜로이드, 화상연고, 멸균거즈 등)	외상처치용 기구	소모품	1세트 이상	●
		곡반	외상처치용 기구	소모품	1개 이상	●
	(6) 분만처치 (1종)	분만처치용품	분만세트 기구	소모품	2세트 이상	●
소계	종				7
	점				12
20. 환자이송 (7종)	(1) 환자이송 (5종)	항공용들것	환자이송용 기구	5년	1대	●
		전동식 주들것	환자이송용 기구	5년	1대	○
		분리형들것	환자이송용 기구	5년	1대	●
		가변형들것	환자이송용 기구	2년	1대	●
		영아이송장치	환자이송용 기구	5년	1대	○
	(2) 체온유지 (2종)	환자시트	체온유지용 기구	소모품	5개 이상	●
		보온용모포	체온유지용 기구	소모품	2개 이상	●
소계	종				17
	점				47
21. 구급의약품 (17종)	(1) 의약품 (11종)	니트로글리세린(경구용)	환자처치용 기본의약품	소모품	1병 또는 앰플 10개 (스프레이용: 1개)	●
		흡입용 기관지 확장제	환자처치용 기본의약품	소모품	1병 또는 앰플 10개	●
		포도당(수액공급용 5%,10%,50%)	환자처치용 기본의약품	소모품	각2팩이상	●
		생리식염수 (수액공급용 20ml, 500ml, 1000ml)	환자처치용 기본의약품	소모품	각2팩이상	●
		플라스마솔루션 또는 하트만용액(1000ml)	환자처치용 기본의약품	소모품	2팩 이상	●
		비마약성진통제(진통용)	환자처치용 기본의약품	소모품	2앰플또는백(bag)/팩(pack)이상	●
		항히스타민제(항알러지용)	환자처치용 기본의약품	소모품	2앰플 이상	●
		에피네프린(부신호르몬제)	환자처치용 기본의약품	소모품	20앰플 이상(주사기용기: 20개 이상)	●
		아미오다론(부정맥치료제)	환자처치용 기본의약품	소모품	6앰플 이상	●
		기관지확장제(네블라이저용)	환자처치용 기본의약품	소모품	2앰플 이상	●
		의약품 냉온장고	구급의약품 보관용	5년	1대	○
	(2) 소독품 (6종)	포비돈(살균용)	세척 소독용 기구	소모품	1병 이상	●
		클로로헥시딘(살균용)	세척 소독용 기구	소모품	1병 이상	●
		에탄올(살균용)	세척 소독용 기구	소모품	1병 이상	●
		생리식염수(상처세척용, 3000ml 이상)	세척 소독용 기구	소모품	1병	●
		증류수(멸균)	세척 소독용 기구	소모품	1병 이상	●
		차아염소산나트륨	세척 소독용 기구	소모품	1병 이상	●
소계	종				14
	점				49
22. 감염방지 (14종)	(1) 감염방지 (8종)	폐기물보관통	감염방지용 기구	소모품	1개	●
		주사바늘폐기용기	감염방지용 기구	소모품	1개	●
		구토용백	감염방지용 기구	소모품	10개 이상	●
		감염보호복세트 (보호복, 덧신, 마스크, 안경, 장갑)	감염방지용 기구	소모품	대원별 5세트 이상 (Level D 이상)	●
		일회용 덴탈마스크	감염방지용 기구	소모품	대원별 10개 이상	●
		N95마스크	감염방지용 기구	소모품	대원별 10개 이상	●
		오염방지 1회용 가운	감염방지용 기구	소모품	대원별 5개 이상	●
		감염방지1회용기도관리세트 (1회용BVM,extensiontube,후두경,OPA,고정밴드)	감염방지용 기구	소모품	1세트	○
	(2) 장비소독 (6종)	헬기용 소독기	헬기 내부 및 장비소독용 기구	5년	1대	●
		과산화수소	장비소독용 약품	소모품	1병 이상	●
		차아염소산나트륨	장비소독용 약품	소모품	1병 이상	●
		플라즈마 멸균기	장비소독용 기구	5년	1대	○
		자외선살균소독기	장비소독용 기구	5년	1개	○
		헬멧소독기	장비소독용 기구	5년	1개	○
소계	종				7
	점				7
23. 통신□ 기록장비(7종)	통신장비 (6종)	구급일지단말기	유 · 무선 통신기구	2년	1대	●
		휴대용전화기	유 · 무선 통신기구	2년	1대	●
		블루투스 이어폰	유 · 무선 통신기구	소모품	팀별 1대 이상	●
		이동국(헬기용)	유 · 무선 통신기구	7년	1개	●
		휴대국(개인용)	유 · 무선 통신기구	7년	대원별 1개	●
		이동식 전원공급장치(AC)	유 · 무선 통신기구	2년	1개	●
	기록장비 (1종)	웨어러블 카메라	기록 및 증거보전용 기구	3년	1대 이상	●
소계	종				12
	점				12
24. 교육실습 (12종)	(1)구급대원교육실습 장비(항공대용)(12종)	전문실습 마네킨	구조구급대원교육 실습장비(항공대용)	5년	1세트	○
		정맥주사 마네킨	구조구급대원교육 실습장비(항공대용)	5년	1세트	○
		성인기도확보 마네킨	구조구급대원교육 실습장비(항공대용)	5년	1세트	○
		소아기도확보 마네킨	구조구급대원교육 실습장비(항공대용)	5년	1세트	○
		영아기도확보 마네킨	구조구급대원교육 실습장비(항공대용)	5년	1세트	○
		상처표시 마네킨	구조구급대원교육 실습장비(항공대용)	5년	1세트	○
		골강주사 마네킨	구조구급대원교육 실습장비(항공대용)	5년	1세트	○
		분만 마네킨	구조구급대원교육 실습장비(항공대용)	5년	1세트	○
		기도삽관평가용 마네킨	구조구급대원교육 실습장비(항공대용)	5년	1세트	○
		혈압맥박평가용 마네킨	구조구급대원교육 실습장비(항공대용)	5년	1세트	○
		CPR 성인기본 마네킨	구조구급대원교육 실습장비(항공대용)	5년	1세트	○
		고급형 연습용 심장충격기	구조구급대원교육 실습장비(항공대용)	5년	1세트	○
소계	종				15
	점				15
25. 개인구급장비 (15종)	(1) 대원보호 (10종)	안전모(안전헬멧)	대원보호용 장비	3년	대원별 1개	○
		보호안경(고글)	대원보호용 장비	소모품	대원별 1개	○
		안전장갑	대원보호용 장비	소모품	대원별 1개	○
		허리보호대	대원보호용 장비	소모품	대원별 1개	○
		아이젠	대원보호용 장비	소모품	대원별 1개	○
		손전등 또는 헤드랜턴	대원보호용 장비	소모품	대원별 1개	○
		다기능 조끼(방검성능 포함)	대원보호용 장비	2년	대원별 1개	○
		구급화	대원보호용 장비	소모품	대원별 1개	○
		개인선량계(방사능 측정)	대원보호용 장비	소모품	대원별 1개	○
		무릎보호대	대원보호용 장비	소모품	대원별 1개	○
	(3) 유해화학보호 (5종)	화학보호복 C급	대원 유해화학보호	소모품	대원별 1개 이상	○
		화생방마스크	대원 유해화학보호	5년	대원별 1개 이상	○
		제독제	대원 유해화학보호	소모품	1병 이상	○
		내화학 장화	대원 유해화학보호	소모품	대원별 1개 이상	○
		내화학 장갑	대원 유해화학보호	소모품	대원별 1개 이상	○

●필수 / ○선택

<비고>

1. <구급의약품> 의약품은 의사, 간호사 또는  1급 응급구조사가 배치된 항공기에 한한다.

2. 약사법 등 관련 법령의 규정을 적용 받는 응급처치기구는 당해 규정의 허가 또는 검사를 필하여야 한다.

3. 휴대용인공호흡기는 지속양압환기장치와 유아용산소소생기능을 겸할 수 있어야 한다.

4. 휴대용초음파기는 다수사상자 훈련 및 실제 재난현장에서 의사사용 또는 직접의료지도를 통한 영상지도에 한정하여 사용하도록 한다.

5. 전자파 발생 우려가 있는 장비는 제작사 항공인증을 득한 제품을 권장한다.(단 AED는 인증제품 사용)

6. 항공구조구급대의 항공기 대수에 따른 장비 보유수량은 다음과 같다 (항공기 1대 : 보유기준에 의한 수량, 항공기 2대 이상 : 보유기준의 2배에 해당하는 수량 이상)

7. 응급환자의 이송을 우선 목적으로 하는 헬기는 장비를 고정 장착 또는 상시 탑재하고, 그 외 헬기는 필요할 경우에 장비를 탑재하여 사용한다.

[별표 5]                               개인휴대 안전장비 기준

장비명	내용	내용연수	보유기준	적용성
총계	종		30
	점		40
카라비너(개인용)	종류 : O형/D형 잠금, 개방형, 스위벨형, 스틸, 알루미늄 등	소모품	5	●
개인로프	종류 : 정적로프 등 구성 : 9mm이하×(20m 이상) 로프보관백 등	소모품	1	○
안전벨트(상하일체형)	종류 : 일체형	5	1	●
구조장갑	내용 : 구조현장활동용	소모품	2	●
개인랜턴	종류 : 배터리식 구성 : 본체,충전기,배터리포함(교환주기 2년) 등	3	1	●
공기호흡기세트	인증 : KFI인증 / 보유기준 5개 내용연수 : 공기호흡기 10년, 등지게 10년, 면체3년, 보조마스크 3년, 공기호흡기용 보조필터 5년	내용참고	5	●
방화복	내용 : 방수, 방열, 방풍, 투습 성능 및 야광표식 등 포함	3	1	●
구조헬멧	종류 : 일반용/산악용/수난용 등 구성 : 헬멧본체, 방풍안경, 헤드랜턴, 안면보호창, 청각보호기 (탈부착 가능) 등	5	1	●
다목적칼	구성 : 케이블 및 로프절단 외 10종 이상 기능	2	1	○
안전안경(구조용고글)	종류 : 선글라스/고글형	소모품	1	●
방화두건	인증 : KFI인증	소모품	1	●
관절보호대 세트	구성 : 무릎,팔꿈치 보호대 등	소모품	1	○
개인장비 가방	구성 : 배낭(중) 1개 종류 : 배낭(중)-40L이상	3	1	○
도끼	종류 : 민자식, 송곳식, 다목적식 등	5	1	○
장비휴대용조끼	종류 : 조끼형 등	3	1	○
인명구조경보기	구성 : 본체, ID 윈도우 작동키 등	3	1	●
화재진압화	종류 :화재용	소모품	1	○
특수구조화	종류: 일반구조/ 도시탐색용구조 등	소모품	2	○
진압헬멧	구성: 헬멧본체	5	1	○
자기확보줄	종류 : 체인형 등	소모품	1	●
하강기	종류 : 8자형/튜브형/자동제동형 등	소모품	1	●
진압장갑	인증 : KFI인증	소모품	1	○
헤드랜턴	종류 : 배터리식, 충전식(헬멧 부착식 포함)	3	1	●
등강기	종류 : 손 잡이형 등강기, 발등강기 등 구성 : 좌, 우 1조, 발스텝 등 좌우 1조	5	1	○
동계용 산악구조복	종류 : 동계 산악구조복 구성 : 방수,투습 상하의 각1벌, 보온자켓 1벌, 보온 동계복 상하의 각 1벌, 우모복 1벌 등	소모품	1	○
춘추용 산악구조복	종류 : 춘추 산악구조복 구성 : 상하의 각 2벌	소모품	1	○
하계용 산악구조복	종류 : 하계 산악구조복 구성 : 상하의 각 1벌	소모품	1	○
산악용 모자	종류 : 동계용, 하계용 구성 : 동계용 1, 바라크라바 1, 하계용 1	소모품	1	○
산악용 구조화	종류 : 등산화 구성 : 암벽화, 릿지화, 중등산화 등	소모품	1	○
대원탈출장비	종류 : 허리벨트형 구성 : 가방,로프,허리벨트,후크,제동장치 등	소모품	1	●

●필수 / ○선택

<비고>

1. 구조활동 현장에 투입되는 구조대원이 휴대하여야 할 최소한의 장비 기준임

2. 화재･구조 등 사고유형에 따라 현장지휘관이 개인이 휴대하는 장비를 조정할 수 있음

※ 개인휴대 안전장비의 수량은 보유기준 수량과는 무관함