[별표 2]

소방기장의 도형 및 제식

1. 소방지휘관장

소방청장	본부장	소방서장	단위지휘관

(1) 약장

(가) 재질 : 인견

(나) 색상 : 황색, 적색

(다) 중앙표시장 : 지름 10밀리미터(±1밀리미터) 원안에 태극무늬와 관창 조각

(황동 0.8밀리미터(±0.2리미터)판 금도금)

2. 소방근속기장

가. 헌신장

정장

약장

(앞면)

(뒷면)

(1) 정장

(가) 재질

① 상단부분 : 인견

② 하단부분 : 황동 4밀리미터판(황동 특수도금 광처리)

(나) 앞면

① 수의색상 : 청색, 흰색

② 수의고리 : 지름 20밀리미터(반원형)

③ 하단부분

· 근속표시장 : 20밀리미터 원안에 육각수 내 무궁화와 횃불

· 받드는 형(수관 6개)

· 고리(길이 5밀리미터)

(다) 뒷면

· 대한민국 소방근속기장(반원형 문자양각)

· 헌신장, 40년근속(문자양각)

(2) 약장

(가) 재질 및 색상 : (1)과 같음

(나) 중앙표시장 : 지름 10밀리미터(±1밀리미터) 원안에 (1)의 근속표시장 조각

(황동 0.8밀리미터(±0.2밀리미터)판 금도금)

나. 소방장

정장

약장

(앞면)

(뒷면)

(1) 정장

(가) 재질

① 상단부분 : 인견

② 하단부분 : 황동 4밀리미터판(황동 특수도금 광처리)

(나) 앞면

① 수의색상 : 청색, 흰색

② 수의고리 : 지름 20밀리미터(반원형)

③ 하단부분

· 근속표시장 : 20밀리미터 원안에 불꽃을 물고 있는 날개편 비둘기

· 받드는 형(수관 6개)

· 고리(길이 5밀리미터)

(다) 뒷면

· 대한민국 소방근속기장(반원형 문자양각)

· 소방장, 30년근속(문자양각)

(2) 약장

(가) 재질 및 색상 : (1)과 같음

(나) 중앙표시장 : 지름 10밀리미터(±1밀리미터) 원안에 (1)의 근속표시장 조각

(황동 0.8밀리미터(±0.2밀리미터)판 금도금)

다. 봉사장

정장

약장

(앞면)

(뒷면)

(1) 정장

(가) 재질

① 상단부분 : 인견

② 하단부분 : 황동 4밀리미터판(황동 특수도금 광처리)

(나) 앞면

① 수의색상 : 청색, 흰색

② 수의고리 : 지름 20밀리미터(반원형)

③ 하단부분

· 근속표시장 : 20밀리미터 원안에 불꽃판 위에 해태가 앉은 모양

· 받드는 형(수관 6개)

· 고리(길이 5밀리미터)

(다) 뒷면

· 대한민국 소방근속기장(반원형 문자양각)

· 봉사장, 20년근속(문자양각)

(2) 약장

(가) 재질 및 색상 : (1)과 같음

(나) 중앙표시장 : 지름 10밀리미터(±1밀리미터) 원안에 (1)의 근속표시장 조각

(황동 0.8밀리미터(±0.2밀리미터)판 금도금)

라. 안전장

정장

약장

(앞면)

(뒷면)

(1) 정장

(가) 재질

① 상단부분 : 인견

② 하단부분 : 황동 4밀리미터판(황동 특수도금 광처리)

(나) 앞면

① 수의색상 : 청색, 황색

② 수의고리 : 지름 20밀리미터(반원형)

③ 하단부분

· 근속표시장 : 20밀리미터 원안에 촛불조각

· 받드는 형(수관 6개)

· 고리(길이 5밀리미터)

(다) 뒷면

· 대한민국 소방근속기장(반원형 문자양각)

· 안전장, 10년근속(문자양각)

(2) 약장

(가) 재질 및 색상 : (1)과 같음

(나) 중앙표시장 : 지름 10밀리미터(±1밀리미터) 원안에 (1)의 근속표시장 조각

(황동 0.8밀리미터(±0.2밀리미터)판 금도금)

3. 소방공로기장

표창장		장관	청장	시도지사
구급 활동	수여횟수	1~5회	6~10회	11회 이상
	하트세이버
	브레인세이버
	트라우마세이버
화재 • 구 조 활 동	수여횟수	1~5회	6~10회	11회 이상
	라이프세이버
	출동횟수	1회	2회	3회 이상
	국제구조출동
	무사고 경력	3년 미만	3년 이상 7년 미만	7년 이상
	무사고 현장 활동
무사고	무사고 경력	3년 미만	3년 이상 7년 미만	7년 이상
	소방차 무사고 운전
	항공기 무사고 운항
	소방정 무사고 운항

(1) 약장

(가) 재질 : 인견

(나) 색상 : 적색, 흰색, 청색, 녹색, 황색, 주황색

(다) 중앙표시장 : 소방표장은 세로 14밀리미터, 가로 7밀리미터로 조각(황동 0.8밀리미터(±0.2밀리미터)판 금도금), 구급활동표장은 지름 10밀리미터(±1밀리미터) 원안에 각 모형 인쇄(투명 에폭시처리), 라이프세이버표장은 세로 10밀리미터, 가로 12밀리미터로 조각(황동 0.8밀리미터(±0.2밀리미터)판 금도금), 국제구조출동, 무사고현장활동표장은 지름 10밀리미터(±1밀리미터) 원안에 각 모형 인쇄(투명 에폭시처리), 무사고 소방차무사고운전, 항공기무사고운항, 소방정무사고운항표장은 지름 10밀리미터(±1밀리미터) 원안에 각 모형 인쇄(투명 에폭시처리)

4. 소방경력기장

화재	구조	구급
항공대	소방정대	화재조사
소방행정	종합상황실	교수요원
대한민국장	소방기본장	지역장

(1) 약장

(가) 재질 : 인견

(나) 색상 : 적색, 흰색, 황색, 청색, 녹색, 주황색, 보라색, 남색, 연한청색, 회색,

노랑색, 연두색 ※ 황색-구조･대한민국장, 노랑-교수요원, 주황-항공대

(다) 중앙표시장 : 지름 10밀리미터(±1밀리미터) 원안에 각 모형 조각 (황동 0.8밀리미터  판(±0.2밀리미터)금도금), 대한민국장, 소방기본장, 지역장은 지름 10밀리미터(±1밀리미터)원안에 각 모형 인쇄(투명 에폭시처리)

5. 소방기념장

‘10 대구소방관 경기대회 기념	‘18 충주 소방관 경기대회 기념	제50주년 소방의 날	소방청 개청 기념

(1) 약장

(가) 재질 : 인견

(나) 색상 : 적색, 황색, 회색, 흰색, 청색, 연한 청색, 녹색, 주황색

(다) 중앙표시장 : 지름 10밀리미터(±1밀리미터) 원안에 각 모형 인쇄(투명 에폭시 처리), 소방청표장은 지름 10밀리미터(±1밀리미터) 원안에 모형 조각(황동 0.8밀리미터(±0.2밀리미터)판 금도금