◉소방방재청고시제2004-47호

관창의형식승인및검정기술기준개정고시

소방용기계․기구의형식승인등에관한규칙의 개정됨에 따라 관창의형식승인및검정기술기준을 다음과 같이 개정 고시합니다.

2005년 1월4 일

소 방 방 재 청 장

관창의형식승인및검정기술기준중개정고시

관창의형식승인및검정기술기준중 다음과 같이 개정한다.

제1조를 다음과 같이 한다.

제1조(목 적) 이 기준은 소방시설설치유지및안전관리에관한법률 제36조제5항 및 동법시행령 제37조의 규정에 의한 관창의형식승인및제품검사의기술기준에 대하여 규정함을 목적으로 한다.

제4조제3항의 표중 “3킬로그램/제곱센티미터에서의 방수량(리터/분)”를 “0.3㎫(3㎏/㎠)에서의 방수량(ℓ/min)”으로, 호칭 25의 방수량을 “174~183”을 “65~79”로 한다.

제5조제2항제2호 표중 “

호 칭	75	65	50	40	25
강도 (킬로그램)	3.0～5.0	2.5～4.5	2.0～3.5	1.5～3.0	1.0～2.5

”를

“

호 칭	75	65	50	40	25
강도 (N(kg))	30(3.0)～50(5.0)	25(2.5)～45(4.5)	20(2.0)～35(3.5)	15(1.5)～30(3.0)	10(1.0)～25(2.5)

”로 하고, 동조제3항 “10킬로그램/제곱센티미터”를 각각 “1㎫(10㎏/㎠)”로 한다.

제8조제1호중 “20킬로그램/제곱센티미터”를 “2㎫(20㎏/㎠)”로 하고, 동조제2호 “15킬로그램/제곱센티미터”를 “1.5㎫(15㎏/㎠)”로, “밀리미터”를 “mm"로 한다.

제9조제1항제1호중 “KS D 6002(청동주물)의 6종 이상”을 “KS D 6024(동 및 동합금 주물)의 청동 주물”로, “KS D 6001(황동주물) 1종”을 “KS D 6024(동 및 동합금 주물)의 황동 주물 1종”로 하고, 동조동항제3호 “KS D 5101”를 “KS D 5101(구리 및 구리 합금봉)”로 하며, 동조제2항제1호의  “KS D 6002(청동주물)의 6종 이상”을 “KS D 6024(동 및 동합금 주물)의 청동 주물”로 하고, 동조동항제2호의 “KS D 5506(인청동 및 양백판 및 조)”을 “KS D 5506(인청동 및 양백판 및 띠)”로 하며, 동조동항제3호의 “KS D 6002(청동주물)의 6종”을 “KS D 6024(동 및 동합금 주물)의 청동 주물”로 한다.

제10조중 “제2호”를 “제1호“로, “제3호”를 “제2호“로, “제4호”를 “제3호“로, “제5호”를 “제4호“로, “제6호”를 “제5호“로, “제9호”를 “제6호“로 한다.

제10조제1호․제7호 및 제8호를 각각 삭제한다.

제11조중 "행정자치부장관"을 “소방방재청장"으로 한다.

부  칙

제1조(시행일) 이 기준은 고시한 날로부터 시행한다.

[별표1] 표 호칭25의 d란중 “12.5”를 “8.0”으로 한다.