◉ 소방방재청고시 제2007- 44호

『내화전선의 성능시험기술기준』개정 고시

SI단위 도입 및 부정기시험 운영상의 불합리한 사항을 개선하여 내화전선의 안전성능을 향상시키고자「내화전선의 성능시험기술기준」을 다음과 같이 개정 고시합니다.

2007년  8월    일

소방방재청장

『내화전선의 성능시험기술기준』개정 고시

「내화전선의 성능시험기술기준」중 다음과 같이 개정한다.

제1조의 내용중 “소방법(이하 “법”이라 한다) 제50조제4항 및 소방용기계․기구등의성능시험에관한규칙 제28조제2항의 규정에 의한 소방용내화전선(이하“내화전선”이라 한다)의성능시험기술기준을“를 ”『소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률』(이하 “법”이라 한다) 제39조제2항 및 『소방용기계․기구의 형식승인 등에 관한 규칙』 제32조의 규정에 의한 내화전선의 성능시험기술기준을“로 한다.

제2조제1호의 내용중 “소방기술기준에관한규칙 제10조의2, 제22조의2, 제76조의2, 제90조, 제98조, 제128조, 제137조에”를 “옥내소화전설비의 화재안전기준 제10조, 스프링클러설비의 화재안전기준 제14조, 옥외소화전설비의 화재안전기준 제10조, 자동화재탐지설비의 화재안전기준 제11조, 비상방송설비의 화재안전기준 제5조, 연결송수관설비의 화재안전기준 제10조, 비상콘센트설비의 화재안전기준 제6조에”로 한다.

제3조제1호 사목의 내용중 “별도1”을 “[별도1]”로, “고압가교”를 “6/10 ㎸가교”로, “KS C 3329(부틸고무 전력케이블)”를 “KS C IEC 60502-1 (정격전압 1 kV ∼ 30 kV 압출성형 절연 전력케이블 및 그 부속품- 제1부 : 케이블(1 kV 및 3 kV))”로 한다.

제3조제3호의 내용중 “7000V”를 “7,000 V”로, “750V”를 “750 V”로, “600V”를 “600 V”로 한다.

제3조 표-4 도체저항시험 항목의 내용중 “고압”을 “6/10 ㎸”로, “KS C 3329(부틸고무 전력케이블)의”를 “KS C IEC 60502-1 (정격전압 1 kV ∼ 30 kV 압출성형 절연 전력케이블 및 그 부속품- 제1부 : 케이블(1 kV 및 3 kV))”로 한다.

제3조 표-4 전선의 절연내력시험 항목의 내용중 “고압”을 “6/10 ㎸”로, “KS C 3329(부틸고무 전력케이블)”을 “KS C IEC 60502-1 (정격전압 1 kV ∼ 30 kV 압출성형 절연 전력케이블 및 그 부속품- 제1부 : 케이블(1 kV 및 3 kV))”로 한다.

제3조 표-4 절연저항시험 항목의 내용중 “고압”을 “6/10 ㎸”로, “KS C 3329(부틸고무 전력케이블)의”를 “KS C IEC 60502-1 (정격전압 1 kV ∼ 30 kV 압출성형 절연 전력케이블 및 그 부속품- 제1부 : 케이블(1 kV 및 3 kV))의”로 한다.

제3조 표-4 절연체의 인장시험 항목의 내용중 “고압”을 “6/10 ㎸”로, “KS C 3329(부틸고무 전력케이블)과”를 “KS C IEC 60502-1 (정격전압 1 kV ∼ 30 kV 압출성형 절연 전력케이블 및 그 부속품- 제1부 : 케이블(1 kV 및 3 kV))과”로 한다.

제3조 표-4 쉬이즈의 인장시험 항목의 내용중 “고압”을 “6/10 ㎸”로, “KS C 3329(부틸고무 전력케이블)의”를 “KS C IEC 60502-1 정격전압 1 kV ∼ 30 kV 압출성형 절연 전력케이블 및 그 부속품- 제1부 : 케이블(1 kV 및 3 kV)의”로 한다.

제3조 표-4 내한성시험 항목의 내용중 “영하 20±0.1℃”를 “(－20 ± 0.1) ℃”로 한다.

제3조 표-4 내가열성시험 항목의 내용중 “고압”을 “6/10 ㎸”로, “고압”을 “6/10 ㎸”로, “KS C 3329(부틸고무 전력케이블)과”를 “KS C IEC 60502-1 (정격전압 1 kV ∼ 30 kV 압출성형 절연 전력케이블 및 그 부속품- 제1부 : 케이블(1 kV 및 3 kV))과”로 한다.

제3조 표-4 연기밀도시험 항목의 내용중 “150DM”를 “150 Ds”로 한다.

제3조 표-4 연소가스부식성시험 항목의 내용중 “수소이온농도지수(pH)”를 “수소이온농도(pH)”로, “3,5”를 “3.5”로, “100㎲/㎝”를 “100 ㎲/㎝”로 한다.

제3조 표-4 산소지수시험 항목의 내용중 “25.0%”를 “25.0 %”로 한다.

제3조 표-4 가열변형시험 항목의 내용중 “40%”를 “40 %”로, “10%”를 “10 %”로 한다.

제3조 표-4 난연성시험 항목의 내용중 “180㎜”를 “180 ㎜”로 한다.

제4조제2호의 내용중 “7.5㎝”를 “7.5 cm”로, “30㎝”를 “30 cm”로, “244㎝”를 “244 cm”로 한다.

제4조제3호의 내용중 “별도2”를 “[별도2]”로 한다.

제4조제4호의 내용중 “38㎝”를 “38 cm”로 한다.

제4조제5호의 내용중 “2.4m”를 “2.4 m”로 한다.

제4조제6호의 내용중 “7.6㎝”를 “7.6 ㎝”로, “60㎝”를 “60 cm”로 한다.

제4조제7호의 내용중 “0.3㎝”를 “0.3 cm”로 한다.

제4조제8호의 내용중 “816±10℃”를 “(816 ± 10) ℃”로 한다.

제4조제9호의 내용중 “150㎜”를 “150 mm”로 한다.

제5조제1호의 내용중 “ASTM 662”를 “ASTM E 662”로 한다.

제5조제2호의 내용중 “76㎝”를 “76 cm”로, “75㎜×75㎜”를 “75 ㎜× 75 ㎜”로 한다.

제5조제3호의 내용중 “0.4㎜”를 “0.4 mm”로 한다.

제5조제4호의 내용중 “2.5±0.05W/㎠”를 “(2.5 ± 0.05) W/㎠”로 한다.

제6조제1호의 내용중 “1g”을 “1 g”로, “1g”을 “1 g”로 한다.

제6조제2호의 내용중 “별도 3”을 “ [별도 3]”로 한다.

제6조제3호의 내용중 “170㎖”를 “170 ㎖”로 한다.

제6조제4호의 내용중 “780±20℃”을 “(780 ± 20) ℃”로 한다.

제6조제5호의 내용중 "10±2ℓ"을 “(10 ± 2 ) ℓ”로 한다.

제7조제1호의 내용중 “150㎜”를 “150 mm”로, “6.0㎜”를 “6.0 mm”로, “30±0.5㎜”를 “(30 ± 0.5) mm”로 한다.

제8조제1호의 내용중 “120㎝”를 “120 cm”로 한다.

제8조제4호의 내용중 “60Hz”를 “60 Hz”로 한다.

제8조제5호의 내용중 “50mA”를 “50 mA”로 한다.

제8조제6호의 내용중 “Ac1500V”를 “AC 1,500 V”로 한다.

제8조제7호의 내용중 “3500V”를 “3,500 V”로, “Ac900V”를 “AC 900 V”로 한다.

제8조제8호의 내용중 “3500V”를 “3,500 V”로, “Ac17000V”를 “AC 17,000 V”로 한다.

제9조제2호의 내용중 “120±5㎝”를 “(120 ± 5) cm”로, “100±5㎜”를 “(100 ± 5) mm”로 한다.

제9조제3호의 내용중 “별도4”를 “ [별도 4]”로, “3A”를 ‘3 A“로, ”5A“를 ”5 A“로 한다.

제9조제4호의 내용중 “610㎜”를 “610 mm”로, “75㎜”를 “75 mm”로, “750±5℃”를 “(750 ± 5) ℃”로 한다.

제10조제1호의 내용중 “성능인정번호”를 “제품승인번호”로 한다.

제3장의 “성능시험”을 “견품시험”으로 한다.

제16조제1호 단서의 내용중 “검정공사사장이”를 “한국소방검정공사 사장 또는 성능시험지정기관장이”로 한다.

제16조제2호의 단서를 삭제한다.

제16조제3호 나목의 내용중 “합격판정되기 이전에 신청된 5로트를 초과한 로트는”를 “합격하기 이전에 5로트를 초과하여 신청된 제품시험 로트는 희망수검일이 최종 부정기시험 로트의 합격판정 이전인 경우”로 한다.

부  칙

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.