소방용기계・기구의 형식승인 등에 관한 수수료 산출규정

소방방재청고시 제2009 - 11호(2009. 2. 20. 개정)

제1조(목적) 이 규정은 「소방용기계・기구의 형식승인 등에 관한 규칙」(이하 “규칙”이라 한다) [별표20]제1호⋅[별표21]비고제2호의 규정에 의한 형식승인 및 성능시험 수수료 산출에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제1조의2(수수료 산출방법 등) ①규칙 [별표21]비고제2호의 규정에 의한 성능시험수수료의 산출은 다음 각호에 의한다.

1. 견품시험 수수료는 해당 시험항목별 수수료를 합산한 금액으로 한다.

2. 제품시험 수수료는 제품시험 단위수수료에 신청수량을 곱한 금액으로 한다.

②제1항의 규정에 의한 견품시험 시험항목별 수수료 및 제품시험 단위수수료의 산출방법은 규칙 [별표20]제1호나목의 시험항목별 수수료 산출방법을 준용한다. 다만, 직접경비는 직접인건비의 20%로 한다.

제2조(표준공량 등) ①규칙 [별표20]제1호나목(1)의 시험항목별 표준공량은 별표 1과 같다.

②제1조의2제2항의 규정에 의한 견품시험 시험항목별 수수료 산출에 필요한 표준공량은 별표2와 같다.

③제1조의2제2항의 규정에 의한 제품시험 단위수수료 산출에 필요한 표준공량은 별표3과 같다.

제2조의2(직접경비의 산출) 규칙 [별표20]제1호 나목(2)의 직접경비는 별표1에서 정한 시험항목별 직접경비적용지수에 직접인건비를 곱하여 산출한다.

제3조(유사시험의 적용) 별표1 및 별표2에서 정한 표준공량과 직접경비적용지수중 해당 시험항목이 없는 경우에는 유사한 시험항목중 가장 작은 것으로 적용한다.

제4조(보완하여 시험하는 경우의 수수료) 규칙 제13조의 규정에 의하여 보완하는 경우에는 보완사항 부분에 대해서만 수수료를 납부한다.

제5조(수수료 적용) ①규칙 [별표20]제1호가목 및 제1조의2제1항제1호의 규정에 의한 형식승인⋅형식승인의 변경⋅견품시험 수수료의 합산금액은 100원 미만을 절사한 금액으로 한다.

②규칙 제34조제1항의 사전제품시험에서 불합격된 소방용기계⋅기구를 다시 사전제품시험 신청하는 경우에는 제품시험 수수료의 20%를 할인하여 적용할 수 있다. 다만, 규칙 제53조제5항제2호의 규정에 의하여 수수료를 반환 받은 경우는 제외한다.

부  칙 (2009. 2. 20)

제1조(시행일) 이 규정은 고시한 날부터 시행한다.

제2조(다른 고시의 개정) 우수품질인증에 관한 업무처리규정(소방방재청 고시 제2007-61호, 2007. 12. 10)중 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조제2항 및 같은 조 제3항 각 호 외의 부분, 제5조제2항, 제6조제1항 및 제4항, 제7조제1항의 각 호 이외의 부분, 제10조제2항 각 호 이외의 부분, 제12조, 별표1 비고 제2호중 “공사는”을 “기술원은”으로 한다.

제6조제3항, 제8조제1항중 “공사에”를 “기술원에”로 한다.

제7조제1항제3호중 “공사가”를 “기술원이”로 한다.

제10조제2항제4호중 “공사”를 “기술원”으로 한다.

제13조중 “공사와”를 “기술원과”로 한다.

별지제2호서식 처리기관란중 “한국소방검정공사”를 “한국소방산업기술원”으로 한다.

[별표 1]  형식승인․형식승인의 변경․시험시설의 심사․확인시험의 표준공량 및 직접경비적용지수

1. 공  통

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
시험시설 등의 심사	1	0

2. 수동식소화기

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과 작성 등 2. 구조검사 - 외관검사 - 치수검사 - 중량 및 내용적 3.재질분석 - 금속류 ․화학성분(1성분당) ․기계적 강도 - 고무류 ․경도 및 경도변화율 ․신장율, 인장강도(전․후) ․압축영구줄음율 ․내유시험 4. 오존노화시험 5. 지시압력계시험 - 충격시험 - 반복시험 - 정압시험	0.6250 0.0625 0.4375 0.3125 0.0875 0.1250 0.1250 0.2500 0.1250 0.1875 0.0875 0.0625 0.1875 0.0625	0 0 0 0 0.70 0.87 3.97 2.04 4.27 2.66 15.13 0 0.66 0.73

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
- 온도반복시험 - 진동시험 - 시도시험 - 기밀시험 - 내식시험 6. 진동시험 7. 방사시험 8. 소화시험 - A급소화시험 - B급소화시험 ․제2 소화시험 ․제3 소화시험 -C급전기전도성 9. 폐쇄압시험 10. 내압시험 11. 파괴압시험 12. 기밀시험 13. 부식시험 - 시험약액에 의한 부식 - 염수분무시험 - 도료의 밀착성시험 - 소화약제에 의한 부식 14. 안전밸브 작동압력 시험 15. 충격시험 16. 조작, 작동력시험 17. 이산화탄소 성분분석	0.1250 0.2500 0.1250 0.1250 0.1875 0.2500 0.3750 0.8125 0.4167 0.4167 0.3750 0.1250 0.2500 0.2500 0.4375 0.2500 0.4375 0.1250 0.2500 0.1250 0.0625 0.0625 0.1875	9.37 0.59 0.10 0.05 0.03 1.43 0.59 0.24 0.49 0.49 0.59 0.11 0.05 0.03 2.67 0.04 3.30 0 0 0.12 0.24 0 1.61

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
18. 합성수지노화시험 - 공기가열 노화시험 - 약제 노출시험 - 내후성 시험 19. 차륜시험 20. 압력조정기시험 21. 합성수지 호스걸이 시험 - 내열시험 - 내후성시험 22. 방사압력의 압력원인 가스 등 23. 표시	11.2500 (26.875) 13.1250 12.0000 0.1250 0.1250 0.1875 12.0000 0.1875 0.0208	1.58 (1.57) 1.57 8.73 0 0.05 6.17 8.73 0.08 0

※ 공기가열노화시험중 87 ℃에서 430일을 시험하는 경우에는 ( )값을 적용한다.

3. 자동식소화기

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과 작성 등 2. 구조검사 - 구조검사 - 중량 및 내용적 - 난연성 및 자기소화성(1부품당) - 내열성시험 3. 재질분석 - 금속류 ․화학성분(1성분당) ․기계적강도 - 고무류 ․경도 및 경도변화율 ․신장률, 인장강도(전,후) ․압축영구줄음률 ․내유시험 4. 감지부 시험 - 이융성금속형감지부 ․강도시험 ․작동온도 ․감도시험 - 유리벌브형감지부 ․작동온도 ․감도시험 ․유리벌브의 강도 ․유리벌브의 성능 - 온도센서형감지부 ․작동시험 ․부작동시험 5. 스위치시험 6. 표시등시험 7. 전자계전기 및 퓨즈시험 8. 음향장치 시험 9. 예비전원시험 10. 탐지부시험 - 경보농도시험 - 장기성능시험 - 잡가스 시험 - 진동시험 - 온도시험 - 습도시험 - 분진시험 11. 수신부시험 12. 작동장치의 구조 및 기능 - 가스발생식 - 기타 13. 지시압력계시험 - 충격시험 - 반복시험 - 정압시험 - 온도반복시험 - 진동시험 - 시도시험 - 기밀시험 - 내식시험 14. 안전밸브 작동력시험 15. 기밀시험 16. 방사시험 17. 소화성능시험 18. 폐쇄압시험 19. 내압시험 20. 파괴압시험 21. 부식시험 - 시험약액에 의한 부식시험 - 염수분무시험 - 도료의 밀착성시험 - 소화약제에 의한 부식시험 - 질산수은 응력시험 - 아황산가스시험 22. <삭제 ‘07. 10. 11> 23. 전원전압변동시의 기능시험 24. 주위온도시험 25. 절연저항시험 26. 절연내력시험 27. 충격전압시험 28. 이산화탄소 성분분석 29. 합성수지 노화시험 - 공기가열노화시험 - 약제노출시험 - 내후성시험 30. 전자파장해시험 31. 차단장치시험 32. 표시	0.6250 0.6250 0.3125 0.2500 0.1458 0.0875 0.1250 0.1250 0.2500 0.1250 0.1875 0.5000 0.1250 0.1250 0.1250 0.1250 0.1250 0.3750 0.2500 0.1875 0.1250 0.1250 0.1563 0.1250 0.5417 0.1875 0.3125 0.1250 0.2708 0.5000 0.2500 0.2500 0.1875 0.5625 0.0625 0.0625 0.1875 0.0625 0.1250 0.2500 0.1250 0.1250 0.1875 0.1250 0.5625 0.5000 0.7917 0.1250 0.2500 0.2500 0.2500 0.4375 0.1250 0.2500 0.1458 0.6875 0.7500 0.8750 0.1042 0.1042 0.4375 0.1875 11.2500 (26.875) 13.125 12.0000 0.1875 0.1875 0.0208	0 0 0 0.01 1.13 0.70 0.87 3.97 2.04 4.27 2.66 0.02 0.07 0.18 0.07 0.18 0.11 0.05 0.10 0.11 1.10 0.72 0.24 0.11 4.59 0.05 0.04 0.09 0.07 2.33 0.07 0.05 0.01 2.64 0.33 0 0.66 0.73 9.37 0.59 0.10 0.05 0.03 0.12 2.08 0.22 0.11 0.11 0.05 0.03 0.04 3.30 0 0 0.06 6.43 0.01 0.45 0 0.03 0.01 2.48 1.58 (1.57) 1.57 8.73 0 0.08 0

※ 공기가열노화시험중 87 ℃에서 430일을 시험하는 경우에는 ( )값을 적용한다.

4. 소화약제

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 결과작성 등 2. 제품검사 3. 소화시험 - A급 소화시험 - B급 소화시험 ․제2소화시험 ․제3소화시험 - 컵버너 방식 - 실화재모형 ․제1차 시험 ․제2차 시험 4. 포배율 및 25% 환원시간 5. 폐쇄압시험 6. 방사액의 수소이온농도 7. 비중 8. 수소이온농도 9. 응고점 10. 표면장력시험 11. 점도 12. 침전량 13. 강철등의 부식시험 14. 내화성시험 15. 수성막시험 16. 겉보기비중 17. 미세도시험 18. 수분함유율 19. 흡습율 20. 침강성시험 21. 성분비시험 22. 침입도시험 23. 할로겐화합물등의 순도시험(1성분당) 24. 어는점 및 끓는점 시험 25. 용해시험 26. 분리시험 27. 냉동시험 28. 금속부식시험 29. 소방호스적용시험 30. 표시	0.6250 0.1250 0.8125 0.4167 0.4167 0.5625 0.5625 0.5625 0.3750 0.1250 0.1250 0.1250 0.1250 0.1875 0.1875 0.1875 0.1250 0.2500 0.0625 0.1250 0.1250 0.2500 0.1250 0.1250 0.1250 1.0000 0.2500 0.2500 0.1875 0.1875 0.1875 0.1875 0.2500 0.2500 0.0208	0 0 0.24 0.49 0.49 0.44 0.26 0.26 0.03 0.11 0.08 0.05 0.05 0.08 0.08 0.09 0.03 8.55 0 0 0 0.03 0.01 5.15 0 0.05 0.70 1.21 0.13 0.13 61.79 0.07 0 0 0

5. 포소화약제

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과작성 등 2. 제품검사 3. 수소이온농도 4. 비중 5. 유동점시험 6. 점도시험 7. 침전량 8. 포수용액의 침전량 9. 강철등의 부식시험 10. 인화점시험 11. 저발포시험 12. 고발포시험 13. 저발포 B소화시험(사용연료 1가지당) 14. 고발포 B소화시험(사용연료 1가지 당) 15. 고발포 A소화시험(사용연료 1가지 당) 16. 밀봉성시험 17. 내화성시험 18. 확산계수 19. 수성막시험 20. 변질시험 21. 표시	0.6250 0.1250 0.1250 0.1250 0.1875 0.1875 0.1250 0.1250 0.2500 0.0625 0.3750 0.5000 0.6875 0.6875 0.6125 0.0625 0.0625 0.2500 0.1250 0.0625 0.0208	0 0 0.05 0.05 0.14 0.09 0.03 0.03 8.55 0.02 0.31 0.23 0.16 0.16 0.19 0 0 0.10 0 13.26 0

※ 변질시험후 성상 및 성능시험에 해당하는 시험항목은 추가로 적용한다.

6. 소화기가압용가스용기 <삭제 ‘07. 10. 11>

7. 투척용간이소화용구

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과 작성 등 2. 제품검사 3. 용기 재질시험 4. 소화시험 5. 내압시험 6. 온도반복시험 7. 내열도시험 8. 사용온도시험 9. 진동시험 10. 비중시험 11. 수소이온농도시험 12. 독성, 부식성시험 13. 낙하시험 14. 표시	0.6250 0.1250 0.2708 0.8125 0.0625 0.2500 0.0625 0.1250 0.2500 0.1250 0.1250 0.2500 0.0208 0.0208	0 0.02 0.05 0.24 0.05 4.63 0.06 3.09 1.06 0.05 0.05 0.08 0 0

8. 자동확산간이소화용구

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과 작성 등 2. 구조검사 - 외관검사 - 치수검사 - 중량 및 내용적 3. 재질분석 - 금속류 ․화학성분(1성분당) ․기계적강도 - 고무류 ․경도 및 경도변화율 ․신장률, 인장강도(전,후) ․압축영구줄음률 ․내유시험 4. 지시압력계시험 - 충격시험 - 반복시험 - 정압시험 - 온도반복시험 - 진동시험 - 시도시험 - 기밀시험 - 내식시험 5. 감지부 시험 - 이융성 금속형감지부 ․강도시험 ․작동온도 ․감도시험 - 유리벌브형감지부 ․작동온도 ․감도시험 ․유리벌브의 강도 ․유리벌브의 성능 6. 방사시험 7. 소화시험(1시험당) 8. 폐쇄압시험 9. 내압시험 10. 기밀시험 11. 부식시험 - 시험약액에 의한 부식시험 - 염수분무시험 - 도료의 밀착성시험 - 소화약제에 의한 부식시험 - 질산수은 응력시험 - 아황산가스시험 12. 안전밸브 작동력시험 13. 표시	0.6250 0.0625 0.4375 0.3125 0.0875 0.1250 0.1250 0.2500 0.1250 0.1875 0.0625 0.1875 0.0625 0.1250 0.2500 0.1250 0.1250 0.1875 0.5000 0.1250 0.1250 0.1250 0.1250 0.1250 0.3750 0.1875 0.3750 0.1250 0.1875 0.4375 0.2500 0.4375 0.1250 0.2500 0.1458 0.6875 0.1250 0.0208	0 0 0 0 0.70 0.87 3.97 2.04 4.27 2.66 0 0.66 0.73 9.37 0.59 0.10 0.05 0.03 0.02 0.07 0.18 0.07 0.18 0.11 0.05 1.04 0.04 0.11 0.08 2.66 0.04 3.30 0 0 0.06 6.43 0.12 0

9. 수동펌프식간이소화용구

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과 작성 등 2. 구조검사 - 외관검사 - 치수검사 - 중량 및 내용적 3. 밀봉성시험 4. 소화시험 5. 용기 온도변화 시험 6. 반복시험 7. 방사시험 8. 충격시험 9. 표시	0.6250 0.0625 0.4375 0.3125 0.1458 0.8125 0.0625 0.1250 0.3750 0.0625 0.0208	0 0 0 0 0 0.24 0.22 0.12 0.95 2.65 0

10. 에어졸식간이소화용구

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과 작성 등 2. 구조검사 - 외관검사 - 치수검사 - 중량 및 내용적 3. 재질분석 - 금속류 ․화학성분(1성분당) ․기계적강도 4. 방사시험 5. 소화시험(1모형당) 6. 폐쇄압시험 7. 내압시험 8. 온도반복시험 9. 기밀시험 10. 부식시험 - 시험약액에 의한 부식시험 - 소화약제에 의한 부식시험 11. 조작성시험 12. 진동시험 13. 충전압시험 14. 약제성상시험 15. 충격시험 16. 표시	0.6250 0.0625 0.1875 0.3125 0.0875 0.1250 0.1875 0.2500 0.1250 0.1250 0.2083 0.1875 0.2500 0.2500 0.0208 0.2500 0.1250 (소화약제시험준용) 0.0417 0.0208	0 0 0 0 0.70 0.87 1.92 1.24 0.11 0.12 5.56 6.24 0.04 0 0 0.59 0.11 (소화약제시험준용) 0 0

11. 캐비넷형자동소화기기

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과 작성 등 2. 구조검사 - 외관검사 - 치수검사 - 난연성 및 자기소화성시험 - 외함 내열성시험 3. 부품의 구조 및 기능 - 스위치시험 - 표시등시험 - 전자계전기 및 퓨즈시험 - 지시 전기계기 시험 - 음향장치시험 - 트랜스시험 - 예비전원시험 4. 전원 전압 변동시의 기능시험 5. 회로방식의 제한 6. 주위온도시험 7. 방출구의 구조 및 기능시험 8. 저장용기 등의 구조 및 기능 - 금속류 재질 ․화학성분(1성분당) ․기계적 강도 - 고무류 재질 ․경도 및 경도 변화율 ․신장율, 인장강도(전․후) ․압축영구줄음율 ․내유시험 - 지시압력계시험 ․충격시험 ․반복시험 ․정압시험 ․온도반복시험 ․진동시험 ․시도시험 ․기밀시험 ․내식시험 9. 안전밸브 작동시험 10. 수신부시험 11. 작동장치의 구조 및 기능 12. 내식시험 13. 절연저항시험 14. 절연내력시험 15. 충격전압시험 16. 방사시험 17. 이산화탄소 성분분석 18. 표시	0.6250 0.0625 0.4375 0.2500 0.1458 0.1250 0.1250 0.1563 0.0313 0.1250 0.2500 0.5417 0.7500 0.0625 0.8750 0.1250 0.0875 0.1250 0.1250 0.2500 0.1250 0.1875 0.0625 0.1875 0.0625 0.1250 0.2500 0.1250 0.1250 0.1875 0.1250 0.1875 0.0625 0.2500 0.1042 0.1042 0.4375 0.1875 0.1875 0.0208	0 0 0 0.01 1.13 1.10 0.72 0.24 0 0.11 0 4.59 0.01 0 0.45 0.03 0.70 0.87 3.97 2.04 4.27 2.66 0 0.66 0.73 9.37 0.59 0.10 0.05 0.03 0.12 0.01 0.01 0.02 0 0.03 0.01 1.28 1.61 0

12. 방염액

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과 작성 등 2. 이화학시험 - 외관검사 - 독성검사 - 물성변화시험 - 수소이온농도 - 비중 3. 방염성능시험 - 시료처리 - 세탁시험 - 건조시험 - 성능시험 4. 표시	0.6250 0.0625 0.3125 0.1250 0.1250 0.1250 0.1250 0.1250 0.1250 0.3750 0.0208	0 0 0 0 0 0 0.04 0.01 0.92 0.06 0

13. 방염도료

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과 작성 등 2. 이화학시험 - 외관검사 - 비중 - 점도 - 용기 3. 도료성능시험 - 작업성 - 건조시험 - 도막시험 - 은폐력 - 건습반복시험 - 내습성시험 - 내충격시험 4. 방염성능시험 - 시료처리시험 - 건조시험 - 성능시험 5. 표시	0.6250 0.0625 0.1250 0.1250 0.0625 0.0625 0.0625 0.0625 0.1250 0.1250 0.1250 0.0625 0.1250 0.1250 0.3750 0.0208	0 0 0 0 0 0 0 0 0.01 3.96 3.96 0 0.04 0.92 0.06 0

14. 방염성물질

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과 작성 등 2. 이화학시험 - 외관검사 - 독성조사 - 물변화시험 3. 방염성능시험 - 시료처리시험 - 세탁시험 - 건조시험 - 성능시험 5. 표시	0.6250 0.0625 0.3125 0.0625 0.1250 0.1250 0.1250 0.3750 0.0208	0 0 0 0 0.04 0.01 0.92 0.06 0

15. 방열복 <삭제 ‘07. 10. 11>

16. 감지기

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과 작성 등 2. 구조 및 기능 - 구조검사 - 난연성 및 자기소화성시험 - 내열성시험 - 방향성시험 - 경사기능시험 ․차동식 스포트형 ․차동식 분포형 ․정온식 스포트형, 정온식 감지선형 ․광전식, 이온화식 ․보상식 ․열복합형 ․연복합형 ․열연복합형 ․불꽃 - 단독경보기의 일반기능시험 3. 부품의 구조 및 기능 - 스위치 - 표시등 - 퓨즈 - 음향장치 - 변압기 4. 전원전압변동시의 기능시험 - 차동식 스포트형 - 차동식 분포형 - 정온식 스포트형, 정온식 감 선형 - 광전식, 이온화식 - 보상식 - 열복합형 - 연복합형 - 열연복합형 - 불꽃 5. 비화재보시험 - 광장해시험 - 기류장해시험 - 전자파장해시험 6. 부속장치시험 7. 주위온도시험 - 차동식 스포트형 - 차동식 분포형 - 정온식 스포트형, 정온식 감 지선형 - 광전식, 이온화식 - 보상식 - 열복합형 - 연복합형 - 열연복합형 - 불꽃 8. 접점 재질분석 시험 9. 인장시험 등 - 차동식 스포트형 - 차동식 분포형 - 정온식 스포트형, 정온식 감 지선형 - 광전식, 이온화식 - 보상식 - 열복합형 - 연복합형 - 열연복합형 - 불꽃 10. 감도시험 - 차동식 스포트형 - 차동식 분포형 - 정온식 스포트형, 정온식 감 지선형 - 광전식, 이온화식 - 보상식 - 열복합형 - 연복합형 - 열연복합형 - 불꽃 11. 노화시험 - 차동식 스포트형 - 차동식 분포형 - 정온식 스포트형, 정온식 감 지선형 - 광전식, 이온화식 - 보상식 - 열복합형 - 연복합형 - 열연복합형 - 불꽃 12. 방수시험 13. 살수시험 14. 내식시험 - 차동식 스포트형 - 차동식 분포형 - 정온식 스포트형, 정온식 감 지선형 - 광전식, 이온화식 - 보상식 - 열복합형 - 연복합형 - 열연복합형 - 불꽃 15. 반복시험 - 차동식 스포트형 - 차동식 분포형 - 정온식 스포트형, 정온식 감 지선형 - 광전식, 이온화식 - 보상식 - 열복합형 - 연복합형 - 열연복합형 - 불꽃 16. 진동시험 - 차동식 스포트형 - 차동식 분포형 - 정온식 스포트형, 정온식 감 지선형 - 광전식, 이온화식 - 보상식 - 열복합형 - 연복합형 - 열연복합형 - 불꽃 17. 충격시험 - 차동식 스포트형 - 차동식 분포형 - 정온식 스포트형, 정온식 감 지선형 - 광전식, 이온화식 - 보상식 - 열복합형 - 연복합형 - 열연복합형 - 불꽃 18. 분진시험 - 차동식 스포트형 - 차동식 분포형 - 정온식 스포트형, 정온식 감 지선형 - 광전식, 이온화식 - 보상식 - 열복합형 - 연복합형 - 열연복합형 - 불꽃 19. 충격전압시험 - 차동식 스포트형 - 차동식 분포형 - 정온식 스포트형, 정온식 감 지선형 - 광전식, 이온화식 - 보상식 - 열복합형 - 연복합형 - 열연복합형 - 불꽃 20. 습도시험 21. 재용성시험 - 차동식 스포트형 - 정온식 스포트형, 정온식 감 지선형 - 보상식 - 열복합형 22. 절연저항시험 23. 절연내력시험 24. 표시	0.6250 0.3125 0.2500 0.1458 0.3750 0.4167 0.2708 0.2708 0.2500 0.7500 0.6667 0.2500 0.5625 0.7500 0.1042 0.1250 0.1250 0.0313 0.1250 0.2500 0.7500 0.5000 0.4583 0.5000 1.3750 1.3333 0.5000 1.0417 1.2500 0.1250 0.1250 (품목별 감도시 험 공량 준용) 0.1250 0.3958 0.6458 0.6042 0.6458 0.3958 1.4972 0.6458 1.1875 1.3958 0.1250 0.4167 0.2917 0.2708 0.2917 0.7292 0.7083 0.2917 0.5625 0.6667 0.3750 0.2500 0.2292 0.2500 0.6875 0.6667 0.2500 0.5208 0.6250 0.7083 0.5833 0.5625 0.5833 1.0208 1.0000 0.5833 0.8542 0.9583 0.2500 0.2500 0.6042 0.4972 0.4583 0.4792 0.9167 0.8958 0.4792 0.7500 0.8542 0.2500 0.3333 0.3125 0.3750 0.2500 0.7292 0.3750 0.6458 0.7083 0.2708 0.3542 0.3333 0.3542 0.2708 0.7708 0.3542 0.6250 0.7292 0.2292 0.3125 0.2917 0.3125 0.2292 0.7292 0.3125 0.5833 0.6875 0.4271 0.3021 0.2813 0.3021 0.7396 0.7188 0.3021 0.5829 0.6771 0.4375 0.3125 0.2917 0.3125 0.7500 0.7292 0.3125 0.5833 0.6875 0.1250 0.2292 0.2917 0.2292 0.7300 0.1042 0.1042 0.0208	0 0 0.01 1.13 0 0.05 0.01 0.07 0.04 0.06 0.06 0.04 0.11 0.15 0.04 1.10 0.72 0 0.10 0 0.07 0.04 0.09 0.02 0.06 0.06 0.02 0.08 0.19 0.01 0.02 (품목별 감도시 험 공량 준용) 0.01 0.71 0.40 0.45 0.41 0.80 0.21 0.41 0.27 0.32 0.86 0.02 0.04 0.04 0.04 0.01 0.01 0.04 0.02 0.01 0.05 0.01 0.08 0.04 0.06 0.06 0.04 0.12 0.19 4.97 5.99 6.25 6.00 3.47 3.54 6.00 4.16 3.77 0.07 0.09 7.03 8.82 9.25 8.83 4.65 4.76 8.83 5.71 7.13 1.37 0.96 1.08 1.05 1.47 0.50 1.05 0.59 0.71 0.15 0.05 0.12 0.08 0.24 0.08 0.08 0.13 0.19 0.06 0.01 0.06 0.03 0.21 0.06 0.03 0.10 0.17 0.03 0.01 0.06 0.03 0.06 0.06 0.03 0.10 0.17 0.03 0.01 0.06 0.03 0.06 0.06 0.03 0.10 0.17 4.27 0.09 0.07 0.09 0.03 0 0.01 0

17. 발신기

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과 작성 등 2. 구조 및 기능 - 구조검사 - 난연성 및 자기소화성시험 - 열변형시험 - 전화 및 화재신호시험 - 누름판 정하중시험 3. 부품의 구조 및 기능 - 스위치 - 표시등 4. 전원전압 변동시의 기능시험 5. 주위온도시험 6. 반복시험 7. 내식시험 8. 방수시험 9. 진동시험 10. 충격시험 11. 절연저항시험 12. 절연내력시험 13. 습도시험 14. 표시	0.6250 0.3125 0.2500 0.1458 0.1250 0.0625 0.1250 0.1250 0.2500 0.3750 0.1875 0.2500 0.2500 0.1875 0.1875 0.1042 0.1042 0.5833 0.0208	0 0 0.01 1.13 0 0 1.10 0.72 0 0.51 0.02 16.13 0.07 0.10 0.04 0 0.01 5.99 0

18. 중계기

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과 작성 등 2. 구조 및 기능 - 구조검사 - 난연성 및 자기소화성시험 - 열변형시험 - 기능시험 3. 부품의 구조 및 기능시험 - 스위치시험 - 표시등시험 - 전자계전기시 - 지시전기계기 - 퓨즈 - 음향장치 - 예비전원시험 - 변압기 4. 전원전압 변동시의 기능시험 5. 회로방식제한시험 6. 부속장치시험 7. 주위온도시험 8. 반복시험 9. 방수시험 10. 절연저항시험 11. 절연내력시험 12. 충격전압시험 13. 시험장치시험 14. 충격시험 15. 진동시험 16. 습도시험 17. 전자파내성시험 14. 표시	0.6250 0.3125 0.2500 0.1458 0.2292 0.1250 0.1250 0.1250 0.0313 0.0313 0.1250 0.5417 0.2500 0.2500 0.0625 0.1250 0.2500 0.2500 0.2500 0.1042 0.1042 0.1875 0.0625 0.2083 0.2500 0.5833 0.1875 0.0208	0 0 0.01 1.13 0.01 1.10 0.72 0.31 0 0 0.10 4.59 0 0 0.01 0 0.77 0.03 0.04 0 0.01 0 0 0.03 0.08 5.99 0.05 0

19. 수신기

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과 작성 등 2. 구조 및 일반기능 - 구조검사 - 난연성 및 자기소화성시험 - 열변형시험 - 일반기능시험 3. 부품의 구조 및 기능 - 스위치 - 표시등 - 전자계전기 - 지시전기계기 - 퓨즈 - 음향장치 - 예비전원 - 변압기시험 4. 전원전압 변동시의 기능시험 5. 회로방식제한시험 6. 부속장치시험 7. 주위온도시험 8. 가스누설경보기능시험 9. 제어부의 구조 및 기능시험 10. 화재표시시험 11. 최대부하시험 12. 수신기능시험 13. 시험장치시험 14. 방수시험 15. 절연저항시험 16. 절연내력시험 17. 충격전압시험 18. 충격시험 19. 진동시험 20. 습도시험 21. 전자파내성시험 22. 표시	0.6250 0.3125 0.2500 0.1458 0.2083 0.1250 0.1250 0.1250 0.0313 0.0313 0.1250 0.5417 0.2500 0.2500 0.0625 0.1250 0.4167 0.1250 0.2500 0.1875 0.1250 0.1250 0.1250 0.2500 0.1042 0.1042 0.1875 0.2083 0.2500 0.5833 0.1875 0.0208	0 0 0.01 1.13 0.01 1.10 0.72 0.31 0 0 0.10 4.59 0 0 0.01 0 0.46 0.08 0.01 0 0.31 0.02 0 0.04 0 0.01 0 0.03 0.08 5.99 0.05 0

20. 경종

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과 작성 등 2. 구조 및 기능 - 구조검사 - 난연성 및 자기소화성시험 - 열변형시험 - 기능시험 3. 전원전압 변동시의 기능시험 4. 주위온도시험 5. 반복시험 6. 충격시험 7. 방수시험 8. 절연저항시험 9. 절연내력시험 10. 습도시험 11. 진동시험 12. 표시	0.6250 0.3125 0.2500 0.1458 0.1250 0.2500 0.5000 0.3750 0.1875 0.2292 0.1042 0.1042 0.5833 0.2500 0.0208	0 0 0.01 1.13 0.01 0 0.03 0.50 0.04 0.04 0 0.01 5.99 0.08 0

21. 누전경보기

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과 작성 등 2. 구조 및 기능 - 구조검사 - 난연성 및 자기소화성시험 - 열변형시험 3. 부품의 구조 및 기능 - 스위치 - 표시등 - 전자계전기 - 지시전기계기 - 퓨즈 - 음향장치 - 변압기 - 차단기구 4. 부속장치시험 5. 공칭 작동전류치 시험 6. 감도 조정장치시험 7. 변류기 기능시험 8. 변류기 온도특성시험 9. 변류기 전로개폐시험 10. 변류기 단락전류 강도시험 11. 변류기 과누전시험 12. 변류기 노화시험 13. 변류기 방수시험 14. 변류기 진동시험 15. 변류기 충격시험 16. 변류기 절연저항시험 17. 변류기 절연내력시험 18. 변류기 충격파 내전압시험 19. 변류기 전압강하 방지시험 20. 수신부 구조시험 21. 수신부 시험장치시험 22. 수신부 누전표시시험 23. 수신부 기능시험 24. 수신부 전원전압 변동시험 25. 수신부 온도특성시험 26. 수신부 과입력 전압시험 27. 개폐기 조작시험 28. 수신부 반복시험 29. 수신부 진동시험 30. 수신부 충격시험 31. 수신부 방수시험 32. 수신부 절연저항시험 33. 수신부 절연내력시험 34. 수신부 충격파 내전압시험 35. 표시	0.6250 0.3125 0.2500 0.1458 0.1250 0.1250 0.1250 0.0313 0.0313 0.1250 0.2500 0.0833 0.1250 0.0208 0.0417 0.1875 0.4167 0.1458 0.2083 0.2083 0.2708 0.2500 0.2083 0.2083 0.1042 0.1042 0.2083 0.0833 0.0625 0.1250 0.0833 0.1667 0.2500 0.4167 0.2083 0.0417 0.2500 0.2500 0.2083 0.3125 0.1042 0.1042 0.2292 0.0208	0 0 0.01 1.13 1.73 0.72 0.31 0 0 0.10 0 0 0 0.11 0.05 0.01 0.47 0.01 0.01 0.01 18.31 0.05 0.10 0.03 0 0.01 0.05 0.03 0 0 0 0.02 0.01 0.47 0.01 0.05 0.30 0.08 0.03 0.04 0 0.01 0.05 0

22. 가스누설경보기

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과 작성 등 2. 일반구조 - 구조검사 - 난연성 및 자기소화성시험 - 열변형시험 3. 분리형수신부의 구조 4. 분리형수신부의 기능시험 5. 흡입식탐지부의 구조 및 기능 - 구조검사 - 기능시험 ․흡입량시험 ․기밀시험 ․인장강도시험및신장률시험 ․경도시험 ․압축 영구줄음율시험 - 내부식성 및 내가스부식성 시험 6. 시험장치시험 7. 부품의 구조 및 기능 - 스위치 - 표시등 - 전자계전기 - 지시전기계기 - 퓨즈 - 음향장치 - 변압기 - 예비전원 8. 부속장치시험 9. 수신표시시험 10. 최대부하시험 11. 주위온도시험 12. 반복시험 13. 충격전압시험 14. 경보농도시험 15. 장기성능시험 16. 전원전압 변동시험 17. 잡가스시험 18. 진동시험 19. 온도시험 - 확산식 - 흡입식 20. 습도시험 21. 방폭성능시험 22. 음량시험 23. 분진시험 24. 내충격시험 25. 절연저항시험 26. 절연내력시험 27. 방수시험 28. 전자파 장해시험 29. 표시	0.6250 0.3125 0.2500 0.1458 0.1667 0.1875 0.1250 0.1042 0.1042 0.2500 0.1250 0.1250 0.4375 0.0625 0.1250 0.1250 0.1250 0.0313 0.0313 0.1250 0.2500 0.5417 0.1250 0.0625 0.1250 0.5417 0.3125 0.2500 0.1875 0.4375 0.3750 0.1250 0.2708 0.5417 0.5625 0.2500 1.0000 0.1250 0.2500 0.2500 0.1042 0.1042 0.3125 0.1875 0.0208	0 0 0.01 1.13 0 0.05 0 0 0 1.99 3.85 4.15 0 0.01 1.10 0.72 0.31 0 0 0.10 0 4.59 0.10 0.18 0.09 0.38 0.29 0.05 0.05 0.04 0.05 0.10 0.07 0.05 2.08 0.07 0.01 0.19 0.05 0.05 0 0.01 0.05 0.05 0

23. 간이형수신기

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과 작성등 2. 일반구조 - 구조검사 - 방폭구조시험 3. 부품의 구조 및 기능 - 스위치 - 표시등 - 전자계전기 - 지시전기계기 - 퓨즈 - 음향장치 - 변압기 - 예비전원 4. 주위온도시험 5. 전원전압변동시의 기능시험 6. 부속장치시험 7. 수신부의 구조 및 기능 8. 중계부의 구조 및 기능 9. 화재 및 가스누설 표시시험 10. 수신부의 시험 장치시험 11. 반복시험 12. 절연저항시험 13. 절연내력시험 14. 방수시험 15. 표시	0.6250 0.3125 1.0000 0.1250 0.1250 0.1250 0.0313 0.0313 0.1250 0.2500 0.5417 0.2500 0.2500 0.1875 0.2292 0.0625 0.1250 0.1250 0.2500 0.1042 0.1042 0.2500 0.0208	0 0 0 1.10 0.72 0.31 0 0 0.11 0 4.59 0.77 0 0 0.01 0.08 0 0 0.03 0 0.01 0 0

24. 유도등

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과 작성등 2. 일반구조 - 구조검사 - 진동시험 - 충격시험 3. 부품의 구조 및 기능 - 스위치 - 표시등 - 전자계전기 - 퓨즈 - 변압기 - 예비전원 4. 전원시험 5. 광원의 규격 및 크기 등 6. 외함의재질시험 - 금속 - 내열성 강화유리 - 합성수지 ․난연성 및 자기소화성시험 ․열변형시험 7. 표시면 및 조사면의 재질등 8. 표시면의 표시 9. 복도통로유도등의 구조 10. 거실통로유도등의 구조 11. 객석유도등의 구조 12. 방수시험 13. 절연저항시험 14. 절연내력시험 15. 식별도시험 16. 소음시험 17. 자동전환장치등의 작동시험 18. 충전장치 및 방전장치시험 19. 축전지의 공칭용량,충전용량 등의 시험 20. 광속표준전압시험 21. 광속비시험 22. 조도시험 23. 휘도시험 24. 반복시험 25. 내식시험 26. 변색시험 27. 평균휘도시험 28. 휘도비시험 29. 바닥매립정하중시험 30. 살수 및 방수시험 31. 저온비상점등시험 32. 표시	0.6250 0.3125 0.1875 0.1458 0.1250 0.1250 0.1250 0.0313 0.2500 0.5417 0.0313 0.0521 0.0208 0.0208 0.2500 0.1458 0.2708 0.0625 0.0313 0.0208 0.0208 0.1667 0.1042 0.1042 0.0833 0.0417 0.0625 0.1250 0.2500 0.1250 0.1250 0.1250 0.0833 0.5417 0.3958 1.1667 0.1250 0.0833 0.1250 0.1667 0.0625 0.0208	0 0 0.12 0.02 1.10 0.72 0.31 0 0 4.59 0.12 0.23 0 0 0.01 1.12 0 0 0 0 0 0.05 0 0.01 0.01 0.01 0.05 0.03 3.67 0.03 0 0 0.15 0.82 4.36 10.22 0 0.15 0.43 0.05 0.05 0

25. 비상조명등

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과 작성등 2. 일반구조 - 구조검사 - 진동시험 - 충격시험 3. 부품의 구조 및 기능 - 스위치 - 표시등 - 전자계전기 - 퓨즈 - 변압기 - 예비전원 4. 전원시험 5. 광원 6. 외함의재질시험 - 금속 - 내열성 강화유리 - 합성수지 ․난연성 및 자기소화성시험 ․열변형시험 7. 표시면 및 조사면의 재질등시험 8. 소음시험 9. 자동전환장치등의 작동시험 10. 충전장치 및 방전장치시험 11. 축전지의 공칭용량,충전전류 용량등의 시험 12. 광속표준전압시험 13. 광속비시험 14. 조도시험 15. 반복시험 16. 방수시험 17. 절연저항시험 18. 절연내력시험 19. 비상점등회로 보호 20. 저온비상점등시험 21. 표시	0.6250 0.3125 0.1875 0.1458 0.1250 0.1250 0.1250 0.0313 0.2500 0.5417 0.0313 0.0104 0.0208 0.0208 0.2500 0.1458 0.2708 0.0417 0.0625 0.1250 0.2500 0.1250 0.1250 0.2292 0.5417 0.1667 0.1042 0.1042 0.1250 0.0625 0.0208	0 0 0.12 0.02 0.76 0.72 0.31 0 0 4.59 0.12 1.20 0 0 0.01 1.12 0 0.01 0.05 0.03 3.67 0.03 0 0 0.82 0.05 0 0.01 0.03 0.05 0

26. 피난사다리

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과 작성등 2. 구조검사 3. 재질 - 화학성분(1성분당) - 기계적 강도 - 내식시험 4. 강도시험 5. 충격시험 6. 동작시험 7. 횡봉토르크시험 8. 중량 9. 표시	0.6250 0.2916 0.0875 0.1250 0.3958 0.5000 0.3750 0.2500 0.0625 0.0625 0.0208	0 0 0.70 0.87 3.87 0.14 0.10 0.11 0 0.01 0

27. 완강기

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과 작성등 2. 구조검사 3. 재질 - 화학성분(1성분당) - 기계적 강도 - 내식시험 4. 강도시험 5. 기능 - 강하속도시험 - 내구시험 - 저고온 강하속도시험 6. 중량 7. 표시	0.6250 0.2916 0.0875 0.1250 0.3958 0.9375 0.9375 1.6250 0.3750 0.0625 0.0208	0 0 0.70 0.87 3.97 0.07 0.10 0.14 0.22 0.01 0

28. 구조대

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과 작성등 2. 구조검사 3. 재질 - 화학성분(1성분당) - 기계적 강도 - 내식시험 4. 포지성능 - 포지의 강도 - 내후성시험 - 마모강도 - 수축률시험 5. 강도시험 6. 충격시험 7. 동작시험 8. 표시	0.6250 0.1250 0.0875 0.1250 0.3958 0.3750 0.5000 0.2500 0.2500 0.2500 0.0625 0.1250 0.0208	0 0 0.70 0.87 3.97 0.07 4.08 0.05 0.02 0.30 0.30 0.30 0

29. 스프링클러헤드

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과 작성등 2. 구조검사 3. 재질 - 화학성분(1성분당) - 기계적 강도 4. 중량 5. 진동시험 6. 정수압시험 7. 주위온도시험 8. 충격시험 9. 온도반복시험 10. 조립하중시험 11. 퓨지블링크강도 12. 유리벌브강도 13. 유리벌브의 성능 14. 감열체부분의 강도 15. 수격시험 16. 감도시험 17. 부식시험 - 질산수은응력 - 아황산가스 18. 작동온도 19. 작동 20. 방수량시험 21. 살수분포 22. 디프렉타강도 23. 장기누수시험 24. 살수력시험 25. 저온시험 26. 살수밀도시험 27. 부착나사 28. 내열시험 29. 표시	0.6250 0.1250 0.0875 0.1250 0.0625 0.2500 0.1875 0.6875 0.1250 0.3125 0.2500 0.5000 0.1875 0.3750 0.1250 0.5625 0.6250 0.1458 0.6875 0.1250 0.0625 0.1250 1.0000 0.1250 0.5000 0.1250 0.1667 0.5000 0.1250 0.1250 0.0208	0 0.01 0.70 0.87 0.01 0.06 0.05 1.61 0 10.54 0.15 0.02 0.07 0.05 0.07 0 0.13 0.06 6.43 0.07 0.06 0.14 0.57 0.71 6.72 1.13 1.75 1.13 0 0 0

30. 살수헤드<삭제 ‘07. 10. 11>

31. 유수검지장치

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과 작성등 2. 구조검사 3. 재질 - 금속류 ․화학성분(1성분당) ․기계적 강도 - 고무류 ․경도 및 경도변화율 ․인장강도 및 신장률 ․압축영구줄음률 ․내유시험 4. 내압시험 5. 기능시험 6. 내구성시험 7. 구성부품내구시험 8. 압력손실시험 10. 본체강도시험 12. 표시	0.6250 0.3750 0.0875 0.1250 0.1250 0.2500 0.1250 0.1875 0.2500 1.0000 0.5000 0.1250 0.5000 0.2500 0.0208	0 0 0.70 0.87 3.85 1.99 4.15 2.58 0.04 0.57 0.32 0.04 0.79 0.04 0

32. 일제개방밸브

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과 작성등 2. 구조검사 3. 재질 - 금속류 ․화학성분(1성분당) ․기계적 강도 - 고무류 ․경도 및 경도변화율 ․인장강도 및 신장률 ․압축영구줄음률 ․내유시험 4. 내압시험 5. 기능시험 6. 내구성시험 7. 압력손실시험 8. 본체강도시험 10. 표시	0.6250 0.3750 0.0875 0.1250 0.1250 0.2500 0.1250 0.1875 0.2500 0.7500 0.5000 0.5000 0.2500 0.0208	0 0 0.70 0.87 3.85 1.99 4.15 2.58 0.04 0.76 0.32 0.79 0.04 0

33. 압력챔버

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과 작성등 2. 구조검사 3. 재질 - 금속류 ․화학성분(1성분당) ․기계적 강도 4. 내압시험 5. 기능시험 6. 내구성시험 7. 기밀시험 8. 내부용적 9. 내식시험 10. 수격시험 11. 단자부강도시험 12. 충격시험 13, 절연저항시험 14. 절연내력시험 15. 표시	0.6250 0.3125 0.0875 0.1250 0.3750 0.5000 0.1250 0.2500 0.1250 0.3958 0.5625 0.5000 0.0625 0.1042 0.1042 0.0208	0 0 0.70 0.87 0.05 0.01 0.08 0.07 0.02 3.97 0 0.01 0 0 0.03 0

34. 가스관선택밸브

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과 작성등 2. 구조검사 3. 재질 - 화학성분(1성분당) - 기계적 강도 4. 내압시험 5. 기능시험 6. 기밀시험 7. 내식시험 8. 본체강도시험 9. 표시	0.6250 0.3750 0.0875 0.1250 0.3750 0.5000 0.2500 0.3958 0.3750 0.0208	0 0 0.70 0.87 0.05 0.02 0.07 3.97 0.05 0

35. 소방호스

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과 작성등 2. 구조검사 3. 내장고무 - 고무류 ․인장강도 및 신장률 ․노화후 인장강도 및 신장률 변화 ․영구신장 ․접착시험 - 합성수지 ․인장강도 및 신장률 ․노화후 인장강도 및 신장률 변화	0.6250 0.2500 0.2500 0.3750 0.1250 0.2500 0.2500 0.3750	0 0 0.06 0.43 0.12 0.59 0.06 0.43
- 가열감량 - 내수증기성 - 저온구부림 4. 밀착강도 5. 내압시험 6. 비틀림시험 7. 비뚤어짐시험 8. 신장률 9. 내마모성시험 10. 중량 11. 내폐색성시험 12. 내저온성시험 13. 표시	0.3125 0.5000 0.3750 0.2083 0.3750 0.1250 0.1250 0.1250 0.2500 0.1250 0.5000 0.3750 0.0208	0.23 1.12 0.77 0.07 0.06 0.05 0.05 0.05 0 0 1.12 0.77 0

36. 소방용흡수관 <삭제 ‘07. 10. 11>

37. 결합금속구

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과 작성등 2. 구조검사 3. 재질 - 금속류 ․화학성분(1성분당) ․기계적 강도 - 고무류 ․경도 및 경도변화율 ․인장강도 및 신장률 ․압축영구줄음률 ․내유시험 4. 내식시험 5. 나사규격 6. 중량 7. 내압시험 8. 압궤시험 9. 낙하시험 10. 표시	0.6250 0.2083 0.0875 0.1250 0.1250 0.2500 0.1250 0.1875 0.3958 0.1875 0.0625 0.3125 0.1250 0.0625 0.0208	0 0 0.70 0.87 3.85 1.99 4.15 2.58 3.97 0 0.01 0.02 0.43 0 0

38. 관창

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과 작성등 2. 구조검사 3. 재질 - 금속류 ․화학성분(1성분당) ․기계적 강도 - 고무류 ․경도 및 경도변화율 ․인장강도 및 신장률 ․압축영구줄음률 ․내유시험 4. 내식시험 5. 나사규격 6. 중량 7. 내압시험 8. 시트누설 9. 방수량시험 10. 표시	0.6250 0.2500 0.0875 0.1250 0.1250 0.2500 0.1250 0.1875 0.3958 0.1875 0.0625 0.3125 0.3125 0.1875 0.0208	0 0 0.70 0.87 3.85 1.99 4.15 2.58 3.97 0 0.01 0.02 0.02 0.10 0

39. 송수구․방수구․옥내소화전방수구

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과 작성등 2. 구조검사 3. 재질 - 금속류 ․화학성분(1성분당) ․기계적 강도 - 고무류 ․경도 및 경도변화율 ․인장강도 및 신장률 ․압축영구줄음률 ․내유시험 4. 내식시험 5. 나사규격 6. 중량 7. 내압시험 8. 시트누설 9. 본체강도시험 10. 밸브대강도시험 11. 수력작동시험 12. 암모니아부식시험 13. 표시	0.6250 0.2500 0.0875 0.1250 0.1250 0.2500 0.1250 0.1875 0.3958 0.1875 0.0625 0.3125 0.3125 0.3125 0.3125 0.3125 0.3958 0.0208	0 0 0.70 0.87 3.85 1.99 4.15 2.58 3.97 0 0.01 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 3.97 0

40. 옥외소화전

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과 작성등 2. 구조검사 3. 재질 - 금속류 ․화학성분(1성분당) ․기계적 강도 - 고무류 ․경도 및 경도변화율 ․인장강도 및 신장률 ․압축영구줄음률 ․내유시험 4. 내식시험 5. 나사규격 6. 중량 7. 내압시험 8. 시트누설 9. 반사성능 10. 표시	0.6250 0.4583 0.0875 0.1250 0.1250 0.2500 0.1250 0.1875 0.3958 0.1875 0.0625 0.2500 0.2500 0.2500 0.0208	0 0 0.70 0.87 3.85 1.99 4.15 2.58 3.97 0 0.01 0.03 0.03 0 0

41. 방수총 <삭제 ‘07. 10. 11>

42. 동력소방펌프

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과 작성등 2. 구조검사 3. 재질 - 화학성분(1성분당) - 기계적 강도 - 내식시험 4. 단독성능 5. 내구성능 6. 방수성능 7. 조작시험 8. 진공성능 9. 내압시험 10. 진공펌프내구성능 11. 표시	0.6250 1.2500 0.0875 0.1250 0.3958 0.7500 1.0000 0.2500 0.1875 0.0625 0.0833 0.0625 0.0208	0 0 0.70 0.87 3.97 0.14 0.21 0.11 0.03 0.12 0.08 0.23 0

43. 이동용소방펌프

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과 작성등 2. 구조검사 3. 재질 - 화학성분(1성분당) - 기계적 강도 4. 기관단독성능 5. 펌프단독성능 6. 기관시동 7. 밧데리에 의한 반복시험 8. 연속전력 내구 시험 9. 진공펌프 내구 시험 10. 종합성능 - 시동 - 연속내구운전 - 내압시험 - 조작시험 - 낙수시험 - 펌프성능 - 가바나성능 - 진공성능 11. 표시	0.6250 1.2500 0.0875 0.1250 0.3125 0.6250 0.2500 0.2500 1.0000 0.0625 0.1250 0.1875 0.0625 0.0208 0.0208 0.2500 0.0625 0.0250 0.0208	0 0 0.70 0.87 0.13 0.08 0.02 0.01 0.04 0.05 0.02 0.05 0.05 0 0 0.13 0 0.24 0

44. 물탱크소방펌프자동차, 농촌형소방펌프자동차

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과 작성등 2. 구조검사 3. 재질 - 화학성분(1성분당) - 기계적 강도 - 내식시험 4. 내구성능 5. 방수성능 6. 펌프기능시험 7. 내압시험 8. 주행 9. 기능시험 10. 표시	0.6250 1.0000 0.0875 0.2500 0.3958 1.0000 0.2500 0.2500 0.0833 0.1667 0.1250 0.0208	0 0 0.70 0.43 3.97 0.12 0.06 0.05 0.04 0.36 0.03 0

45. 화학소방펌프자동차

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과 작성등 2. 구조검사 3. 재질 - 화학성분(1성분당) - 기계적 강도 - 내식시험 4. 내구성능 5. 방수성능 6. 펌프기능시험 7. 내압시험 8. 주행성능시험 9. 물탱크시험 10. 포소화장치 11. 분말소화장치 12. 하론소화장치 13. 표시	0.6250 1.0000 0.0875 0.2500 0.3958 1.0000 0.2500 0.2500 0.0833 0.1667 0.1250 0.2500 0.3750 0.2500 0.0208	0 0 0.70 0.43 3.97 0.12 0.06 0.05 0.04 0.36 0.03 0 0 0 0

46. 사다리소방펌프자동차, 굴절탑소방펌프자동차

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과 작성등 2. 구조검사 3. 재질 - 화학성분(1성분당) - 기계적 강도 - 내식시험 4. 내구성능 5. 방수성능 6. 펌프기능시험 7. 내압시험 8. 주행 9. 사다리조작 10. 침하량 11. 안전장치 12. 승강기(바스켓트) 13. 장착장치성능 14. 표시	0.6250 1.0000 0.0875 0.2500 0.3958 1.0000 0.2500 0.2500 0.0833 0.1667 0.3125 0.1250 0.5000 0.1250 0.1250 0.0208	0 0 0.70 0.43 3.97 0.12 0.06 0.05 0.04 0.36 0 0 0 0 0 0

47. 공기호흡기

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과 작성등 2. 구조검사 3. 면체시야측정 4. 표시 5. 재질 - 금속류 - 고무류 ․경도 및 경도 변화율 ․인장강도 및 신장률 ․인장강도 및 신장률 변화율 ․내열시험 ․비중시험 - 프라스틱 ․내약품성 ․내열시험 ․내한시험 ․가열감량 - 안면렌즈 ․내열시험 ․내한시험 ․내연성시험 ․내용제성시험 - 고무패킹 ․경도 및 경도변화율 ․인장강도 및 신장률 ․인장강도 및 신장률 변화율 ․압축영구 줄음률 6. 기밀성시험 7. 공급밸브 작동성 8. 배기밸브 작동성 9. 면체의 호기저항 10. 경보장치성능 11. 중량 12. 내열성 13. 내한성 14. 내약품성시험 15. 면체의 강도 16. 렌즈의 표면마모저항 17. 렌즈의 강도 18. 부착부 강도 19. 멜빵 및 벨트 20. 급기호스강도 21. 반사성능	0.6250 0.2500 0.1250 0.0208 0.1250 0.1250 0.1250 0.1250 0.1250 0.1250 0.1875 0.1875 0.1875 0.2500 0.1875 0.1875 0.2500 0.1250 0.1250 0.1875 0.1875 0.1250 0.1250 0.1875 0.1875 0.1875 0.0625 0.0625 0.1250 0.1250 0.2500 0.0417 0.2500 0.8125 0.0625 0.1250 0.2500 0.2500	0 0.01 0.02 0 0.08 1.85 0.13 5.40 0.11 0 0.05 0.06 0.19 0.05 0.06 0.19 0.03 0.08 3.85 0.08 3.60 4.15 0.05 0.10 0.03 0.10 0 0.01 0.09 0.29 0.04 0 0 0 0.12 0.05 0 0

48. 완강기지지대

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과서 작성 2. 구조검사(외관 및 도면대조 등) 3. 강도시험 4. 염수분무시험 5. 충격시험 6. 표시	0.6265 0.2916 0.1250 0.3958 0.9375 0.0208	0 0 0.87 3.97 0.07 0

49. 공기호흡기의 충전기

시 험 항 목	표 준 공 량	직접경비적용지수
1. 서류검토 및 시험결과서 작성 2. 구조 3. 전동기를 동력원으로 사용하 는 공기충전기의 구조 4. 내연기관을 동력원으로 사용 하는 공기충전기의 구조 5. 공기충전기에 사용되는 호스 등 6. 내압시험 7. 본체강도시험 8. 압축 단계별 압축비 9. 충전소요시간 10. 회전속도 11. 충전압력 12. 내구성시험 13. 실린더헤드 등의 온도 14. 안전밸브의 시험 15. 소음측정 16. 공기질분석 - 산소 - 이산화탄소 - 일산화탄소 - 오일미스트 - 수분 17. 표시	0.2326 0.1357 0.0388 0.0388 0.0097 0.0194 0.0194 0.0194 0.0097 0.0194 0.0194 0.1939 0.1939 0.0048 0.0048 0.1250 0.1250 0.1250 0.1250 0.1250 0.0208	2.6675 2.6675 2.6675 2.6675 2.6675 3.0009 3.0009 2.8342 3.3344 2.8898 2.8342 3.2232 3.2232 3.3344 2.8157 0.3620 0.3620 0.3620 0.1896 0.1379 0.0518

[별표2]

견품시험의 시험항목별 수수료 표준공량

(제2조제2항 관련)

품 명	시험항목				표준공량	비 고
분기배관	1. 서류검토 및 시험결과 작성 등				0.1458
	2. 구조				0.0208
	3. 표시사항				0.0417
	4. 재료				0.0833
	5. 치수 및 외관				0.0625
	6. 접합부 규격				0.0833
	7. 내식성시험				0.3958
	8. 내열성시험				0.1250
	9. 본체강도시험				0.0417
	10. 편평시험				0.0417
	11. 압력손실시험				0.7917
포소화약제의 혼합장치	1. 서류검토 및 시험결과 작성 등				0.6250
	2. 구조				0.2500
	3. 재 료 시 험	금속류	성분분석		0.0625	1성분당
			기계적강도		0.1250
		고무류	경도및경도변화율		0.1250
			인장강도및신장율 (노화전․후)		0.2500
			압축영구줄임율		0.1250
			내유시험		0.1875
	4. 중량				0.0625
	5. 내압시험				0.1250
	6. 파괴강도시험				0.0417
	7. 기능시험				0.5000	포소화약제신청자실비부담
	8. 염수분무시험				0.3958
	9. 접합부규격				0.0833
	10. 표시				0.0417
시각경보장치	1. 서류검토 및 시험결과 작성 등				0.5000
	2. 구조				0.2500
	3. 기능				0.7500
	4. 전원전압변동시험				0.1250
	5. 온․습도시험 등				0.4375
	6. 내구성시험				0.4167
	7. 충격전압시험				0.4375
	8. 절연저항시험				0.1250
	9. 절연내력시험				0.1250
	10. 충격시험				0.1250
	11. 내식시험				0.5000
	12. 진동시험				0.4375
	13. 난연 및 열변형시험				0.1875
	14. 표시사항				0.0416
자동차압․과압조절형 댐퍼	1. 서류검토 및 시험결과작성 등				0.3750
	2. 구조				0.0625
	3. 재료시험			성분분석	0.0625	1성분당
				기계적강도	0.1250
	4. 작동시험				0.7500
	5. 환경시험				1.2500
	6. 개폐반복시험				1.0000
	7. 전압전압변동시험				0.8750
	8. 절연저항시험				0.0625
	9. 절연내력시험				0.3750
	10. 진동시험				0.1667
	11. 염수분무시험				0.3750
	12. 분진시험				0.8958
	13. 내식시험				0.7500
	14. 표시				0.0208
	15. 내열성시험				0.1250
자동폐쇄장치	1. 서류검토 및 시험결과 작성 등				0.3750
	2. 구조, 표시				0.0625
	3. 작동시험				0.7500
	4. 기능시험(폐쇄, 개방)				0.3750
	5. 내구성능				1.0000
	6. 내식시험				0.3750
	7. 완충유의 유동점				0.1875
	8. 개방유지 성능시험				0.1250
	9. 충격시험				0.1250
	10. 전원전압변동시험				0.8750
	11. 절연저항시험				0.0625
	12. 절연내력시험				0.3750
	13. 난연성시험				0.1875
	14. 진동시험				0.2500
	15. 환경시험				1.4375

※ 비고 : 외부 시험기관에 의뢰하는 경우의 시험항목에 대한 표준공량은 0.125로 하고 시험의뢰에 따른 비용은 신청인이 실비로 부담한다.

[별표3]

제품시험 단위수수료 표준공량

(제2조제3항 관련)

(단위 : 1개당)

품 명		표준공량	비 고
분기배관		0.0007
포소화약제의 혼합장치		0.0125
시각경보장치		0.0016
자동차압․과압 조절형댐퍼	SET	0.0080
	루버	0.0012
	루버외 부분품	0.0076
자동폐쇄장치		0.0020