■ 해양조사와 해양정보 활용에 관한 법률 시행규칙 [별표 2]

해양조사의 표준화를 위한 기준(제8조제1항 관련)
항목		자료표준		조사기준
		단위	최소 자릿수
해양 기준점	수평위치	도(°)-분(′)-초(")	0.0001초	세계측지계(WGS84)
	수직높이	cm(센티미터)	0.1	기본수준면
조석	조위	cm(센티미터)	1	기본수준면
해수 유동	유향	°(도)	1	북(N) 기준, 해수 흐름의 진행 방향
	유속	cm/s (센티미터 매 초)	0.1	-
파랑	파고	m(미터)	0.1	-
	파향	°(도)	1	북(N) 기준, 파가 진행해 오는 방향
	파주기	s(초)	0.1	-
해수의 물리적 특성	수온	℃(섭씨도)	0.1	-
	염분	PSU(피에스유)	0.01	-
해양 기상	기온	℃(섭씨도)	0.1	-
	기압	hPa(헥토파스칼)	0.1	-
	습도	%(퍼센트)	1	-
	시정(視程)	m(미터)	1	-
	풍향	°(도)	1	북(N) 기준, 바람이 불어오는 방향
	풍속	m/s(미터 매 초)	0.1	-
수심	50m 미만	m(미터)	0.1	기본수준면
	50∼200m	m(미터)	0.5	기본수준면
	200m 이상	m(미터)	1	기본수준면
높이	타원체고 (橢圓體高)	m(미터)	0.1	세계측지계(WGS84)
	간출암 (干出巖)	m(미터)	0.1	기본수준면
	육상지형	m(미터)	0.1	평균해면
	노출암/등고	m(미터)	0.1	평균해면
	교량/가공선	m(미터)	0.1	약최고고조면
해안선 길이		m(미터)	1	약최고고조면
해상 지자기(地磁氣)		nT(나노테슬라)	0.1	-
자유낙하의 가속도		mGal(밀리갈)	0.1	-
저질(底質) 입경		φ(파이)	1	입자직경