[별표 4]

강재의 허용응력 및 처짐기준(제7조제4항관련)

1. 허용인장응력은 강재항복점의 1/1.5배

2. 허용압축응력은 허용인장응력의 1/1.15배

3. 인장응력이 발생하는 쪽에 대한 허용굽힘응력은 허용인장응력과 동일

4. 압축응력이 발생하는 쪽에 대한 허용굽힘응력은 허용인장응력의 1/1.15배

5. 허용전단응력은 허용인장응력의 1/√3배

6. 허용지압응력은 허용인장응력의 1.4배

7. 최대처짐량과 스판의 비율이 1/800 이하