[별표 4]

선박연료공급차량의 자재ㆍ약제 등 비치 기준

(제11조제5항 관련)

구 분	종 류	비 치 량 등
1. 방제장비	유흡착재	탱크용량 30키로리터 이상 급유차량		20키로그램
		탱크용량 30키로리터 미만 급유차량		10키로그램
	유처리제	탱크용량 30키로리터 이상 급유차량		36리터
		탱크용량 30키로리터 미만 급유차량		18리터
2. 소화장비	자동차용 소화기	「위험물안전관리법 시행규칙」 별표 17에서 정하는 소화난이도 Ⅲ의 이동탱크저장소소화설비 설치기준
3. 오염피해 보상	손해배상보장보험증권	탱크용량 10키로리터 미만	1억원 이상
		탱크용량 10키로리터 이상~ 30키로리터 미만	2억원 이상
		탱크용량 30키로리터 이상	3억원 이상
4. 선박연료공급 차량 표시	외부표시 마크	1. 위치: 탱크 뒷면 또는 측면 택 1 2. 크기: 가로 30센치미터 세로 15센치미터 이상 3. 색깔: 테두리와 글자는 검은색, 바탕은 적색 4. 내용: 선박연료공급

비 고 1. 외부에 표시되는 선박연료공급 차량 표시는 아래와 같으며 기존 "선박급유"로 표시된 마크도 개정된 고시 시행 이후 1년간 유효함

선 박 연 료 공 급

2. 유흡착재의 종류는 별표 3 비고 2와 같다.

3. 오염피해 보상을 위한 손해배상보장보험 중 운송하는 연료유가 경유 등과 같이 오염피해가 경미한 경질유일 경우, 보장금액을 1/2로 감액하여 가입할 수 있으며, 시행일 이전에 가입된 보험은 보장금액을 조정하여 재가입 할 수 있다.

4. 가스 등 유류를 운송하지 않은 연료공급차량은 제2호 및 제4호에 해당하는 사항만 적용한다.