[별표 4]

온실가스 배출량 등의 산정방법 (제6조 제2항 관련)

1. 고체연료 연소

가. 배출원

건물 난방 등을 위하여 무연탄, 유연탄, 갈탄과 같은 고체형태의 연료를 연소하는 보일러, 버너, 가열기, 급탕기, 열풍기 등의 시설

나. 배출량 산정방법

온실가스 배출량(tCO2eq)

= ∑[연료 사용량(㎏) × 순발열량(MJ/㎏) × 배출계수(kgGHG(CO2/CH4/ N2O)/TJ) × 10-9 × 지구온난화지수]

에너지 사용량(TJ)

= 연료 사용량(㎏) × 총발열량(MJ/㎏) × 10-6

비고 1. 연료사용량 : 사업자 혹은 연료공급자에 의해 측정된 연료사용량(공급자가 발행하고 구입량이 기입된 요금청구서, 재고량 등을 이용하여 산정)

2. 발열량 : 에너지법 시행규칙 제5조제1항 별표 참고

3. 배출계수 : 온실가스 종합정보센터가 고시하는 국가 고유 배출계수를 사용하되 고시되기 전까지는 IPCC 기본 배출계수를 사용

4. 지구온난화지수 : CO2 = 1, CH4 = 21,  N2O = 310

2. 기체연료 연소

가. 배출원

건물 난방 등을 위하여 LNG, LPG, 프로판 및 기타 부생가스 등 기체형태의 연료를 연소하는 보일러, 버너, 가열기, 급탕기, 열풍기 등의 시설

나. 배출량 산정방법

온실가스 배출량(tCO2eq)

= ∑[기체 화석연료 사용량(Nm3 또는 ㎏) × 순발열량(MJ/Nm3 또는 ㎏) × 배출계수(kgGHG (CO2/CH4/N2O)/TJ) × 10-9 × 지구온난화지수]

에너지 사용량(TJ)

= 기체 화석연료 사용량(Nm3 또는 ㎏) × 총발열량(MJ/Nm3 또는 ㎏) × 10-6

비고 1. 연료사용량 : 사업자 혹은 연료공급자에 의해 측정된 연료사용량(공급자가 발행하고 구입량이 기입된 요금청구서, 재고량 등을 이용하여 산정)

2. 발열량 : 에너지법 시행규칙 제5조제1항 별표 참고

3. 배출계수 : 온실가스 종합정보센터가 고시하는 국가 고유 배출계수를 사용하되 고시되기 전까지는 IPCC 기본 배출계수를 사용

4. 지구온난화지수 : CO2 = 1, CH4 = 21,  N2O = 310

3. 액체연료 연소

가. 배출원

건물 난방 등을 위하여 등유, 경유, B-A/B/C와 같은　액체형태의 연료를 연소하는 보일러, 버너, 가열기, 급탕기, 열풍기 등의 시설

나. 배출량 산정방법

온실가스 배출량(tCO2eq)

= ∑[액체 화석연료 사용량(ℓ) × 순발열량(MJ/ℓ) × 배출계수(kgGHG(CO2/CH4/N2O)/TJ) × 10-9 × 지구온난화지수]

에너지 사용량(TJ)

= 액체 화석연료 사용량(ℓ) × 총발열량(MJ/ℓ) × 10-6

비고 1. 연료사용량 : 사업자 혹은 연료공급자에 의해 측정된 연료사용량(공급자가 발행하고 구입량이 기입된 요금청구서, 재고량 등을 이용하여 산정)

2. 발열량 : 에너지법 시행규칙 제5조제1항 별표 참고

3. 배출계수 : 온실가스 종합정보센터가 고시하는 국가 고유 배출계수를 사용하되 고시되기 전까지는 IPCC 기본 배출계수를 사용

4. 지구온난화지수 : CO2 = 1, CH4 = 21,  N2O = 310

4. 이동연소(도로)

가. 배출원

휘발유, 경유, LPG 등의 차량 연료 연소 등을 통하여 온실가스를 배출하는 승용자동차, 승합자동차, 화물자동차, 특수자동차 및 이륜자동차 등의 이동연소시설

나. 배출량 산정방법

온실가스 배출량(tCO2eq)

= ∑[연료 사용량(ℓ또는 ㎏) × 순발열량(MJ/ℓ또는 ㎏) × 배출계수(kgGHG(CO2/CH4/ N2O)/TJ) × 10-9 × 지구온난화지수]

에너지 사용량(TJ)

= 연료 사용량(ℓ또는 ㎏) × 총발열량(MJ/ℓ또는 ㎏) × 10-6

비고 1. 연료사용량 : 사업자 혹은 연료공급자에 의해 측정된 연료사용량(주유소 등에서 발행하고 주유량이 기입된 요금청구서, 기관별 차량 운행일지 등을 이용하여 산정)

2. 발열량 : 에너지법 시행규칙 제5조제1항 별표 참고

3. 배출계수 : 온실가스종합정보센터가 고시하는 국가 고유 배출계수를 사용하되 고시되기 전까지는 아래의 연료별, 온실가스별 기본배출계수를 사용

4. 지구온난화지수 : CO2 = 1, CH4 = 21,  N2O = 310

< 연료별, 온실가스별 기본 배출계수 >

연료 종류	기본 배출계수 (kg/TJ)
	CO2	CH4	N2O
휘발유	69,300	25	8.0
경유	74,100	3.9	3.9
LPG	63,100	62	0.2
등유	71,900	-	-
윤활유	73,300	-	-
CNG	56,100	92	3
LNG	56,100	92	3

* 출처 : 2006 IPCC 국가 인벤토리 작성을 위한 가이드라인

5. 전기의 사용

가. 배출원

공공부문에서 소유 또는 사용하고 있는 건물의 조명․사무기기․기계․설비(에너지 관리의 연계성, 즉 전기 수전점을 공유하고 있는 다른 건물 및 부대시설 등 포함)의 사용을 위한 전기 사용에 따른 온실가스 배출량과 에너지 사용량을 산정한다.

나. 배출량 산정방법

온실가스 배출량(tCO2eq)

= ∑[전력사용량(MWh) × 배출계수(tGHG(CO2/CH4/N2O)/ MWh) × 지구온난화지수]

에너지 사용량(TJ)

= 전력사용량(MWh) × 9 ×  10-3

비고 1. 전력사용량 : 법정계량기 등으로 측정된 시설별 전력 사용량(한국전력 등 전력공급자가 발행하고 전력사용량이 기입된 요금청구서의 전력사용량 등을 이용하여 산정)

2. 배출계수 : 해당연도의 국가 고유 전력배출계수를 사용하고 2008년 이후의 국가고유 전력배출계수는 전력거래소에서 매년 발표하는 자료를 센터에서 확인하여 고시하는 값을 사용

3. 지구온난화지수 : CO2 = 1, CH4 = 21,  N2O = 310

< 국가 고유 전력배출계수 >

년도	CO2 (tCO2/MWh)	CH4 (kgCH4/MWh)	N2O (kgN2O/MWh)
2005	0.4354	0.0054	0.0027
2006	0.4411	0.0054	0.0027
2007	0.4623	0.0056	0.0028
2008	0.468	0.0052	0.0026

6. 열(스팀)의 사용

가. 배출원

공공부문에서 소유 또는 사용하고 있는 건물의 난방 등을 위한 열(스팀) 사용에 따른 온실가스 배출량과 에너지 사용량을 산정한다.

나. 배출량 산정방법

온실가스 배출량(tCO2eq) = ∑[열(스팀) 사용량(GJ) × 배출계수(tGHG (CO2/CH4/N2O)/GJ) × 지구온난화지수]

비고 1. 열에너지 사용량 : 적선열량계 등 법정계량기 등으로 측정된 시설별 열(스팀) 사용량(열에너지 공급자가 발행하고 열에너지 사용량이 기입된 요금청구서 등을 활용)

2. 배출계수 : 열(스팀) 공급자가 「온실가스․에너지 목표관리 운영 등에 관한 지침」(환경부 고시)에 따라 개발한 간접배출계수를 사용

3. 지구온난화지수 : CO2 = 1, CH4 = 21,  N2O = 310

<참고1>

연료별 발열량

연료명	단위	총발열량	순발열량
원유	MJ/kg	45.0	42.3
휘발유	MJ/ℓ	33.5	31.0
실내등유	MJ/ℓ	36.8	34.3
보일러등유	MJ/ℓ	37.5	35.0
경유	MJ/ℓ	37.9	35.4
B-A유	MJ/ℓ	38.9	36.6
B-B유	MJ/ℓ	40.4	38.1
B-C유	MJ/ℓ	41.4	39.1
프로판	MJ/kg	50.4	46.3
부탄	MJ/kg	49.6	45.7
나프타	MJ/ℓ	33.7	31.2
용제	MJ/ℓ	33.3	30.8
항공유	MJ/ℓ	36.6	34.3
아스팔트	MJ/kg	41.4	39.1
윤활유	MJ/ℓ	38.7	36.2
석유코크	MJ/kg	33.9	32.9
부생연료1호	MJ/ℓ	37.0	35.0
부생연료2호	MJ/ℓ	40.6	38.5
천연가스(LNG)	MJ/kg	54.5	49.2
도시가스(LNG)	MJ/m3	44.2	40
도시가스(LPG)	MJ/m3	62.8	57.8
국내무연탄	MJ/kg	19.5	19.3
수입무연탄	MJ/kg	27.4	26.8
유연탄(연료용)	MJ/kg	26.0	24.9
유연탄(원료용)	MJ/kg	29.3	28.3
아역청탄	MJ/kg	22.4	20.9
코크스	MJ/kg	29.5	29.3

<참고2>

기본 배출계수

□ 2006 IPCC 국가 인벤토리 가이드라인 연료별 배출계수

(단위 : kgGHG/TJ)

연료명			국내에너지원기준	CO2	CH4				N2O
					에너지산업	제조업 건설업	상업공공	가정 기타	에너지산업 제조업 건설업	상업공공 가정 기타
1. 액체연료
원유			원유	73,300	3	3	10	10	0.6	0.6
오리멀젼			-	77,000	3	3	10	10	0.6	0.6
천연가스액			-	64,200	3	3	10	10	0.6	0.6
가솔린	자동차용 가솔린		휘발유	69,300	3	3	10	10	0.6	0.6
	항공용 가솔린		-	70,000	3	3	10	10	0.6	0.6
	제트용 가솔린		JP-8	70,000	3	3	10	10	0.6	0.6
제트용 등유			JET A-1	71,500	3	3	10	10	0.6	0.6
기타 등유			실내 등유 보일러 등유	71,900	3	3	10	10	0.6	0.6
혈암유			-	73,300	3	3	10	10	0.6	0.6
가스/디젤 오일			경유, B-A	74,100	3	3	10	10	0.6	0.6
잔여 연료유			B-B, B-C	77,400	3	3	10	10	0.6	0.6
액화석유가스			LPG	63,100	1	1	5	5	0.1	0.1
에탄			-	61,600	1	1	5	5	0.1	0.1
나프타			납사	73,300	3	3	10	10	0.6	0.6
역청(아스팔트)			아스팔트	80,700	3	3	10	10	0.6	0.6
윤활유			윤활유	73,300	3	3	10	10	0.6	0.6
석유 코크스			석유코크	97,500	3	3	10	10	0.6	0.6
정유공장 원료			정제연료 (반제품)	73,300	3	3	10	10	0.6	0.6
기타 오일	정유가스		정제가스	57,600	1	1	5	5	0.1	0.1
	접착제(파라핀왁스)		파라핀왁스	73,300	3	3	10	10	0.6	0.6
	백유		용제	73,300	3	3	10	10	0.6	0.6
	기타석유제품		기타	73,300	3	3	10	10	0.6	0.6
Ⅱ. 고체연료
무연탄			국내 무연탄 수입 무연탄	98,300	1	10	10	300	1.5	1.5
점결탄			원료용 유연탄	94,600	1	10	10	300	1.5	1.5
기타 역청탄			연료용 유연탄	94,600	1	10	10	300	1.5	1.5
하위 유연탄			아역청탄	96,100	1	10	10	300	1.5	1.5
갈탄			갈탄	101,000	1	10	10	300	1.5	1.5
유혈암 및 역청암			-	107,000	1	10	10	300	1.5	1.5
갈탄 연탄			-	97,500	1	10	10	300	1.5	1.5
특허연료			-	97,500	1	10	10	300	1.5	1.5
코크스		코크스로 코크스	코크스	107,000	1	10	10	300	1.5	1.5
		가스 코크스	-	107,000	1	1	5	5	0.1	0.1
콜타르			-	80,700	1	10	10	300	1.5	1.5
Ⅲ. 기체연료
부생 가스		가스공장 가스	-	44,400	1	1	5	5	0.1	0.1
		코크스로 가스	코크스가스	44,400	1	1	5	5	0.1	0.1
		고로 가스	고로가스	260,000	30	1	5	5	0.1	0.1
		산소 강철로 가스	전로가스	182,000	30	1	5	5	0.1	0.1
천연가스			천연가스(LNG)	56,100	30	1	5	5	0.1	0.1
Ⅳ. 기타 화석연료
도시 폐기물 (비-바이오매스 부분)			-	91,700	30	30	300	300	4	4
산업 폐기물			-	143,000	30	30	300	300	4	4
폐유			-	73,300	30	30	300	300	4	4
토탄			이탄	106,000	1	2	10	300	1.5	1.4
Ⅴ. 바이오매스(Biomass)
고체 바이오연료		목재/목재 폐기물	-	112,000	30	30	300	300	4	4
		아황산염 잿물(흑액)	-	95,300	3	3	3	3	2	2
		기타 고체바이오매스	-	100,000	3	30	300	300	4	4
		목탄	-	112,000	3	200	200	200	4	1
액체 바이오연료		바이오 가솔린	-	70,800	1	3	10	10	0.6	0.6
		바이오 디젤	-	70,800	1	3	10	10	0.6	0.6
		기타 액체바이오연료	-	79,600	1	3	10	10	0.6	0.6
기체 바이오매스		매립지 가스	-	54,600	30	1	5	5	0.1	0.1
		슬러지 가스	-	54,600	1	1	5	5	0.1	0.1
		기타 바이오가스	-	54,600	1	1	5	5	0.1	0.1
기타 비-화석연료		도시 폐기물 (바이오매스부분)	-	100,000	30	30	300	300	4	4
* 주) “에너지산업”이란 연료 추출 또는 전력생산, 열병합 발전, 열 공장(heat plant), 석유 정제산업, 고체연료의 제조(코크스, 갈탄 등) 등의 산업을 의미한다.