[별표 7]

외부감축사업 온실가스 감축량 산정 방법론(제23조 관련)

■ 001. 재생에너지 발전(태양광, 풍력)

재생에너지 발전

1. 적용조건

본 방법론은 재생에너지 발전설비를 설치하여 전력생산 및 자가 전력으로 대체하는 활동에 적용 가능하다.

본 방법론을 적용하기 위해서는 다음의 조건을 만족해야 한다.

① 적용 가능한 발전용 재생에너지원은 태양광과 풍력으로 제한한다.

② 재생에너지 발전설비가 신설되거나 설비용량을 확장하는 경우에 적용 가능하다. 단, 추     가된 설비에 한해 감축량을 인정한다.

2. 온실가스 배출 감축량 산정

온실가스 배출 감축량은 □ 전력 생산량을 모니터링 하는 경우, □ 전력 생산량을 모니터링 하지 않는 경우 선택적으로 적용 가능하다.

□ 전력생산량을 모니터링 하는 경우

온실가스 배출 감축량은 다음의 계산식에 따라 산정한다.

ER = E×EFCO2eq/1,000

⋅ ER : 총 온실가스 감축량 (tCO2eq)

⋅ E : 감축사업에 의한 전력생산량 (kWh)

⋅ EFCO2eq : 조정 전력 배출계수 (tCO2eq/MWh)

① 모니터링 항목

데이터/변수	E
단위	kWh
설명	모니터링 기간 중 감축사업에 의한 전력생산량
데이터 출처	전력량계
모니터링 주기	지속적

② 적용 계수

기호	정의	적용값
EFCO2eq	조정 전력 배출계수	0.46625tCO2eq/MWh*

* 온실가스·에너지 목표관리제 운영 등에 관한 지침’ <표-66>의 국가 고유 전력배출계수(’07∼‘08년 평균)에 지구온난화지수를 반영하여 이산화탄소상당량톤으로 계산한 값

□ 전력생산량을 모니터링 하지 않는 경우

온실가스 배출 감축량은 다음의 계산식에 따라 산정한다.

ER = E×EFCO2eq/1,000

⋅ ER : 총 온실가스 감축량 (tCO2eq)

⋅ E : 감축사업에 의한 전력생산량 (kWh)

⋅ EFCO2eq : 조정 전력 배출계수 (tCO2eq/MWh)

여기에서 E는 다음의 계산식에 따라 산정된다.

E=∑Ci×Ni×ηi×hi

⋅Ci : 사업 후 재생에너지 i의 설비용량 (kW/대)

⋅Ni : 재생에너지 i의 설치 대수 (대)

⋅ηi : 사업 후 재생에너지 i에 따른 전력 이용률 (%)

⋅hi : 재생에너지 i의 운전시간 (h)

① 배출량 산정 항목

데이터/변수	단위	설명
Ci	kW/대	사업 후 재생에너지 i의 설비용량
Ni	대	재생에너지 i의 설치 대수
hi	h	재생에너지 i의 운전시간*

* 운전시간은 해당 감축량 산정 기간(일) × 24(시간/일) 적용

② 적용 계수

기호	정의	적용값
ηi	사업 후 재생에너지 i에 따른 전력 이용률**	태양광: 13.3%, 소형풍력: 20%**
EFCO2eq	조정 전력 배출계수 사용	0.46625tCO2eq/MWh

** 전력 이용률 출처 : http://greenhome.kemco.or.kr, 그린홈, 한국에너지공단

3. 방법론 개정 이력

문서 버전	일 자	이력 정보
1.0	2013.12.31.	최초 등록
2.0	2015.12.30.	일부 개정

< 예시 >

3kW 태양광을 100개 가구에 설치하여 자가 이용하는 사업에서의 연간 온실가스 감축량 산정

(단, 전력생산량 모니터링 하는 경우에서는 전력생산량은 428,530kWh로 계측되었다고 가정)

□ 전력생산량을 모니터링 하는 경우

① 모니터링 항목

E = 428,530kWh

② 적용계수

EFCO2 = 0.46625tCO2eq/MWh

☞ 온실가스 감축량 산정식

ER = E×EFCO2eq/1,000

= 428,530 × 0.46625 / 1,000

= 200tCO2eq

3kW 태양광 100개 가구 보급에 의한 온실가스 감축량은 200tCO2eq로 산정됨.

□ 전력생산량을 모니터링 하지 않는 경우

① 배출량 산정항목

Ci = 3kW/대

Ni = 100대

hi = 365일×24시간 = 8,760시간

② 적용계수

ηi = 15.5% (태양광)

EFCO2 = 0.46625tCO2eq/MWh

☞ 온실가스 감축량 산정식은

ER = E×EFCO2eq/1,000

여기에서 E=∑Ci×Ni×ηi×hi

= 3kW/대×100대×15.5%×8,760h

= 407,340kWh

태양광 보급으로 연간 407,340kWh의 전력 공급을 하는 것으로 산정됨

ER = E×EFCO2eq/1,000

= 407,340kWh × 0.46625tCO2eq/MWh /1,000

= 190tCO2eq

3kW 태양광 100개 가구 보급에 의한 온실가스 감축량은 190tCO2eq로 산정됨.

■ 002. 지열 열 공급

지열 열 공급

1. 적용조건

본 방법론은 재생에너지인 지열을 이용하여 가정 및 건물에서 사용하는 냉난방 열원인 화석연료 또는 전기를 대체하는 활동에 적용 가능하다.

본 방법론을 적용하기 위해서는 다음의 조건을 만족해야 한다.

① 적용 가능한 재생에너지원은 지열로 한정한다.

② 지열 설비를 신설하거나 설비용량을 확장하는 경우에 적용 가능하다. 단, 추가된 설비에     한해 감축량을 인정한다.

2. 온실가스 배출 감축량 산정

온실가스 배출 감축량은 □ 열 생산량을 모니터링 하는 경우, □ 열 생산량을 모니터링 하지     않는 경우 선택적으로 적용 가능하다.

□ 열 생산량을 모니터링 하는 경우

온실가스 배출 감축량은 다음의 계산식에 따라 산정한다.

ER = ∑(FCi×EFCO2eq,i/1,000)

⋅ ER : 총 온실가스 감축량 (tCO2eq)

⋅ FCi : 열원 i 별 절감량 (kWh, m3, ℓ)

⋅  EFCO2eq,i : 사업 전 경계 내 열원 i의 연료사용량 당 CO2eq 배출계수 (tCO2eq/MWh, kgCO2eq/m3, kgCO2eq/ℓ)

여기에서 FCi는 다음의 계산식에 따라 산정된다.

FCi=HGPJ/ECi

⋅ HGPJ : 사업 후 열 생산량 (MJ)

⋅ ECi  : 사업 후 대체 열원 i의 순발열량(MJ/kWh, MJ/m3, MJ/ℓ)

① 모니터링 항목

데이터/변수	HGPJ
단위	MJ
설명	사업 후 열 생산량
데이터 출처	열량계
모니터링 주기	지속적

② 적용 계수

기호	정의	적용값
ECi	사업 후 대체 열원 i의 순발열량*	전기 : 3.6MJ/kWh**
		도시가스(LNG) : 40MJ/m3
		경유 : 35.4MJ/ℓ
		등유 : 35MJ/ℓ
EFCO2eq,i	사업 전 경계 내 열원 i의 연료사용량 당 CO2eq 배출계수***	전기 : 0.46625tCO2eq/MWh****
		도시가스(LNG) : 2.2494kgCO2eq/m3
		경유 : 2.6372kgCO2eq/ℓ
		등유 : 2.5304kgCO2eq/ℓ

* ‘공공부문 온실가스·에너지 목표관리제 운영 등에 관한 지침’ [참고1] ‘연료별 발열량’ 적용.

** ‘에너지법’ 시행규칙 별표 에너지열량환산기준 비고 5, 6 적용(860kcal/kwh x 4.1868x10-3MJ/kcal = 3.6MJ/kWh)

*** ‘공공부문 온실가스·에너지 목표관리제 운영 등에 관한 지침’ [참고2] ‘기본 배출계수’(2006 IPCC 국가 인벤토리 가이드라인 연료별 배출계수)에 지구온난화지수를 반영하여 이산화탄소상당량톤으로 계산한 값

**** ‘온실가스·에너지 목표관리제 운영 등에 관한 지침’ <표-66>의 국가 고유 전력배출계수(’07∼‘08년 평균)에 지구온난화지수를 반영하여 이산화탄소상당량톤으로 계산한 값

※ 사업후 생산된 열량의 대체 열원 i가 2가지 이상이며 개별 모니터링이 명확하지 않을시, 온실가스 배출 효과가 보수적인 에너지원의 배출계수를 적용한다.

□ 열 생산량을 모니터링 하지 않는 경우

온실가스 배출 감축량은 다음의 계산식에 따라 산정한다.

ER = ∑(FCi×EFCO2eq,i/1,000)

⋅ER : 총 온실가스 감축량 (tCO2eq)

⋅FCi : 열원 i 별 절감량 (kWh, m3, ℓ)

⋅EFCO2eq,i : 사업 전 경계 내 열원 i의 연료사용량 당 CO2eq 배출계수 (tCO2eq/MWh, kgCO2eq/m3, kgCO2eq/ℓ)

여기에서 FCi는 다음의 계산식에 따라 산정된다.

FCi=(C×Ni×GFCH,i + C×Ni×GFCC,i)×Di

⋅FCi : 열원 i 별 절감량 (kWh, m3, ℓ)

⋅C : 사업 후 지열 설비 설치 용량 (RT)

⋅Ni : 열원 i를 사용하는 보급 가구 수

⋅GFCH,i, : 사업 후 지열 설비 설치 용량당 대체 난방에너지원 i 의 저감량

(kWh/(RT·day), m3/(RT·day), ℓ/(RT·day))

⋅GFCC,i : 사업 후 지열 설비 설치 용량당 대체 냉방에너지원 i 의 저감량

(kWh/(RT·day), m3/(RT·day))

⋅Di : 재생에너지i의 운전기간 (day)

※ 사업 후 대체 에너지원 i의 확인이 명확하지 않을 시, 합리적인 감축량 인정을 위해 난방은 도시가스, 냉방은 전기를 열원으로 적용한다.

① 배출량 산정 항목

데이터/변수	단위	설명
C	RT/대	지열설비 설치 용량
Ni	대	열원 i를 사용하는 지열에너지의 설치 대수
Di*	day	재생에너지 i의 운전기간

* 운전기간은 해당 감축량 산정 기간(일) 적용

② 적용 계수

기호	정의	적용값
GFCH,i	사업 후 지열 설비 설치 용량당 대체 난방에너지원 i 의 일일 저감량	전기 : 7.330kWh/(RT·day)
		도시가스(LNG) : 0.6598m3/(RT·day)
		경유 : 0.7455ℓ/(RT·day)
		등유 : 0.7540ℓ/(RT·day)
GFCC,i	사업 후 지열 설비 설치 용량당 대체 냉방에너지원 i 의 일일 저감량	전기 : 0.275kWh/(RT·day)
		도시가스(LNG) : 0.0248m3/(RT·day)
EFCO2eq,i	사업 전 경계 내 열원 i의 연료사용량 당 CO2eq 배출계수	전기 : 0.46625tCO2eq/MWh
		도시가스(LNG) : 2.2494kgCO2eq/m3
		경유 : 2.6372kgCO2eq/ℓ
		등유 : 2.5304kgCO2eq/ℓ

※ GFCH,i 산정방법 출처 : http://greenhome.kemco.or.kr, 지열 설치 효과, 에너지관리공단

=> i 가 화석연료일 경우

: 3.320(Mcal/RT)×부하율*×연평균일운전시간*×(1-1/지열난방성능계수*)×4.1868 (MJ/Mcal)/

난방에너지원 i의 순발열량

=> i 가 전기일 경우

: 3.320(Mcal/RT)×부하율*×연평균일운전시간*×(1-1/지열난방성능계수*)/860 (Mcal/MWh)×1000

※ GFCC,i 산정방법 출처 : http://greenhome.kemco.or.kr, 지열 설치 효과, 에너지관리공단

=> i 가 화석연료일 경우 : 3.320(Mcal/RT)×부하율*×연평균일운전시간*×(1/에어컨성능계수* - 1/지열     냉방성능계수*)×4.1868(MJ/Mcal)/냉방에너지원 i의 순발열량

=> i 가 전기일 경우 : 3.320(Mcal/RT)×부하율*×연평균일운전시간*×(1/에어컨성능계수* - 1/지열   냉방성능계수*)/860(Mcal/MWh)×1000

3. 방법론 개정 이력

문서 버전	일 자	이력 정보
1.0	2013.12.31.	최초 등록
2.0	2015.12.30.	일부 개정

< 예시 >

기존 냉난방 열원으로 전기를 사용하는 100가구에 호당 5RT 지열설비를 설치하였을 경우 연간 온실가스 감축량 산정

(단, 열생산량을 모니터링 하는 경우에는 열생산량은 5,173,190MJ로 계측되었다고 가정)

□ 열생산량을 모니터링 하는 경우

☞ 온실가스 감축량 산정식

① 모니터링 항목

HGPJ = 5,173,190MJ

② 적용계수

ECi = 3.6MJ/kWh

EFCO2eqi = 0.46625tCO2eq/MWh

ER = ∑(FCi×EFCO2eq,i/1,000)

여기에서 FCi=HGPJ/ECi

= 5,173,190MJ / 3.6MJ/kWh

= 1,436,997kWh

냉난방 열원으로 전기를 사용하는 100호의 가구에 5RT인 지열설비 보급으로 연간  1,436,997kWh 전기를 절감함.

ER = ∑(FCi×EFCO2eq,i/1,000)

= 1,436,997kWh × 0.46625tCO2eq/MWh /1,000 = 670tCO2eq

지열 보급에 의한 온실가스 감축량은 670tCO2eq로 산정됨.

□ 열생산량을 모니터링 하지 않는 경우

☞ 온실가스 감축량 산정식은

① 배출량 산정항목

C = 5RT/대

Ni = 100대

Di = 365day

② 적용계수

EFCO2eq= 0.46625tCO2eq/MWh

GFCH,i= 7.330kWh/(RT·day)(전기)

GFCC,i= 0.275kWh/(RT·day)(전기)

ER = ∑(FCi×EFCO2eq,i/1,000)

여기에서 FCi

= (C×Ni×GFCH,i + C×Ni×GFCC,i)×Di

= (5RT/대×100대×7.330kWh/(RT·day)×365day

+ 5RT/대×100대×0.275kWh/(RT·day)×365day

= 1,387,913kWh

냉난방 열원으로 전기를 사용하는 100호의 가구에 5RT인 지열설비 보급으로 연간   1,387,913kWh 전기를 절감함.

ER = ∑(FCi×EFCO2eq,i/1,000)

= 1,387,913kWh × 0.46625tCO2eq/MWh /1,000

= 647tCO2eq

지열 보급에 의한 온실가스 감축량은 647tCO2eq로 산정됨.

■ 003. 태양열 열 공급

태양열 열 공급

1. 적용조건

본 방법론은 재생에너지인 태양열을 이용하여 가정 및 건물에서 온수 및 난방용 열원인 화석연료 또는 전기를 대체하는 활동에 적용 가능하다.

본 방법론을 적용하기 위해서는 다음의 조건을 만족해야 한다.

① 적용 가능한 재생에너지원은 태양열로 한정한다.

② 태양열 설비(집열기)를 신설하거나 기존 설비에 집열기 면적을 추가하는 경우에도 적용     가능하다. 단, 추가된 설비에 한해 감축량을 인정한다.

2. 온실가스 배출 감축량 산정

온실가스 배출 감축량은 □ 열생산량을 모니터링 하는 경우, □ 열생산량을 모니터링하지 않는 경우 선택적으로 적용 가능하다.

□ 열생산량을 모니터링 하는 경우

온실가스 배출 감축량은 다음의 계산식에 따라 산정한다.

ER = ∑(FCi×EFCO2eq,i/1,000)

⋅FCi : 열원 i 별 절감량 (kWh, m3, ℓ)

⋅ EFCO2eq,i : 사업 전 경계 내 열원 i의 연료사용량 당 CO2eq 배출계수 (tCO2eq/MWh, kgCO2eq/m3, kgCO2eq/ℓ)

여기에서 FCi는 다음의 계산식에 따라 산정된다.

FCi=HSPJ/ECi

⋅ HSPJ : 사업 후 열생산량 (MJ)

⋅ ECi : 사업 후 대체 열원 i의 순발열량 (MJ/kWh, MJ/m3, MJ/ℓ)

① 모니터링 항목

데이터/변수	HSPJ
단위	MJ
설명	사업 후 열생산량
데이터 출처	열량계
모니터링 주기	지속적

② 적용 계수

기호	정의	적용값
ECi	사업 후 대체 열원 i의 순발열량*	전기 : 3.6MJ/kWh**
		도시가스(LNG) : 40MJ/m3
		경유 : 35.4MJ/ℓ
		등유 : 35.0MJ/ℓ
EFCO2eq,i	사업 전 경계 내 열원 i의 연료사용량 당 CO2eq 배출계수***	전기 : 0.46625tCO2eq/MWh****
		도시가스(LNG) : 2.2494kgCO2eq/m3
		경유 : 2.6272kgCO2eq/ℓ
		등유 : 2.5304kgCO2eq/ℓ

* ‘공공부문 온실가스·에너지 목표관리제 운영 등에 관한 지침’ [참고1] ‘연료별 발열량’ 적용.

** ‘에너지법’ 시행규칙 별표 에너지열량환산기준 비고 5, 6 적용(860kcal/kwh x 4.1868x10-3MJ/kcal = 3.6MJ/kWh)

*** ‘공공부문 온실가스·에너지 목표관리제 운영 등에 관한 지침’ [참고2] ‘기본 배출계수’(2006 IPCC 국가 인벤토리 가이드라인 연료별 배출계수)에 지구온난화지수를 반영하여 이산화탄소상당량톤으로 계산한 값

**** ‘온실가스·에너지 목표관리제 운영 등에 관한 지침’ <표-66>의 국가 고유 전력배출계수(’07∼‘08년 평균)에 지구온난화지수를 반영하여 이산화탄소상당량톤으로 계산한 값

※ 사업후 생산된 열량의 대체 열원 i가 2가지 이상이며 개별 모니터링이 명확하지 않을시, 온실가스 배출 효과가 보수적인 에너지원의 배출계수를 적용

□ 열생산량을 모니터링 하지 않는 경우

온실가스 배출 감축량은 다음의 계산식에 따라 산정한다.

ER = ∑(FCi×EFCO2eq,i/1,000)

⋅FCi : 열원 i 별 절감량 (kWh, m3, ℓ)

⋅ EFCO2eq,i : 사업 전 경계 내 열원 i의 연료사용량 당 CO2eq 배출계수 (tCO2eq/MWh, kgCO2eq/m3, kgCO2eq/ℓ)

여기에서 FCi는 다음의 계산식에 따라 산정된다.

FCi=SC×Ni×SFCi×Di

⋅SC : 사업 후 태양열 집열기 설치 면적 (m2)

⋅Ni : 열원 i 를 사용하는 보급 가구 수 (호)

⋅SFCi : 사업 후 태양열 집열기 설치 면적당 열원 i 별 일일 절감량

(kWh/(m2·day), m3/(m2·day), ℓ/(m2·day))

⋅Di : 열원 i 대체 후 사업 일(day)

① 배출량 산정 항목

데이터/변수	단위	설명
SC	m2/대	사업 후 태양열 집열기 설치 면적
Ni	대	열원 i를 사용하는 재생에너지 보급 대수
Di*	day	재생에너지 i의 운전기간

* 운전기간은 해당 감축량 산정 기간(일) 적용

② 적용 계수

기호	정의	적용값
SFCi	사업 후 태양열 집열기 설치 면적당 열원 i 별 일일 저감량	전기: 0.9003kWh/(m2·day)
		도시가스(LNG): 0.0810m3/(m2·day)
		경유: 0.0916ℓ/(m2·day)
		등유: 0.0926ℓ/(m2·day)
EFCO2eq,i	사업 전 경계 내 열원 i의 연료사용량 당 CO2eq 배출계수	전기 : 0.46625tCO2eq/MWh
		도시가스(LNG) : 2.2494kgCO2eq/m3
		경유 : 2.6372kgCO2eq/ℓ
		등유 : 2.5304kgCO2eq/ℓ

※ SFCi 산정방법 참고 : http://greenhome.kemco.or.kr, 태양열 설치 효과, 에너지관리공단

=> 열원 i 가 화석연료일 경우 : 일일 일사량*(Mcal/m2/d)×집열기효율*×열생산일*(d/365d)×4.1868(MJ/Mcal)/열원 i의 순발열량/365

=> 열원 i 가 전기일 경우 : 일일 일사량*(Mcal/m2/d)×집열기효율*×열생산일*(d/365d)/860(Mcal/MWh)×1000/365

3. 방법론 개정 이력

문서 버전	일 자	이력 정보
1.0	2013.12.31.	최초 등록
2.0	2015.12.30.	일부 개정

< 예시 >

기존 난방 및 온수 열원으로 도시가스를 사용하는 100가구에 호당 20m2 태양열설비를 설치하였을 경우 연간 온실가스 감축량 산정

(단, 열생산량을 모니터링 하는 경우에는 열생산량은 2,561,924MJ로 계측되었다고 가정)

□ 열생산량을 모니터링 하는 경우

① 모니터링 항목

HSPJ = 2,561,924MJ

② 적용계수

ECi = 40MJ/m3

EFCO2eq,i =2.2494kgCO2eq/m3

☞ 온실가스 감축량 산정식

ER = ∑(FCi×EFCO2eq,i/1,000)

여기에서 FCi=HSPJ/ECi

= 2,561,924MJ / 40MJ/m3 = 64,049m3

냉난방 열원으로 도시가스를 사용하는 100호의 가구에 20m2 태양광설비 보급으로

연간 64,049m3/y를 절감함.

ER = ∑(FCi×EFCO2eq,i/1,000)

= 64,049m3 × 2.2494kgCO2/m3 / 1,000 = 144tCO2eq

태양광 보급에 의한 온실가스 감축량은 144tCO2eq로 산정됨.

□ 열생산량을 모니터링 하지 않는 경우

① 배출량 산정항목

SC = 20m2/대

Ni = 100대

② 적용계수

SFCi = 0.081m3/m2·day (LNG)

EFCO2eq,i= 2.2494kgCO2eq/m3

☞ 온실가스 감축량 산정식은

ER = ∑(FCi×EFCO2eq,i/1,000)

여기에서 FCi=SC×Ni×SFCi×Di

= 20m2/대×100대×0.081m3/m2·day×365day

= 59,130m3

냉난방 열원으로 도시가스를 사용하는 100호의 가구에 20m2 태양광설비 보급으로

연간 59,130m3를 절감함.

ER = ∑(FCi×EFCO2eq,i/1,000)

= 59,130m3 × 2.2494kgCO2/m3 / 1,000 = 133tCO2eq

태양광 보급에 의한 온실가스 감축량은 133tCO2eq로 산정됨.

■ 004. 가로등 재생에너지 사용

가로등 재생에너지 사용

1. 적용조건

본 방법론은 가로등 전력을 재생에너지로 교체하는 사업에 적용 가능하다.

본 방법론을 적용하기 위해서는 다음의 조건을 만족해야 한다.

① 본 방법론은 기존 가로등 전력을 태양광 및 풍력과 같은 재생에너지로 교체하는 사업에 적용 가능하다.

② 사업 전 가로등에서 사용되는 전력은 국내 전력망(Grid)으로부터 공급받아야 한다

③ 사업 후 재생에너지 설치 가로등은 국내 전력망(Grid)으로부터 전력을 공급받지 않는다.

2. 온실가스 배출 감축량 산정

온실가스 배출 감축량은 □ 전력 생산량을 모니터링 하는 경우, □ 전력 생산량을 모니터링 하지 않는 경우 선택적으로 적용 가능하다.

□ 전력생산량을 모니터링 하는 경우

온실가스 배출 감축량은 다음의 계산식에 따라 산정한다.

ER = E×EFCO2eq/1,000

⋅ ER : 총 온실가스 감축량 (tCO2eq)

⋅ E : 감축사업에 의한 전력생산량 (kWh)

⋅ EFCO2eq : 조정 전력 배출계수 (tCO2eq/MWh)

① 모니터링 항목

데이터/변수	E
단위	kWh
설명	감축사업에 의한 전력생산량
데이터 출처	전력량계
모니터링 주기	지속적

② 적용 계수

기호	정의	적용값
EFCO2eq	조정 전력 배출계수	0.46625tCO2eq/MWh*

* ‘온실가스·에너지 목표관리제 운영 등에 관한 지침’ <표-66>의 국가 고유 전력배출계수(’07∼‘08년 평균)에 지구온난화지수를 반영하여 이산화탄소상당량톤으로 계산한 값

□ 전력생산량을 모니터링 하지 않는 경우

온실가스 배출 감축량은 다음의 계산식에 따라 산정한다.

ER = E×EFCO2eq/1,000

⋅ ER : 연간 총 온실가스 감축량 (tCO2eq)

⋅ E : 감축사업에 의한 전력생산량 (kWh)

⋅ EFCO2eq : 조정 전력 배출계수 (tCO2eq/MWh)

여기에서 E는 다음의 계산식에 따라 산정된다.

E=∑EBL,i×Ni×hi/1000

⋅EBL,i : 사업 전 소비전력 i의 가로등 (W/대)

⋅Ni : 사업 후 소비전력 i의 가로등 설치 개수 (대)

⋅ hi : 가로등 점등시간 (h)

① 배출량 산정 항목

데이터/변수	단위	설명
EBL,i	kW/개	사업 전 소비전력 i의 가로등
Ni	개	사업 후 소비전력 i의 가로등 설치 개수
hi	h	점등시간*

* 점등시간 = 감축량 산정기간 (day) X 일일점등시간 10 (hr/day) 적용

일일점등시간 출처: 에너지관리공단 2008, 조명기기 보급 실태조사

② 적용 계수

기호	정의	적용값
EFCO2eq	조정 전력 배출계수	0.46625tCO2eq/MWh

3. 방법론 개정 이력

문서 버전	일 자	이력 정보
1.0	2013.12.31.	최초 등록

< 예시 >

서울시 소비전력이 300W인 가로등 100개를 태양광으로 교체 설치하였을 경우 연간 온실가스 감축량 산정

(단, 전력생산량 모니터링 하는 경우에서는 전력생산량은 128,700kWh로 계측되었다고 가정)

□ 전력생산량을 모니터링 하는 경우

① 모니터링 항목

E = 128,700kWh

② 적용계수

EFCO2eq = 0.46625tCO2eq/MWh

☞ 온실가스 감축량 산정식

ER = E×EFCO2eq/1,000

= 128,700kWh × 0.46625tCO2eq/MWh / 1,000

= 60tCO2eq

소비전력이 300W인 가로등 100개를 태양광으로 교체 설치하였을 경우

온실가스 감축량은 60tCO2eq로 산정됨.

□ 전력생산량을 모니터링 하지 않는 경우

① 배출량 산정항목

EBL = 300W/개

Ni = 100개

hi = 365일×10시간 = 3,650시간

② 적용계수

EFCO2 = 0.46625tCO2eq/MWh

☞ 온실가스 감축량 산정식은

ER = E×EFCO2eq/1,000

여기에서 E =∑EBL,i×Ni×hi/1000

= 300W/개×100개×3,650h/1000

= 109,500kWh

태양광 가로등 교체로 연간 109,500kWh의 전력 공급을 하는 것으로 산정됨

ER = E×EFCO2eq/1,000

= 109,500kWh × 0.46625tCO2eq/MWh / 1,000

= 51tCO2eq

소비전력이 300W인 가로등 100개를 태양광으로 교체 설치하였을 경우

온실가스 감축량은 51tCO2eq로 산정됨.

■ 005. LED 가로등 설치

LED 가로등 설치

1. 적용조건

본 방법론은 가로등을 LED 가로등으로 교체하는 사업에 적용 가능하다.

본 방법론을 적용하기 위해서는 다음의 조건을 만족해야 한다.

① LED 가로등의 설치는 조도 및 조명 설치 기준 등에 대한 국내규정을 준수하여 설치되어야 한다.

② 사업 전 가로등에서 사용되는 전력은 국내 전력망(Grid)으로부터 공급받아야 한다.

③ 사업 전 LED 가로등이 도입되지 않음을 확인해야 한다.

④ 가로등이 신규 설치되는 경우에도 적용 가능하다.

2. 온실가스 배출 감축량 산정

온실가스 배출 감축량은 □ 전력 사용량을 모니터링 하는 경우, □ 전력 사용량을 모니터링 하지 않는 경우 선택적으로 적용 가능하다.

□ 전력사용량을 모니터링 하는 경우

온실가스 배출 감축량은 다음의 계산식에 따라 산정한다.

ER = ΔE×EFCO2eq/1,000

⋅ΔE : 전력 저감량 (kWh)

⋅ EFCO2eq : CO2eq 조정 전력 배출계수 (tCO2eq/MWh)

기존의 가로등이 대체되는 경우, 다음의 계산식에 따라 산정된다.

ΔE = EBL-EPJ

⋅ EBL: 사업 전 전력사용량 (kWh)

⋅ EPJ: 사업 후 전력 사용량 (kWh)

신규 가로등이 대체되는 경우, 다음의 계산식에 따라 산정된다.

ΔEy = EPJ×K/(1-K)

⋅ EPJ : 사업 후 전력 사용량 (kWh)

⋅ K : 사업에 의한 에너지 절약 효율

① 모니터링 항목

데이터/변수	EBL
단위	kWh
설명	사업 전 전력 사용량 * 과거 1년간 전력사용량 (kWh) / 365day × 해당 감축 기간(day)
데이터 출처	전력량계
모니터링 주기	감축사업 신청 시 1회 제출

데이터/변수	EPJ
단위	kWh
설명	사업 후 전력 사용량
데이터 출처	전력량계
모니터링 주기	지속적

② 적용 계수

기호

정의

적용값

K

사업에 의한 에너지 절약 효율

정격광속(단위 lm)**	기구효율(단위 lm/W)	에너지 절약효율***
2,200이상	60이상 90미만	0.25
	90이상	0.45

EFCO2eq,i

조정 전력

배출계수

0.46625tCO2eq/MWh*

* ‘온실가스·에너지 목표관리제 운영 등에 관한 지침’ <표-66> 국가 고유 전력배출계수(’07∼’08년 평균)에 온난화지수를 반영하여 이산화탄소상당량톤으로 계산한 값

** 출처 : http://bpms.kemco.or.kr/efficiency_system, 고효율기자재인증제도 인증제품, 에너지관리공단

*** 출처 : 총량감축의무화 배출권거래제도의 도내 중소 크레딧 산정 가이드라인 2013, 동경도 환경국

※ lm(Lumen) : 조명의 광량을 측정하는 단위

□ 전력사용량을 모니터링 하지 않는 경우

온실가스 배출 감축량은 다음의 계산식에 따라 산정한다.

ER = ΔE×EFCO2eq/1,000

⋅ΔE : 전력 절감량(kWh)

⋅ EFCO2eq : CO2eq 조정 전력 배출계수 (tCO2eq/MW)

여기에서 ΔE는 다음의 계산식에 따라 산정된다.

ΔE = ∑(EBL,C,i-EPJ,C,i)×Ni×hi/1000

⋅EBL,C,i : 사업 전 가로등 소비전력 (W)

⋅EPJ,C,i : 사업 후 LED 가로등 소비전력 (W)

⋅Ni : 사업 후 소비전력 i의 가로등 설치 개수 (개)

⋅hi :  점등시간

① 배출량 산정 항목

데이터/변수	단위	설명
EBL,C,i	W/개	사업 전 가로등 소비전력
EPJ,C,i	W/개	사업 후 LED 가로등 소비전력
Ni	개	사업 후 소비전력 i의 가로등 설치 개수
hi	h	점등시간*

* 점등시간 (h) = 감축량 산정기간(d) X 10 (h/d) (일일점등시간) 적용

일일점등시간 출처: 에너지관리공단 2008, 조명기기 보급 실태조사

② 적용 계수

기호	정의	적용값
EFCO2eq	조정 전력 배출계수	0.46625tCO2eq/MWh*

* ‘온실가스·에너지 목표관리제 운영 등에 관한 지침’ <표-66> 국가 고유 전력배출계수(’07∼’08년 평균)에 온난화지수를 반영하여 이산화탄소상당량톤으로 계산한 값

3. 방법론 개정 이력

문서 버전	일 자	이력 정보
1.0	2013.12.31.	최초 등록

< 예시 >

서울시 소비전력이 300W인 가로등 100개를 소비전력이 150W인 LED 가로등으로   교체 설치하였을 경우 1년 동안 온실가스 감축량 산정

(단, 전력사용량 모니터링 하는 경우에서는 사업 후 전력사용량은 23,710kWh로 계측되었으며, 사업자가 제출한 사업 전 최근 1년 전 전력사용량은 109,500kWh로 가정한다.)

□ 전력사용량을 모니터링 하는 경우

① 모니터링 항목

EBL = 109,500kWh

EPJ = 23,710kWh

② 적용계수

EFCO2eq=0.46625tCO2eq/MWh

☞ 온실가스 감축량 산정식

ER = ΔE×EFCO2eq/1,000

여기에서 ΔE = EBL-EPJ

= 109,500kWh - 23,710kWh = 85,790kWh

LED 가로등 교체로 연간 85,790kWh의 전력을 절감하는 것으로 산정됨

ER = ΔE×EFCO2eq/1,000

= 85,790kWh × 0.46625tCO2eq/MWh / 1,000 = 40tCO2eq

소비전력이 300W인 가로등 100개를 소비전력이 150W인 가로등으로 교체 설치하였을

경우 온실가스 감축량은 40tCO2eq로 산정됨.

□ 전력사용량을 모니터링 하지 않는 경우

① 배출량 산정항목

EBL,C = 300W/개

EPJ,C = 150W/개

Ni = 100개

hi = 365일×10시간 = 3,650시간

② 적용계수

EFCO2eq = 0.46625tCO2eq/MWh

☞ 온실가스 감축량 산정식은

ER = ΔE×EFCO2eq/1,000

여기에서 ΔE=∑(EBL,C,i-EPJ,C,i)×Ni×hi/1,000

= (300W/개-150W/개)×100개×3,650h/1,000

= 54,750kWh

LED 가로등 교체로 연간 54,750kWh의 전력을 절감하는 것으로 산정됨

ER = ΔE×EFCO2eq/1,000

= 54,750kWh × 0.46625tCO2/MWh /1,000 = 26tCO2eq

소비전력이 300W인 가로등 100개를 소비전력이 150W인 가로등으로 교체 설치하였을

경우 온실가스 감축량은 26tCO2eq로 산정됨.

■ 006. 고효율 조명기기 교체

고효율 조명기기 교체

1. 적용조건

본 방법론은 기존에 사용하던 조명을 고효율 조명기기로 교체하는 사업에 적용 가능하다.

본 방법론을 적용하기 위해서는 다음의 조건을 만족해야 한다.

① 고효율 조명기기란 고효율기자재인증제도를 통해 인증서를 취득한 조명 제품을 말한다.

② 조명기기의 설치는 국내 규정을 준수하여 설치되어야 한다.

③ 조명기기에서 사용되는 전력은 국내 전력망(Grid)으로부터 공급받아야 한다.

2. 온실가스 배출 감축량 산정

온실가스 배출 감축량은 □ 사업 전과 사업 후의 소비전력 차이를 적용하는 경우, □ 사업 후 교체된 조명 종류에 따른 기본절약효율 적용하는 경우 선택적으로 적용 가능하다.

□ 사업 전과 사업 후의 소비전력 차이를 적용하는 경우

온실가스 배출 감축량은 다음의 계산식에 따라 산정한다.

ER = ΔE×EFCO2eq/1,000

⋅ΔE : 전력 절감량 (kWh)

⋅ EFCO2eq : CO2eq 조정 전력 배출계수(tCO2eq/MWh)

여기에서 ΔE는 다음의 계산식에 따라 산정된다.

ΔE=∑(EBL,C,i-EPJ,C,i)×Ni×hi/1000

⋅EBL,C,i : 사업 전 조명 i의 소비전력 (W/개)

⋅EPJ,C,i : 사업 후 조명 i의 소비전력 (W/개)

⋅Ni : 사업 후 소비전력 i의 조명 설치 개수 (개)

⋅hi  : 점등시간(h)

① 배출량 산정 항목

데이터/변수	단위	설명
EBL,C,i	W/개	사업 전 조명 i의 소비전력
EPJ,C,i	W/개	사업 후 조명 i의 소비전력
Ni	개	사업 후 소비전력 i의 조명 설치 개수
hi	h	점등 시간*

* 점등시간 (h) = 감축량 산정기간(d) X 일일점등기준시간** (h/d)

② 일일점등기준시간

구분	상가	숙박	운수 통신	금융	사무
일일점등 기준시간 (h/d)*	10.6	7.4	8.9	8.5	8.5
	공공	교육	보건	주택	기타
	6.8	6.9	9.0	5.3	9.7

* 지식경제부 2008, 조명기기 보급․이용실태조사

③ 적용 계수

기호	정의	적용값
EFCO2eq,i	조정 전력 배출계수	0.46625tCO2eq/MWh***

*** ‘온실가스·에너지 목표관리제 운영 등에 관한 지침’ <표-66>의 국가 고유 전력배출계수(’07∼‘08년 평균)에 지구온난화지수를 반영하여 이산화탄소상당량톤으로 계산한 값

□ 사업 후 교체된 조명 종류에 따른 기본 절약효율 적용하는 경우

온실가스 배출 감축량은 다음의 계산식에 따라 산정한다.

ER = ΔE×EFCO2eq/1,000

⋅ΔE : 전력 절감량 (kWh)

⋅ EFCO2eq : CO2eq 조정 전력 배출계수 (tCO2eq/MWh)

여기에서 ΔE는 다음의 계산식에 따라 산정된다.

ΔE=∑EPJ,C,i×K/(1-K)×Ni×hi/1,000

⋅EPJ,C,i : 사업 후 소비전력 i의 조명 (W)

⋅K : 사업에 의한 에너지 절약 효율

⋅Ni : 사업 후 소비전력 i의 조명 설치 개수 (개)

⋅hi  : 점등시간(h)

① 배출량 산정 항목

데이터/변수	단위	설명
EPJ,C,i	W/개	사업 후 조명 i의 소비전력
Ni	개	사업 후 소비전력 i의 조명 설치 개수
hi	h	점등 시간*

* 점등 시간 = 감축량 산정기간 X 일일점등기준시간**

② 일일점등기준시간

구분	상가	숙박	운수 통신	금융	사무
일일점등 기준시간 (h/d)*	10.6	7.4	8.9	8.5	8.5
	공공	교육	보건	주택	기타
	6.8	6.9	9.0	5.3	9.7

* 지식경제부 2008, 조명기기 보급․이용실태조사

③ 적용 계수

기호

정의

적용값

K

사업에 의한

에너지 절약 효율

조명 종류	에너지 절약효율***
직관형 형광 램프 Hf(FHF,FHC)	0.25
컴팩트형 형광 램프 Hf(FHT,FHP)	0.15
세라믹 메탈 할라이드 램프	0.25
고압 나트륨 램프	0.25
기타 고효율 인증 조명****	0.15
LED	0.4

EFCO2eq

조정 전력

배출계수

0.46625tCO2eq/MWh

*** 출처 : 총량감축의무화 배출권거래제도의 도내 중소 크레딧 산정 가이드라인 2010, 동경도 환경국

**** 절약효율이 제시되지 않은 기타 고효율 인증 조명의 경우 절약효율이 가장 낮은 값을 적용

3. 방법론 개정 이력

문서 버전	일 자	이력 정보
1.0	2013.12.31.	최초 등록
2.0	2015.12.30.	일부 개정

< 예시 >

소비전력이 100W인 호텔복도 조명 100개를 소비전력이 60W인 고압 나트륨 램프로 교체 설치하였을 경우 125일 동안 온실가스 감축량 산정

□ 사업 전과 사업 후의 소비전력 차이를 적용하는 경우

① 배출량 산정항목

EBL,C,i = 100W/개

EPJ,C,i = 60W/개

Ni = 100개

② 적용계수

hi=125day×24hr/day = 3,000hr

EFCO2eq=0.46625tCO2eq/MWh

☞ 온실가스 감축량 산정식

ER = ΔE×EFCO2eq/1,000

여기에서

ΔE =∑(EBL,C,i-EPJ,C,i)×Ni×hi/1000

= (100W/개-60W/개)×100개×3,000h/1,000)

= 12,000kWh

호텔복도 조명을 고압 나트륨 램프 교체로 12,000kWh의 전력을 절감하는 것으로 산정됨

ER = ΔE×EFCO2eq/1,000

= 12,000kWh × 0.46625tCO2eq/MWh /1,000

= 5.6tCO2eq

소비전력이 100W인 호텔복도 조명 100개를 소비전력이 60W인 고압 나트륨 램프 교체

설치하였을 경우 온실가스 감축량은 5.6tCO2eq로 산정됨.

□ 사업 후 교체된 조명 종류에 따른 기본율 적용하는 경우

① 배출량 산정항목

EPJ,C = 60W/개

Ni = 100개

② 적용계수

K = 0.25

hi=125day×24hr/day= 3,000hr

EFCO2eq=0.46625tCO2eq/MWh

☞ 온실가스 감축량 산정식은

ER = ΔE×EFCO2eq/1,000

여기에서

ΔE =∑EPJ,C,i×K/(1-K)×Ni×hi/1,000

= 60W/개×0.25/(1-0.25)×100개×3,000h / 1,000

= 6,000kWh

호텔복도 조명을 고압 나트륨 램프 교체로 6,000kWh의 전력을 절감하는 것으로 산정됨

ER = ΔE×EFCO2eq/1,000

= 6,000kWh × 0.46625tCO2/MWh /1,000

= 2.8tCO2eq

소비전력이 100W인 호텔복도 조명 100개를 소비전력이 60W인 고압 나트륨 램프 교체

설치하였을 경우 온실가스 감축량은 2.8tCO2eq로 산정됨.

■ 007. 고효율 설비 교체

고효율 설비 교체

1. 적용조건

본 방법론은 기존에 사용하는 전기 사용 설비를 대상으로 고효율 전기 설비로 교체하는 사업에 적용 가능하다. 본 방법론을 적용하기 위해서는 다음의 조건을 만족해야 한다.

① 본 방법론은 공조기에 대하여 설치되는 고효율 팬(플러그팬, 모터 직결형팬), 고효율 전동기 교체(영구자석 모터), 타원관열교환기, 고효율에너지기자재인증제도에서 인증서를 취득한 인버터 설치 시 적용 가능하다. 또한, 본 방법론은 고효율에너지기자재인증제도에서 인증서를 취득한 고효율 변압기 설치에 적용 가능하다.

② 신축, 증축, 또는 실용도 변경에 따른 추가 설치기기의 경우에는 적용되지 않는다.(인버터 제외)

2. 온실가스 배출 감축량 산정

온실가스 배출 감축량은 □ 사업 전과 사업 후의 소비전력 차이를 적용하는 경우, □ 사업 후 교체된 설비 종류에 따른 기본 절약효율 적용하는 경우 선택적으로 적용 가능하다. 단, 공조기에 대한 고효율 팬, 타원관열교환기, 인버터 설치 경우, □ 사업 후 교체된 설비 종류에 따른 기본(default) 절약효율 적용하는 경우만 적용 가능하다

□ 사업 전과 사업 후의 소비전력 차이를 적용하는 경우

온실가스 배출 감축량은 다음의 계산식에 따라 산정한다.

ER = ΔE×EFCO2eq/1,000

⋅ΔE : 전력 절감량 (kWh)

⋅ EFCO2eq : CO2eq 조정 전력 배출계수 (tCO2eq/MWh)

여기에서 ΔE는 다음의 계산식에 따라 산정된다.

ΔE=∑(EBL,C,i-EPJ,C,i)×Ni×hi

⋅EBL,C,i : 사업 전 설비 i의 소비전력 (kW)

⋅EPJ,C,i : 사업 후 설비 i의 소비전력 (kW)

⋅Ni : 사업 후 소비전력 i의 설비 설치 대수 (대)

⋅ hi : 고효율 설비 운전시간 (h)

① 배출량 산정 항목

데이터/변수	단위	설명
EBL,C,i	kW	사업 전 설비 i의 소비전력
EPJ,C	kW	사업 후 설비 i의 소비전력
Ni	대	사업 후 소비전력 i의 설비 설치 대수
hi	h	설비운전시간*

② 설비운전시간*

구분	사무소	상업시설(판매)	상업시설(음식)	숙박시설	교육시설	의료시설	문화· 오락시설	기타
공조용설비	7.81	7.79	10.58	14.0	5.48	14.0	10.58	5.48
변압기	24

* 출처: 총량감축의무화 배출권거래제도의 도내 중소 크레딧 산정 가이드라인 2013, 동경도 환경국

(기타시설의 경우 가장 보수적인 값을 적용)

※ 고효율 설비 운전시간(h)은 해당 적용값×감축량 산정기간 적용(정수에서 반올림하여 적용함)

※ 고효율 변압기 교체시 설비운전시간(h)은 년간 8,760시간 적용

③ 적용 계수

기호	정의	적용값
EFCO2eq	조정 전력 배출계수	0.46625tCO2eq/MWh**

** ‘온실가스·에너지 목표관리제 운영 등에 관한 지침’ <표-66>의 국가 고유 전력배출계수(’07∼‘08년 평균)에 지구온난화지수를 반영하여 이산화탄소상당량톤으로 계산한 값

□ 사업 후 교체된 설비 종류에 따른 기본 절약효율 적용하는 경우

온실가스 배출 감축량은 다음의 계산식에 따라 산정한다.

ER = ΔE×EFCO2eq/1,000

⋅ ΔE : 전력 절감량(kWh)

⋅ EFCO2eq : CO2eq 조정 전력 배출계수 (tCO2eq/MWh)

여기에서 ΔE는 다음의 계산식에 따라 산정된다.

ΔE =∑EPJ,C,i×K/(1-K)×Ni×hi

⋅EPJ,C,i : 사업 후 소비전력 i의 설비 (kW)

⋅K : 사업에 대한 에너지 절약 효율

⋅Ni : 사업 후 소비전력 i의 설비 설치 대수 (대)

⋅hi : 고효율 설비 운전시간 (h)

① 배출량 산정 항목

데이터/변수	단위	설명
EPJ,C,i	kW	사업 후 설비 소비전력
Ni	대	사업 후 소비전력 i의 설비 설치 대수
hi	h	설비 운전시간*

※ 고효율 설비 운전시간 : 해당 적용값×감축량 산정기간 적용(정수에서 반올림하여 적용함)

② 설비운전시간*

구분	사무소	상업시설(판매)	상업시설(음식)	숙박시설	교육시설	의료시설	문화· 오락시설	기타
공조용 설비	7.81	7.79	10.58	14.0	5.48	14.0	10.58	5.48
변압기	24

* 출처: 총량감축의무화 배출권거래제도의 도내 중소 크레딧 산정 가이드라인 2013, 동경도 환경국

③ 적용 계수

기호

정의

적용값

K

사업에 대한

에너지 절약 효율***

고효율 설비	에너지 절약효율
공조용 전동기	0.04
공조용 팬	0.05
공조용 타원관열교환기	0.05
인버터****	0.27
변압기	0.003

EFCO2eq

조정 전력 배출계수**

0.46625tCO2eq/MWh

*** 출처: 총량감축의무화 배출권거래제도의 도내 중소 크레딧 산정 가이드라인 2013, 동경도 환경국

**** 출처: http://cyber.kepco.co.kr/, 고효율인버터지원제도, 한국전력

3. 방법론 개정 이력

문서 버전	일 자	이력 정보
1.0	2013.12.31.	최초 등록

< 예시 >

사무용 빌딩 공조시스템의 모터 20대에 소비전력이 3kW인 고효율 인버터를 모두 설치하였을 경우 1년 동안 온실가스 감축량 산정

인버터 설치는 사업 후 교체된 설비 종류에 따른 기본 절약효율 적용하여 산정

① 배출량 산정항목

EPJ,C,i = 3kW/대

Ni = 20대

② 적용계수

K = 0.27

hi = 2,850h

EFCO2eq = 0.46625tCO2eq/MWh

☞ 온실가스 감축량 산정식은

ER = ΔE×EFCO2eq/1,000

여기에서

ΔE=∑EPJ,C,i×K/(1-K)×Ni×hi

= 3kW/대×0.27/(1-0.27)×20대×2,850h

= 63,247kWh

사무용 빌딩 공조시스템 모터에 인버터 설치 시 63,247kWh의 전력을 절감하는

것으로 산정됨

ER = ΔE×EFCO2eq/1,000

= 63,247kWh × 0.46625tCO2eq/MWh /1,000

= 29tCO2eq

사무용 빌딩 공조시스템 모터 20대에 소비전력이 3kW인

고효율 인버터를 설치하였을 경우 온실가스 감축량은 29tCO2eq로 산정됨.

■ 008. 건물 옥상 녹화

건물 옥상 녹화

1. 적용조건

본 방법론은 건물의 옥상 녹화를 통한 냉방 효율 증가로 전력사용량을 저감하는 활동에 적용 가능하다. 본 방법론을 적용하기 위해서는 다음의 조건을 만족해야 한다.

① 건물 옥상면의 전부 또는 일부에 수목, 채소밭, 화단 등의 식재를 통해 면적을 산정할   수 있는 녹화 활동에 적용 가능하다. 단, 화분은 고정식에 의한 것에 한하며 이전 가능  한 것은 제외하도록 한다.

② 녹화 활동을 통한 온실가스 흡수량은 본 방법론에서는 고려하지 않는다.

③ 녹화 활동을 통한 난방 효율은 본 방법론에서 고려하지 않는다.

2. 온실가스 배출 감축량 산정

온실가스 배출 감축량은 다음의 계산식에 따라 산정한다.

ER = ΔE×EFCO2eq/1,000

⋅ ΔE : 전력 절감량 (kWh)

⋅ EFCO2eq : CO2eq 조정 전력 배출계수 (tCO2eq/MWh)

여기에서 ΔEy는 다음의 계산식에 따라 산정된다.

ΔE = A×PF×D

⋅A : 사업 후 옥상녹화 조성면적 (m2)

⋅PF : 일당, 단위 면적당 감축전력(kwh/(m2·day))

⋅D : 감축사업 적용일 (day)

① 배출량 산정 항목

데이터/변수	단위	설명
A	m2	사업 후 옥상녹화 조성면적
D	day	감축사업 적용일

② 적용 계수

기호	정의	적용값
PF*	일당, 단위 면적당 감축전력	0.083kWh/(m2·day)
EFCO2eq	조정 전력 배출계수	0.46625tCO2eq/MWh**

* 산정근거: 0.338(kWh/m2·day) x 90(day) / 365(day/y)

=> 0.338 : 환경부, 2011, 대학 온실가스 감축계획 수립 가이드라인,

=> 90 : http://greenhome.kemco.or.kr 냉방일수, 에너지관리공단

** ‘온실가스·에너지 목표관리제 운영 등에 관한 지침’ <표-66>의 국가 고유 전력배출계수(’07∼‘08년 평균)에 지구온난화지수를 반영하여 이산화탄소상당량톤으로 계산한 값

※ 감축사업 참여자가 난방시 전력 100% 활용을 증빙자료를 통해 입증할 경우 난방에 의한 감축효과도 추가 산정하여 인정 가능함

3. 방법론 개정 이력

문서 버전	일 자	이력 정보
1.0	2013.12.31.	최초 등록
2.0	2015.12.30.	일부 개정

< 예시 >

건물 500m2에 옥상녹화 사업을 진행하였을 경우 1년간 온실가스 감축량 산정

① 배출량 산정항목

A = 500m2

D = 365day

② 적용계수

PF = 0.083kWh/m2·day

EFCO2eq=0.46625tCO2eq/MWh

☞ 온실가스 감축량 산정식은

ER = ΔE×EFCO2eq/1,000

여기에서 ΔE = A×PF×D

= 500m2×0.083kwh/(m2·day)×365day

= 15,148kWh

건물 옥상 500m2에 녹화 사업을 진행할 경우 연간 15,148kWh의 전력을 절감하는

것으로 산정됨

ER = ΔE×EFCO2eq/1,000

= 15,148kWh × 0.46625tCO2eq/MWh /1,000

= 7.1tCO2eq

건물 옥상 500m2에 녹화 사업을 진행 할 경우 온실가스 감축량은 7.1tCO2eq로 산정됨.

■ 009. 그린 리모델링(고단열 창호)

그린 리모델링(고단열 창호)

1. 적용조건

본 방법론은 그린 리모델링 사업 등 고성능 유리 교체를 통해 에너지를 저감하는 사업에 적용 가능하다. 본 방법론을 적용하기 위해서는 다음의 조건을 만족해야 한다.

① 에너지 사용을 줄일 수 있는 고성능 유리 교체 활동에 적용 가능하며 적용 가능한 고성능 유리는 다음과 같다.

- Low-e 유리

- 고성능 열선반사 복층 유리

- 열선흡수 복층 유리

- 열선반사 단판 유리

- 열선흡수 단판 유리

- 복층유리

- 투명 유리 + 차열필름

② ①의 고단열 창호 중 복층 유리 이외의 것은 KS 규격에 의한 차폐계수가 0.7 이하의 것을 대상으로 한다.

③ 신축, 증축, 또는 실용도 변경에 따른 추가 리모델링의 경우에는 적용되지 않는다.

2. 온실가스 배출 감축량 산정

온실가스 배출 감축량은 감축사업 후 에너지원 별 모니터링을 사용하지 않는 경우 적용 가능하다.

온실가스 배출 감축량은 다음의 계산식에 따라 산정한다.

ER = ∑(FCi×EFCO2eq,i/1,000)

⋅FCi : 에너지원 i 별 절감량 (kWh, m3, ℓ)

⋅ EFCO2eq,i : 사업 전 경계 내 열원 i의 연료사용량 당 CO2eq 배출계수 (tCO2eq/MWh, kgCO2eq/m3, kgCO2eq/ℓ)

여기에서 FCi는 다음의 계산식에 따라 산정된다.

FCi=A×HRPJ/ECi×D

⋅A : 사업 대상 유리 면적(m2)

⋅HRPJ : 사업 후 연간 유리 면적당 열부하 감축량으로 표1에 정한 수치 (MJ/m2·day)

⋅ECi : 열원 i의 순발열량*(MJ/kWh, MJ/m3, MJ/ℓ)

⋅D : 감축사업 적용일 (day)

① 배출량 산정 항목

데이터/변수	단위	설명
A	m2	사업 대상 유리 면적
D	day	감축사업 적용일

② 적용 계수

기호	정의	적용값
HRPJ	사업 후 연간 유리 면적당 열부하 감축량으로 표1에 정한 수치	MJ/m2·day (표1참고)
ECi	사업 후 대체 열원 i의 순발열량*	전기: 3.6MJ/kWh**
		도시가스(LNG): 40MJ/m3
		경유: 35.4MJ/ℓ
		등유: 35MJ/ℓ
EFCO2eq,i	사업 전 경계 내 열원 i의 연료사용량 당 CO2eq 배출계수***	전기: 0.46625tCO2eq/MWh****
		도시가스(LNG): 2.2494kgCO2eq/m3
		경유: 2.6372kgCO2eq/ℓ
		등유: 2.5304kgCO2eq/ℓ

* ‘공공부문 온실가스·에너지 목표관리제 운영 등에 관한 지침’ [참고1] ‘연료별 발열량’ 적용.

** ‘에너지법 시행규칙 별표 에너지열량환산기준 비고 5,6 적용(860kcal/kwh x 4.1868x10-3MJ/kcal = 3.6MJ/kWh)

*** ‘공공부문 온실가스·에너지 목표관리제 운영 등에 관한 지침’ [참고2] ‘기본 배출계수’(2006 IPCC 국가 인벤토리 가이드라인 연료별 배출계수)에 지구온난화지수를 반영하여 이산화탄소상당량톤으로 계산한 값

**** ‘온실가스·에너지 목표관리제 운영 등에 관한 지침’ <표-66>의 국가 고유 전력배출계수(’07∼‘08년 평균)에 지구온난화지수를 반영하여 이산화탄소상당량톤으로 계산한 값

※ 사업후 생산된 열량의 대체 열원 i가 2가지 이상이며 개별 모니터링이 명확하지 않을시, 온실가스 배출 효과가 보수적인 에너지원의 배출계수를 적용한다.

표1. 유리 면적당 기준연간 열부하 감축량 (MJ/(m2·yr))

용도	대책항목	방향
		북	동	남	서	북동	남동	남서	북서	수평
사무소	Low-ε 유리	150	140	70	140	150	80	90	160	340
	고성능 열선반사 복층 유리	140	140	110	150	140	120	120	150	380
	열선반사 복층 유리	120	120	90	130	130	100	100	130	330
	열선흡수 복층 유리	110	90	30	90	100	40	50	100	210
	열선반사 유리	30	50	80	60	40	70	70	40	170
	열선흡수 유리	20	30	50	30	20	40	40	20	90
	복층 유리	70	20	-	20	60	-	-	60	10
	투명유리 +차열필름	20	40	60	40	30	50	50	30	120
상업시설 (판매)	Low-ε 유리	90	80	10	90	100	30	30	100	360
	고성능 열선반사 복층 유리	100	110	80	120	110	90	90	120	400
	열선반사 복층 유리	90	90	60	100	100	70	70	100	340
	열선흡수 복층 유리	60	40	-	50	60	-	10	60	220
	열선반사 유리	40	60	80	70	50	80	70	50	180
	열선흡수 유리	20	40	50	40	30	40	40	30	100
	복층 유리	10	-	-	-	-	-	-	-	20
	투명유리 +차열필름	30	50	60	50	40	60	50	40	130

용도	대책항목	방향
		북	동	남	서	북동	남동	남서	북서	수평
상업시설 (음식)	Low-ε 유리	270	250	160	260	280	220	230	280	410
	고성능 열선반사 복층 유리	220	220	150	230	240	200	200	240	400
	열선반사 복층 유리	210	200	140	210	220	180	180	220	360
	열선흡수 복층 유리	190	170	110	180	200	150	150	200	270
	열선반사 유리	20	40	40	40	40	40	40	30	130
	열선흡수 유리	10	20	20	20	20	30	20	20	70
	복층 유리	170	130	60	130	160	100	100	160	120
	투명유리 +차열필름	20	20	30	30	30	30	30	20	90
숙박시설	Low-ε 유리	390	350	250	360	400	320	330	400	450
	고성능 열선반사 복층 유리	300	270	190	280	310	250	250	310	390
	열선반사 복층 유리	280	260	180	260	290	230	240	290	360
	열선흡수 복층 유리	280	260	180	260	290	230	240	290	310
	열선반사 유리	-	-	-	-	10	-	-	10	70
	열선흡수 유리	-	-	-	-	-	-	-	10	40
	복층 유리	280	250	180	260	280	230	240	280	240
	투명유리 +차열필름	-	-	-	-	-	-	-	10	50
교육시설	Low-ε 유리	140	130	50	130	150	90	100	150	280
	고성능 열선반사 복층 유리	120	130	90	130	140	120	120	140	310
	열선반사 복층 유리	110	110	70	120	120	100	100	120	270
	열선흡수 복층 유리	100	80	20	80	100	50	60	100	170
	열선반사 유리	20	40	60	50	30	60	60	30	140
	열선흡수 유리	10	20	40	30	20	30	30	20	80
	복층 유리	70	30	-	30	60	-	-	60	10
	투명유리 +차열필름	20	30	40	30	20	40	40	20	100
의료시설	Low-ε 유리	260	220	80	230	260	170	180	270	330
	고성능 열선반사 복층 유리	220	190	120	200	230	170	180	230	350
	열선반사 복층 유리	200	180	100	180	210	150	160	210	300
	열선흡수 복층 유리	180	150	40	150	180	110	110	180	200
	열선반사 유리	20	40	70	40	30	60	60	30	150
	열선흡수 유리	10	20	40	20	20	40	30	20	80
	복층 유리	160	100	-	100	150	30	40	150	40
	투명유리 +차열필름	20	30	50	30	20	50	40	20	100
문화시설	Low-ε 유리	270	250	160	260	280	220	230	280	410
	고성능 열선반사 복층 유리	220	220	150	230	240	200	200	240	400
	열선반사 복층 유리	210	200	140	210	220	180	180	220	360
	열선흡수 복층 유리	190	170	110	180	200	150	150	200	270
	열선반사 유리	20	40	40	40	40	40	40	30	130
	열선흡수 유리	10	20	20	20	20	30	20	20	70
	복층 유리	170	130	60	130	160	100	100	160	120
	투명유리 +차열필름	20	20	30	30	30	30	30	20	90

※ 고효율 설비 운전시간 : 해당 적용값×감축량 산정기간 적용(정수에서 반올림하여 적용함)

※ 출처 : 총량감축의무화 배출권거래제도의 도내 중소 크레딧 산정 가이드라인 2013, 동경도 환경국 동향 기준값 적용하여 일 단위로 변경

※ 기타(가정, 상업): 보편적 일정시간 동안 체류가 가능한 장소 중 보수적인 값 적용(사무실 적용)

3. 방법론 개정 이력

문서 버전	일 자	이력 정보
1.0	2013.12.31.	최초 등록

< 예시 >

기존 난방 열원으로 도시가스를 사용하는 사무소 건물의 100m2 면적의 창호를 Low-e유리로 교체하였을 경우 연간 온실가스 감축량 산정

☞ 온실가스 감축량 산정식

① 배출량 산정항목

A = 100m2

D = 365day

② 적용계수

HRPJ= 0.384MJ/(m2·day)

ECi= 40MJ/m3

EFCO2eq,i= 2.2494kgCO2eq/m3

ER = ∑(FCi×EFCO2eq,i/1,000)

여기에서 FCi=A×HRPJ/ECi×D

= 100m2 × 0.384MJ/(m2·day) / 40MJ/m3

×365day

=  350.4m3

난방 열원으로 도시가스를 사용하는 건물의 북동방향 100m2 면적 창호를 Low-e유리로 교체시 연간 350.4m3를 절감함.

ER = ∑(FCi×EFCO2eq,i/1,000)

= 350.4m3 × 2.2494kgCO2eq/m3 / 1,000

= 0.79tCO2eq

Low-e유리 보급에 의한 온실가스 감축량은 0.79tCO2eq로 산정됨.

그린카 등 고효율 자동차 교체

1. 적용조건

본 방법론은 가정, 상업 등에서 사용하는 차량을 그린카 등 고효율 자동차로 교체하는 사업에 적용한다. 본 방법론을 적용하기 위해서는 다음의 조건을 만족해야 한다.

① 기존 차량을 그린카 등 고효율로 자동차로 교체하는 사업에 대해 적용할 수 있으며, 적용 범위는 다음과 같다.

적용 자동차	적용기준
전기 자동차	배터리와 전기모터의 동력만으로 구동하는 자동차
하이브리드 자동차	가솔린 엔진(내연기관)을 주동력으로 운행하다 저속주행이나 출발시 전기모터로 움직이는 자동차
플러그인하이브리드 자동차	보통 때는 전기모터로 움직이다 배터리가 모두 방전되면 소형 가솔린 엔진을 구동시켜서 나온 전기로 움직이는 자동차
CNG 자동차	천연가스를 사용하는 자동차

② 사업 전과 사업 후 동일 종류(표2)의 자동차로 교체되는 경우에만 적용가능하다.

③ 자동차 ‘에너지소비효율 및 등급표시에 관한 규정’에 따른 에너지소비효율 등급 표시값을     온실가스 배출계수로 준용한다.

2. 온실가스 배출 감축량 산정

온실가스 배출 감축량은 □감축사업 후 운행거리 모니터링이 가능한 경우, □ 감축사업 후 운행거리 모니터링을 사용하지 않는 경우 선택적으로 적용 가능하다.

□ 감축사업 후 운행거리 모니터링이 가능한 경우

온실가스 배출 감축량은 다음의 계산식에 따라 산정한다.

ER = (BEFi-PEFi) × Ni × TDPj,i / 106

⋅BEFi : 사업자에 의해 제출된 자동차 i의 사업 전 배출계수(gCO2/km)

⋅PEFi : 사업자에 의해 제출된 자동차 i의 사업 후 배출계수(gCO2/km)

⋅Ni : 사업 후 자동차 i의 대수(대)

⋅TDPj,i : 자동차 i의 y년도 사업 후 운행거리(km/대)

① 모니터링 항목

데이터/변수	Ni
단위	대
설명	사업 후 자동차 i의 교체 대수
데이터 출처	사업계획서 등 차량대수가 명시된 공인문서
모니터링 주기	감축사업 신청 시 1회 제출

데이터/변수	TDPj,i
단위	km/대
설명	자동차 i의 y년도 사업 후 운행거리
데이터 출처	주행거리 측정 계기판
모니터링 주기	매월 1회

※ 단, TDpj,i는 (사업 전 운행거리/사업 전 운영일수 × 프로젝트 운행기간일수)을 초과할 수 없다.

② 적용 계수

기호	정의	적용값
BEFi	gCO2/km	사업자에 의해 제출된 자동차 i의 사업 전 배출계수
PEFi	gCO2/km	사업자에 의해 제출된 자동차 i의 사업 후 배출계수

※ BEFi , PEFi 배출계수(원단위) 출처 : http://bpms.kemco.or.kr/transport_2012/greencar/greencar.aspx, 고효율그린카,

에너지관리공단

□ 감축사업 후 운행거리 모니터링을 사용하지 않는 경우

온실가스 배출 감축량은 다음의 계산식에 따라 산정한다.

ER = ∑((BEFi-PEFi) × Ni ×TDc / 106)×Di

⋅BEFi : 자동차 i의 사업 전 배출계수로 표1에 정한 수치(gCO2/km)

⋅PEFi : 자동차 i의 사업 후 배출계수로 표1에 정한 수치 (gCO2/km)

⋅Ni : 사업 후 자동차 i의 대수(대)

⋅TDC : 자동차 i의 y년도 사업 후 운행 적용거리(km/대)

⋅Di : 자동차 i의 감축사업 적용일(day)

① 배출량 산정 항목

데이터/변수	단위	설명
Ni	대	사업 후 자동차 i의 교체 대수
Di	day	감축사업 적용일

② 적용 계수

기호	정의	적용값
BEFi	gCO2/km	자동차 i의 사업 전 배출계수로 표1에 정한 수치
PEFi	gCO2/km	자동차 i의 사업 후 배출계수로 표1에 정한 수치
TDC,i,*	km/대	관용 31.4㎞/대, 자가용 36.6㎞/대, 사업용 144.1㎞/대

* 출처 : 교통안전공단 2010∼2012, 자동차 주행거리 실태분석 연구

※ 자동차 i의 사업 전 배출계수가 없을 경우 에너지 소비효율(km/ℓ)에 자동차 연료별 배출계수 환산계수(CO2/ℓ)를 적용하여 사업 전 배출계수를 산정한다.

표1. 자동차의 종류 별 온실가스 배출계수*

구분		사업 전(g/km)**	사업 후(g/km)***
승용차	소형	106	93
	중형	123	100
	대형	125	112
승합차		178	173
화물차		176	172
특수차****		176	173

* 출처 : http://bpms.kemco.or.kr/transport_2012/greencar/greencar.aspx, 고효율그린카, 에너지관리공단

** 자동차 종류별 사업 후 적용 가능 효율등급의 전 등급 차량 중 가장 낮은 배출량 적용(보수성)

*** 자동차 종류별 사업 후 적용 가능한 차량 중 가장 높은 배출량 적용(보수성)

※ 승용차를 제외한 값 중 보수적인 값 적용

표2. 자동차의 종류

구분		정의
승용차	소형	배기량이 1,600cc 미만인 것으로서 10인 이하를 운송하기에 적합하게 제작된 자동차
	중형	배기량이 1,600cc 이상~2,000cc 미만 인 것으로서 10인 이하를 운송하기에 적합하게 제작된 자동차
	대형	배기량이 2,000cc 이상 인 것으로서 10인 이하를 운송하기에 적합하게 제작된 자동차
승합차		11인 이상을 운송하기에 적합하도록 제작된 자동차 다만 (참조1)에 해당하는 자동차는 그 승차인원에 관계없이 이를 승합자동차로 본다
화물차		화물을 운송하기 적합하게 바닥면적이 최소 2제곱미터 이상인 화물적재공간을 갖추고, 화물적재공간의 총적재화물의 무게가 운전자를 제외한 승객이 승차공간에 모두 탑승했을 때의 승객의 무게(1인당 65킬로그램으로 한다)보다 많은 자동차로서 다음 각목의 (참조2)에 해당하는 자동차
특수차		다른 자동차를 견인하거나 구난작업 또는 특수한 작업을 수행하기에 적합하게 제작된 자동차로서 승용자동차·승합자동차·화물자동차가 아닌 자동차

참조1

가. 그 내부의 특수한 설비로 인하여 승차인원이 10인 이하인 전방조종자동차

나. 국토교통부령으로 정하는 경형자동차로서 승차인원이 10인 이하로 된 자동차

다. 캠핑용자동차 또는 캠핑용트레일러

참조2

가. 화물적재공간의 윗부분이 개방된 구조의 자동차, 유류 가스 등을 운반하기 위한 적재함을 설치한 자동차, 화물을 싣고 내리는 문을 갖춘 적재함이 설치된 자동차(구조 장치의 변경을 통하여 화물적재공간에 덮개가 설치된 자동차를 포함한다) 등 승차공간과 분리된 화물 적재공간이 있는 자동차

나. 화물적재공간과 승차공간이 동일 차실내에 있으면서 화물의 이동을 방지하기 위해 격벽을 설치한 자동차로서 화물적재 공간의 바닥면적이 승차공간의 바닥면적(운전석이 있는 열의 바닥면적을 포함한다)보다 넓은 자동차. 화물을 운송하는 기능을 갖추고 자체적하 기타 작업을 수행할 수 있는 설비를 갖춘 자동차

3. 방법론 개정 이력

문서 버전	일 자	이력 정보
1.0	2013.12.31.	최초 등록
2.0	2015.12.30.	일부 개정

■ 010. 그린카 등 고효율 자동차 교체

< 예시 >

벤츠 B200 CDI 차량 10대를 쏘나타 2.0 차량 하이브리드로 교체 보급하는 사업을 진행하였을 경우 1년간 온실가스 감축량 산정(단, 감축사업 후 운행거리 모니터링을 사용할 경우 운행거리는 10대 각각 15,000km로 계측되었다고 가정)

① 모니터링 항목

Ni= 10대

TDPj,i = 15,000km/대

② 적용계수

BEFi = 123gCO2/km

PEFi = 100gCO2/km

□ 감축사업 후 운행거리 모니터링을 사용할 경우

☞ 온실가스 감축량 산정식

ER = ∑((BEFi-PEFi) × Ni × TDPj,i, / 106)

= ∑((123gCO2/km-100gCO2/km)×10대×15,000km/대)/106

= 3.45tCO2

중형 하이브리드 교체 보급 사업을 진행하였을 경우 1년간 온실가스 감축량은

3.45tCO2로 산정됨.

□ 감축사업 후 운행거리 모니터링을 사용하지 않을 경우

① 모니터링 항목

Ni= 10대

Di= 365day

② 적용계수

BEFi = 123gCO2/km

PEFi = 100gCO2/km

TDc = 27.397km/대

☞ 온실가스 감축량 산정식은

ER = ∑((BEFi-PEFi) × Ni × TDc / 106) × Di

= ∑((123gCO2/km-100gCO2/km)×10대×27.397km/대)

/106×365

= 2.3tCO2

중형 하이브리드 교체 보급 사업을 진행하였을 경우 1년간 온실가스 감축량은

2.3tCO2eq로 산정됨.