[건설기준 표준서식 2] 건설기준 제․개정(안) 신구조문대비표

KDS 17 10 00 내진설계 일반

KDS 17 10 00 내진설계 일반 부분 개정(안)

신ㆍ구조문대비표

2024.  3. 21.

작성기관 : 한국건설기술연구원

□ 목차 신구대비표

현행	제정(안)	제․개정 이유
1. 일반사항 1.1 목적 1.2 적용범위 1.3 참고기준 1.4 용어의 정의 1.5 기호의 정의 1.6 품질보증 2. 조사 및 계획 2.1 지반조사 3. 재료 4. 설계 4.1 내진성능기준 4.2 지진재해 4.3 시설물 내진설계 고려사항 4.4 성능기반 내진설계 4.5 지진보호장치 4.6 지진응답계측 4.7 액상화	(좌동)

KDS 17 10 00 내진설계 일반 개정(안) 신․구 조문대비표

KDS 17 10 00  내진설계 일반

항목

현행

개정(안)

근거 / 사유

1.1 목적

~ ~ ~ ( 생략 ) ~ ~ ~

(2) 이 기준은 제(1)항의 목적을 이루기 위하여 체계적인 내진성능기준을 제시하고, 시설물의 내진설계기준에서 이를 만족시키기 위한 내진설계의 기본적인 요건과 고려사항을 제시한다.

~ ~ ~ ( 생략 ) ~ ~ ~

(2)  이 기준은 (1)의 목적을 이루기 위하여 체계적인 내진성능기준을 제시하고, 시설물의 내진설계기준에서 이를 만족시키기 위한 내진설계의 기본적인 요건과 고려사항을 제시한다.

[개정] 코드작성 지침에 따라 표준번호 제목으로 표기법 수정

1.2 적용범위

~ ~ ~ ( 생략 ) ~ ~ ~

(3) 제(1)항에 해당되지 않는 경우라도 필요하다면 이 기준을 적용할 수 있다.

~ ~ ~ ( 생략 ) ~ ~ ~

(3) (1)에 해당되지 않는 경우라도 필요하다면 이 기준을 적용할 수 있다.

[개정] 코드작성 지침에 따라 표준번호 제목으로 표기법 수정

1. 일반사항

1.3.2 관련기준

∙ 지진가속도계측기 설치 및 운영기준(행정안전부)

<신  설>

<신  설>

∙ 지진가속도계측기 설치 및 운영기준(행정안전부)

∙KS F 2307 표준 관입 시험방법

∙KS F 2498 흙의 액상화 평가를 위한 반복 삼축 강도 시험 방법

[신설] 본문 내용에 언급된 기준 추가

[상동]

1. 일반사항

1.4 용어의 정의

(1) 이 기준에서 사용되는 주요 용어의 정의는 다음과 같다.

~ ~ ~ ( 생략 ) ~ ~ ~

∙기반암(bed rock): 연암층, 퇴적층 또는 토층의 아래에 위치하는 전단파속도가 760m/s 이상인 단단한 암석층(보통암 등)

~ ~ ~ ( 생략 ) ~ ~ ~

∙ 진동전단응력비(cyclic stress ratio): 지진 시, 해당 깊이에서 지반에 발생하는 전단응력과 유효상재압의 비

∙ 진동저항전단응력비(cyclic resistance ratio): 해당 깊이에서 지반의 전단저항응력과 유효상재압의 비

<신  설>

<신  설>

~ ~ ~ ( 생략 ) ~ ~ ~

∙ 예민비(sensitivity): 해당 흙의 비교란 전단강도를 완전교란 전단강도로 나눈 값

~ ~ ~ ( 생략 ) ~ ~ ~

∙ 유효지반가속도(effective peak ground acceleration): 지진하중을 산정하기 위한 기반암의 지반운동 수준으로 유효수평지반가속도와 유효수직지반가속도로 구분

~ ~ ~ ( 생략 ) ~ ~ ~

<신  설>

~ ~ ~ ( 생략 ) ~ ~ ~

<신  설>

~ ~ ~ ( 생략 ) ~ ~ ~

∙지반증폭계수: 기반암의 스펙트럼 가속도에 대한 지표면의 스펙트럼 가속도의 증폭비율

~ ~ ~ ( 생략 ) ~ ~ ~

∙지진격리(seismic isolation) (=면진): 시설물의 지진가속도응답을 줄이기 위해, 시설물을 장주기화와 함께 고감쇠화 시킨 상태

∙지진보호장치(seismic protection device): 시설물을 지진으로부터 보호하기 위한 모든 장치. 지진격리(면진)받침, 감쇠기, 낙교방지장치, 충격전달장치(STU; Shock Transmission Unit) 등

~ ~ ~ ( 생략 ) ~ ~ ~

<신  설>

∙ 절단진동수(cut-off frequency):  특정 진동수보다 크거나 작은 진동수 신호를 통과시키거나 감쇠시키는 경계의 진동수

~ ~ ~ ( 생략 ) ~ ~ ~

∙ 판내부(intra-plate): 지각을 구성하는 지각판들의 경계의 안쪽

(1) 이 기준에서 사용되는 주요 용어의 정의는 다음과 같다.

~ ~ ~ ( 생략 ) ~ ~ ~

∙ 기반암(bed rock): 전단파속도가 760 m/s 이상인 지층

~ ~ ~ ( 생략 ) ~ ~ ~

∙ 반복전단응력비(cyclic stress ratio, CSR): 지진 시 해당 깊이에서 지반에 발생하는 전단응력과 유효상재압의 비

∙ 반복저항응력비(cyclic resistance ratio, CRR): 해당 깊이에서 지반의 전단저항응력과 유효상재압의 비

∙ 반복연화(cyclic softening): 반복전단응력으로 인해 지반의 동적변형이 크게 발생하는 현상

∙ 부지특성평가(site characterization): 내진설계 및 내진성능평가를 위한 대상부지의 기초자료를 지반조사, 현장 및 실내시험 등으로 평가하는 일련의 과정

~ ~ ~ ( 생략 ) ~ ~ ~

∙ 예민비(sensitivity): 해당 흙의 비교란 일축압축강도를 완전교란 일축압축강도로 나눈 값

~ ~ ~ ( 생략 ) ~ ~ ~

∙ 유효지반가속도(effective ground acceleration): 지진하중을 산정하기 위한 기반암의 지반운동 수준으로 유효수평지반가속도와 유효수직지반가속도로 구분

~ ~ ~ ( 생략 ) ~ ~ ~

∙ 응력감소계수(stress reduction coefficient): 토층의 연성효과로 인한 최대전단응력의 깊이에 따른 감소비를 나타내는 계수

~ ~ ~ ( 생략 ) ~ ~ ~

∙ 지반응답해석(ground response analysis): 대상부지의 깊이별 지진응답의 변화를 하부지반조건을 고려하여 평가하는 기법으로 부지특성평가결과에 기반한 등가선형 또는 비선형해석

~ ~ ~ ( 생략 ) ~ ~ ~

∙지반증폭계수(site amplification factor): 기반암의 스펙트럼 가속도에 대한 지표면의 스펙트럼 가속도의 증폭비율

~ ~ ~ ( 생략 ) ~ ~ ~

∙지진격리(seismic isolation) (=면진): 시설물의 지진가속도 응답을 줄이기 위해 시설물을 장주기화와 함께 고감쇠화 시킨 상태

∙지진보호장치(seismic protection device): 시설물을 지진으로부터 보호하기 위한 모든 장치(지진격리(면진)받침, 감쇠기, 낙교방지장치, 충격전달장치(shock transmission unit, STU) 등)

~ ~ ~ ( 생략 ) ~ ~ ~

∙ 지반 액상화 가능성 지도(liquefaction potential map): 지진 크기에 따라 지반의 액상화발생 가능성을 예측하고 수치화 한 지도

∙ 차단진동수(cut-off frequency): 특정 진동수보다 크거나 작은 진동수 신호를 통과시키거나 감쇠시키는 경계의 진동수

~ ~ ~ ( 생략 ) ~ ~ ~

∙ 판내부(intra-plate): 지각을 구성하는 지각판들의 경계 안쪽

[개정] 행정안전부 공통적용사항과 용어를 통일

[개정] 국제적으로 통용되고 있는 Cyclic Stress Ratio(CSR)의 의미를 명확히 전달하기 위하여, 지진시 지반이 받게되는 전단응력을 표현하는 ‘진동전단응력비’를 ‘반복전단응력비’로 변경

[개정] 국제적으로 통용되고 있는 Cyclic Resistance Ratio(CRR)의 의미를 전달하기 위하여, 지반이 액상화에 저항할 수 있는 능력을 표현하는 ‘진동저항전단응력비’를 ‘반복저항응력비’로 변경

[신설] 액상화에 이르기 전이라도 반복하중 시 과잉간극수압증가로 인한 반복연화가 발생하고 이로 인한 안정성이 저하될 수 있으므로 이를 용어로 정의

[신설] 기존에 적용된 ‘부지특성평가’는 부지특성평가(site characterization과 지반응답해석(ground response analysis)의 구분이 불가함에 따라 이를 명확히 구분하여 적용할 수 있도록 용어의 정의를 구분하여 신설

[개정] 예민비는 전단강도보다는 일축압축강도의 비를 나타내므로 (교란되지 않은 시료와 이걸 재성형한 시료의 일축압축강도비) 전단강도를 일축압축강도로 수정

[개정] 영문명의 의미가 잘 전달될 수 있도록 수정

[신설] 액상화평가시 사용하는 산정식에 포함됨에 따라 용어를 정의

[신설] 기존에 적용된 ‘부지특성평가’는 부지특성평가 (site characterization과 지반응답해석(ground response analysis)의 구분이 불가함에 따라 이를 명확히 구분하여 적용할 수 있도록 용어의 정의를 구분하여 신설

[개정] 영문명 추가

[개정] 띄어쓰기 수정 및 쉼표 삭제

[개정] 지진격리(면진)받침 이하는 모든 장치에 포괄되는 것으로 수정

[신설] 액상화평가시 참고할 수 있는 지반 액상화 가능성 지도를 정의

[개정] 통용되는 학술용어로 수정

[개정] ‘의’ 중복 수정

1.5 기호의 정의

(1) 이 기준에서 사용되는 기호는 다음과 같이 정의된다.

∙ [eqn: C _{D}] : 감쇠보정계수

<신  설>

<신  설>

<신  설>

<신  설>

<신  설>

<신  설>

<신  설>

∙ [eqn: F_a] : 토사지반 표준설계응답스펙트럼에서의 단주기지반증폭계수

∙ [eqn: F_v] : 토사지반 표준설계응답스펙트럼에서의 장주기지반증폭계수

<신  설>

∙ [eqn: H] : 기반암 깊이, m

∙ [eqn: I] : 위험도계수

<신  설>

<신  설>

<신  설>

<신  설>

<신  설>

<신  설>

∙ [eqn: N] : 표준관입시험에서 낙하횟수

<신  설>

<신  설>

<신  설>

∙ [eqn: P _{a}] : 대기압 (1 atm = 101.3 kPa)

∙ [eqn: P`I` `] : 소성지수

∙ [eqn: q_c] : 콘관입저항치, kPa

<신  설>

<신  설>

<신  설>

<신  설>

~ ~ ~ ( 생략 ) ~ ~ ~

<신  설>

<신  설>

∙ [eqn: Z] : 지진구역계수, g

∙ [eqn: alpha_A] : 암반지반 표준설계응답스펙트럼에서의 단주기스펙트럼증폭계수

∙ [eqn: xi] : 감쇠비, %

(1) 이 기준에서 사용되는 기호는 다음과 같이 정의된다.

∙ [eqn: C _{D}] : 감쇠보정계수

∙ [eqn: C _{N}] : 관입저항측정값([eqn: N]과 [eqn: q _{c}])의 상재압 보정계수

∙ [eqn: C _{sigma }] : [eqn: K _{sigma }] 식의 상수

∙ [eqn: C _{V}] : 전단파속도([eqn: V_s])의 상재압 보정계수

∙ [eqn: CH] : 고소성 점토

∙ [eqn: CL] : 저소성 점토

∙ [eqn: CRR _{7.5}] : 지진규모 7.5에서의 반복저항응력비

∙ [eqn: CSR] : 반복전단응력비

∙ [eqn: F_a] : 토사지반 표준설계응답스펙트럼에서의 단주기지반증폭계수

∙ [eqn: F_v] : 토사지반 표준설계응답스펙트럼에서의 장주기지반증폭계수

∙ [eqn: FC] : 세립분 함량, %

∙ [eqn: H] : 기반암 깊이, m

∙ [eqn: I] : 위험도계수

∙ [eqn: K _{sigma }] : [eqn: CRR _{7.5}]에 대한 상재압 보정계수

∙ [eqn: LL] : 액성한계

∙ [eqn: MH] : 고소성 실트

∙ [eqn: ML] : 저소성 실트

∙ [eqn: MSF] : 규모보정계수

∙ [eqn: MSF _{max}] : 규모보정계수 최댓값

∙ [eqn: N] : 표준 관입 시험방법(KS F 2307)에서 정의하는 표준관입시험의 N값

∙ [eqn: LEFT ( N _{1} RIGHT ) _{60}] : 1기압(atm)의 유효상재압 및 에너지효율 60%로 보정한 표준관입시험의 N값

∙ [eqn: LEFT ( N _{1} RIGHT ) _{60,cs}] : 1기압(atm)의 유효상재압, 에너지효율 60%, 세립분 함량을 보정한 표준관입시험의 N값

∙ [eqn: DELTA LEFT ( N _{1} RIGHT ) _{60}] : 표준관입시험의 세립분 함량 보정 상수

∙ [eqn: P _{a}] : 대기압 (1 atm = 101.3 kPa)

∙ [eqn: P`I` `] : 소성지수

∙ [eqn: q_c] : 콘관입저항력, kPa

∙ [eqn: q _{cN}] : 1기압(atm)으로 보정한 콘관입저항력, kPa

∙ [eqn: q _{c1N}] : 상재하중을 보정한 콘관입저항력, kPa

∙ [eqn: q _{c1Ncs}] : 상재하중 및 세립분 함량이 보정된 콘관입저항력, kPa

∙ [eqn: DELTA q _{c1N}] : 콘관입시험의 세립분 함량 보정 상수

~ ~ ~ ( 생략 ) ~ ~ ~

∙ [eqn: V _{S1}^{}] : 1기압(atm)의 유효상재압을 보정한 지반의 전단파속도, m/s

∙ [eqn: V _{S1}^{*}] : [eqn: V _{S1}^{}]의 한계값, m/s

∙ [eqn: Z] : 지진구역계수, g

∙ [eqn: alpha_A] : 암반지반 표준설계응답스펙트럼에서의 단주기스펙트럼증폭계수

∙ [eqn: xi] : 감쇠비, %

[신설] 반복저항응력비(CRR) 및 반복전단응력비(CSR) 산정식을 포함함에 따라 관련 기호를 정의함.

[상동]

[상동]

[상동]

[상동]

[신설] 액상화평가시 사용되는 산정식을 포함함에 따라 기호를 정의함

[상동]

[상동]

[상동]

[상동]

[상동]

[상동]

[개정] 반복저항응력비(CRR)의 결정에 이용되는 SPT-[eqn: N]값의 사용에 있어서 혼선을 방지하기 위하여 보정 전·후의 표준관입시험값을 구분함

[신설] 반복저항응력비(CRR)의 결정에 이용되는 SPT-[eqn: N]값의 사용에 있어서 혼선을 방지하기 위하여 보정 전·후의 표준관입시험값을 구분함

[개정] 학술적 용어정의에 부합하도록 '콘관입저항력'으로 표기

[신설] 반복저항응력비(CRR)의 결정에 이용되는 CPT결과의 정의 추가, 단위표시 추가

[상동]

[신설] 반복저항응력비(CRR)의 결정에 이용되는 Vs결과의 정의 추가

[상동]

2. 조사 및 계획

2.1 지반조사

(1) 지반조사는 지층의 구성, 각 지층의 동역학적 특성 파악 및 실내시험용 시료채취 등을 수행하는 현장시험과 채취된 시료를 이용한 실내시험을 포함하여야 한다.

~ ~ ~ ( 생략 ) ~ ~ ~

(3) 설계지반운동 결정을 위하여 지반의 층상구조, 기반암 깊이, 각 층의 밀도, 지하수위, 전단파 속도 주상도, 각 지층의 변형률 크기에 따른 전단탄성계수 감소곡선과 감쇠비 곡선 등을 조사하여야 한다.

(4) 액상화 저항응력을 평가하기 위한 시추조사를 실시하여야 한다.

(5) 액상화 평가를 위해서는 시추주상도, 지하수위, 표준관입시험의 [eqn: N]값, 콘관입시험의 [eqn: q_c]값, 전단파속도 주상도, 지층의 물리적 특성 등을 결정하여야 한다.

(1) 부지특성평가를 위한 지반조사는 지층의 구성, 각 지층의 동역학적 특성 파악 및 실내시험용 시료채취 등을 수행하는 현장시험과 채취된 시료를 이용한 실내시험을 포함하여야 한다.

~ ~ ~ ( 생략 ) ~ ~ ~

(3) 설계지반운동 결정을 위하여 지반의 층상구조, 기반암 깊이, 각 층의 밀도, 지하수위, 전단파속도 주상도, 각 지층의 변형률 크기에 따른 전단탄성계수 감소곡선과 감쇠비 곡선 등을 조사하여야 한다.

(4) 지반조사를 통해 지진 시 지반의 반복저항응력비를 구하기 위해 필요한 정보를 획득하여야 한다.

① 시추주상도와 지하수위를 획득할 수 있는 지반조사를 실시하여야 하며, 표준관입시험의 [eqn: (N _{1} ) _{60}]값, 콘관입시험의 [eqn: q _{c1N}]값 또는 전단파속도 [eqn: V_s]값 중 최소 하나의 정보에 대한 주상도를 획득하여야 한다.

② 현장에서 획득한 시료를 대상으로 액상화 위험지층의 소성지수, 입도분포 곡선을 결정하여야 한다.

(5) 지반개량, 매립 등이 계획되어 대상 시설물의 준공 후 지반조건을 지반조사 단계에서 확인할 수 없는 경우에는 반복삼축강도시험(KS F 2498) 또는 반복직접단순전단시험(ASTM D8296-19) 등의 실내시험을 통해 액상화 평가를 위한 반복저항응력비를 추정할 수 있다.

[개정]기존에 적용된 ‘부지특성평가’를 부지특성평가(site characterization와 지반응답해석(ground response analysis)으로 구분함에 따라 지반조사의 목적을 구체화하여 설명함

[개정] 띄어쓰기 수정

[개정]액상화 저항응력 평가에 활용되는 지반조사 사항을 구체적으로 명시 및 추가, 반복저항응력비(CRR)의 결정에 이용되는 SPT-[eqn: N]값의 사용에 있어서 혼선을 방지하기 위하여 명확한 정의([eqn: (N _{1} ) _{60}])를 추가

[개정]반복저항응력비 평가를 위한 실내시험인 반복삼축강도시험의 KS표준(KS F 2498:2021)이 제정되었으므로, 반복삼축강도시험을 통한 반복저항응력비 평가방법을 추가할 수 있도록 개정안을 마련하고 반복직접단순전단시험의 경우 현재 KS 표준이 제정되어 있지 않으므로, 국외 시험방법을 참고할 수 있도록 제시

4. 설계

4.1 내진성능기준

4.1.1 내진등급

(1) 시설물의 내진등급은 중요도에 따라서 내진특등급, 내진Ⅰ등급, 내진Ⅱ등급으로 분류한다.

(2) 내진특등급은 지진 시 매우 큰 재난이 발생하거나, 기능이 마비된다면 사회적으로 매우 큰 영향을 줄 수 있는 시설의 등급을 의미한다.

(3) 내진Ⅰ등급은 지진 시 큰 재난이 발생하거나, 기능이 마비된다면 사회적으로 큰 영향을 줄 수 있는 시설의 등급을 의미한다.

(4) 내진Ⅱ등급은 지진 시 재난이 크지 않거나, 기능이 마비되어도 사회적으로 영향이 크지 않은 시설의 등급을 의미한다.

~ ~ ~ ( 생략 ) ~ ~ ~

(1) 시설물의 내진등급은 중요도에 따라서 내진특등급, 내진I등급, 내진II등급으로 분류한다.

(2) 내진특등급은 지진 시 매우 큰 재난이 발생하거나, 기능이 마비된다면 사회적으로 매우 큰 영향을 줄 수 있는 시설의 등급을 의미한다.

(3) 내진I등급은 지진 시 큰 재난이 발생하거나, 기능이 마비된다면 사회적으로 큰 영향을 줄 수 있는 시설의 등급을 의미한다.

(4) 내진II등급은 지진 시 재난이 크지 않거나, 기능이 마비되어도 사회적으로 영향이 크지 않은 시설의 등급을 의미한다.

~ ~ ~ ( 생략 ) ~ ~ ~

[개정] 코드작성 지침 및 본문의 통일성을 위해 수정

[상동]

[상동]

4.1.3 설계지반운동 수준

(1) 설계지반운동 수준은 다음과 같이 분류한다.

① 평균재현주기 50년 지진지반운동 (5년내 초과확률 10%)

② 평균재현주기 100년 지진지반운동 (10년내 초과확률 10%)

③ 평균재현주기 200년 지진지반운동 (20년내 초과확률 10%)

④ 평균재현주기 500년 지진지반운동 (50년내 초과확률 10%)

⑤ 평균재현주기 1,000년 지진지반운동 (100년내 초과확률 10%)

⑥ 평균재현주기 2,400년 지진지반운동 (250년내 초과확률 10%)

⑦ 평균재현주기 4,800년 지진지반운동 (500년내 초과확률 10%)

(1) 설계지반운동 수준은 다음과 같이 분류한다.

① 평균재현주기 50년 지진지반운동 (5년내 초과확률 10 %)

② 평균재현주기 100년 지진지반운동 (10년내 초과확률 10 %)

③ 평균재현주기 200년 지진지반운동 (20년내 초과확률 10 %)

④ 평균재현주기 500년 지진지반운동 (50년내 초과확률 10 %)

⑤ 평균재현주기 1,000년 지진지반운동 (100년내 초과확률 10 %)

⑥ 평균재현주기 2,400년 지진지반운동 (250년내 초과확률 10 %)

⑦ 평균재현주기 4,800년 지진지반운동 (500년내 초과확률 10 %)

[개정] 코드작성 지침에 따라 띄어쓰기 수정

4.2 지진재해

4.2.1 지반운동

4.2.1.1 지진구역 및 지진재해도

4.2 지진재해

4.2.1 지반운동

4.2.1.1 지진구역 및 지진재해도

4.2 지진재해

4.2.1 지반운동

4.2.1.1 지진구역 및 지진위험도

[개정] 용어정의에 부합하도록 지진위험도로 수정

4.2.1.2 지반의 분류

~ ~ ~ ( 생략 ) ~ ~ ~

(2) 토층의 평균전단파속도([eqn: V_s,soil])는 탄성파시험 결과가 있을 경우 이를 우선적으로 적용한다. 이때, 탄성파시험은 시추조사를 바탕으로 가장 불리한 시추공에서 수행하는 것을 원칙으로 한다.

~ ~ ~ ( 생략 ) ~ ~ ~

(2) S2 ~ S6 지반의 평균전단파속도([eqn: V_s,soil])는 탄성파시험 결과가 있을 경우 이를 우선적으로 적용한다. 이때, 탄성파시험은 시추조사를 바탕으로 가장 불리한 시추공에서 수행하는 것을 원칙으로 한다. S2 ~ S6 지반의 평균전단파속도는 식(4.2-1)으로 결정할 수 있다.

□[eqn: V _{s,soil} = {sum _{i=1} ^{n} d _{i}} over {sum _{i=1} ^{n} {d _{i}} over {V _{si}}}]	(4.2-1)

여기서, [eqn: d_i]와 [eqn: V_si]는 각각 기반암까지의 [eqn: i]번째 지반의 두께(m)와 전단파속도(m/s)이며, [eqn: n]은 기반암까지 지층의 개수를 나타낸다.

[개정] 지반의 평균전단파속도 결정방법을 수록

4.2.1.4 설계지반운동의 특성 표현

~ ~ ~ ( 생략 ) ~ ~ ~

(3) 토사지반([eqn: S_2]~[eqn: S_5]지반) 설계지반운동의 가속도표준설계응답스펙트럼은 다음과 같다.

① 5% 감쇠비에 대한 수평설계지반운동의 가속도표준설계응답스펙트럼은 그림 4.2-2로 정의한다.

~ ~ ~ ( 생략 ) ~ ~ ~

(4) 그림 4.2-1 및 그림 4.2-2에서 유효수평지반가속도([eqn: S])는 지진하중을 산정하기 위한 지반운동수준으로 국가지진위험지도 또는 행정구역에 따라 결정한다. 다만, 국가지진위험지도를 이용하여 결정하는 경우, 행정구역에 따라 결정한 값의 80% 보다 작지 않아야 한다.

(5) 행정구역에 의한 방법으로 평균재현주기에 따른 유효수평지반가속도([eqn: S])를 결정할 때는 식(4.2-1)과 같이 지진구역계수([eqn: Z])에 각 평균재현주기의 위험도계수([eqn: I])를 곱하여 결정한다.

[eqn: S=Z`` times ``I]                (4.2-1)

~ ~ ~ ( 생략 ) ~ ~ ~

(8) 설계지반운동 시간이력

① 지반 가속도, 속도, 변위 중 하나 이상의 시간이력으로 지반운동을 표현할 수 있다.

② 3차원 해석이 필요할 때 지반운동은 동시에 작용하는 3개의 성분으로 구성하여야 한다.

③ 설계지반운동 시간이력은 기반암에 대해 작성된 시간이력을 사용하여 지반응답해석을 통해 결정한다.

④ 설계지반운동 시간이력은 (9)항에 기술된 실지진기록을 활용한 지반운동 시간이력 또는 (10)항에 기술된 인공합성 지반운동 시간이력을 사용할 수 있다.

<신  설>

(9) 실지진기록 활용 지반운동 시간이력

① 실지진 기록은 국내여건과 유사한 판내부 지역에서 계측된 기록을 선정한다. 이때, 관측소 하부지반이 S1 지반 혹은 이에 준하는 보통암 지반에서 계측된 지진기록 이어야 하며, 고려하는 설계지진과 유사한 규모의 기록을 선정하여야 한다.

<개  정>

② 선정된 지진기록은 S1 지반의 수평설계지반운동의 표준설계응답스펙트럼에 맞추어 수정 적용한다. 수정 시, 원본파형의 왜곡을 최소화하기 위해 기존파형의 응답스펙트럼을 설계응답스펙트럼에 맞추어 보정(스펙트럼보정)할 수 있다. 이때, 설계 대상구조물의 탁월주기를 주 대상으로 보정할 수 있다.

③ 입력 지진기록 최대지반가속도의 크기가 중요한 경우, 상기 절차로 보정된 지진기록에 대하여 최대지반가속도를 보정할 수 있다.

(10) 인공합성 지반운동 시간이력

~ ~ ~ ( 생략 ) ~ ~ ~

③ 시간이력의 진동수는 최소 50Hz 이상이어야 한다.

④ 인공합성 지반운동의 지속시간은 지진의 규모와 특성, 전파경로 및 부지의 국지적인 조건이 미치는 영향을 고려하여야 하며, 지진규모에 따른 구간선형 포락함수의 형상과 지속시간은 그림 4.2-3 및 표 4.2-9와 같다. 이 때 강진동지속시간([eqn: t _{m}])의 한쪽 파워스펙트럼밀도는 식(4.2-2)와 같이 구할 수 있다.

[eqn: S LEFT ( f RIGHT ) = {LEFT | F LEFT ( f RIGHT ) RIGHT | ^{2}} over {pi ``t _{m}}]             (4.2-2)

⑤ 그림 4.2-3의 포락함수가 적용되지 않은 경우 강진동지속시간( [eqn: t _{m}])은 가속도시간이력의 누적에너지가 5 %에서 75 %에 도달하는 구간으로 정의된다. 누적에너지는 식(4.2-3)과 같이 정의된다.

[eqn: E LEFT ( t RIGHT ) = int _{0} ^{t} {a ^{2} LEFT ( tau RIGHT ) d tau }]            (4.2-3)

⑥ 다수의 인공합성가속도시간이력으로부터 계산된 5 % 감쇠비 응답스펙트럼의 평균은 전체 주기 영역에서 표준설계응답스펙트럼의 90 % 보다 작아서는 안 된다.

⑦ 다수의 인공합성가속도시간이력으로부터 계산된 5 % 감쇠비 응답스펙트럼의 평균은 0.04초에서 10초 사이의 주기영역에서 표준설계응답스펙트럼의 130 % 보다 커서는 안 된다.

~ ~ ~ ( 생략 ) ~ ~ ~

~ ~ ~ ( 생략 ) ~ ~ ~

(3) 토사지반([eqn: S_2]~[eqn: S_5]지반) 설계지반운동의 가속도표준설계응답스펙트럼은 다음과 같다.

① 5 % 감쇠비에 대한 수평설계지반운동의 가속도표준설계응답스펙트럼은 그림 4.2-2로 정의한다.

~ ~ ~ ( 생략 ) ~ ~ ~

(4) 그림 4.2-1 및 그림 4.2-2에서 유효수평지반가속도([eqn: S])는 지진하중을 산정하기 위한 지반운동수준으로 국가지진위험지도 또는 행정구역에 따라 결정한다. 다만, 국가지진위험지도를 이용하여 결정하는 경우, 행정구역에 따라 결정한 값의 80 %보다 작지 않아야 한다.

(5) 행정구역에 의한 방법으로 평균재현주기에 따른 유효수평지반가속도([eqn: S])를 결정할 때는 식(4.2-2)과 같이 지진구역계수([eqn: Z])에 각 평균재현주기의 위험도계수([eqn: I])를 곱하여 결정한다.

[eqn: S=Z`` times ``I]                (4.2-2)

~ ~ ~ ( 생략 ) ~ ~ ~

(8) 설계지반운동 시간이력

① 지반 가속도, 속도, 변위 중 하나 이상의 시간이력으로 지반운동을 표현할 수 있다.

② 3차원 해석이 필요할 때 지반운동은 동시에 작용하는 3개의 성분(수평 2축운동과 수직운동)으로 구성하여야 한다.

③ 설계지반운동 시간이력은 기반암에 대해 작성된 시간이력을 사용하여 지반응답해석을 통해 결정한다.

④ 기반암의 설계지반운동 시간이력은 (9)에 기술된 실지진기록을 활용한 지반운동 시간이력 또는 (10)에 기술된 인공합성 지반운동 시간이력을 사용한다.

⑤ 지반응답해석으로 계산된 S2 ~ S6 지반의 설계지반운동의 가속도 시간이력의 평균 응답스펙트럼은 4.2.1.4(3)에 따라 결정된 가속도표준설계응답스펙트럼의 [eqn: T _{0}]부터 [eqn: 2T _{L}] 주기 영역에서 80 % 이상이어야 한다.

(9) 실지진기록 활용 지반운동 시간이력

① 실지진 기록은 국내여건과 유사한 판내부 지역에서 계측된 기록을 선정한다. 다만, 계측기록 개수 등의 제한이 있는 경우 관련 전문가의 판단하에 판경계에서 계측된 기록을 선정할 수 있다.

② 실지진 기록은 관측소 하부지반이 S1 지반 혹은 이에 준하는 보통암 지반에서 계측된 지진기록 이어야 하며, 목표하는 설계지진과 유사한 지진규모특성에 부합하도록 선정하여야 한다.

③ 선정된 지진기록은 S1 지반의 표준설계응답스펙트럼에 맞추어 수정 적용한다. 수정 시 원본파형의 왜곡을 최소화하기 위해 기존파형의 응답스펙트럼을 설계응답스펙트럼에 맞추어 보정(스펙트럼보정)할 수 있다. 이때, 설계 대상구조물의 탁월주기를 주 대상으로 보정할 수 있다.

④ 다수의 입력 지진기록 가속도시간이력으로부터 계산된 5 % 감쇠비 응답스펙트럼의 평균은 [eqn: T _{0}]부터 [eqn: 2T _{L}] 주기 영역에서 표준설계응답스펙트럼의 90 % 이상이어야 한다. 또한 지진기록의 평균 최대지반가속도는 유효수평지반가속도([eqn: S])의 90 % 이상이어야 한다.

(10) 인공합성 지반운동 시간이력

~ ~ ~ ( 생략 ) ~ ~ ~

③ 시간이력의 차단진동수는 최소 50 Hz 이상이어야 한다.

④ 인공합성 지반운동의 지속시간은 지진의 규모와 특성, 전파경로 및 부지의 국지적인 조건이 미치는 영향을 고려하여야 하며, 지진규모에 따른 구간선형 포락함수의 형상과 지속시간은 그림 4.2-3 및 표 4.2-9와 같다. 이 때 강진동지속시간([eqn: t _{m}])의 한쪽 파워스펙트럼밀도는 식(4.2-3)과 같이 구할 수 있다.

[eqn: S LEFT ( f RIGHT ) = {LEFT | F LEFT ( f RIGHT ) RIGHT | ^{2}} over {pi ``t _{m}}]             (4.2-3)

⑤ 그림 4.2-3의 포락함수가 적용되지 않은 경우 강진동지속시간([eqn: t _{m}])은 가속도시간이력의 누적에너지가 5 %에서 75 %에 도달하는 구간으로 정의된다. 누적에너지는 식(4.2-4)와 같이 정의된다.

[eqn: E LEFT ( t RIGHT ) = int _{0} ^{t} {a ^{2} LEFT ( tau RIGHT ) d tau }]            (4.2-4)

⑥ 다수의 인공합성가속도시간이력으로부터 계산된 5 % 감쇠비 응답스펙트럼의 평균은 [eqn: T _{0}]부터 [eqn: 2T _{L}] 주기 영역에서 표준설계응답스펙트럼의 90 % 이상이어야 한다. 또한 시간이력의 평균 최대지반가속도는 유효수평지반가속도([eqn: S])의 90 % 이상이어야 한다.

⑦ 다수의 인공합성가속도시간이력으로부터 계산된 5 % 감쇠비 응답스펙트럼의 평균은 [eqn: T _{0}]부터 [eqn: 2T _{L}] 주기 영역에서 표준설계응답스펙트럼의 130 % 이하여야 한다.

~ ~ ~ ( 생략 ) ~ ~ ~

[개정] 건설기준 코드 작성지침에 따른 단위 반칸 띄어쓰기

[개정] 건설기준 코드 작성지침에 따른 단위 반칸 띄어쓰기 및 어문규칙에 따른 조사 붙여쓰기

[개정] 식 번호 변경

[개정] 본문에서 사용되는 용어의 통일성 확보를 위해 수정

[개정] 설계에 활용하는 시간이력의 정의 및 위치를 명확히 함. 코드작성 지침에 따라 표준번호 제목으로 표기법 수정

[개정] 설계지반운동 산정을 위하여 지반응답해석을 수행하는 경우, 설계지반운동의 응답스펙트럼이 과도하게 작게 산정되는 것을 방지하기 위하여 최소 기준을 제시

[개정] 가독성을 위해 2개의 항으로 분리하고, 통상적 사용 문맥 조정

[개정] 지진기록 선정 기준을 보완 수정

· 현재 우리나라 내진설계기준에서 목표로 하고 있는 지진규모에 상응하는 판내부지진기록은 경주, 포항지진기록 및 외국지진기록을 포함하여 약 20여개 내외로 한정되어 있다. 또한, 사용가능한 판내부 지진기록들은 우리나라 표준설계응답스펙트럼과의 유사성이 부족하여 스펙트럼 보정 결과 상당량의 왜곡이 발생하는 것으로 알려져 있음

· 따라서, 판 경계지진의 사용이 가능하게 하여, 사용가능 지진기록범위의 확대시키기 위하여 문구를 일부 수정

[개정] 건설기준 사용자의 이해증진을 위해 용어의 정의에 기술된 용어명으로 수정

[개정] 스펙트럼 보정을 통하여 얻어지는 지진기록의 최대가속도가 목표 유효지반가속도와 일치하기 위해서는 설계응답스펙트럼과 실지진기록의 유사성이 우선 보장되어야 한다. 그렇지 못한 경우 스펙트럼 보정해 얻어지는 지빈기록의 최대가속도를 목표값과 일치시키기 어려우므로 이에 대한 해결방안을 제시

[개정] 용어 명확히 변경

[개정] 식 번호 변경

[상동]

[상동]

[개정] 지반응답해석 결과로 가속도표준스펙트럼의 80 % 이상이 요구되므로 입력 지진기록에 대해서도 최소 요구 조건을 강제하는 것이 필요

[개정] 실지진기록과 마찬가지로 최소 조건을 추가

4.2.2 지진해일

(1) 해안지역에 위치한 시설물은 지진해일로 인한 추가적인 파력 작용 및 수위상승이 있을 수 있으므로, 설계 시 이러한 사항을 반영하여야 한다.

(1) 해안지역에 위치한 시설물은 지진해일로 인한 추가적인 파력 작용 및 수위 상승이 있을 수 있으므로 설계 시 이러한 사항을 반영하여야 한다.

[개정] 어문규칙에 따라 띄어쓰기 수정 및 쉼표 삭제

4.3 시설물 내진설계 고려사항

4.3.3 내진성능수준

(1) 4.1.2에 따른다.

(2) 내진성능수준은 시설물의 특성을 반영하여 구체적으로 정의되어야 하며 이에 부합되는 설계거동한계가 정량적 또는 정성적으로 정의되어야 한다.

(1) 4.1.2에 따른다.

(2) 내진성능수준은 시설물의 특성을 반영하여 구체적으로 정의되어야 하며, 이에 부합되는 설계거동한계가 정량적 또는 정성적으로 정의되어야 한다.

[개정] 어문규칙에 따라 쉼표 사용

4.3.6.1 설계거동한계

(1) 시설물에 부여된 내진성능수준을 신뢰성 있게 확보하기 위하여 구조시스템 또는 구성요소(구성부재)별 설계거동한계를 설정한다.

(2) 설계거동한계는 내진성능수준별로 정량적 또는 정성적으로 구체화 하여야 하며 기술적 구현이 가능하도록 공학적 의미가 부여되어야 한다.

~ ~ ~ ( 생략 ) ~ ~ ~

(1) 시설물에 부여된 내진성능수준을 신뢰성 있게 확보하기 위하여 구조시스템 또는 구성요소(구성부재)별 설계거동한계를 설정한다.

(2) 설계거동한계는 내진성능수준별로 정량적 또는 정성적으로 구체화 하여야 하며, 기술적 구현이 가능하도록 공학적 의미가 부여되어야 한다.

~ ~ ~ ( 생략 ) ~ ~ ~

[개정] 어문규칙에 따라 쉼표 사용

4.3.6.2 내진설계방법

(1) 구체적인 절차에 따라 신뢰성 있게 보수적으로 요구 내진성능수준을 확보할 수 있는 설계법 또는 내진성능검증법 등이 제시되어야 한다.

(2) 신뢰성이 입증된 설계법을 따르거나 정밀해석 또는 실험 등을 통해서 객관적으로 입증된 설계법을 적용하여야 한다.

(3) 소성거동을 허용하는 경우, 소요연성도 확보를 위한 구조시스템 및 내진상세 등이 제시되어야 한다.

(4) 성능기반 내진설계는 4.4에 따른다.

(1) 구체적인 절차에 따라 신뢰성 있게 보수적으로 요구 내진성능수준을 확보할 수 있는 설계법 또는 내진성능검증법 등이 제시되어야 한다.

(2) 신뢰성이 입증된 설계법을 따르거나 정밀해석 또는 실험 등을 통해서 객관적으로 입증된 설계법을 적용하여야 한다.

(3) 소성거동을 허용하는 경우 소요연성도 확보를 위한 구조시스템 및 내진상세 등이 제시되어야 한다.

(4) 성능기반 내진설계는 4.4에 따른다.

[개정] 어문규칙에 따라 쉼표 삭제

4.3.7 지진해석

4.3.7.1 지진해석모델

(1) 설계지반운동

① 지진해석을 위한 설계지반운동은 4.2.1에 따른다.

② 수평2축운동을 기본으로 하고, 필요에 따라 수직운동의 영향을 반영한다.

③ 국지적인 토질 조건과 지질, 지형조건이 지반운동에 미치는 영향을 반영한다.

④ [eqn: S_6]지반 상에 구조물이 설치되는 경우에는 적절한 부지특성 평가기법을 적용하여 해당부지에 적합한 설계지반운동을 결정하여야 한다.

~ ~ ~ ( 생략 ) ~ ~ ~

(1) 설계지반운동

① 지진해석을 위한 설계지반운동은 4.2.1에 따른다.

② 수평2축운동을 기본으로 하고, 필요에 따라 수직운동의 영향을 반영한다.

③ 국지적인 토질 조건과 지질, 지형조건이 지반운동에 미치는 영향을 반영한다.

<삭  제>

~ ~ ~ ( 생략 ) ~ ~ ~

[삭제] 지반응답해석에 관련된 사항은 4.2.1로 포함되어 있어, 반복 설명은 불필요함. [eqn: S_6]은 지반응답해석이 필요하다고 4.2.1.2에 소개하였으므로 부연 설명은 불필요함

4.3.7.2 해석방법

(1) 시설물의 지진거동특성, 요구 내진성능수준 등을 고려하여 적합한 지진해석법을 적용하여야 한다.

(2) 상세해석이 필요한 경우, 발주자가 인정하는 검증된 정밀 해석법을 사용하여 해석한다.

(3) 지반(또는 유체)-구조물(또는 시설물) 상호작용의 영향을 무시할 수 없는 경우 이를 고려하여야 한다.

(1) 시설물의 지진거동특성, 요구 내진성능수준 등을 고려하여 적합한 지진해석법을 적용하여야 한다.

(2) 상세해석이 필요한 경우 발주자가 인정하는 검증된 정밀 해석법을 사용하여 해석한다.

(3) 지반(또는 유체)-구조물(또는 시설물) 상호작용의 영향을 무시할 수 없는 경우 이를 고려하여야 한다.

[개정] 어문규칙에 따라 쉼표 삭제

4.4 성능기반 내진설계

4.4.1 일반사항

(1) 각 시설물의 내진설계기준에서 규정한 구조시스템, 구조요소 또는 설계법을 사용하지 않는 경우에는 이 규정에 따라 성능기반 내진설계를 수행할 수 있다.

(2) 성능기반 내진설계를 수행할 경우, 그 절차 및 근거를 제시하여야 한다.

(3) 설계절차와 설계거동한계 등의 상세한 사항은 각 시설물의 관련설계기준에서 정한다.

(1) 각 시설물의 내진설계기준에서 규정한 구조시스템, 구조요소 또는 설계법을 사용하지 않는 경우에는 이 규정에 따라 성능기반 내진설계를 수행할 수 있다.

(2) 성능기반 내진설계를 수행할 경우 그 절차 및 근거를 제시하여야 한다.

(3) 설계절차와 설계거동한계 등의 상세한 사항은 각 시설물의 관련설계기준에서 정한다.

[개정] 어문규칙에 따라 쉼표 삭제

4.7

액상화

(1) 기초 및 지반은 액상화의 피해를 입지 않도록 액상화 발생 가능성을 검토한다.

(2) 설계지진 규모는 지진구역 I, II 모두 규모 6.5를 적용한다.

(3) 액상화평가는 구조물 내진등급에 관계없이 예비평가와 본평가의 2단계로 구분하여 수행한다.

(4) 예비평가는 지반 조건을 고려하여 액상화 평가 생략 여부를 결정한다.

<신  설>

<신  설>

<신  설>

<신  설>

<신  설>

(5) 본평가에서 액상화 발생 가능성은 대상 현장에서 액상화를 유발시키는 진동저항전단응력비를 지진에 의해 발생되는 진동전단응력비로 나눈 안전율로 평가한다.

<신  설>

<신  설>

<신  설>

<신  설>

<신  설>

<신  설>

<신  설>

<신  설>

<신  설>

(6) 진동전단응력비는 구조물의 내진등급을 고려하여 부지응답해석을 수행하여 결정하고, 진동저항전단응력비는 현장시험 결과([eqn: N]값, [eqn: q_c]값, [eqn: V_s]값 등)를 이용하여 결정한다.

(7) 본평가에서 액상화에 대한 안전율은 1.0을 적용한다. 안전율이 1.0 미만인 경우 액상화에 따른 기초 및 지반 안전성을 평가하고, 1.0 이상인 경우에는 액상화에 대해 안전한 것으로 판정한다.

(8) 액상화에 따른 기초 및 지반 안전성 평가는 시설물의 유형, 기초의 형식, 지반의 특성을 고려한다.

(9) 액상화로 인해 시설물의 성능수준이 만족되지 못할 경우에는 대책공법을 적용한다.

(1) 기초 및 지반의 액상화 피해를 최소화할 수 있도록 액상화 발생 가능성을 지반분야 책임기술자가 검토하여야 한다. 이때, 행정안전부 산하 국립재난안전연구원에서 발간한 표준절차서에 따라 작성된 액상화 가능성 지도를 참고 할 수 있다.

(2) 액상화 평가는 시설물별 성능목표에 따른 재현주기를 적용한다.

(3) 액상화 평가는 구조물 내진등급에 관계없이 예비평가와 본 평가의 2단계로 구분하여 수행한다.

(4) 예비평가에서는 지반 조건을 고려하여 단위깊이(지층두께 1.5 m이하)별로 액상화 평가 생략 여부를 결정한다. 액상화 평가 생략 조건은 다음과 같다.

① 연중 최고지하수위 상부에 위치한 지층

② 지반의 심도가 20 m 보다 깊은 지층

③ 주상도 상의 SPT-[eqn: N]값이 25 초과인 지층

가. N값은 에너지효율 보정이 시행되지 않은 표준 관입시험의 낙하횟수이다.

나. N값은 지층 내 평균값을 사용하지 않으며 측점별 평가를 실시하여야 한다.

④ 고소성의 점토거동 유형 지반: 소성지수(PI), 액성한계(LL), 현장함수비(wc)가 그림 4.7-1에서의 영역 C에 해당하는 지반(주의:액상화 발생 가능성은 낮지만, 반복연화가 발생하여 급격한 강도저하 및 대변형이 예상되는 지반)

그림 4.7-1 소성지수를 바탕으로한 액상화 가능 범위

(5) 대상 시설물이 내진 특등급일 경우, 실트나 점토에서 액상화로 인한 피해 발생보다는 반복전단응력에 의한 반복연화로 지반의 동적변형이 크게 발생할 수 있으므로, 이를 비배수 반복삼축강도시험 또는 비배수 반복직접단순전단시험 등의 실내시험을 통해 검토해야 한다.

(6) 본 평가에서 액상화 발생 가능성은 대상 지반에서 액상화에 저항하는 반복저항응력비(CRR)를 지진에 의해 발생되는 반복전단응력비(CSR)로 나눈 안전율로 평가하며 안전율 1.0이하를 액상화 발생으로 판정한다.  이때 액상화 평가 안전율 계산은 다음과 같다.

[eqn: FS`=` {CRR} over {CSR}]                             (4.7-1)

① 반복전단응력비(CSR)는 지반응답해석을 수행하여 다음 식을 따라 결정한다.

[eqn: 반복전단응력비(CSR)`=`0.65 {LEFT ( tau _{max} RIGHT ) _{d,`GRA}} over {sigma _{v}^{‘}}]	(4.7-2)

여기서, [eqn: LEFT ( tau _{max} RIGHT ) _{d,`GRA}]는 지반응답해석으로 얻어진 최대 전단응력이며, [eqn: sigma _{v}^{‘}]는 반복전단응력비를 산정하는 깊이의 연직유효응력이다. 반복전단응력비는 지반응답해석으로부터 산정된 지표면 최대지반가속도와 응력감소계수를 이용하여 결정할 수도 있다. 단, 지표면 최대지반가속도는 기반암에서의 유효수평지반가속도와 단주기지반증폭계수의 곱보다 크거나 같아야 한다.

② 반복저항응력비(CRR)는 다음의 현장시험 결과값을 현장여건을 고려하고 선택하여 결정한다. 단, 현장상황에 따라 비배수 반복삼축강도시험 또는 비배수 반복직접단순전단시험 등의 실내시험을 이용하여 결정할 수도 있다. 이때 2개 이상의 현장시험을 사용한 경우에는 최소 안전율을 사용한다.

가. 표준관입시험(SPT)방법의 [eqn: CRR] 및 [eqn: MSF] 계산

[eqn: CRR _{7.5} =exp LEFT ( eqalign{{(N _{1} ) _{60cs}} over {14.1} + LEFT ( {(N _{1} ) _{60cs}} over {126} RIGHT ) ^{2}# - LEFT ( {(N _{1} ) _{60cs}} over {23.6} RIGHT ) ^{3} + LEFT ( {(N _{1} ) _{60cs}} over {25.4} RIGHT ) ^{4} -2.8} RIGHT )] (4.7-3)

[eqn: (N _{1} ) _{60cs} =`(N _{1} ) _{60} + DELTA (N _{1} ) _{60}]                                 (4.7-4)

[eqn: (N _{1} ) _{60} =C _{N} TIMES N _{60}]                                                 (4.7-5)

[eqn: DELTA (N _{1} ) _{60} =exp LEFT ( 1.63+ {9.7} over {FC+0.01} - LEFT ( {15.7} over {FC+0.01} RIGHT ) ^{2} RIGHT )]   (4.7-6)

[eqn: C _{N} = LEFT ( {P _{a}} over {sigma _{v}^{prime }} RIGHT ) ^{m} LEQ 1.7]                                               (4.7-7)

[eqn: MSF`=1+0.376 TIMES LEFT ( MSF _{max} -1 RIGHT )]             (4.7-8)

여기서, [eqn: m=0.784-0.0768 TIMES sqrt {(N _{1} ) _{60cs}}],
[eqn: MSF _{max} =1.09+ LEFT ( {LEFT ( N _{1} RIGHT ) _{60cs}} over {31.5} RIGHT ) ^{2} LEQ 2.2]이다. 최종 [eqn: CRR]은 [eqn: CRR _{7.5}]에 상재압 보정계수([eqn: K _{sigma }])와 규모보정계수([eqn: MSF])를 곱하여([eqn: CRR]=[eqn: CRR _{7.5}]×[eqn: K _{sigma }]×[eqn: MSF]) 산정하며,
[eqn: K _{sigma } =1-C _{sigma } TIMES `ln LEFT ( {sigma _{v}^{prime }} over {P _{a}} RIGHT ) ` LEQ 1.1], [eqn: C _{sigma } = {1} over {18.9-2.55 TIMES sqrt {LEFT ( N _{1} RIGHT ) _{60cs}}} LEQ 0.3]이다.

나. 콘관입시험(CPT)방법의 CRR 및 [eqn: MSF] 계산

[eqn: CRR _{7.5} =exp LEFT ( eqalign{{q _{c1Ncs}} over {113} + LEFT ( {q _{c1Ncs}} over {1000} RIGHT ) ^{2}# - LEFT ( {q _{c1Ncs}} over {140} RIGHT ) ^{3} + LEFT ( {q _{c1Ncs}} over {137} RIGHT ) ^{4} -2.8} RIGHT )]        (4.7-9)

[eqn: q _{c1Ncs} =q _{c1N} + DELTA q _{c1N}]	(4.7-10)

[eqn: q _{c1N} =C _{N} TIMES q _{cN} `=`C _{N} ` TIMES {q _{c}} over {P _{a}}]                                    (4.7-11)

[eqn: DELTA q _{c1N} = LEFT ( eqalign{11.9+# {q _{c1N}} over {14.6}} RIGHT ) TIMES `exp LEFT ( eqalign{1.63-# {9.7} over {FC+2} - LEFT ( {15.7} over {FC+2} RIGHT ) ^{2}} RIGHT )]    (4.7-12)

여기서, [eqn: C _{N}]과 [eqn: MSF]는 식(4.7-7)과 식(4.7-8)을 이용하고, [eqn: m=1.338-0.249 TIMES LEFT ( q _{c1Ncs} RIGHT ) ^{0.264}]과
[eqn: MSF _{max} =1.09+ LEFT ( {q _{c1Ncs}} over {180} RIGHT ) ^{3} LEQ 2.2]을 적용한다. 최종 [eqn: CRR]은 [eqn: CRR _{7.5}]에 상재압 보정계수([eqn: K _{sigma }])와 규모보정계수([eqn: MSF])를 곱하여([eqn: CRR]=[eqn: CRR _{7.5}]×[eqn: K _{sigma }]×[eqn: MSF]) 산정하며, [eqn: K _{sigma }]는 SPT 방법에 제시된 것과 같고
[eqn: C _{sigma } = {1} over {37.3-8.27 TIMES LEFT ( q _{c1Ncs} RIGHT ) ^{0.264}} LEQ 0.3]이다.

다. 전단파속도([eqn: V _{s}])를 바탕으로 CRR 및 MSF를 계산하는 경우에는 다음의 방법 1)과 방법2)로 계산된 CRR 중 작은 값을 안전율 계산에 적용한다.

1) 방법 1

[eqn: CRR _{7.5} =exp LEFT ( {eqalign{LEFT ( 0.0073 TIMES V _{S1} RIGHT ) ^{2.8011} -4.8981# -0.0099 TIMES ln( sigma prime _{v} )+0.0028 TIMES FC# +0.4984}} over {1.946} RIGHT )]	식(4.7-13)

[eqn: V _{S1} =C _{V} TIMES V _{S}]	식(4.7-14)

[eqn: C _{V} = LEFT ( {P _{a}} over {sigma prime _{v}} RIGHT ) ^{0.25} LEQ 1.5`]	식(4.7-15)

여기서, 최종 [eqn: CRR]은 [eqn: CRR _{7.5}]에 규모보정계수([eqn: MSF=1.2165])를 곱하여([eqn: CRR]=[eqn: CRR _{7.5}]×[eqn: MSF]) 산정한다.

2) 방법 2

[eqn: CRR _{7.5} =0.022 TIMES LEFT { eqalign{LEFT ( { V _{S1}} over {100} RIGHT ) ^{2}# +2.8 TIMES LEFT ( eqalign{{1} over {V _{S1}^{*} - LEFT ( V _{S1} RIGHT )}# - {1} over {V _{S1}^{*}}} RIGHT )} RIGHT }] (4.7-16)

[eqn: V _{S1} =C _{V} TIMES V _{S}]	(4.7-17)

[eqn: C _{V} = LEFT ( {P _{a}} over {sigma _{v}^{prime }} RIGHT ) ^{0.25} LEQ 1.4`]	(4.7-18)

[eqn: V _{S1}^{*} = {cases{pile{215`#215-0.5 TIMES LEFT ( FC-5 RIGHT ) `}&pile{for`FC LEQ 5%#```````for`5%<FC<35%}#````````````````````````````200`&````````````````for`FC GEQ 35%}}]	(4.7-19)

여기서, 최종 [eqn: CRR]은 [eqn: CRR _{7.5}]에 규모보정계수([eqn: MSF=1.2987])를 곱하여([eqn: CRR]=[eqn: CRR _{7.5}]×[eqn: MSF]) 산정한다.

<삭  제>

(7) 본 평가에서 액상화에 대한 안전율이 1 이하 또는 이 기준의 4.4에 따라 성능기반 내진설계를 수행하는 경우 액상화의 영향을 반영하여 기초 및 지반과 시설물의 안정성 평가를 수행한다.

① 액상화를 반영한 시설물의 안정성 평가는 시설물의 유형, 기초의 형식, 지반의 특성, 액상화로 인한 지반의 강도 저하를 고려한다.

② 액상화를 반영한 시설물의 안정성 평가 결과, 액상화로 인한 시설물의 안정성을 확보하지 못할 경우에는 대책방안을 수립하여 적용한다.

<삭  제>

<삭  제>

[개정] 액상화평가결과의 신뢰성을 확보하고 검토의 주체를 분명히 하기 위해 지반분야 책임기술자(전문가)가 검토하도록 하고, 액상화가능성지도를 참고 할 수 있도록 수정

[개정] 액상화평가를 위한 성능목표 제시

[개정] 어문규칙에 따라 띄어쓰기 수정

[개정] 액상화 예비평가 생략조건을 상세히 명시

[신설] 명확한 표현으로 수정

[상동]

[상동]

[신설] 해외지진 액상화분석 연구결과에 따라(Bray 와 Sancio, 2006) 소성차트와 현장 함수비를 이용해 고소성 실트나 점토에 대한 생략조건을 검토하도록 수정

[참고문헌] Bray J. and Sancio, R (2006). Assessment of the Liquefaction Susceptibility of Fine-Grained Soils. Journal of geotechnical and geoenvironmental engineering, 132(9), 1165-1177.

[신설] 2017년 포항지진과 해외지진 액상화분석 연구결과에 따르면(Bray와 Sancio 2006), 고소성 실트나 점토로 이루어진 지층에서 액상화가 발생하지 않더라도 반복연화로 인한 강도저하가 발견되었고, 이로 인한 구조물의 침하가 발생하여 이에 대한 주의사항을 포함

[참고문헌] Bray J. and Sancio, R (2006). Assessment of the Liquefaction Susceptibility of Fine-Grained Soils. Journal of geotechnical and geoenvironmental engineering, 132(9), 1165-1177.

[개정] 1.4 용어의 정의에 수정된 용어로 통일하고, 어문규칙에 따라 띄어쓰기 수정

[신설] 반복전단응력비 산정식을 개정안에 포함함.

[신설] 반복전단응력비는 현장시험(표준관입시험, 콘 관입시험, 전단파속도 주상도)과 실내시험(반복삼축강도시험, 반복단순전단시험)을 통해 결정될 수 있음

[신설] 또한, 최근 시행된 “지반함몰 및 액상화에 관한 지하안전 위험도 평가 고도화 기술개발”에서 액상화평가를 위한 반복삼축강도시험 KS 기준(KS F 2498:2021)이 제정되었으므로 반복삼축강도시험을 통한 반복저항응력비 평가방법을 추가할 수 있도록 개정안을 마련

[신설] 반복전단응력비와 반복저항응력비를 산정하기 위한 산식을 추가. 2014년 이전까지 세계적으로 지진이 활발한 지역에서 발생했었던 액상화 사례에 대해 계측한 최신의 SPT/CPT 데이터를 바탕으로 개발된 공식임.

[참고문헌] Boulanger, RW, and IM Idriss. 2014. 'CPT and SPT based liquefaction triggering procedures', Report No. UCD/CGM.-14, 1.

[신설] SPT와 CPT 시험방법에서 기존 Idriss (1999)의 MSF를 적용할 경우 액상화 과소평가(안전율이 크게 계산) 되어 보수적 설계와 상반되기 때문에, 최신 연구사례(Boulanger와 Idriss, 2014)에서 제안된 [eqn: (N _{1} ) _{60cs}]에 따라 변화하는 MSF을 적용할 경우 안전율이 보다 작게 계산되어 보수적 설계에 부합하여 최신연구사례의 MSF 사용으로 수정

[참고문헌] Boulanger와 Idriss (2014). CPT and SPT base Liquefaction Triggering Procedures, Report No. UCD/CGM-14/01, University of California, Davis.

[상동]

[신설] 2013년 이전까지 세계적으로 지진이 활발한 지역에서 발생했었던 액상화 사례에 대해 계측한 최신의 [eqn: V _{s}] 데이터를 바탕으로 개발된 공식임.

[방법 1 참고문헌] Kayen, R., R. E. S. Moss, E. M. Thompson, R. B. Seed, K. O. Cetin, A. Der Kiureghian, Y. Tanaka, and K. Tokimatsu. 2013. “Shear-wave velocity– based probabilistic and deterministic assessment of seismic soil lique- faction potential.”
J. Geotech. Geoenviron. Eng. 139 (3): 407–419.

[방법 2 참고문헌] Andrus, Ronald D, Kenneth H Stokoe, and C Hsein Juang. 2004. 'Guide for shear-wave-based liquefaction potential evaluation', Earthquake Spectra, 20: 285-308.

[삭제] 반복전단응력비 및 반복저항응력비의 산정방법을 명확히 하기 위해 4.7.(6)항을 4.7.(6)항 하위항목으로 포함하여 수정

[개정]국외 액상화 설계기준 검토결과, USNRC (2003) 등에서 액상화 발생 시 지반의 강도저하가 발생하고, 또한, 액상화안전율 1이상에서도 과잉간극수압증가로 인한 전단강도 변화가 발생하므로, 이를 고려하여 시설물 안정성을 평가하도록 하고 있어, 이를 위한 근거를 제시. 대상의 목적과 범위를 명확히 하기 위해 문구를 수정하고 관련되는 항목[4.7.(8), 4.7.(9)]이 연이어 기술되어 있어, 하위항목으로 포함하여 수정

[참고문헌] USNRC (2003). Prodedures and criteria for assessing seismic soil liquefaction at nuclear power plant sites, Regulatory guide 1.198.

[삭제] 기준을 명료화하기 위해 반복되는 문구를 삭제하고, 관련된 문구를 4.7.(7)에 포함하여 수정

[삭제] 대상의 목적과 범위를 명확히 하기 위한 문구수정하고 관련되는 항목이 연이어 기술되어 있어, 4.7.(7) 하위항목으로 포함하여 수정