[별표 3] <개정 2007.6.15> 전기안전관리업무를 대행하는 자가 갖추어야 할 장비(제45조제3항관련)
장 비	수 량
○ 절연저항측정기(500V, 100㏁)	1
○ 접지저항측정기	1
○ 클램프메타	1
○ 저압검전기	1
○ 고압 및 특고압 검전기	1
○ 절연저항측정기(1000V, 2000㏁)	1
○ 계전기시험기	1
비고 : 장비의 경우 2 이상의 기능을 함께 가지고 있는 장비를 갖춘 때에는 각각의 장비를 갖춘 것으로 본다.