[별표 1] 과세대상 기계장비의 범위(제3조 관련)
건설기계명	범 위
1. 불도저 2. 굴삭기 3. 로더 4. 지게차 5. 스크레이퍼 6. 덤프트럭 7. 기중기 8. 모터그레이더 9. 롤러 10. 노상안정기 11. 콘크리트뱃칭플랜트 12. 콘크리트 피니셔 13. 콘크리트 살포기 14. 콘크리트 믹서트럭 15. 콘크리트 펌프 16. 아스팔트 믹싱프랜트 17. 아스팔트 피니셔 18. 아스팔트 살포기 19. 골재 살포기 20. 쇄석기 21. 공기압축기 22. 천공기 23. 항타 및 항발기 24. 사리채취기 25. 준설선 26. 노면측정장비 27. 도로보수트럭 28. 노면파쇄기 29. 선별기 30. 타워크레인 31. 그 밖의 건설기계	무한궤도 또는 타이어식인 것 무한궤도 또는 타이어식으로 굴삭장치를 가진 것 무한궤도 또는 타이어식으로 적재장치를 가진 것 들어올림장치를 가진 모든 것 흙ㆍ모래의 굴삭 및 운반장치를 가진 자주식인 것 적재용량 12톤 이상인 것. 다만, 적재용량 12톤 이상 20톤 미만의 것으로 화물운송에 사용하기 위하여 「자동차관리법」에 따라 자동차로 등록된 것은 제외한다. 강재의 지주 및 상하좌우로 이동하거나 선회하는 장치를 가진 모든 것 정지장치를 가진 자주식인 것 ①전압장치를 가진 자주식인 것 ②피견인 진동식인 것 노상안정장치를 가진 자주식인 것 골재저장통ㆍ계량장치 및 혼합장치를 가진 모든 것으로서 이동식인 것 정리 및 사상장치를 가진 것 정리장치를 가진 것으로 원동기를 가진 것 혼합장치를 가진 자주식인 것(재료의 투입ㆍ배출을 위한 보조장치가 부착된 것을 포함한다) 콘크리트 배송능력이 시간당 5세제곱미터 이상으로 원동기를 가진 이동식과 트럭 적재식인 것 골재공급장치ㆍ건조가열장치ㆍ혼합장치ㆍ아스팔트 공급장치를 가진 것으로 원동기를 가진 이동식인 것 정리 및 사상장치를 가진 것으로 원동기를 가진 것 아스팔트 살포장치를 가진 자주식인 것 골재 살포장치를 가진 자주식인 것 20킬로와트 이상의 원동기를 가진 것 공기토출량이 분당 2.84세제곱미터(제곱센티미터당 7킬로그램 기준) 이상인 것 크로라식 또는 굴진식으로서 천공장치를 가진 것 원동기를 가진 것으로서 해머 또는 뽑는 장치의 중량이 0.5톤 이상인 것 사리채취장치를 가진 것으로 원동기를 가진 것 펌프식ㆍ바켓식ㆍ딧퍼식 또는 그래브식으로 비자항식인 것 노면측정장치를 가진 자주식인 것 도로보수장치를 가진 자주식인 것 파쇄장치를 가진 자주식인 것 골재 선별장치를 가진 것으로 원동기가 장치된 모든 것 수직타워의 상부에 위치한 지브를 선회시켜 중량물을 상하, 전후 또는 좌우로 이동시킬 수 있는 정격하중 3톤 이상의 것으로서 원동기 또는 전동기를 가진 것 제1호부터 제30호까지의 기계장비와 유사한 구조 및 기능을 가진 기계류로서 행정안전부장관 또는 국토해양부장관이 따로 정하는 것