■ 유해ㆍ위험작업의 취업 제한에 관한 규칙 [별표 2] <개정 2011.3.16>
천장크레인ㆍ컨테이너크레인 조종자격 교육기관의 시설ㆍ장비기준(제4조제1항 관련)
시설 및 장비명	단위	훈련 인원별 수량
		30명	60명	90명
1. 시설
가. 교실	㎡	60	60	60
나. 실습장
1) 옥내 실습장	㎡	100	150	200
2) 옥외 실습장	㎡	1,000	1,200	1,500
다. 공구 및 재료실	㎡	20	30	40
2. 장비
가. 크레인(임대 가능)
1) 천장크레인(해당 기관에 한정한다)
2) 컨테이너크레인(해당 기관에 한정하며, 현장 활용도 가능)	대	1	1	2
3) 지상훈련장치	대	1	1	2
나. 워키토키(송수신기)	대	2	2	4
다. 감속장치	대	1	1	1
라. 전자 브레이크 장치	대	1	1	1
마. 가스 용접기	대	1	2	2
바. 와이어 커터	대	6	12	16
사. 풀리 풀러(pulley puller)	개	3	6	9
아. 소켓 렌치	세트	3	6	9
자. 오픈 렌치	세트	3	6	9
차. 볼핀 해머	개	3	6	9
카. 플라스틱 해머	개	3	6	9
타. 충전기	대	1	1	1
파. 작업대	대	4	8	10
하. 바이스	대	4	8	10
거. 양두 연삭기	대	1	1	1
너. 탁상 드릴링머신	대	1	1	1
더. 오일 주입기	대	2	4	6
러. 그리스 주입기	대	2	4	6
머. 회로 시험기	세트	2	4	6
버. 버니어캘리퍼스	개	4	8	10
서. 특수공구	세트	1	1	1
어. OVM 공구	세트	5	5	7
저. 줄걸이 공구	세트	1	2	3
처. 트롤리	세트	1	2	3
커. 측정용구	세트	2	4	6